[bookmark: _Hlk150949908]1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
[bookmark: _Hlk160544538]Nr. CAIP 2024/90, nolikumam


aktualizācijas datums 15.07.2024


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 

“Ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde”  Daļa Nr. 2

1. [bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035]Divvietīgā ietvju uzturēšanas komunālā tehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (3 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Sertifikācija un reģistrēšana 
	Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK
	

	2.
	Izgatavošanas laiks
	Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā
	

	3.
	Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām
	Jābūt
	

	4.
	Kopējais garums ar divām birstēm*
	Ne lielāks par 4000 mm
	

	5.
	Kopējais platums 
	Ne lielāks par 1250 mm
	

	6.
	Kopējais augstums* 
	Ne lielāks par 2000 mm
	

	7.
	Riteņu bāze*
	Vismaz 1700 mm 
	

	8.
	Pilna masa*
	Ne lielāka kā 3500 kg
	

	9.
	Priekšējās ass celtspēja*
	Vismaz 2000 kg
	

	10.
	Aizmugurējās ass celtspēja*
	Vismaz 2000 kg
	

	11.
	Pašmasa*
	Ne mazāka kā 2350kg, ne lielāka kā 2500 kg.
	

	12.
	Transportlīdzeklis ar integrētu hidrauliski noliecamu rāmi ātrai agregātu nomaiņai
	Jābūt
	

	13.
	Riepu izmērs* 
	4 vienāda izmēra riepas
	

	14.
	Riepu veids
	Zālienam paredzētās, ar samazinātu spiedienu uz virsmu
	

	15.
	Priekšējo un aizmugurējo riteņu izvietojums vienā līnijā
	100% simetrisks asu izvietojums uz šarnīrrāmja, lai nodrošinātu riteņu rites ceļu sakritību.
	

	16.
	Ārējais apgriešanās rādiuss*
	Ne lielāks kā 2560 mm
	

	17.
	Iekšējais apgriešanās rādiuss*
	Ne lielāks kā 1250 mm
	

	18.
	Šķēršļu kāpšanas spējas
	Ne mazāk kā 150 mm
	

	19.
	Asis un kabīnes novietojums
	Stūrēšanas princips – šarnīrveida rāmis ar kabīni transportlīdzekļa priekšpusē, lai nodrošinātu labu pārskatāmību un vislabāko manevrētspēju. Vēlams  ar pieļaujošu torsionālu brīvkusību līdz 15°.
	

	20.
	Slēgta divvietīga vadītāja kabīne ROPS testēta saskaņā ar OECD Nr.7 vai līdzvērtīgu kā noteikts Eiropas Direktīvā 1322/2014 saskaņā ar Eiropas Direktīvu 167/2013, ar 360o redzamības leņķi
	Jābūt
	

	21.
	Sēdeklis ar augstu atzveltni un pneimatisko balstiekārtu ar regulējamu augstumu, muguras atbalstu, jostasvietas atbalstu, galvas balstu un 3 punktu drošības jostu vadītājam.
	Jābūt
	

	22.
	Krūzes turētājs
	Jābūt
	

	23.
	Kabīnes apsilde ar gaisa cirkulācijas funkciju, putekļu filtru un svaigā gaisa ieplūdi
	Jābūt
	

	24.
	Regulējamas apsildes atveres vadītājam, vējstiklam un vadītāja kājām
	Jābūt
	

	25.
	Integrēts kombinētais gaisa kondicionieris, nepalielina tehnikas augstumu virs 2000mm
	Jābūt
	

	26.
	Salona iekšējais apgaismojums, kam jādarbojas, kad tiek atvērtas kādas no 2 piekļuves durvīm. Apgaismojumam jābūt ar slēdzi, kas ļautu ieslēgt gaismu atsevišķi durvju atvēršanai
	Jābūt
	

	27.
	Stūres pastiprinātājs
	Jābūt
	

	28.
	Radio / CD / AUX
	Jābūt
	

	29.
	Regulējams stūres kolonnas slīpums, ar regulējamu augstumu un sniedzamību stūrei
	Jābūt
	

	30.
	Pastāvīgi ieslēgts vismaz 7” krāsu atpakaļskata kameras ekrāns un atpakaļskata kamera
	Jābūt
	

	31.
	Vismaz 2 ātrumu vējstikla tīrītājs ar periodiskuma funkciju
	Jābūt
	

	32.
	Atverami logi abām kabīnes durvīm
	Jābūt
	

	33.
	Ārējie sāna nolokāmi atpakaļ skata spoguļi ar apsildi
	Jābūt
	

	34.
	Elektroniska kļūdu diagnostikas sistēma
	Jābūt
	

	35.
	Orandžie brīdinājuma indikatori — vismaz divi kabīnes priekšpusē, un divi aizmugurē
	Jābūt
	

	36.
	LED darba gaismas labākai redzamībai darbam naktī un ziemā. Ne mazāk par divām  priekšā. (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā)
	Jābūt
	

	37.
	Integrēts dokumentu turētājs
	Jābūt
	

	38.
	360 grādu bākugunis, uzstādīta uz jumta
	Jābūt
	

	39.
	Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls
	Jābūt
	

	40.
	Hidrauliskā stūrēšana ar šarnīra stūri
	Jābūt
	

	41.
	Dzinēja cilindru skaits*
	Ne mazāk kā 4 gab. 
	

	42.
	Šasijai, dzinējam, sūkņiem ir jābūt paredzētiem visu gadu daudzfunkcionālai lietošanai, piemēram, vakuuma slaucīšanai, sniega tīrīšanai u.c pakalpojumiem
	Jābūt
	

	43.
	Dzinēja tilpums l*
	Ne mazāks kā 2.4 
	

	44.
	Jauda kW*
	Ne mazāk ka 64ZS 48 kW
	

	45.
	Griezes moments Nm*
	Ne mazāk kā 198 Nm
	

	46.
	Degvielas tvertne no nerūsējošā tērauda (l)*
	Ne mazāk kā 60 litri
	

	47.
	Ģeneratora jauda*
	Ne mazāk par 150 ampēriem
	

	48.
	Transmisijas formula 4x4
	Pastāvīga 4 riteņu hidrostatiskā piedziņa
	

	49.
	Stūrēšana
	Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu
	

	50.
	Maksimālais pārvietošanās ātrums*
	Ne mazāk kā 40 km/h
	

	51.
	Pārvietošanās režīmi*
	Vismaz 2 atsevišķi režīmi: darba režīms un braukšanas režīms.
	

	52.
	Braukšanas ātruma ierobežošana*
	Darba ātrums ne ātrāk kā 20km/h;
Pārvietošanās ātrums ne ātrāk kā maksimālais ātrums;
Kruīza kontrole – patstāvīga ātruma iestatīšana.
	

	53.
	Kāpšanas spēja (braukšanas spēja slīpumā)*
	Ne mazāka kā 25% slīpumā
	

	54.
	Automātiskā stāvbremze
	Jābūt
	

	55.
	Bremzes aktivizējas automātiski, kad tiek atbrīvots vadītāja sēdeklis vai izslēgts dzinējs
	Jābūt
	

	56.
	Visi aprīkojumu pievienošanas hidrauliskie savienojumi  - ātrās maiņas tipa.
	Jābūt
	

	57.
	Hidro izvadu pāris priekšā*
	Ne mazāk kā 3 pāri
	

	58.
	Hidro izvadi aizmugurē*
	Ne mazāk kā 1 pāris
	

	59.
	Pilnībā noņemama priekšējo birstu sistēma
	Jābūt
	

	60.
	Celtspēja priekšējam rāmim*
	Ne mazāk kā 2000 kg
	

	61.
	Slaucīšanas sistēma
	Mehāniskā un hidrauliskā aizsardzība pret triecieniem
	

	62.
	Iesūkšanas caurules demontāža/montāža bez instrumentu palīdzības
	Jābūt
	

	63.
	Iesūkšanas galvas novietojums
	Uz vienas ass ar priekšējiem riteņiem. Ieskaitot hidraulisko pacelšanu (uz augšu/uz leju)
	

	64.
	Noņemama vakuuma sūkšanas tvertne, kas novietota virs aizmugurē montēta dzinēja
	Jābūt
	

	65.
	Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole*
	Šļūtenes spoles garums ne mazāks kā 10 m;
Spiediens ne mazāks kā 160 bar
	

	66.
	Hidrauliski darbināma trešā birste gan slaucīšanai, gan nezāļu ierobežošanai, lai to varētu uzstādīt neatkarīgi no divām standarta birstēm
	Jābūt

	

	67.
	Minimālais slaucīšanas platums ar 2. birstēm*
	Ne lielāks kā 1200mm
	

	68.
	Maksimālais slaucīšanas platums ar 2. birstēm* 
	Ar divām birstēm ne mazāks kā 2400 mm;
ar trīs birstēm ne mazāks kā 2600mm.
	

	69.
	Hidrauliska iesūkšanas mehānisma pacelšana/nolaišana
	Jābūt
	

	70.
	Divas priekšējās birstes neatkarīgi tiek vadītas, izmantojot divas mini kursorsviras vai džoistikus. Pa kreisi/pa labi un uz augšu/uz leju
	Jābūt
	

	71.
	Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 150 RPM
	Vismaz diapazonā 0-150 RPM vai lielākā
	

	72.
	Birstes diametrs*
	Ne mazāks kā 900 mm 
	

	73.
	Vismaz divas ūdens sprauslas katrai birstei putekļu slāpēšanai ar plūsmas kontroli kabīnē
	Jābūt
	

	74.
	Iesūkšanas šahtas platums *
	Ne mazāk kā 650 mm
	

	75.
	No tvertnes izplūstošā gaisa kvalitāte
	Jānodrošina PM 10/PM2.5 smalko daļiņu sertifikāts, atbilst  vismaz 4 zvaigžņu vērtējumam.
	

	76.
	Augstas veiktspējas ventilatora ātrums 
	Robežās vismaz no 0 līdz 2700 apgr./min
	

	77.
	Ventilatora aizsardzība no lielu daļiņu iekļūšanas
	Jābūt
	

	78.
	Riteņiem jābūt katrā sūkšanas šahtas pusē piestiprinātiem pie sūkšanas šahtas
	Jābūt
	

	79.
	Iesūkšanas šļūtene*
	Ne mazāk kā 180 mm diametrā
	

	80.
	Vienas pogas slaucīšanas/ vakuuma iesūkšanas automātiskā palaišana — dzinējs iestata vajadzīgos apgriezienus, nolaiž iesūkšanas šahtu, birstes nolaiž peldošā rezīmā, iesūkšana aktivizējas un sākas ūdens padeve uz sprauslām
	Jābūt
	

	81.
	Max jaudas poga/režīms – iestata ventilatora ātrumu uz maksimālo, lai paceltu sarežģītu materiālu, atgriežas pie mainīga ventilatora ātruma, kad tas ir izslēgts vai līdzvērtīgs risinājums
	Jābūt
	

	82.
	Tīrā ūdens tvertne *
	Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 190 l
	

	83.
	Recirkulācijas ūdens tvertne*
	Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 150 l
	

	84.
	Savācējtvertne *
	Alumīnija vai nerūsējošais tērauds 1.4307 ar ietilpību ne mazāk kā 1,5 m3
	

	85.
	Tvertnes svara izturība *
	Ne mazāk kā 1100 kg
	

	86.
	Automātiska augšējā vāka atvēršana izgāšanās laikā. Iespēja atvērt savācējtvertnes vāku neizgāžot, lai varētu novietot lielākā izmēra atkritumus, kas var neietilpt caur iesūkšanas šahtu vai iesūkšanas cauruli.
	Jābūt
	

	87.
	Tvertnes pacelšanas vadības pults ar drošu 2 roku darbību (var izmantot salonā)  
	Jābūt
	

	88.
	Atkritumu izgāšanas augstums*
	Ne mazāks kā 1550 mm
	

	89.
	Sakabes āķis ar piekabes apgaismojuma pieslēgumu (ābolveida)
	Komplektācijā ne mazāk kā 3000kg
	


 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.



1. Papildu nosacījumi:
	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt komplektācijā
	

	2.
	Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts)
	120 kalendāra dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	3.
	Garantija komunālai tehnikai
	ne mazāk kā 12 mēneši
	

	4.
	Garantija sūkņiem un dzinējam
	ne mazāk kā 24 mēneši
	

	5.
	Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām
	ne mazāk kā 12 mēneši
	

	6.
	Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta
	Rīga, Uzvaras bulvāris 16A
	

	7.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	8.
	Servisa centra atrašanās vieta 

	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	9.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 250 motorstundām
	

	10.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.

	Jānodrošina
	

	11.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	



Pasūtītāja prasības:
1. Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.
2. Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.
3. Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.
4. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.
5. Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.
6. Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.
7. Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

8. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)

9. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 

	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Divvietīgā komunālā tehnika ar papildaprīkojumu ietvju uzturēšanai (3 gab.)
	

	
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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