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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 3


1. [bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035]Elektriskā automašīna ar paceļamu kravas kasti (4 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Sertifikācija un reģistrēšana
	N1 kategorijas automašīna (ar atļauju piedalīties vispārējā satiksmē)
	

	2.
	Izgatavošanas laiks
	ražots ne vēlāk kā 12 mēnešus pirms līguma parakstīšanas
	

	3.
	Automobiļu kvalitātes vadības sistēma
	Automobiļu ražotājam ir jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst ISO 9001 vai līdzvērtīgu sistēmas prasību standartiem. Iesniegt derīgu sertifikāta kopiju, kas apliecināta oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā)
	

	4.
	Automašīnas marķējums
	Automašīnai jābūt CE marķējumam. Jāiesniedzie sertifikāta kopija
	

	5.
	Akumulators
	Litija jonu akumulators vai analogs tips, ietilpība ne mazāka par 14 kWh.
	

	6.
	Elektromotora jauda*
	Nav mazāka par 10kW 
	

	7.
	Kopējā masa*
	Nepārsniedz 2500 kg
	

	8.
	Automašīnas celtspēja*
	Nav mazāka par 1000 kg
	

	9.
	Vilkt spēja*
	Atļautais velkamās piekabes ar bremzēm  kopējais svars ir vismaz 1300 kg
	

	10.
	Ārējais apgriešanās rādiuss*
	Nav lielāks par 4400 mm (no sienas līdz sienai)
	

	11.
	Automašīnas akumulatora uzlāde*
	Pielāgota 220 V tīklam (vienfāzes kontaktligzda). Uzlādes kabeļa garums ir vismaz 5 metri
	

	12.
	Uzlādes laiks
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts ne vairāk kā 7 stundu laikā pie 13A
	

	13.
	Atbilstība WLTP standartam*
	Pilnībā uzlādēts akumulatora auto nobraucamais attālums vismaz 100 km saskaņā ar WLTP
	

	14.
	Max. braukšanas ātrums*
	Automašīnas maksimālais braukšanas ātrums nav mazāks par 45 km/h
	

	15.
	Braukšanas ātruma ierobežošana
	Braukšanas ātruma ierobežošana - Patstāvīga ātruma iestatīšana braukšanas laikā un ekspluatācijas laikā ar maksimālā ātruma limitētāju 10-20 km/h ieslēgt/izslēgt iespēju.
	

	16.
	Akustiskā skaņu signāls
	Akustiskā automašīnas brīdināšanas sistēma ir obligāta
	

	17.
	Papildu brīdinājuma signāls kustībai gan  braucot atpakaļgaitā, gan braucot uz priekšu.
	Jābūt
	

	18.
	Āra apgaismojums
	LED dienas gaitas lukturi
	

	19.
	Brīdinājuma lukturis uz kabīnes
	Oranžs LED brīdinājuma lukturis uz kabīnes, vismaz 1 gab
	

	20.
	Bremzes
	Priekšējās disku, aizmugures disku vai trumuļu
	

	21.
	Stāvbremzes.
	Jābūt
	

	22.
	Riepas*
	Vismaz R13 izmēra universālās (M&S) riepas
	

	23.
	Stūres vadība
	Automašīnas stūre ar pastiprinātāju atrodas kabīnes kreisajā pusē
	

	24.
	Virsbūve
	Alumīnija vai cita līdzīga viegla materiāla pašizgāzēja virsbūve
	

	25.
	Kopējais garums*
	Nav lielāks par 3700 mm,   Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu
	

	26.
	Kopējais platums*
	Platums nav lielāks par 1350 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu
	

	27.
	Kopējās augstums*
	Nav lielāks par 1900 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu
	

	28.
	Kravas kaste*
	Platums nav mazāks par 1200 mm, garums nav mazāks par 2000 mm, standarta bortu augstums ne mazāks par 300 mm. Visiem kravas kastes bortiem jābūt atveramiem pilnībā uz leju. Kravas kastes ar cilindru izgāšanas leņķis vismaz 45o.
	

	29.
	Papildus kravas kastes borti*
	Papildus uzliekams metāla restes režģis visiem kravas kastes bortiem. Kopējais bortu augstums nav lielāks par 1200 mm. 
	

	30.
	Papildus kravas kastes pārsegs
	Papildu tīkls no mīksta materiāla, lai nosegtu kravas kastes augšpusi
	

	31.
	Sakabes āķis
	Automašīnas piekabes vilkšanas āķis ar kontaktligzdu (ābolveida)
	

	32.
	Sēdvietu skaits
	Sēdvietu skaits ne mazāks par 2 gab. Vadītāja un pasažieru sēdekļi ar 3 punktu drošības jostām
	

	33.
	Kabīne
	Nodrošina labu redzamību, ar divām slēdzamām durvīm abās pusēs, logi ir atvērami/nolaižami
	

	34.
	Kabīnes apsilde
	Kabīne ir apsildāma, pielāgota ziemas sezonai ar Webasto vai līdzvērtīgu iekārtu, ekonomējot elektrības patēriņu un ļaujot ar vienu uzlādi nobraukt lielāku attālumu
	

	35.
	Vējstikla apsilde
	Vējstikla apsilde ar ventilatoru vai cita metode
	

	36.
	Vadības panelis
	Labi redzams, ergonomisks automašīnas vadības panelis ar nepieciešamo informāciju braukšanai, akumulatoram un citām sistēmām. Akumulatora uzlādes un efektīvas braukšanas indikators. Bojājumu un brīdinājuma sistēma. Piegādājot komplektā jabūt lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā.                                                           
	

	37.
	Atpakaļ skats
	Kabīnes aizmugurējais logs un atpakaļskata spogulis iekšpusē
	

	38.
	Durvju bloķēšana
	Automātiska centrālā atslēga
	

	39.
	Audio sistēma
	Bluetooth audio sistēma MP3 atskaņotājs, radio ar brīvroku tālruni
	


 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.



1. Papildu nosacījumi:
	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt komplektācijā
	

	2.
	Piegādes laiks (tehniskās specifikācijas 1.punkts)
	7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	3.
	Garantija tehnikai
	Ne mazāk kā 24 mēneši (iesniegt rūpnīcas garantijas nosacījumus)
	

	4.
	Garantija akumulātoram
	Ne mazāk kā 60 mēneši (iesniegt rūpnīcas garantijas nosacījumus)
	

	5.
	Automašīnas piegādes vieta
	Rīga, Uzvaras bulvāris 16A
	

	6.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	7.
	Servisa centra atrašanās vieta 

	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	8.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām
	

	9.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.

	Jānodrošina
	

	10.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	



Pasūtītāja prasības:
1. Pretendentam jāveic automašīna reģistrācija CSDD uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.
2. Piegādāto tehnikai jābūt  uzlādētai.
3. Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto tehniku.
4. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.
5. Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.
6. Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.
7. Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

8. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)

9. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 
	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Elektriskā automašīna ar paceļamu kravas kasti (4 gab.)
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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