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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 5

1. [bookmark: _Hlk168048812][bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035][bookmark: _Hlk167901188]Vienvietīgā ietvju uzturēšanas komunālā tehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (2 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Sertifikācija un reģistrēšana 
	Tehnikai jābūt reģistrētai kā T2 transportlīdzeklis saskaņā ar Direktīvu 167/2013/EK
	

	2.
	Izgatavošanas laiks
	Jauns, izgatavošanas gads ne vecāks kā 2024.gadā
	

	3.
	Izplūdes gāzu atbilstība Stage V prasībām
	Jābūt
	

	4.
	Kopējais garums ar divām birstēm*
	Ne lielāks par 4600 mm
	

	5.
	Kopējais platums bez birstēm un bez spoguļiem*
	Ne lielāks par 1300 mm
	

	6.
	Kopējais augstums* 
	Ne lielāks par 2100 mm
	

	7.
	Riteņu bāze*
	Robežās no 1600 mm līdz 1800 mm
	

	8.
	Pilna masa*
	Ne lielāka kā 3500 kg
	

	9.
	Priekšējās ass celtspēja*
	Vismaz 2500 kg
	

	10.
	Aizmugurējās ass celtspēja*
	Vismaz 2500 kg
	

	11.
	Pašmasa*
	Ne mazāka kā 2000 kg, ne lielāka kā 2500 kg
	

	12.
	Riepu izmērs*
	Ne mazāks kā R16;
Ne šaurāks kā 245 mm;
Augstums ne mazāks par 60% no platuma
	

	13.
	Ārējais apgriešanās rādiuss*
	Ne lielāks kā 2900 mm
	

	14.
	Iekšējais apgriešanās rādiuss*
	Ne lielāks kā 1300 mm
	

	15.
	Kabīnes tilpums*
	Vismaz 1,7 m3
	

	16.
	Slēgta vadītāja kabīne ROPS testēta saskaņā ar OECD Nr.7 vai līdzvērtīgu kā noteikts Eiropas Direktīvā 1322/2014 saskaņā ar Eiropas Direktīvu 167/2013
	Jābūt
	

	17.
	Sēdeklis ar augstu atzveltni un pneimatisko balstiekārtu ar regulējamu augstumu, muguras atbalstu, jostasvietas atbalstu, galvas balstu un 3 punktu drošības jostu
	Jābūt
	

	18.
	Krūzes turētājs
	Jābūt
	

	19.
	Kabīnes apsilde ar gaisa cirkulācijas funkciju, putekļu filtru un svaigā gaisa ieplūdi
	Jābūt
	

	20.
	Regulējamas apsildes atveres vadītājam, vējstiklam un vadītāja kājām
	Jābūt
	

	21.
	Integrēts kombinētais gaisa kondicionieris, nepalielina tehnikas augstumu virs 2100mm
	Jābūt
	

	22.
	Salona iekšējais apgaismojums, kam jādarbojas, kad tiek atvērtas kādas no 2 piekļuves durvīm. Apgaismojumam jābūt ar slēdzi, kas ļautu ieslēgt gaismu atsevišķi durvju atvēršanai
	Jābūt
	

	23.
	Stūres pastiprinātājs
	Jābūt
	

	24.
	Radio / CD / AUX
	Jābūt
	

	25.
	Regulējams stūres kolonnas slīpums, ar regulējamu augstumu un sniedzamību stūrei
	Jābūt
	

	26.
	Pastāvīgi ieslēgts vismaz 7” krāsu atpakaļskata kameras ekrāns un atpakaļskata kamera
	Jābūt
	

	27.
	Vismaz 2 ātrumu vējstikla tīrītājs ar periodiskuma funkciju
	Jābūt
	

	28.
	Atverami logi abām kabīnes durvīm
	Jābūt
	

	29.
	Ārējie sāna nolokāmi atpakaļ skata spoguļi ar apsildi
	Jābūt
	

	30.
	Elektroniska kļūdu diagnostikas sistēma
	Jābūt
	

	31.
	Orandžie brīdinājuma indikatori — vismaz divi kabīnes priekšpusē, un divi aizmugurē
	Jābūt
	

	32.
	LED darba gaismas labākai redzamībai darbam naktī un ziemā. Ne mazāk par divām  priekšā. (ieskaitot transporta gaismas ierīces reģistrācijai VTUA – Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā)
	Jābūt
	

	33.
	Integrēts dokumentu turētājs
	Jābūt
	

	34.
	Regulējams uz sēdekļa, daudzfunkcionāls vadības roku balsts. Regulējams augstums, slīpums, pagarinājums uz priekšu un sāniem
	Jābūt
	

	35.
	360 grādu bākugunis, uzstādīta uz jumta
	Jābūt
	

	36.
	Atpakaļgaitas brīdinājuma signāls
	Jābūt
	

	37.
	Hidrauliskā stūrēšana ar šarnīra stūri
	Jābūt
	

	38.
	Lieljaudas un ilgmūžīgi centra šarnīrsavienojuma gultņi
	Jābūt
	

	39.
	Viegli noņemams galvenā šarnīra gultņa komplekts apkopei
	Jābūt
	

	40.
	Prioritātes vārsts stūrēšanas funkcijai
	Jābūt
	

	41.
	Divi stūres cilindri
	Jābūt
	

	42.
	Dzinēja cilindru skaits*
	Ne mazāk kā 4 gab
	

	43.
	Šasijai, dzinējam, sūkņiem ir jābūt paredzētiem visu gadu daudzfunkcionālai lietošanai, piemēram, vakuuma slaucīšanai, sniega tīrīšanai u.c pakalpojumiem
	Jābūt
	

	44.
	Dzinēja tilpums l*
	Ne mazāks kā 1,9 l
	

	45.
	Jauda kW*
	Ne mazāk ka 55 kW
	

	46.
	Griezes moments Nm*
	Ne mazāk kā 240 Nm
	

	47.
	Degvielas bāka l*
	Ne mazāk kā 60 l
	

	48.
	Ģeneratora jauda*
	Ne mazāk par 140 ampēriem
	

	49.
	Hidrauliskās eļļas tvertnes tilpums l*
	Ne mazāk par 60 l
	

	50.
	Eļļas un degvielas tvertnes
	Izgatavotas no XLPE plastmasas vai līdzvērtīga, viegla materiāla
	

	51.
	Filtrēšanas siets eļļas tvertnes atplūdē*
	Ne lielāks kā 10 mikronu
	

	52.
	Hidrauliskās eļļas filtrs eļļas tvertnes ieplūdē*
	Ne lielāks kā 10 mikronu
	

	53.
	Transmisijas formula 4x4
	Pastāvīga 4 riteņu hidrostatiskā piedziņa ar hidrostatisko diferenciāli
	

	54.
	Stūrēšana
	Artikulāra – stūrējot lokās pa vidu
	

	55.
	Maksimālais pārvietošanās ātrums*
	Ne mazāk kā 40 km/h
	

	56.
	Pārvietošanās režīmi*
	Vismaz 2 atsevišķi režīmi: darba režīms un braukšanas režīms.
	

	57.
	Braukšanas ātruma ierobežošana
	Braukšanas ātruma ierobežošana- Pirmais līmenis ne ātrāk kā 20 km/h;
Otrai līmenis ne ātrāk kā maksimālais pārvietošanās ātrums”.
Kruīza kontrole – patstāvīga ātruma iestatīšana.
	

	58.
	Komunālās tehnikas piekare - neatkarīga atsperu un amortizatoru piekare uz visiem četriem riteņiem, kā arī aizmugurē uzstādīts pretsviru stienis maksimālam komfortam un stabilitātei. Balstiekārtai jābūt efektīvai visā ass slodzes diapazonā, un to nedrīkst aizstāt ar gumijas atdurēm, strādājot tās nominālās robežās.
	Jābūt
	

	59.
	Kāpšanas spēja (braukšanas spēja slīpumā)*
	Ne mazāka kā 35% slīpumā
	

	60.
	Vismaz divi mainīga ātruma dzesēšanas ventilatori nodrošinot efektīvu tehnikas darbu līdz +50 ̊C apkārtējās vides temperatūrai
	Jābūt
	

	61.
	Pastiprinātas hidrauliskās disku bremzes dinamiskai bremzēšanai.
	Jābūt
	

	62.
	Daudzdisku stāvbremze ar vadību 
	Jābūt
	

	63.
	Bremzes aktivizējas automātiski, kad tiek atbrīvots vadītāja sēdeklis vai izslēgts dzinējs
	Jābūt
	

	64.
	Stāvbremzes pārslēgšanas ierīce, kas atlaiž stāvbremzi un ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā. Pēc dzinēja palaišanas bremžu atlaišanai jāatgriežas darba režīmā automātiski.
	Stāvbremzes pārslēgšanas ierīce, kas atlaiž stāvbremzi un ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā. Pēc dzinēja palaišanas bremžu atlaišanai jāatgriežas darba režīmā automātiski. Vai arī cits tehnoloģisks risinājums ļauj vilkt mašīnu avārijas vai dzinēja atteices gadījumā
	

	65.
	Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis  priekšā, piemērots lietošanai ar dažādiem priekšpusē uzstādītiem aprīkojumiem
	Jauda vismaz diapazonā 0-100 litri/minūtē vai lielākā pie 220 bāriem
	

	66.
	Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis aizmugurē, piemērots lietošanai ar dažādiem aizmugurē uzstādītiem piederumiem
	Mainīgas plūsmas no slodzes atkarīgs hidrauliskais sūknis aizmugurē, piemērots lietošanai ar dažādiem aizmugurē uzstādītiem piederumiem- Jauda vismaz diapazonā 0-60 litri/minūtē vai lielākā diapazonā pie 195 bāriem
	

	67.
	Visi aprīkojumu pievienošanas hidrauliskie savienojumi  - ātrās maiņas tipa.
	Jābūt
	

	68.
	Hidro izvadu pāris priekšā*
	Ne mazāk kā 3 pāri
	

	69.
	Hidro izvadi aizmugurē*
	Ne mazāk kā 2 pāri
	

	70.
	Pilnībā noņemama priekšējo birstu sistēma
	Jābūt
	

	71.
	Noņemams priekšpusē A-rāmis citu aprīkojumu stiprināšanai, lai varētu lietot citus aprīkojumus
	Jābūt
	

	72.
	Celtspēja priekšējam rāmim*
	Ne mazāk kā 750 kg
	

	73.
	Noņemama vakuuma sūkšanas tvertne, kas novietota virs aizmugurē montēta dzinēja
	Jābūt
	

	74.
	Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole*
	Augstspiediena mazgāšanas sūknis un pistole- Šļūtenes spoles garums ne mazāks kā 10 m;
Spiediens ne mazāks kā 120 bar.
	

	75.
	Hidrauliski darbināma trešā birste gan slaucīšanai, gan nezāļu ierobežošanai, lai to varētu uzstādīt neatkarīgi no divām standarta birstēm
	Jābūt

	

	76.
	Minimālais slaucīšanas platums*
	Ne lielāks kā 1300 mm
	

	77.
	Maksimālais slaucīšanas platums* 
	Ar divām birstēm ne mazāks kā 2300 mm;
ar trīs birstēm ne mazāks kā 3200 mm
	

	78.
	Hidrauliska iesūkšanas mehānisma pacelšana/nolaišana
	Jābūt
	

	79.
	Divas priekšējās birstes neatkarīgi tiek vadītas, izmantojot divas mini kursorsviras vai džoistikus. Pa kreisi/pa labi un uz augšu/uz leju
	Jābūt
	

	80.
	Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 150 RPM
	Maināms birstes griešanās ātrums 0 - 120 RPM- Vismaz diapazonā 0-120 RPM vai lielākā.
	

	81.
	Birstes izmērs*
	Ne mazāks kā 900 mm 
	

	82.
	Vismaz divas ūdens sprauslas katrai birstei putekļu slāpēšanai ar plūsmas kontroli kabīnē
	Jābūt
	

	83.
	Iesūkšanas šahtas platums *
	Robežās no 630 mm līdz 650 mm
	

	84.
	No tvertnes izplūstošā gaisa kvalitāte
	Jānodrošina PM 10/PM2.5 smalko daļiņu sertifikāts, atbilst  vismaz 4 zvaigžņu vērtējumam
	

	85.
	Augstas veiktspējas ventilatora ātrums 
	Robežās vismaz no 0 līdz 3700 apgr./min
	

	86.
	Ventilatora aizsardzība no lielu daļiņu iekļūšanas
	Jābūt
	

	87.
	Sūkšanas spiediens *
	Ne mazāka kā  90 mbar
	

	88.
	Gaisa plūsma vismaz * 
	Ne mazāka par 8000 m3/h
	

	89.
	Riteņiem jābūt katrā sūkšanas šahtas pusē piestiprinātiem pie sūkšanas šahtas
	Jābūt
	

	90.
	Kabīnes grīdā jābūt uzstādītam stiklam, lai redzētu sūkšanas šahtu
	Jābūt
	

	91.
	Iesūkšanas šļūtene*
	Ne mazāk kā 180 mm diametrā
	

	92.
	Vienas pogas slaucīšanas/ vakuuma iesūkšanas automātiskā palaišana — dzinējs iestata vajadzīgos apgriezienus, nolaiž iesūkšanas šahtu, birstes nolaiž peldošā rezīmā, iesūkšana aktivizējas un sākas ūdens padeve uz sprauslām
	Jābūt
	

	93.
	Max jaudas poga/režīms – iestata ventilatora ātrumu uz maksimālo, lai paceltu sarežģītu materiālu, atgriežas pie mainīga ventilatora ātruma, kad tas ir izslēgts vai līdzvērtīgs risinājums
	Jābūt
	

	94.
	Tīrā ūdens tvertne *
	Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 200 l
	

	95.
	Recirkulācijas ūdens tvertne*
	Izgatavota no nerūsējoša materiāla ar tilpumu ne mazāku kā 100 l
	

	96.
	Savācēj tvertnes ventilators
	Izgatavots no Hardox metāla vai vismaz līdzvērtīga izturības metāla  
	

	97.
	Savācējtvertne *
	Alumīnija vai nerūsējoša materiāla ar ietilpība ne mazāk kā 1,5 m3
	

	98.
	Viegli noņemami un mazgājami nerūsējošā tērauda sieta paneļi tvertnes iekšpusē
	Viegli noņemami un mazgājami nerūsējošā tērauda sieta paneļi tvertnes iekšpusē vai cits tehnoloģiskais risinājums.
	

	99.
	Tvertnes svara izturība *
	Ne mazāk kā 900 kg
	

	100.
	Optimizēts materiāla novietojums vispirms tvertnes aizmugurē, lai maksimāli palielinātu tvertnes izsvarojumu.
	Jābūt
	

	101.
	Automātiska augšējā vāka atvēršana izgāšanās laikā. Iespēja atvērt savācējtvertnes vāku neizgāžot, lai varētu novietot lielākā izmēra atkritumus, kas var neietilpt caur iesūkšanas šahtu vai iesūkšanas cauruli.
	Jābūt
	

	102.
	Tvertnes pacelšanas vadības pults ar drošu 2 roku darbību (var izmantot salonā vai ārpusē atrodoties aizmugurē aiz tvertnes)  
	Tvertnes pacelšanas iespēja no kabīnes vai traktora aizmugures, nodrošinot operatora drošu attālumu izgāzšanas brīdī, neatrodoties tiešā tuvumā.
	

	103.
	Atkritumu izgāšanas augstums*
	Ne mazāks kā 1600 mm
	

	104.
	Jābūt ir montāžas kājai/statīvam ar kuru palīdzību ir iespējams pilnībā noņemt savācējtvertni, lai to aizstātu ar smilts-sāls kaisītāja tvertni
	Jābūt
	


 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.



1. Papildu nosacījumi:
	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt komplektācijā
	

	2.
	Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1.punkts)
	7 (septiņu) mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	3.
	Garantija komunālai tehnikai
	ne mazāk kā 12 mēneši vai 1500 m/h
	

	4.
	Garantija sūkņiem un dzinējam
	ne mazāk kā 24 mēneši vai 1500 m/h
	

	5.
	Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām
	Ne mazāk kā 12 mēneši
	

	6.
	Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta
	Rīga, Uzvaras bulvāris 16A
	

	7.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	8.
	Servisa centra atrašanās vieta 

	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	9.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 500 motorstundām
	

	10.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.

	Jānodrošina
	

	11.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	



Pasūtītāja prasības:
1. Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.
2. Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.
3. Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.
4. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.
5. Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.
6. Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.
7. Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

8. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)

9. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 
	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Vienvietīgā ietvju uzturēšanas tehnikatehnika ar slaucīšanas un vakuuma iesūkšanas sistēmu (2 gab)
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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