[bookmark: _Hlk150949908]1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
[bookmark: _Hlk160544538]Nr. CAIP 2024/90, nolikumam


aktualizācijas datums 15.07.2024

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

“Ielu un ietvju uzturēšanas tehnikas iegāde gaisa kvalitātes uzlabošanai” Daļa Nr. 6

1. [bookmark: _Hlk135127208][bookmark: _Hlk133321035]Ielu uzturēšanas divvietīgā tehnika ar papildaprīkojumu (2 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Marka, modelis, izgatavotājs
	Nav noteikts (norāda pretendents)
	 

	2.
	Sertifikācija
	ES sertificēts
	 

	3.
	Izgatavošanas laiks
	Ražota 2024.gadā
	 

	Dzinējs

	4.
	Nominālā dzinēja jauda*
	Ne mazāk kā 80 KW @ 2600 1/min, AdBlue, DPF, EURO 6
	 

	5.
	Motora dzinēja tilpums*
	Ne vairāk kā 3000 ccm
	

	6.
	Degvielas tips
	Dīzeļdegviela
	

	7.
	Degvielas patēriņš saskaņā ar DIN EN 15429-2*
	Ne vairāk kā 6,4 l/h
	

	8.
	Degvielas tvertnes tilpums*
	Ne mazāk kā 70 l, ne vairāk kā 75 l
	 

	9.
	Dzesēšanas sistēmas tips
	Šķidrā dzesēšana
	 

	Tehniskie dati

	10.
	Augstums ar kabīni, m*
	Ne vairāk kā 2 m
	 

	11.
	Garums, m (ar divu birstu sistēmu)*
	Ne vairāk kā 4,5 m
	 

	12.
	Platums, m*
	Ne vairāk, kā 1,30 m
	

	13.
	Hidropneimatiskā šasija ar priekšējo un aizmugurējo piekari;
Neatkarīga priekšējā riteņu piekare
	Jābūt
	 

	14.
	Riteņu bāze*
	Vismaz 2000 mm (braukšanas komfortam)
	

	15.
	Transportlīdzekļa pašmasa*
	Ne vairāk kā 2700 kg
	

	16.
	Kāpšanas spējas*
	Ne mazāk kā 25°
	

	17.
	Šķēršļu kāpšanas spējas*
	Ne mazāk kā 200mm
	

	18.
	Priekšējās ass kravnesība/ aizmugurējās ass kravnesība*
	Ne mazāk kā 2700/3300 kg dažādu uzkabju un liela slogojuma iespējām
	

	19.
	Akritumu konteinera materilas
	Nerūsējošais tērauds  
	

	20.
	Aktritumu konteinera  tilpums
	2500 l saskaņa ar DIN 15429-1 4.2  2200 l
	

	21.
	Aktritumu konteinera iztukšošanas augstums*
	Ne mazāk kā 1600 mm
	

	22.
	Klīrenss
	160 mm
	

	23.
	Transportlīdzeklis ar integrētu hidrauliski noliecamu rāmi ātrai agregātu nomaiņai
	Iekļauts komplektācijā
	

	24.
	Iesūkšanas galvas izmērs*
	Ne mazāks kā 820 mm
	

	25.
	Kamera uz iesūkšanas galvu, atpakaļ skata kamera ar nakts redzamību
	Jābūt
	

	26.
	Slaucīšanas funkcija	
	Slaucīšanas funkcija ar divām birstēm
	

	27.
	Piedziņa
	Visu četru riteņu hidrostatiskā, pastāvīgā
	

	28.
	Iekšējais pagrieziena rādiuss*
	Ne vairāk kā 2060 mm
	

	29.
	Darba braukšanas ātrums, transporta darba ātrums km/h*
	Vismaz 60 km/h, līdz 20 km/h
	

	30.
	Riepu veids
	Zālienam paredzētās, ar samazinātu spiedienu uz virsmu
	

	31.
	4 vienāda izmēra riepas
	Jābūt
	

	32.
	Sakabes āķis*
	Komplektācijā, ne mazāk kā 3000 kg
	

	33.
	Ātrie hidrauliskie savienojumi
	Komplektācijā
	

	34.
	Klimata kontrole vai gaisa kondicionieris
	Komplektācijā
	

	35.
	Centrālā atslēga ar tālvadību (2 komplekti)
	Komplektācijā
	

	36.
	Gumijas paklājiņš, pirmās palīdzības aptieciņa, avārijas trijstūris, ugunsdzēšamais aparāts ar derīguma termiņu vismaz 12 mēneši
	Komplektācijā
	

	Kabīnes aprīkojums

	37.
	Kabīnes aprīkojums
	Divvietīga kabīne
	

	38.
	Kabīnes tilpums*
	Ne mazāks kā 1,7 m3
	

	39.
	Piekļuve vadītāja sedeklim iespējama no abām pusēm, brīvi caurejama kabīne
	Jābūt
	

	40.
	Skaņas līmenis salonā (LPA) - EN ISO 11201: 2010*
	Ne vairāk kā 77 dB (A)
	

	41.
	Apsildāms priekšējais vējstikls
	Komplektācijā
	

	42.
	Apsildāmi priekšējie sānu spoguļi
	Komplektācijā
	

	43.
	Slēgta tipa divu cilvēku kabīne ar apsildi, vadītāja sēdeklis ar amortizāciju
	Durvis abās pusēs
	

	44.
	LED darba gaismas
	Komplektācijā ar papildus darba zonas izgaismošanas gaismām
	

	45.
	Kabīnes standarts
	ROPS apstiprinājums
	



 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.

1. Papildu nosacījumi:
	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Operatora rokasgrāmata komunālai tehnikai un aprīkojumam latviešu valodā
	Jābūt komplektācijā
	

	2.
	Piegādes laiks komunālai tehnikai ar birstēm un sūkšanas aprīkojumam (tehniskās specifikācijas 1. punkts)
	4 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	3.
	Piegādes laiks papildaprīkojumam – sniega lāpstas un smilts – sāls kaisītājiem (tehniskās specifikācijas 2.punkts)
	4 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas
	

	4.
	Garantija komunālai tehnikai
	Ne mazāk kā 12 mēneši 
	

	5.
	Garantija sūkņiem un dzinējam
	Ne mazāk kā 24 mēneši 
	

	6.
	Garantija slaucīšanas un sūkšanas iekārtām
	Ne mazāk kā 12 mēneši
	

	7.
	Traktoru – iekrāvēju un papildaprīkojuma piegādes vieta
	Rīga, Uzvaras bulvāris 16A
	

	8.
	Garantijas servisa nodrošinājums
	Remonta uzsākšana ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža
	

	9.
	Servisa centra atrašanās vieta 

	Servisa centra attālums ir ne tālāk kā 30 km no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā
	

	10.
	Regulārās tehniskās apkopes
	Ne biežāk kā ik pēc 250 motorstundām
	

	11.
	Jānodrošina tehniski aprīkota mobilā servisa ekipāža, piebraucot klienta norādītajā adresē ne vēlāk kā 24 stundu laikā no pasūtītāja pieteikuma.

	Jānodrošina
	

	12.
	Pasūtītāja personāla apmācība par tehnikas un aprīkojuma ekspluatāciju un ikdienas uzturēšanu/apkopi
	Jānodrošina
	



Pasūtītāja prasības:
1. Pretendentam jāveic komunālās tehnikas reģistrācija Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā uz pasūtītāja vārda, kā arī OCTA apdrošināšana 12 mēnešiem un piegādi uz Uzvaras bulvāri 16A, Rīgā.
2. Piegādāto komunālo tehniku bākās jābūt  vismaz 10 litriem degvielas.
3. Piegādātajam papildaprīkojumam jābūt savietojamam ar piegādāto komunālo tehniku.
4. Pretendentam jānodrošina Pasūtītāja darbinieku apmācība un atbalsts darbam ar komunālo tehniku un to papildaprīkojumu.
5. Komunālai tehnikai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam.
6. Piegādātājam jānodrošina tehnisko dokumentāciju (tehnikas ekspluatācijas un darba drošības instrukcijas) kopā ar komunālo tehniku un aprīkojuma piegādi.
7. Pretendentam jānodrošina serviss preces garantijas apkalpošanai ne vairāk kā 30 km attālumā no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā, kā arī ir izbraukuma serviss.

8. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzējs:
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)

9. Garantijas servisa pakalpojuma sniedzēja atrašanās vieta (adrese)**: 
_________________________________________________________________.
(aizpilda pretendents)
**Attālums tiks mērīts no Uzvaras bulvāra 16A, Rīgā līdz pretendenta norādītajai adresei izmatojot tīmekļvietni https://www.google.com/maps/ 
	Piedāvātā tehnika:
	Ražotājs, modelis

	Komunālā tehnika ar trīs slaucīšanas birstu mehānismu un sūkšanas iekārtu ar statīvu (2 gab.)
	




	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts***



***Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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