

Darba apģērba komplektācija un tehniskā specifikācija valsts vides inspektoriem, vecākajiem ekspertiem un ekspertiem (1.GRUPA)
 
Komplekts sastāv no šādām vienībām: 
1. Starpsezonu jaka 
2. Darba bikses 
3. Ziemas bikses 
4. Flīsa jaka 
5. Softshell veste 
6. T-krekls Nr.1
7. T krekls Nr.2
8. Polo-krekls 
9. Termoveļa 
10. Beisbola cepure 
11. [bookmark: _Hlk66457529]Ziemas cepure 
12. Komplekts lietainam laikam (jaka ar kapuci + bikses) 
13. Termozeķes 

1. Starpsezonu jaka ar kapuci 
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls 
	Starpsezonu jaka 
Stils: Klasisks piegriezums, gan vīriešu, gan sieviešu jakai. Virsjakas garums nosedz gurnu līmeni.
Ūdensnecaurlaidīgs un tvaika caurlaidīgs "elpojošs" vismaz 2 (divu) slāņu lamināts  ar  mikroporu membrānas funkcionālo slāni (Gore-Tex vai ekvivalents). Ārējam materiāla slānim ir augstas nodilumizturības īpašības. Par ekvivalentu tiks uzskatīts vismaz 2 slāņu materiāls ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni, kurš nodrošina ūdens necaurlaidību (water columb performance) vismaz - 10 000 mm vai ekvivalents, un vienlaicīgi ūdens tvaika caurlaidību "elpošana" (Water vapor permeability) vismaz 5 000 g/m²/24h.  Audums poliesters vai ekvivalents ar vismaz 10% neilonu vai ekvivalentu.  Virsauduma šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko hermetizācijas metodi, kas nodrošina apģērba aizsardzību pret ūdens iekļūšanu caur šuvi.
Matēta virsma, izturīgs un kvalitatīvs nečaukstošs audums, labi elpojošs.
Elpojošs, vēja un ūdens necaurlaidīgs materiāls, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos rudens/ziemas/pavasara sezonā. 

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļa, melna vai pelēka

	3.
	Kapuce
	Noņemama, regulējama

	4.
	Papildu prasība
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	5.
	Modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	6.
	Izmērs
	XS-XXXL

	7.
	Uzdruka
	Mugurpusē un priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums)

	8.
	Zīmotņu piestiprināšanas vieta
	Priekšpusē krūšu daļā un pleca daļā vieta amatpersonas uzvārda zīmotnes piestiprināšanai un atzīmei par videonovērošanu (maksimāli iespējamais laukums)

	9.
	Ražotājs un modelis
	Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama.


[bookmark: _Hlk66455445]2. Darba bikses 
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls 
	Stils:  Klasisks piegriezums gan vīriešu, gan sieviešu biksēm. 
Bikšu aizdare bikšu priekšpusē ar YKK vai ekvivalentu rāvējslēdzēju. Jostai pa perimetru vienmērīgi piešūti vismaz 5 jostturi.
Mitruma un netīrumus atgrūdošs, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos pavasara/rudens sezonā. Dubultas šuves starās un staklē.

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Melna, pelēka, zaļa vai šo krāsu kombinācija.

	3.
	Svars
	200-300 g/m2

	4.
	Kabatas
	2 priekšējās kabatas, 2 kabatas aizmugurē, 2 priekšējās kāju kabatas ar klapi vai velcro stiprinājumu. 

	5.
	Papildu prasība
	Elastīga auduma paneļi aizmugurē un uz ceļgaliem. Ceļgaliem izveidota forma. Regulējamas apakšas.


	6.
	Papildu prasība 2
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	7.
	Modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	8.
	Sezona
	Vissezonas

	9.
	Izmērs
	XS-XXXL

	10.
	Ražotājs un modelis
	Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama.



3. Ziemas bikses 
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls 
	Stils:  Klasisks piegriezums gan vīriešu, gan sieviešu biksēm. 
Pielāgojams viduklis, aizdare bikšu priekšpusē ar YKK vai ekvivalentu rāvējslēdzēju. Jostai pa perimetru vienmērīgi piešūti vismaz 5 jostturi.
Kabatas vismaz 4 (četras).
Materiāls: Ūdensnecaurlaidīgs un tvaika caurlaidīgs "elpojošs" vismaz 2 (divu) slāņu lamināts ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni (Gore-Tex vai ekvivalents). Ārējam materiāla slānim ir augstas nodilumizturības īpašības. Par ekvivalentu tiks uzskatīts vismaz 2 slāņu materiāls ar mikroporu membrānas funkcionālo slāni, kurš nodrošina ūdens necaurlaidību (water columb performance) vismaz - 8 000 mm vai ekvivalents, un vienlaicīgi ūdens tvaika caurlaidību "elpošana" (Water vapor permeability) vismaz 5 000 g/m²/24h.  Audums poliesters vai ekvivalents ar vismaz 10% neilonu vai ekvivalentu.  Virsauduma šuvēm jābūt apstrādātām ar termisko hermetizācijas metodi, kas nodrošina apģērba aizsardzību pret ūdens iekļūšanu caur šuvi.  
Mitruma un netīrumus atgrūdošs, komfortabls vidējas slodzes aktivitātēm sliktos laikapstākļos pavasara/rudens sezonā. 

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Melna, pelēka, zaļa vai šo krāsu kombinācija.

	3.
	Kabatas
	2 priekšējās kabatas, 2 kabatas aizmugurē, 2 priekšējās kāju kabatas ar klapi vai velcro stiprinājumu. 

	4.
	Papildu prasība
	Ceļgaliem izveidota forma. Regulējamas apakšas. Siltināta bikšu odere.


	5.
	Papildu prasība 2
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	6.
	Modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	7.
	Izmērs
	XS-XXXL

	8.
	Ražotājs un modelis
	Pretendents iesniedz ražotāja apstiprinātu informāciju par izstrādājumu vai norāda publiski pieejamu informācijas avotu (ražotāja tīmekļvietnes adresi), kur tā ir atrodama.






4. Flīsa jaka 
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls 
	Stils: Pieejams piegriezums, gan vīriešu, gan sieviešu.
Materiāls: Polartec, flīsa vai ekvivalentu. Iekšjaka ar stāvkakli bez kapuces


	2.
	Svars
	300-400 g/m2

	3.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļa, pelēka vai melna.

	4.
	Kabatas
	Divas sānu kabatas ar rāvējslēdzēju, viena krūšu kabata ar rāvējslēdzēju

	5.
	Modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	6.
	Izmērs
	XS-XXXL

	7.
	Uzdruka
	Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums)



5. Softshell veste
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls 
	Softshell
Vēja un ūdens noturīgs

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļa, pelēka vai melna.

	3.
	Kabatas
	Divas sānu kabatas ar rāvējslēdzēju.

	4.
	Papildu prasība
	Vēlams vestes pagarinājums mugurpusē

	5.
	Papildu prasība 2
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	6.
	Modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	7.
	Izmērs
	XS-XXXL

	8.
	Uzdruka
	Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums)



[bookmark: _Hlk66456426]6. T-krekls
[bookmark: _Hlk165548817][bookmark: _Hlk165559894]6.1. T-krekls Nr.1
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	Kokvilna (min 60%; max 80%). Apkakles kakla izgriezums ar kakla lenti.

	2.
	Svars
	≤ 160g/m2

	3.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļš vai pelēks

	4.
	Piedurknes
	Īsas piedurknes

	5.
	Izmēri
	XS-XXXL

	6.
	Sieviešu un vīriešu modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	7.
	Papildu prasība
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	[bookmark: _Hlk165559855]8.
	Uzdruka
	Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais Uzdrukas laukums)



6.2. T-krekls Nr.2
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	Poliesters (vismaz 80%), ātri žūstošs, viegls audums. Apkakles kakla izgriezums ar kakla lenti.

	2.
	Svars
	≤ 160g/m2 

	3.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļš vai pelēks

	4.
	Piedurknes
	Īsas piedurknes

	5.
	Izmēri
	XS-XXXL

	6.
	Sieviešu un vīriešu modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	7.
	Papildu prasība
	Apģērbam nedrīkst būt atstarojoši elementi

	8.
	Uzdruka
	Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums)



7. Polo-krekls
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	100% kokvilna

	2.
	Svars
	≤ 170g/m2

	3.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļš vai pelēks

	4.
	Piedurknes
	Īsas piedurknes

	5.
	Izmēri
	XS-XXXL

	6.
	Sieviešu un vīriešu modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 

	7.
	Uzdruka
	Priekšpusē krūšu daļā vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums)



[bookmark: _Hlk67945561]8. Termoveļa
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	Materiāls: ne mazāk kā 80% merino vilna. Mitruma kontrole un aizsardzība pret sviedru aromātu.

	2.
	Svars
	≥ 150g/m2

	4.
	Komplekta sastāvs
	Termokrekls ar garajām piedurknēm un termobikses (garās)

	5.
	Izmēri
	XS-XXXL

	6.
	Sieviešu un vīriešu modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 



9. Beisbola cepure
	[bookmark: _Hlk165560027]Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls
	100% kokvilna

	2.
	Veids
	Cepure ar nagu, aizmugurē regulējams apkārtmērs ar metāla sprādzi. 

	3.
	Krāsa
	Tumši zaļa, pelēka, melna, brūna.

	4.
	Uzdruka
	Priekšpusē vieta iestādes nosaukumam (Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums)




10. Ziemas cepure
	[bookmark: _Hlk165560073]Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Materiāls
	Ne vairāk kā 90% poliesters,  ar siltinājumu un dzija apstrādāta ar ūdensnecaurlaidīgu aizsargkārtu.

	2.
	Krāsa
	Tumši zaļa, pelēka, melna.



11. Komplekts lietainam laikam (jaka ar kapuci un bikses)
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	100% poliamīds, ūdeni un vēju necaurlaidīgs. Virsmas blīvums 100g/m2 +/-20%. Virsjaka ar kapuci, garām piedurknēm, garums līdz gurniem. Apakšmalā iestrādāta gumija. Bikses garās, apakšmalā iestrādāta gumija. 

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Zaļa, pelēka vai melna 

	3.
	Piedurknes
	Garas piedurknes

	4.
	Izmēri
	XS-XXXL

	5.
	Sieviešu un vīriešu modelis
	Atšķirīgi sieviešu un vīriešu modeļi. 



12. Termozeķes
	Nr.
p.k.
	Tehniskā raksturlieluma nosaukums
	Prasība

	
	
	

	1.
	Audums
	45% ±5 % Merino vilna 
34% ±5 % poliamīds 
17% ±5 % poliesters 
4% ±5 % elastāns  

	2.
	Auduma krāsas apraksts
	Melna vai pelēka

	3.
	Izmēri
	XS-XXXL



Uzdruka/Uzšuves
(Uzdruka pēc ražotāja ieteiktās tehnoloģijas, maksimāli iespējamais uzdrukas laukums)

Papildus prasība: uzdrukām un uzšuvēm nedrīkst būt atstarojoši elementi.

	
	Uzdruka vai uzšuve

	Daudzkrāsu vai vienkrāsaina
	Apģērba specifikācija (konkrēts modelis)
(aizpilda Piegādātājs)
	Uzdrukas/uzšuves izmērs, mm x mm
(aizpilda Piegādātājs)

	Starpsezonu jaka ar kapuci

	Priekšā kreisajā pusē – ar velcro pieliekams/noņemams “V.Uzvārds” un atzīme par video novērošanas veikšanu (katra zīme atsevišķi)
	Uzšuve
	
	
	

	Uz muguras – Dabas aizsardzības pārvalde (NEatstarojošs)
	Saskaņā ar ražotāja norādījumiem
	Vienkrāsaina
	
	

	Labā roka – ar velcro pieliekams/noņemams valsts ģerbonis un “Valsts vides inspektors”
	Uzšuve
	
	
	

	Flīsa jaka

	Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde
	Uzšuve
	Vienkrāsaina
	
	

	Softshell veste

	Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde
	Saskaņā ar ražotāja norādījumiem
	Vienkrāsaina
	
	

	T-krekls Nr.1

	Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde
	Uzdruka
	Vienkrāsaina
	
	

	T-krekls Nr.2

	Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde
	Uzdruka
	Vienkrāsaina
	
	

	Polo-krekls

	Priekšpusē krūšu daļā- Dabas aizsardzības pārvalde
	Uzšuve
	Vienkrāsaina
	
	

	Beisbola cepure

	Priekšpusē
	Uzdruka
	Vienkrāsaina
	
	



