
3.pielikums

iepirkuma

 „Liftu un pacēlāju tehniskā 
apkalpošana un remonts”

Nr. ŠN 2024/6-LA nolikumam

Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums

 iepirkuma 2.daļai
 Valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” vajadzībām
1. Objekta nosaukums: filiāle „Valka”

    Adrese: Indrānu iela 5, Valka, LV-4700
    Kontaktpersona objektā: Jevgenijs Ivļevs, tālrunis 64781260, 26300125
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Invalīdu pacēlājs, diagonālais, platformas tipa, virzībai pa kāpņu laidu
	Modelis: 
	Hiro Lift Hiro-320


	Iekārtas adrese
	Indrānu iela 5, Valka, LV-4700








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Hiro Lift Hillenkotter Ronsieck GmbH (Vacija)


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	111508
	Izgatavošanas gads
	2011









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	225
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,1
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	800x1000
	mm
	Pasažieru skaits:
	2
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	4x90
	leņķī
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sliedes:
	cinkotas
	
	
	
	
	
	
	


2. Objekta nosaukums: filiāle „Rūja”

    Adrese: „Rūja”, Jeri, Jeru pagasts, Valmieras novads LV4234
    Kontaktpersona objektā: Edvīns Zariņš, tālrunis 28313232

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Hidraulisk. invalīdu pacēlājs - 2 gab.
	Modelis
	VIMEC E06


	Iekārtas adrese
	 „Rūja”, Jeri, Jeru pagasts, Valmieras novads LV4234








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	VIMEC (Itālija)


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	Rīga SIA „ROL automatik lifts” 


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	05404; 05405
	Izgatavošanas gads
	2006


	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

	Celtspēja:
	300
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,13
	m/s
	
	
	

	Stāvu skaits:
	2
	
	
	
	
	
	
	

	Kabīnes izmēri
	1008x 1038
	mm
	
	
	
	
	
	


3. Objekta nosaukums: filiāle „Lielbērze”

    Adrese: “Lielbērze” Auru pagasts Dobeles novads , LV-3701

  Kontaktpersona objektā: Saimniecības nodaļas vadītājs, tālrunis 28355707

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Vertikālais hidrauliska tipa pacelšanas platforma - 1 gab.
	Modelis: 
	VTPM 4000


	Iekārtas adrese
	“Lielbērze” Auru pagasts Dobeles novads, LV-3701                  








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Latvija, SIA „ROL-AUTOMATIK LIFT”


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „ROL-AUTOMATIK LIFT”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	270312
	Izgatavošanas gads
	2012









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	300
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,1
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	1140x1460
	mm
	Pasažieru skaits:
	3
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	
	
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sahta
	
	
	
	
	
	
	
	


4. Objekta nosaukums: filiāle “Jelgava”

Adrese: Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002

Kontaktpersona objektā: Juris Liepa, tālrunis 29183817
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts – 1 gab.
	Modelis: 
	S3300


	Iekārtas adrese
	Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV-3002










(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	SIA "Schindler lifts" 


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA "Schindler lifts"


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	RIX5215273
	Izgatavošanas gads
	2005









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	1125
	kg
	Celšanas ātrums:
	1,0 
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	2200x 1100
	mm
	Pasažieru skaits:
	15
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	
	º leņķī
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sliedes:
	
	
	
	
	
	
	
	


5. Objekta nosaukums: filiāle “Iecava”

Adrese: “Smiltaiņi”, Iecava, Bauskas novads, LV-3913

Kontaktpersona objektā: Saimnieciskās nodaļas vadītājs t. 20261410, filiāles vadītājs t. 26540829.
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Hidrauliskais pasažieru lifts - 1 gab.
	Modelis: 
	HD-630


	Iekārtas adrese
	“Smiltaiņi”, Iecava, Bauskas novads, LV-3913








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA “Tehnovision”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	20121244
	Izgatavošanas gads
	2013









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	630
	kg
	Celšanas ātrums:
	
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	
	mm
	Pasažieru skaits:
	3
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	
	
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Šahta
	
	
	
	
	
	
	
	


6. Objekta nosaukums: filiāle “Ķīši”

  Adrese: “Ķīši”, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128

  Kontaktpersona objektā: Santa Omīlija Dišlere, tālrunis 29108741
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts “Kone Mono Space”
	Modelis: 
	KLA 0154 

 reģistrācijas Nr. 4CL021379


	Iekārtas adrese
	“Ķīši”, Jaunsātu pag., Tukuma nov., LV-3128







(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA “Kone Lifti Latvija”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	10958593
	Izgatavošanas gads
	2007









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	1000
	kg
	Celšanas ātrums:
	
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	
	mm
	Pasažieru skaits:
	     13
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	
	
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sahta
	
	
	
	
	
	
	
	


7. Objekta nosaukums: filiāle „Ropaži”

    Adrese: „Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads , LV-2135
    Kontaktpersona objektā: Ainars Strazdiņš-Stradiņš, tālrunis 67918383, 26346888

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Invalīdu pacēlājs V-64 -1 gab
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	98/37EC


	Iekārtas adrese
	 „Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads , LV-2135








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	„VIMEC” Italija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „ROL-automatik” LV-1006,Rīgā,Šmerļa iela 1


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	V64268283
	Izgatavošanas gads
	2006


	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	230
	kg
	Celšanas ātrums:
	
	
	
	
	

	Stāvu skaits:
	1
	m
	Pasažieru skaits:
	1
	cilv.
	
	
	

	Kabīnes masa
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pretsvara masa
	
	
	
	
	
	
	


	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Vertikālais invalīdu pacēlājs liftsE-06 -1 gab
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	98/37EEC


	Iekārtas adrese
	„Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads , LV-2135








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	„VIMEC” Italija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „ROL-automatik” LV-1006,Rīgā,Šmerļa iela 1


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	E0605320
	Izgatavošanas gads
	2006









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	300
	kg
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Stāvu skaits:
	4
	m
	Pasažieru skaits:
	4
	cilv.
	
	
	

	Kabīnes masa
	650
	kg
	
	
	
	
	
	

	Pretsvara masa
	850
	kg
	
	
	
	
	


 (valsts, ražotāja nosaukums)

	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pacēlājs Cibes Lifts A.B. (Zviedrija) -1 gab
	Modelis: 
	„Cibes A5000 „


	Iekārtas adrese
	„Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads , LV-2135








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Cibes Lifts A.B.


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	104696
	Izgatavošanas gads
	2014

	






(Vai montāžas gads)

IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	400
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,15
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	2000x1200
	mm
	Pasažieru skaits:
	5
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	1x90
	º leņķī
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sliežu garums:
	5
	m
	
	
	
	
	
	


	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Invalīdu pacēlājs, diagonālais, platformas tipa, virzībai pa kāpņu laidu -1 gab
	Modelis: 
	Tehnovers IP-02


	Iekārtas adrese
	„Juglaskrasti”, Ropaži, Ropažu pagasts, Ropažu novads , LV-2135








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA „Tehnovers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	62/IP02
	Izgatavošanas gads
	2014









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	250
	kg
	Celšanas ātrums:
	0,1
	m/s
	
	
	

	Platformas izmērs:
	800x1000
	mm
	Pasažieru skaits:
	1
	cilv.
	
	
	

	Pagrieziens:
	nav
	º leņķī
	Uzstādīts:
	Telpās
	
	
	
	

	Sliežu garums:
	3.5
	m
	
	
	
	
	
	


Tehniskajā apkopē veicamo darbu saraksts
1. Liftu tehniska apkope notiek vienu reizi pusgadā saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679), likuma “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību” un Lifta lietošanas instrukcijas prasībām.

2. Diennakts avārijas apkalpošana, nodrošinot pasažieru izlaišanu no Lifta 60 minūšu laikā.
3. Tehniska apkope tiek veikta ar nolūku nodrošināt atbilstošu Lifta stāvokli, ka arī Lifta drošu lietošanu. Lifta tehniska apkope ietver sevī:

3.1. Lifta apskati;

3.2. Lifta regulēšanas;

3.3. Lifta tehnisko apkopi – tīrīšanu, eļļošanu, spuldžu un drošinātāju nomaiņu utt.

4. Lifta tehniskas apkopes ietvaros:

4.1. pārbauda, vai Lifta kabīne, šahta, mašīntelpa un pieeja tai, kā arī iekāpšanas (kravas iekraušanas) laukumi visos stāvos, ko apkalpo Lifts, ir lietošanas kārtībā;

4.2. apskata Lifta šahtas un kabīnes nožogojumu, lai pārliecinātos, vai tas nav bojāts;

4.3. pārbauda elektrisko apgaismojumu, lai pārliecinātos, ka:

4.3.1. ir apgaismoti stāvu laukumi Lifta šahtas durvju priekšā, kā arī šahta un kabīne;

4.3.2. Lifta avārijas gadījumiem paredzētais apgaismojums ir lietošanas kārtībā;

4.4. pārbauda kabīnes kustīgās grīdas, Lifta šahtas un kabīnes durvju kontaktu darbību;

4.5. pārbauda kabīnes precīzas apstāšanās un Lifta izsaukuma pogas darbību;

4.6. pārbauda pogas "Stop", signālspuldzes "Aizņemts" un skaņas un gaismas signalizācijas sistēmu;

4.7. veic mašīntelpas elektroiekārtu pārbaudi, regulēšanu un tīrīšanu;

4.8. veic bremžu ierīču pārbaudi, tīrīšanu un regulēšanu, kā arī kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;

4.9. veic reduktora vai hidroagregātu pārbaudi, eļļas līmeņa kontroli un eļļas maiņu, visu celšanas mehānisma daļu tīrīšanu un nepieciešamo regulēšanu;

4.10. veic nesošo trošu tīrīšanu un nostiepuma regulēšanu;

4.11. veic šahtas elektroierīču pārbaudi un regulēšanu;

4.12. pārbauda Lifta šahtas un kabīnes durvju darbību: 

4.12.1. veic šahtas durvju mehānismu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu; 

4.12.2. pārbauda automātisko durvju piedziņas mehānismu;

4.12.3. pārliecināties, ka slēgmehānismi darbojas visos stāvos, ko apkalpo Lifts; 

4.12.4. pārliecināties, ka šahtas durvis ir noslēgtas arī tad, ja kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāva laukuma grīdas līmeni; 

4.13. veic šahtas bedres tīrīšanu un tajā esošo ierīču pārbaudi un regulēšanu;

4.14. veic kabīnes mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaudi, regulēšanu, tīrīšanu un eļļošanu;

4.15. veic kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaudi, regulēšanu un eļļošanu;

4.16. veic mašīntelpas, kabīnes jumta tīrīšanu;

4.17. veic izvietošanu Lifta kabīnē Lifta pasažieriem paredzētos lietošanas noteikumus (nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot un papildinot);

4.18. apkopes laikā tiek izmantoti šādi materiāli un rezerves daļas, kuru cena ir iekļauta ikmēneša maksā par apkalpošanu:

4.18.1. Smērvielas un eļļas;

4.18.2. Mazgāšanas līdzekļi;

4.18.3. Spuldzes;

4.18.4. Drošinātāji.

5. Ja kāda darba saturs nav atrunāts lietošanas instrukcijā vai normatīvajos aktos, apkalpošanas darbu ietvaros paredzami visi tie darbi, kuri izriet no attiecīgā darba tehnoloģijas un ir paredzami optimālas kvalitātes un efektivitātes sasniegšanai.

VSAC “Zemgale” filiāle “Ķīši” tehniskā specifikācija pasažieru lifta “Kone Mono Space” 1000kg, 3stāvi (KLA 0154) tehniskajā apkopē.

1. Lifta tehniskā apkope (TA) sevi ietver procesuālās darbības:

1.1.  Lifta vizuālajā apskatē:

1.1.1. vai visu stāvu iekāpšanas/izkāpšanas laukumi ir lietošanas kārtībā;

1.1.2. vai lifta kabīne, šahta, mašīntelpa un pieejas tām ir lietošanas kārtībā;

1.1.3. vai lifta kabīnes un šahtas nožogojumi ir lietošanas kārtībā un nav bojāti;

1.1.4. elektriskā apgaismojuma stāvoklis:

· vai katra stāva lifta iekāpšanas/izkāpšanas laukumi ir apgaismoti un lietošanas kārtībā;

· vai lifta kabīne un šahta ir apgaismota un lietošanas kārtībā;

· lifta apgaismojums, kurš paredzēts avārijas gadījumiem ir lietošanas kārtībā.

1.2.  Lifta mehāniskajā apskatē un regulēšanā:

1.2.1. lifta izsaukuma pogas, kabīnes durvju, kustīgās grīdas un šahtas kontaktu darbību pārbaude;

1.2.2. lifta kabīnes precīzas apstāšanās darbību pārbaude;

1.2.3. pogas “Stop”, signālspuldzes “Aizņemts”, skaņas un gaismas signalizācijas sistēmu pārbaude.

1.3.  Lifta tehniskajā apskatē:

1.3.1. mašīntelpas elektroiekārtu pārbaude, regulēšana un tīrīšana;

1.3.2. kabīnes mehāniskā un elektromehāniskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana:

· bremžu ierīču pārbaude, regulēšana un tīrīšana;

· reduktora, eļļas līmeņa pārbaude un eļļas maiņas;

· visu celšanas mehānisma tīrīšana un nepieciešamā regulēšana;

· nesošo trošu nostiepuma regulēšana un tīrīšana;

· kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude, regulēšana un eļļošana;

1.3.3. mašīntelpas un kabīnes jumta tīrīšana;

1.3.4. šahtas elektroierīču pārbaude, regulēšana un šahtas bedres tīrīšana;

1.3.5. šahtas un kabīnes durvju darbības pārbaude:

· šahtas durvju mehānismu pārbaude, regulēšana un eļļošana;

· šahtas durvju slēguma stāvoklis, ja kabīne atrodas augstāk vai zemāk par stāva laukuma grīdas līmeni;

· automātisko durvju piedziņas mehānismu pārbaude;

· visu stāvu lifta slēgmehānismu darbības pārbaude;

1.3.6. kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšanu;

1.3.7. spuldžu un drošinātāju darbības pārbaude un nomaiņa;

1.3.8. lifta kabīnes aprīkojuma papildināšana vai atjaunošana (lifta lietošanas noteikumos paredzēto aprīkojumu nodrošinājums lifta pasažieriem).

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

1. Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks uc. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.
Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	


5

