3.pielikums

iepirkuma

 „Liftu un pacēlāju tehniskā apkope, 

avārijas apkalpošana un remonts”

Nr. ŠN 2024/6-LA nolikumam
Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums

 iepirkuma 3.daļai 
Valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” vajadzībām
Liftu saraksts VSAC “Kurzeme”

	Nr.
	Lifta (pacēlāja) izgatavotājs, atrašanās vieta,

reģistrācijas  gads
	Reģ. Nr.
	Nominālā

celtspēja

kg.
	Rūpnīcas numurs
	Pieturu skaits

	1.
	Invalīdu pacēlājs

Ražotājs: CIBES LIFT AB (Zviedrija)

Tips: NTD ,,A400,,

VSAC ”Kurzeme“ 

filiāle ”Aizvīķi”, Aizvīķi, Gramzdas pag., Dienvidkurzemes nov.,

LV 3487. Reģistrēts 2011.g. (tehniskā specifikācija Nr.1)
	-
	400
	Nr. 10896
	2

	2.
	Pasažieru lifts, Maskavas liftu izgatavošanas rūpnīca MOELZ

VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, Apšu ielā 3a, Liepājā.

Reģistrēts 1988.gada 9. decembrī. (tehniskā specifikācija Nr.2)
	5CL014139
	500
	440MO-82
	3

	3.
	Pasažieru lifts, ORONA, S.Coop., Spānija.

VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, Apšu ielā 3a, Liepājā.

Reģistrēts 2003.gada 6.februārī. (tehniskā specifikācija Nr.3)
	5CL014144
	450
	EXLV51912SZ
	3

	4.
	Pasažieru lifts ORONA, S.COOP, VSAC “Kurzeme” filiāle "Veģi", Abavas pag., Talsu nov., LV-3294. Iekārta uzstādīta 2010.g. (tehniskā specifikācija Nr.4)
	2CL021893
	630
	EXLV 81826 SZ
	3

	5.
	Pasažieru lifts, izgatavotājs SCHindler Iberica Management SA Spānija, 2006.gads. VSAC "Kurzeme" filiāle "Iļģi",

Iļģi, Grobiņas pag., Dienvidkurzemes nov. (tehniskā specifikācija Nr.5)
	5CL003155
	400
	RIX 5458386
	4

	6.
	Pasažieru  lifts - elektriskais

Schindler 3300

Atrašanas vieta VSAC "Kurzeme" filiāle "Dundaga", Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270 
	4CL034412
	675
	RIX161463771
	2


Invalīdu pacelšanas platformas apraksts (tehniskā specifikācija Nr.1)

Pacelšanas platformas tehniskā apkalpošana un remonts VSAC “Kurzeme” filiālē “Aizvīķi”” Kontaktpersona : Ainars Cīrulis,  mob.29605238

	Nosaukums:

	Invalīdu pacelšanas platforma NTD A 400

	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā

	 5CL038769


	Iekārtas adrese

VSAC ,,Kurzeme’’ filiāle ,,Aizvīķi’’ Aizvīķi, Gramzdas pag. Dienvidkurzemes nov. LV-3487






(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

Iekārtas ražotājs

 Zviedrija               CIBES LIFT AB
(valsts, ražotāja nosaukums)

Iekārtas uzstādītājs

SIA  ,,FABLEX’’ Kr. Barona 88/2,birojs 213 Rīga LV-1001

(valsts, firmas nosaukums)
Ražotāja Nr.

                 10896

Izgatavošanas gads

2011

        IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

	Celtspēja:
	400
	kg
	Celšanas ātrums:
	0.15 
	m/s

	Stāvu skaits:
	2
	gab.
	Pasažieru skaits:
	5
	cilv.

	Platformas izmēri
	1100x1500
	m
	Citi: Šahtas izmēri
	1500x1600
	cm

	Pacelšanas augstums
	3600
	m
	Ražība:
	2.2
	kW

	Citi: Durvju skaits
	2
	gab.


Tehniskā apkopē veicamie darbi un to periodiskums :

	Testēšanas objekts
	Vizuālā apskate
	Funkcionālās pārbaudes (Tests)
	Ieziešana
	Regulēšana
	Kopšana 

un

 tīrīšana
	Periodiskums

	Vadības skapis:
- vadības skapja durvis
- vadības skapja slēdzene
- vakantā zona vadības skapja priekšā
	X
	X
	
	X
	Х
	1  reizi mēnesī

	Kustības mehānisms
(dzinējs, skrūve);
	X
	X
	X
	X
	X
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Elektroiekārta:
- Kabeļi un savienotāji
- Drošinātāji
- Elektriskās drošības ierīces
- Citas elektrotehniskās iekārtas
	X
	X
	
	
	X
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Mehāniskā drošības iekārta
	X
	X
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Platformas vadības ierīces:
- Tehniskās apkopes vadības ierīces
- Ārkārtas pasākumi avārijas manuālajā režīmā
	X
	X
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Abpusējas saziņas sakaru iekārtu darbības pārbaude
	X
	X
	
	
	
	Vienu reizi mēnesī

	Šahtas konstruktīvie elementi:

- Paneļi

- Stūri

- Stikla paneļi

-Profilu savienojumi
	X
	
	
	
	Х
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Šahtas durvis:

- Šahtas durvis

-  Durvju slēdzene
	X
	X
	
	X
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Vadotnes:

- Nostiprinājums

- Pieslēgums/pievienojums
	X
	
	X
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Šahtas stiprinājums pie būvkonstrukcijas
	X
	
	
	
	
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Elektrisko iekārtu skapis:

- Vadi, kabeļi

- Drošības elektriskās iekārtas

- Pieturu devēji/sensori

- Citas elektrotehniskās iekārtas
	X
	X
	
	X
	X
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Šahtas apgaismojums
	Х
	X
	
	
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Platformas metāla konstrukcijas:

- Metāla konstrukcija

- Samontējamie (savienojamie)/ nesamontējamie (nesavienojamie) metāla savienojumi
	X
	X
	
	
	X
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Elektroiekārta:

- Kabeļi un savienotāji

- Akumulators
	X
	Х
	
	
	X
	Vienu reizi 6

mēnešos



	Platformas drošības mala
	X
	Х
	
	
	
	Vienu reizi mēnesī

	Platformas grīda un platformas vertikālās daļas apšuvums
	X
	
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Avārijas ziņojuma ierīce:

- Risku/bīstamības tālvadības signalizācija

- Skaņas signalizācija
	X
	Х
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Rokturi (pieturi)
	X
	
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Platformas vadības iekārta
	X
	Х
	
	
	X
	Vienu reizi mēnesī

	Pieturu laukumi:

- Kontrolieri (ārējās vadības ierīces)
	Х
	Х
	
	
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Pieturu laukumi:

- Sliekšņi

- Rampas
	Х
	
	
	
	Х
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Bremzēšanas ierīces šahtā
	Х
	Х
	
	
	Х
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Bremzēšanas ierīces uz platformas
	Х
	Х
	
	
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Aizsargierīce šahtas durvju bloķēšanas kontrolēšanai
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Aizsargierīce šahtas durvju aizvēršanas kontrolēšanai
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Galējie galaslēdži


	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Vienu reizi 6

mēnešos

	Aizsargierīce platformas manuālās nolaišanas / pacelšanas vadībai  платформы
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Vienu reizi mēnesī

	Aizsargierīce pārslogojuma vadībai
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Vienu reizi 6

mēnešos


Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.2)

“Liftu tehniskā apkalpošana un remonts VSAC “Kurzeme” filiālē “Liepāja””

Apkalpojamo objektu (liftu) uzskaitījums. 

1. Objekta nosaukums: VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

    Adrese: Apšu iela 3a, Liepāja, LV - 3401
    Kontaktpersona objektā: Lita Bērziņa, tālrunis 25478121
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts 
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iekārtu reģistrā
	5CL014139


	Iekārtas adrese
	                                           Apšu iela 3a, Liepāja, LV - 3401








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Maskavas liftu izgatavošanas rūpnīca


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	Spec. RTU „Latvliftremont”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	440MO-82
	Izgatavošanas gads
	1982


	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

	Celtspēja:
	500
	kg
	Pasažieru skaits:
	6
	cilv.
	
	
	

	Stāvu skaits:
	3
	m
	Celšanas ātrums:
	1
	m/s
	
	
	

	Kabīnes masa
	810
	kg
	Pretsvara masa
	1060
	kg
	
	
	


Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.3)

2. Objekta nosaukums: VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”

    Adrese: Apšu iela 3a, Liepāja, LV - 3401
    Kontaktpersona objektā: Lita Bērziņa, tālrunis 25478121
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iekārtu reģistrā
	5CL014144


	Iekārtas adrese
	                                           Apšu iela 3a, Liepāja, LV - 3401








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	ORONA, S.Coop.


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas    uzstādītājs
	SIA Montāžas - remontu firma „LIFTS” 


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	EXLV51912SZ
	Izgatavošanas gads
	2002









(Vai montāžas gads)

	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI

	Celtspēja:
	450
	kg
	Pasažieru skaits:
	6
	cilv.
	
	
	

	Stāvu skaits:
	3
	m
	Celšanas ātrums:
	0,63
	m/s
	
	
	

	Kabīnes masa
	536
	kg
	Pretsvara masa
	811
	kg
	
	
	


Prasības liftu (2gab.) apkalpošanai (tehniskā specifikācija Nr.2 un Nr.3) objektā VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja” (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi):

1. Liftu tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (pēc 01.04.2022. Ministru kabineta 17.11.2020. noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”) un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un regulāri veikt tajos nepieciešamos ierakstus, uzrādot darbu veikšanas datumu, laiku un tiešo izpildītāju. Veikt nepieciešamos ierakstus lifta pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.

3. Tehniskā apkope un remonts paredz veikt liftu mezglu un detaļu pārbaudi, tīrīšanu, eļļošanu, regulēšanu un uzturēšanu pastāvīgā darba kārtībā. Tehniskās apkopes laikā ir veicami zemāk norādīti darbi un tie jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī:

3.1. mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

3.2. vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

3.3. mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

3.4. mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un izdegušo spuldžu nomaiņa;

3.5. elektrodzinēju pārbaude;

3.6. bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

3.7. celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude un eļļas līmeņa papildināšana; 

3.8. šahtas elektroiekārtas pārbaude, regulēšana un eļļošana;

3.9. kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

3.10. bloku pārbaude un eļļošana;

3.11. nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja 

         slēdžu pārbaude;

3.12. kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;

3.13. stāvu un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un izdegušo spuldžu 

         nomaiņa;

3.14. šahtas režģu tīrīšana.
3.15. abpusējas saziņas sakaru iekārtu darbības pārbaude
4. Atslēgt liftus, ja tiek pārkāpti drošas ekspluatācijas noteikumi, par to ziņot Pasūtītājam.

5. Avārijas apkalpošana tiek nodrošināta 24 stundas diennaktī, tā paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks no kabīnes – ne vairāk par 20 minūtēm.

6. Pasūtītāja īpašus pasūtījumus (piemēram, šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u.c.) izpilda ne vēlāk,  kā 12 (divpadsmit) stundu laikā. 

Izpildītājam ir jānodrošina liftu sagatavošana ikgadējai tehniskajai pārbaudei un jānodrošina piedalīšanās tajā.    

7. Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir 

    iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

7.1. smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās);

7.2. tīrīšanas līdzekļi;

7.3. spuldzes;

7.4. drošinātāji;

7.5. kabīnes durvju piedziņas atsperes;

8. Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un  transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt  nepieciešamās iekārtas un detaļas.

Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.4)

 “Lifta tehniskā apkalpošana  un remonts  VSAC “Kurzeme filiālē “Veģi””

Objekta nosaukums: VSAC „Kurzeme” filiāle „Veģi”

    Adrese: "Veģi", Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294 
    Kontaktpersona objektā: Artūrs Feldmanis, tālrunis 63255147, 29134589
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Elektriskais Pasažieru lifts – 1 gab
	Modelis: 
	ORONA, S.Coop. 


	Iekārtas adrese
	"Veģi", Abavas pagasts, Talsu novads,








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Poligono Lastaola s/n 20120 – Hemani (Spain)


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	SIA Montāžas – remonta firma "LIFTS"


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	EXLV81826 SZ
	Izgatavošanas gads
	2009









(Vai montāžas gads)





	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	630
	kg

	Celšanas ātrums:
	1,00
	m/s

	Pasažieru skaits:
	8
	Cilv.


1. 
Pakalpojuma priekšmets.

	Nr.

p.k.
	Lifta tips un numurs
	Celtspēja

(kg/cilv.)
	Pieturvietu skaits
	Atrašanās vieta

	1


	Elektriskais lifts, tips: Lift M322

Nr. 2CL021893,
	630/8
	3
	"Veģi", Abavas pagasts, Talsu novads, LV-3294


2. 
Lifta apskate, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (pēc 01.04.2022. Ministru kabineta 17.11.2020. noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”) u.c. normatīvajiem aktiem. 

3. 
Tehniskā apkope un remonts.
    Tehniskā apkope un remonts ir liftu mezglu un detaļu pārbaude, tīrīšana eļļošana, regulēšana un uzturēšana darba kārtībā. Tehniskās apkopes laikā ir veicami sekojoši darbi un tie jāveic ne retāk kā vienu reizi mēnesī:

      -
mašīntelpas un šahtas bedres tīrīšana;

      -
vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana;

      -   mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude;

      -
mašīntelpas apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa;

      -  elektrodzinēju pārbaude;

      - bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana;

      -  celšanas mehānisma, regulēšana un eļļošana;

      -  kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana;

      - bloku pārbaude un eļļošana;


-nesošo un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude;


- kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana;


-
šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa;

- abpusējas saziņas sakaru iekārtu darbības pārbaude.

     
Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti šādi materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:


-
smērvielas un eļļas;


-
mazgāšanas līdzekļi;


-
spuldzes;


-
drošinātāji;


-
kabīnes durvju piedziņas atsperes;

      4. Avārijas apkalpošana.    


Paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks ir 120 minūtes.


12 stundu laikā izpilda lifta lietotāju īpašus pasūtījumus (piemēram, šahtā iekritušu priekšmetu izņemšana u. c.).


5. 
Ikgadējā pārbaude.

Ikmēneša pakalpojuma maksa sedz apkalpojošā personāla darba izmaksas, sagatavojot liftus ikgadējai pārbaudei un piedaloties tajā. 

Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas
Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.5)

“Lifta tehniskā apkalpošana un remonts VSAC “Kurzeme” filiālē “Iļģi’”

1. Objekta nosaukums: VSAC „Kurzeme” filiāle „Iļģi”

    Adrese: Iļģi, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV - 3430
 Kontaktpersona: Aleksandrs Dočuks,  mob. 26848758
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Pasažieru lifts -1 gab
	Reģistrācijas Nr. bīstamo iek. reģistrā
	5CL003155


	Iekārtas adrese
	                     "Iļģi" Grobiņas pag., Dienvidkurzemes novads, LV-3430








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Schindler Iberica Management SA Spānija


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	Latvijas lifts - Schinddlers


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	RIX5458386
	Izgatavošanas gads
	2006


	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	400
	kg
	Celšanas ātrums:
	1.00
	m/s

	Stāvu skaits:
	4
	m
	Pasažieru skaits:
	4
	Cilv.

	Kabīnes masa
	397
	kg
	Pretsvara masa
	797
	kg


Prasības lifta apkalpošanai objektā VSAC „Kurzeme” filiālē „Iļģi” (ikmēneša maksas ietvaros veicamie darbi):

Darbu apraksts

1. Lifta tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 195 „Litu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (pēc 01.04.2022. Ministru kabineta 17.11.2020. noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”) un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. Tehniskās apkopes laikā ir veicami sekojoši darbi un tie jāveic - ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

· Šahtas bedres tīrīšana
· Vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana
· Mašīntelpas elektoinstalācijas pārbaude

· Apgaismojuma pārbaude un spuldžu nomaiņa

· Abpusējas saziņas sakaru iekārtu darbības pārbaude

· Elektrodzinēju pārbaude

· Bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana

· Celšanas mehānisma eļļas līmeņa pārbaude, regulēšana un eļļošana

· Kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana

· Bloku pārbaude un eļļošana

· Kabīnes un pretsvara vadoņu pārbaude un eļļošana

· Nesošo siksnu un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude

· Šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un spuldžu nomaiņa

· Nesošo siksnu un ātruma ierobežotāja trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdža pārbaude
· Kabīnes un pretsvara vadotņu pārbaude un eļļošana
· Avārijas apkalpošana paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā lifta bojājuma gadījumos – konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks ir 60 minūtes
· Izpildītājs nodrošina liftu sagatavošanu ikgadējai pārbaudei, un nodrošina piedalīšanos tajā

3.  Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

· Smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās)

· Tīrīšanas līdzekļi

· Spuldzes

· Drošinātāji

4.      Par papildus samaksu, saskaņojot ar pasūtītāju, veikt liftu remontu, elektronisko dzinēju un transformatora pārtīšanu, rekonstrukciju vai nomaiņu, noformēt tehnisko dokumentāciju, piegādāt nepieciešamās iekārtas un detaļas.

5. 
Ikgadējā pārbaude.

Ikmēneša pakalpojuma maksa sedz apkalpojošā personāla darba izmaksas, sagatavojot liftus ikgadējai pārbaudei un piedaloties tajā. 

Pasažieru lifta apraksts (tehniskā specifikācija Nr.6)

 
“Lifta tehniskā apkalpošana  un remonts  VSAC “Kurzeme filiālē “Dundaga””

Objekta nosaukums: VSAC „Kurzeme” filiāle „Dundaga”

Adrese: Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270 
Kontaktpersona objektā: L. Blumberga, tālrunis 63222067, 26108917
	ZIŅAS PAR IEKĀRTU

	Nosaukums:
	Elektriskais Pasažieru lifts – 1 gab
	Modelis: 
	Schindler 3300 


	Iekārtas adrese
	Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pag., Talsu novads








(novads, pilsēta (pagasts), iela, māja)

	Iekārtas ražotājs
	Schindler Inventio AG (Šveice)


(valsts, ražotāja nosaukums)

	Iekārtas uzstādītājs
	A/S “Latvijas lifts – Šindlers”


(valsts, firmas nosaukums)
	Ražotāja Nr.
	RIX161463771
	Izgatavošanas gads
	2018


	IEKĀRTAS TEHNISKIE PARAMETRI



	Celtspēja:
	675
	kg
	Celšanas ātrums:
	1.00
	m/s

	Stāvu skaits:
	2
	m
	Pasažieru skaits:
	9
	Cilv.

	Kabīnes masa
	514
	kg
	Pretsvara masa
	851
	kg


1. 
Pakalpojuma priekšmets.

	Nr.

p.k.
	Lifta tips un numurs
	Celtspēja

(kg/cilv.)
	Pieturvietu skaits
	Atrašanās vieta

	1


	Elektriskais lifts, 

tips: S001 Rel.3,

Nr. RIX161463771
	675/9
	2
	Vīdales iela 17, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., 

LV-3270


2. Prasības liftu apkalpošanai. 

2.1. Lifta tehniskā apkope un remonts, pases un lietošanas dokumentācijas uzturēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr. 195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (pēc 01.04.2022. Ministru kabineta 17.11.2020. noteikumi Nr.679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”) un citiem Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem
2.2 Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas speciāli atvēlētā vietā, un regulāri veikt tajos nepieciešamos ierakstus, uzrādot darbu veikšanas datumu, laiku un tiešo izpildītāju. Veikt nepieciešamos ierakstus lifta pasē, kas glabājas pie Pasūtītāja.

3. Tehniskā apkope un remonts.

Tehniskās apkopes laikā ir veicami sekojoši darbi un tie liftam jāveic 1 (vienu) reizi mēnesī.

· šahtas bedres tīrīšana

· vadības stacijas aparātu pārbaude, tīrīšana un regulēšana

· mašīntelpas elektroinstalācijas pārbaude

· apgaismojuma pārbaude un lampu nomaiņa

· elektrodzinēju pārbaude

· bremžu ierīču pārbaude, tīrīšana, regulēšana, kabīnes apstāšanās precizitātes regulēšana

· celšanas mehānisma pārbaude, regulēšana, eļļošana

· kabīnes mehāniskā un elektriskā aprīkojuma pārbaude, regulēšana, tīrīšana un eļļošana

· blok pārbaude, eļļošana

· kabīnes un pretvārstu vadotņu pārbaude un eļļošana

· nesošo siksnu un ātruma ierobežotāju trošu tīrīšana, nostiepuma regulēšana, ātruma ierobežotāja slēdžu pārbaude

· šahtas un kabīnes pogaparātu darbības pārbaude, signalizācijas pārbaude un bojāto detaļu nomaiņa

· šahtas režģu tīrīšana

· abpusējas saziņas sakaru iekārtu darbības pārbaude

Apkopes un remonta laikā tiek izmantoti sekojoši materiāli un rezerves daļas, kuru izmaksas ir iekļautas ikmēneša maksā par apkalpošanu:

· Smērvielas un eļļas (ražotāja noteiktās)

· Tīrīšanas līdzekļi

· Spuldzes

· Drošinātāji

4. Avārijas apkalpošana.

Paredz atbilstoša personāla ierašanos pēc izsaukuma jebkurā diennakts laikā un lifta bojājumu gadījumos konstatēt bojājumu, evakuēt no kabīnes pasažierus un novērst avārijas situāciju. Garantētais pasažieru izlaišanas laiks ir 90 minūtes.


12 stundu laikā izpilda lifta lietotāju īpašus pasūtījumus (piemēram – šahtā iekritušu priekšmetu izņemšanu u.c.).

5. Ikgadējā pārbaude

Ikmēneša pakalpojuma maksa sedz apkalpojošā personāla darba izmaksas, sagatavojot liftus ikgadējai pārbaudei un piedaloties tajā.

6.Plānotais līguma darbības periods:  36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:

1. Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks u.c. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.

2. Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts, Datums
	DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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