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Liftu tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums
 iepirkuma 5.daļai  
Sociālās integrācijas valsts aģentūras vajadzībām
 Apkalpojamo objektu (liftu un pacēlāju) uzskaitījums

	N.p.k.
	Vienības nosaukums
	Specifikācijas
(minimālās prasības)
	mērvienība
	Daudzums (apjoms)

	1. Liftu tehniskā apkalpošana:
	
	
	

	1.1.
	Pasažieru elektriskais lifts ORONA 3G
	Dubultu pr. 71 (I korpusā), Jūrmalā;
Izgatavotājvalsts: Spānija;
Elektriskais Low-energy, bezreduktora MRLG ar ātruma frekvences regulēšanu, ~3Ph; 400V/50Hz; 180 ieslēgšanas stundā >250`000 gadā;
Pieturu skaits – 5
Celtspēja – 630 kg/8 personas;
Durvis 800x2000(H) mm;
Uzstādīšanas gads – 2020.
	gab.
	1

	1.2.
	Pasažieru elektriskais lifts ORONA 3G
	Dubultu pr. 71 (I korpusā), Jūrmalā;
Izgatavotājvalsts: Spānija;
Elektriskais Low-energy, bezreduktora MRLG ar ātruma frekvences regulēšanu, ~3Ph; 400V/50Hz; 180 ieslēgšanas stundā >250`000 gadā;
Pieturu skaits – 5
Celtspēja – 630 kg/8 personas;
Durvis 900x2000(H) mm;
Uzstādīšanas gads – 2020.
	gab.
	1

	1.3.
	Kravas lifts BKG 500.15/44F
	Dubultu pr.71 (ēdnīcā), Jūrmalā
Izgatavotājvalsts: Vācija;
Elektriskais;
Manuālā vadība.
Pieturu skaits -2
Celtspēja – 500 kg
Uzstādīšanas gads – 2022. g.
	gab.
	1

	1.4.
	Pasažieru lifts MonoSpace 300 DX
	Slokas iela 68, Jūrmala
Izgatavotājvalsts: Itālija
Elektriskais
Pieturu skaits – 4
Celtspēja – 1000 kg/13 pasažieri
Uzstādīšanas gads – 2024.g.
	gab.
	1
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	Invalīdu pacēlājs HIDRAL



	Dubultu pr. 71, Jūrmalā (centrālā korpusā);
Izgatavotājvalsts: Spānija;
Hidrauliskais lifts;
Automātiskās durvis;
Pieturu skaits – 2;
Celtspēja – 300 kg;
Uzstādīšanas gads – 2006.g.
	gab.
	1

	1.6.
	Pasažieru MonoSpace MX06 lifts



	Dubultu pr.71, Jūrmalā (II korpusā)
Izgatavotājvalsts: Itālija;
Trošu lifts;
Automātiskās durvis;
Pieturu skaits – 5
Celtspēja – 630 kg/8 pasažieri
Uzstādīšanas gads – 2010.g.
	gab.
	1

	1.7.
	Pasažieru MonoSpace MX06 lifts



	Dubultu pr.71, Jūrmalā (II korpusā)
Izgatavotājvalsts: Itālija;
Trošu lifts;
Automātiskās durvis;
Pieturu skaits – 5;
Celtspēja – 630 kg/8 pasažieri;
Uzstādīšanas gads – 2010.g.
	gab.
	1

	2.
	Liftu remonts 
	
	
	

	2.1.
	Remontdarbi:
	Jānorāda iespējamās vienas darba stundas (60 min) izmaksas, kas visā līguma darbības laikā netiek mainītas.
	Darba stundas izmaksas
EUR/stundā
	1

	2.2.
	Rezerves daļas:
	
	
	

	2.2.1.
	Izsaukuma poga 

	Pasažieru MonoSpace MX06 liftam. 
	gab.
	1

	2.2.2.
	Bremžu rezistors 

	Pasažieru MonoSpace MX06 liftam. 
	gab.
	1



Garantijas, apkalpošanas, piegādes un visi pārējie nepieciešamie nosacījumi saistībā ar šo cenu aptauja:
1. Veikt liftu tehnisko apkopi saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta pieņemtajiem 2020.gada 17.novembra noteikumiem Nr. 679 „Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.679).
2. Ar rakstisku rīkojumu nozīmēt atbildīgo personu par liftu tehnisko stāvokli un elektromehāniķi liftu tehnisko apkopju veikšanai.
3. Veikt tehniskās apkopes saskaņā ar grafiku vienu reizi mēnesī.
4. Uzturēt kārtībā mašīntelpas, šahtas bedres un liftu iekārtas elektroinstalāciju līdz galvenajam svirslēdzim.
5. Sagatavot liftus neatkarīgā eksperta gadskārtējai pārbaudei un piedalīties tajā.
6. Atslēgt liftus, ja tiek pārkāpti to drošas ekspluatācijas noteikumi, par to paziņojot PASŪTĪTĀJAM.
7. Veikt diennakts avārijas apkalpošanu, nodrošinot pasažieru izlaišanu un kravas izņemšanu no lifta 45 minūšu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža avārijas dienestā.
8. Iekārtot liftu tehniskās apkopes žurnālus, kas glabājas mašīntelpā speciāli atvēlētā vietā, un veikt tajos nepieciešamos ierakstus.
9. Liftu pasēs, kas glabājas pie PASŪTĪTĀJA, veikt nepieciešamos ierakstus.
10. Garantēt apkopes darbu kvalitāti no apkopes veikšanas dienas līdz nākošajai apkopei.
11. Lifta iekārtas bojājuma gadījumā sastādīt defektācijas aktu, vienas darba dienas laikā sastādīt un iesniegt tāmi bojājuma novēršanai. 
12. Plānotais līguma darbības periods: 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas. 
13. Iespējamo remontdarbu un rezerves daļu izmaksas tiek veiktas atbilstoši Pasūtītāja faktiskajai nepieciešamībai Līguma kopējās summas ietvaros. Nepieciešamo remontdarbu un rezerves daļu izmaksas Piegādātājs pirms darbu izpildes saskaņo ar Pasūtītāju. Aģentūra patur tiesības veikt cenu aptauju bojājumu novēršanai.
14. Objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt/palielināt liftu/pacēlāju skaitu, veikt to nomaiņu pret citu vai palielināt/samazināt apkalpojamo objektu (liftu/pacēlāju) skaitu. 
Līguma darbības laikā ir plānota Slokas ielas 61, Jūrmalā 1.korpusa renovācija, kur tiks uzstādīts jauns lifts.
15. Tehniskās specifikācijas rezerves daļu uzskaitījumam ir informatīvs raksturs, tikai lai noteiktu nosacītā piedāvājuma cenu. 
16. Finanšu piedāvājumā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar Pasūtītājam nepieciešamā pakalpojuma nodrošināšanu (patērētā degviela, transporta izdevumi, nodokļi, nodevas, Jūrmalas caurlaides u.c. izmaksas).

PRETENDENTA APLIECINĀJUMI IESNIEDZOT TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU:
1. Pretendents apliecina, ka izprot Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasībās un spēj tās nodrošināt kvalitatīvi un pilnā apmērā, kā arī pretendenta rīcībā ir viss nepieciešamie resursi (instrumenti, iekārtas, darbaspēks uc. resursi), lai nodrošinātu atbilstošu darba kvalitāti un savlaicīgu izpildi.
1. Pretendents ir atbildīgs par to, lai tiktu piesaistīts atbilstošs darbaspēks, darbi tiktu veikti izmantojot atbilstošus instrumentus un tehniskos risinājumus, kā arī ievēroti LR spēkā esošie normatīvi, kas regulē liftu tehnisko uzturēšanu un apkalpošanu.

Pretendenta uzņēmuma vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts / Datums
	DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR EIS SISTĒMAS PARAKSTU, VAI DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU




