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[bookmark: Parauga_modeļu_prasības]Parauga modeļu prasības
1. [bookmark: 1._Prasības_modeļiem_oriģinālā_formātā:]Prasības modeļiem oriģinālā formātā:
Paraugmodeļi ir jāveido autorprogrammās, kuras tiks izmantotas veicot projektēšanas darbus saskaņā ar Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna punktā 3.6. “Programmnodrošinājums” uzrādīto informāciju (t.sk. uzrādītā autorprogrammas versijā).
Katram būvprojekta daļas vadītājam ir nepieciešams nodrošināt paraugmodeļu izstrādi, kas sastāv no:
· Asu tīkla A-B/1-2. Asu krustpunktam A/1 jāatrodas koordinātās X;Y;Z=500;500;0. Asu solis – 1500 mm X ass virzienā un 1250 mm Y ass virzienā;
· Telpiskas figūras, kas veidota ar masas elementu (Mass element) rīku, vai analogu. Kuba izmēri ir 1500(x)x1250(y)x1750(z)mm. Telpiskas figūras augstuma atzīme Z= 750 mm un virsskatā telpiskās figūras ģeometrijai ir jāsakrīt ar asu tīklu;
· Telpiskai figūrai ir nepieciešams pievienot datu kopu ar nosaukumu “RIX-DATA”* un tajā ir jānorāda šādi parametri:

	Atribūts
	Paskaidrojums

	01 Project discipline
	Norādīt būvprojekta daļas, par kurām būs atbildīgs būvprojekta daļas vadītājs

	02 Project manager
	Norādīt būvprojekta daļas vadītāju

	03 Date
	Norādīt paraugmodeļa izveides datumu

	04 Software
	Norādīt informāciju par autorprogrammu


[bookmark: 2._Prasības_modeļiem_*.IFC_failu_formātā]*Atsevišķās autorprogrammās ir pieļaujams nenorādīt datu kopas nosaukumu tehnisku iemeslu dēļ, taču tām ir jāparādās *.IFC failu formātā.
2. Prasības modeļiem *.IFC failu formātā
Paraugmodeļus no autorprogrammām nepieciešams eksportēt uz *.IFC failu formātu nezaudējot elementu ģeometriju un informāciju, kas norādīta punktā 1. “Paraugmodeļu prasības”
Piezīme. Atsevišķās autorprogrammās nav iespējams izeksportēt asu tīklu uz *.IFC failu formātu. Šo autorprogrammu paraugmodeļiem asu tīkla trūkums netiks uzskatīts kā neatbilstība izvirzītajām prasībām.




































	

	
3. [bookmark: 3._Prasības_savietotajam_modelim]Prasības savietotajam modelim
Visus izveidotos *.IFC formāta paraugmodeļus ir jāapvieno vienā savietotajā modelī un ir nepieciešams pārliecināties, ka to atrašanās vietas sakrīt, kā arī ir redzama visa paraugmodeļiem pievienotā informācija.
4. [bookmark: 4._Iesniedzamie_nodevumi]Iesniedzamie nodevumi
Parauga modeļu izstrādi nodrošina Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plāna 3.1.punktā norādītie būvprojekta daļu vadītāji. Parauga modeļu daudzumam ir jāsakrīt ar Pirms- kontrakta BIM īstenošanas plāna 3.1.punktā norādīto būvprojekta daļu vadītāju skaitu.
Iesniedzot piedāvājumu iepirkuma konkursa laikā, piegādātājam jāiesniedz šādi faili:

	Nodevums
	Apraksts
	Kas nodrošina

	Paraugmodeļi oriģinālformātā
	Autorprogrammā izstrādātie modeļi, kas satur
1. punktā norādīto informāciju
	Būvprojekta daļu vadītāji

	Paraugmodeļi
*.IFC failu formātā
	No autorprogrammas izeksportētie modeļi
*.IFC failu formātā nezaudējot tā atrašanās vietu, ģeometriju un pievienoto informāciju
	Būvprojekta daļu vadītāji

	Savietotais modelis
	Modelis, kas satur informāciju par visiem paraugmodeļiem, to atrašanās vietu, ģeometriju un pievienoto informāciju
	Piegādātāja BIM koordinators



