	
6.pielikums “Projekta speciālo prasību veidne”

	
	
Kontroles punkti
	
Projektēšanas BIM posms

	Būvniecības posms (BIM atjaunošana, BIM papildināšana) 3 
	
Izpildmodelis (as-built model) 3
	
Aktīvu informācijas modelis 3
	

	
	Termiņš1
	
-
	Pastāvīgi
	
Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā
	Līdz darbu un/vai objekta nodošanai Pasūtītājam
	

	Nodevumi: 3D BIM modeļi

	
	3D BIM modeļi/Detalizācijas līmenis:
	

	
	AR (IN, IE, BAA)*
	LOD 350
	LOD 350
	LOD 350
	LOD 350
	

	
	GP, TS-L
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	BK
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	AVK (AVK-A, AVK-V, AVK-K)*
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	UK (UK-U, UK-K)*, UKT, LKT
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	EL, ELT
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	ESS (ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS,ESS-VN)*, EST
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	SM
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	UATS
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	BHS
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	LOD 300
	

	
	Wayfinding 
	LOD 100
	LOD 100
	LOD 350
	LOD 350
	

	
	Savietotais modelis 
	· 
	· 
	· 
	· 
	

	
	…
	
	
	
	
	

	Citi BIM nodevumi

	
	Fotogrammetrija
	
	
	
	
	

	
	Lāzerskenēšana
	
	
	· 
	
	

	
	 Esošās situācijas lāzerskenēšana pirms projektēšanas vai būvniecības posma
	
	· 
	
	
	

	
	4D: būvdarbu procesa simulācija
	
	· 
	
	
	

	
	4D: loģistika, atkritumu apsaimn., intensitāte
	
	
	
	
	

	
	4D: atjaunošana un statusu vadība
	
	· 
	
	
	

	
	4D: uzbūvējamības analīze
	
	· 
	
	
	

	
	Vides pieejamības analīze
	
	
	
	
	

	
	Akustiskā analīze
	
	
	
	
	

	
	Cilvēku plūsmas un evakuācijas iespēju analīze
	
	
	
	
	

	
	Ugunsgrēka simulācija
	
	
	
	
	

	
	Apgaismojuma simulācija
	
	
	
	
	

	
	Drošības analīze
	
	
	
	
	

	
	Novietojuma analīze
	
	
	
	
	

	
	Insolācijas analīze
	
	
	
	
	

	
	Būvlaukuma risku analīze
	
	
	
	
	

	
	Energoefektivitātes analīze
	
	
	
	
	

	
	Ilgtspējas analīze
	
	
	
	
	

	
	5D (Izpilde atbilst situācijas analīzei)
	
	· 
	
	
	

	
	Vizualizācijas
	
	· 
	
	
	

	
	Virtuālā realitāte
	
	· 
	
	
	

	
	Papildinātā realitāte
	
	
	
	
	

	
	Izmaksu vadība
	
	
	
	
	

	
	Parauga modeļi apsaimniekošanai
	
	· 
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	1 projektēšanas fāze tiek noteikta mēnešos no līguma noslēgšanas brīža, katram projektam individuāli
	
	
Informācijas detalizācijas prasības projektam:
	

	
	2 Būvprojekta sadaļas, kuras norādītas iekavās pieļaujams izdalīt atsevišķos modeļos
	
	
	

	
	3 Informācijas atjaunināšana un papildināšana autoruzraudzības kārtībā
	
	
	
	

	
	
BIM piegādes veids
	
Projektē un Būvē / projekts-iepirkums-būvdarbi
/ projektēšana
	Datu grupas
	Jā/Nē
	

	
	
	
	AR, Logi un durvis
	Jā 4
	

	
	

VDV nodrošināšanas veids
	

Dalīta cikla VDV / Pilna cikla VDV
	AR, Apdare
	Jā 4
	

	
	
	
	AR, Telpas
	Jā
	

	
	
	
	AR, Būvelementi
	Jā 4
	

	
	
	
	BK, Būvkonstrukcijas
	Jā 4
	

	
	Atbildīgais par VDV nodrošināšanu (pilna cikla VDV gadījumā)
	
Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A
	EL, VS, ESS, Kabeļu trepes
	Jā
	

	
	
	
	Inženiertīkli
	Jā
	

	
	
	
	Aktīvu informācija
	Jā
	

	
	
	
	4 Rekonstruējamajiem un atjaunojamajiem elementiem iespējams mazāks informācijas apjoms, iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju.

	
	

Atbildīgais par lāzerskenēšanas nodrošināšanu
	



Piegādātājs / Pasūtītājs / N/A
	Tehniskie parametri (ja lāzerskenēšanu nodrošina Pasūtītājs)
	

	
	
	
	Lāzerskenera parametri
	Attāluma precizitātes kļūda
	N/A
	

	
	
	
	
	3D punkta precizitāte
	N/A
	

	
	
	
	Punktu mākoņa parametri
	Reģistrācijas novirzes
	N/A
	

	
	
	
	
	Punktu mākoņa blīvums
	N/A
	

	



Papildus speciālājās prasībās-
· Pie BK modeļu nodevumiem tikai tērauda konstrukcijām paredzēt LOD 400 līmeni (būvniecībā un izpildmodelī) 
· *LOD 400 Dzelzbetona konstrukcijam veikt armatūras modelēšanu, Piegādātājs var iedot cenas piedāvājumu par atsevišķu armatūru modeļu izveidi.
· Nav nepieciešams modelēt iekštelpu elektrības un vājstrāvu kabeļus un vadus, kā arī ārējos tīklus.
· Izņēmumu saraksts var tikt papildināts projekta īstenošanas laikā, par to vienojoties pasūtītājam un piegādātājam, kā arī aprakstot katru konkrēto izņēmumu Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā.
· Pie 6.kārtas jaunā termināļa izveidot BIM modeli (visas būvprojekta sadaļas) dzesēšanas ēkai (platība - 222m²);
· Esošajā terminālī paredzēt BIM modeļus arī jaunajām inženierkomunikācijām;
· Par Wayfinding modeli – grafiskajai pakāpei jābūt tādai , ka vizuāli var salasīt/redzēt 3D modelī, ko zīmes norāda. (Teksts, virzieni, simboli utml.)

