LNr.651 Tume - Skrunda balstu maiņas GL apzīmējumu uznešanas principi un nostādnes.
GL apzīmējumu uznešanas principi un nostādnes.

Uz GL balstiem jābūt šādām pastāvīgām atzīmēm:

· balsta numurs - uz katra balsta (2.5 metru augstumā no zemes);
· GL numurs - uz katra balsta (2.5 metru augstumā no zemes); 
· informatīvā zīme gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslas apzīmēšanai – uz katra balsta (2.5- 3.0 metru augstumā no zemes).


Informatīvās zīmes. Balstu numuri un līnijas numurs.

1) Līnijas un balstu numuriem uz balsta konstrukcijām jābūt piestiprinātiem (piekniedētas) ar metāla plāksnēm. Metāla plāksnes fons dzeltenā krāsā. Burti un cipari tumšā krāsā, to izmērs aptuveni 15 x 10 cm;
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2) Informatīvo zīmi ( katram balstam vienu) gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslas apzīmēšanai – uzstāda uz katra balsta 2.5-3.0 metru augstumā no zemes. Zīmes noformējums: skat pievienotos zīmējumus. Balstam uzstāda tādu informatīvo zīmi, kura atbilst 110 kV līnijas aizsargjoslu izvietojumam dabā.
3) Informatīvajās zīmēs vertikālos attālumus no zemākā vada līdz valsts galveno autoceļu brauktuves virsmai, autoceļu/ielu brauktuves virsmai apdzīvotās, līdz zemei  pilsētās un ciemos un zemei ārpus pilsētām un ciemiem paredzēt saskaņā ar tehniskā uzdevuma prasībām.
4) Šķērsojumos ar ceļiem: ja ceļš šķērso GL laiduma vidū, tad abos šķērsojuma balstos apzīmējumam (balsta numuram) jābūt vērstam uz ceļa pusi, pārējos gadījumos apzīmējums ceļa pusē jāuzstāda tikai ceļam tuvākajā balstā.
5) Ja ceļš tuvojas GL, bet to nešķērso, tad balsta Nr. ceļa pusē jāizvieto gadījumā, ja attālums no ceļa līdz GL nepārsniedz 100 m.




[bookmark: _Hlk505943449]Tehniskie noteikumi brīdinājumu zīmju izgatavošanai:
            
1. Vienādmalu trīsstūra mala  -  160 mm;
                2. Caurumu diametrs - Ø 5 mm;
                3. Informatīvā zīme izgatavota no cinkotā tērauda;
                4. Metāla biezums robežās ne mazāks par 0,5 mm; 
                5. Informatīvai zīmei jābūt elastīgai;
 6. Krāsojumam jābūt noturīgam pret atmosfēras iedarbību;
                7. Informatīvās zīmes krāsojumam jābūt spilgtam;
                8. Informatīvās zīmes kalpošanas laiks 5 (pieci) gadi.

Zīmēs AS "Latvijas elektriskie tīkli" neparedzēt.
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Apdzīvotā vietā uzstādāma zīme 110 KV GL. 
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Ārpus apdzīvotas vietas uzstādāma zīme 110 KV GL.
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Mežā uzstādāma zīme 110 KV GL. 
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