

Pielikums Līgumam Nr.__________________


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	

	Objekta
nosaukums
	„Estrādes teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, Skrundā, Kuldīgas novadā”

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējums 62090030168, 62090030206, 62090030207
Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 62090030168001, 
Zemes un ēku īpašnieks - Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590

	2.
	Objekta adrese
	Saldus iela 23, Skrunda, Kuldīgas novadā

	3.
	Būvniecības
veids,
saskaņā ar MK  noteikumiem Nr.253 
“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

	Jauna būvniecība

	Pārbūve
	Novietošana
	Nojaukšana

	
	
	X
	X
	-
	-

	
	
	Konservācija
	Restaurācija
	Atjaunošana
	

	
	
	-
	-
	X
	

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids
	Paskaidrojuma raksts (1. pielikums MK 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, 15.1.p.)

	5.
	Inženierbūves grupa, 
funkcija
un parametri
	Grupa: 
Laukums – 1. grupas inženierbūve. 
Estrāde – 2. grupas ēka.
Būvju klasifikācijas kods – Laukums (2112 – Ielas, ceļi un laukumi)
Būvju klasifikācijas kods – Estrāde (1261 – Ēkas plašizklaides pasākumiem) (MK 12.06.2018. noteikumi Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”).
Minētā teritorija atrodas valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa “Skrundas viduslaiku pils” individuālajā aizsardzības zonā.

	6.
	Pasūtītājs
	Kuldīgas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000035590,
Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais
pārstāvis
	Kuldīgas attīstības aģentūra
Projektu vadītājs
Lauris Klestrovs, t.:29969269, 63322564 
e-pasts: lauris.klestrovs@kuldigasnovads.lv

	8.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Estrādes teritorijā laika gaitā bojājušās gājēju laipas un gājēju celiņu segums, kas traucē pārvietoties cilvēkiem ratiņkrēslos. Vietām teritorija nav izgaismota diennakts tumšajā laikā. Kvalitatīvi netiek nodrošināta lietus ūdens atvades iespējas. Esošā stāvlaukuma izmērs nenodrošina pietiekamu auto stāvvietu vietu lielu pasākumu, piemēram, koncertu gadījumos.  

	9.
	Projektēšanas uzdevuma mērķis
un
 sasniedzamais rezultāts
	Mērķis
Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju „Estrādes teritorijas labiekārtošana Saldus ielā 23, Skrundā, Kuldīgas novadā” saskaņā ar zemes gabala topogrāfisko plānu, grafisko pielikumu un esošo situāciju dabā.
Nodrošināt normatīviem atbilstošu tehnisko un funkcionālo, estētiski kvalitatīvu risinājumu, saskaņā ar Kuldīgas novada pašvaldības bijušā Skrundas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Un ņemot vērā noteiktos Skrundas novada kultūras pieminekļa aizsargjoslas uzturēšanas noteikumus.
Sasniedzamais rezultāts
Būvniecības ieceres dokumentācija - Paskaidrojuma raksts ar grafiskajiem pielikumiem estrādes teritorijas labiekārtošanai, Saldus ielā 23, Skrundā, kurā paredzēt veikt teritorijas labiekārtošanas darbus, lietus ūdens sistēmas uzlabošanu, teritorijas izgaismošanai, gājēju laipu un celiņu atjaunošanai, auto stāvlaukuma paplašināšanai un tā iebrauktuves pārbūvei atbilstoši ceļu būves normatīviem.
 
Būvniecība ieceres dokumentācijā ietvert tādus risinājumus, kuros ievēroti Jaunā Eiropas "Bauhaus" principi: estētika, ilgtspēja un iekļautība (tai skaitā klimata pārmaiņām pielāgoto risinājumu iekļaušanās apkārtējā ainavā, dabā balstīto risinājumu un universālā dizaina principi).


	10.

	Būvniecības ieceres dokumentācijā
ietvert risinājumus
	1. Atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai, būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, tehnisko noteikumu nosacījumiem un Kuldīgas novada pašvaldības bijušā Skrundas novada spēkā esošā teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, paredzēt: 
0. Būvniecības ieceres robežas – Skrundas estrādes parka teritorija;
0. Būvniecības iecerē iekļaut cieto segumu rakstus, segumu salaidumu un atjaunojamo segumu vizuālos risinājumus;
0. Uzrādīt pielietojamos materiālus, iekārtas un segumu konstrukcijas;
0. Paredzēt jaunu videokameru uzstādīšanu. Iekārtu tehnisko risinājumu saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības policiju.
0. Paredzēt esošā asfalta seguma demontāžu ietvēm un stāvlaukumam;
0. Nepieciešamības gadījumā paredzēt esošo kabeļu pārvietošanu, aizsardzību;
0. Paredzēt esošo kabeļu aizsardzību, ievietojot tos dalītās aizsargcaurulēs;
0. Paredzēt demontēt un izbūvēt bojātās gājēju laipas;
0. Paredzēt izbūvēt lietus ūdens uztvērējakas ar caurulēm lietus ūdens sistēmas uzlabošanai. Izvērtēt iespēju parka teritorijas lietus ūdeni novirzīt ilgtspējīgos lietus ūdens risinājumos (dobēs, zaļajos dārzos);
0. Paredzēt izbūvēt teritorijas apgaismojumu;
0. Paredzēt izbūvēt dzeramā ūdens brīvkrāna novietošanas vietu (vietu saskaņot ar pasūtītāju);
0. Izbūvēt koka un betona gājēju celiņu apmales;
0. Izbūvēt segumu konstruktīvās kārtas gājēju celiņiem un auto stāvlaukumam;
0. Izbūvēt segumus gājēju celiņiem un auto stāvlaukumam;
0. Stāvlaukumā paredzēt stāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ērtu autobusa kustību un novietošanu stāvlaukumā;
0. Paredzēt ceļazīmes un norādes saskaņā ar AS „Latvijas ceļi” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem un Latvijas Republikas teritorijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
0. Segas konstrukciju (nesaistītu minerālmateriālu seguma) gājēju celiņiem paredzēt:
16. Drupināta dabīgā akmens izsijas 0/4mm 8cm biezumā;
16. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošā kārta 15cm biezumā (vismaz 80MPa);
16. Salizturīgā kārta 20cm biezumā (vismaz 60MPa);
16. Profilēta, sablietēta esošā grunts.
16. Koka apmales.
0. Segas konstrukciju (kaltā dabīgā akmens bruģa segums) gājēju celiņiem paredzēt:
17. Kaltā dabīgā akmens bruģa segums 10cm biezumā (t.sk. izlīdzinošā starpkārta) – akmeņu izmērs 8-10cm;
17. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošā kārta 15cm biezumā (vismaz 80MPa);
17. Salizturīgā kārta 20cm biezumā (vismaz 60MPa);
17. Profilēta, sablietēta esošā grunts.
17. Betona apmales.
0. Segas konstrukciju (asfalta segums) gājēju celiņiem paredzēt:
18. Karstā asfalta AC8 surf vai AC11 surf dilumkārta 6cm biezumā;
18. Profilēta, sablietēta esošā pamatne. Izvērtējot nepieciešamību pamatni papildināt ar nesaistītu minerālmateriālu 0/32pn pamata nesošā kārta 15-20cm biezumā (vismaz 80MPa);
18. Betona apmales;
0. Segas konstrukciju (betona bruģa segums) gājēju celiņiem paredzēt:
19. Betona bruģis 6cm biezumā (200x100x60mm, raibs, krāsas un raksts analogs blakus esošajam teritorijā);
19. Izlīdzinošā starpkārta 3-5cm biezumā;
19. Nesaistītu minerālmateriālu 0-32pn pamata nesošā kārta 15cm biezumā (vismaz 80MPa);
19. Salizturīgā kārta 20cm biezumā (vismaz 60MPa);
19. Profilēta, sablietēta esošā grunts
19. Betona apmales 
0. Segas konstrukciju (betona bruģa segums) auto stāvlaukumam paredzēt:
20. Betona bruģis 8-10cm biezumā (200x100x80mm vai 200x100x80mm, raksts analogs blakus esošajam teritorijā);
20. Izlīdzinošā starpkārta 3-5cm biezumā;
20. Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā kārta 120cm biezumā (vismaz 120MPa);
20. Salizturīgā kārta 30cm biezumā (vismaz 60MPa);
20. Profilēta, sablietēta esošā grunts
20. Betona apmales. 
0. Veikt teritorijā esošo koku inventarizāciju un izvērtēt esošos kokus un ietvert risinājumus to saglabāšanai. Paredzēt nokaltušo un bīstamo koku izzāģēšanu, celmu izņemšanu un koku vainagošanu. Atspoguļot cērtamo koku sarakstu tabulas veidā norādot koku inventarizācijas Nr. un tā koordinātes. Izvērtēt papildus kokaugu stādījumu un citu stādījumu ierīkošanu.
0. Paredzēt veikt apzaļumošanas u.c. labiekārtošanas darbus, piesaistot projektēšanas darbam ainavu arhitektu.
0. Izvērtēt un aprakstīt atgūstamo materiālu (smilts, melnzeme, u.t.t.) otrreizējas izmantošanas risinājumus šajā objektā un piedāvāt metodes, kas ir draudzīgas videi un, vienlaicīgi, ekonomē pašvaldības līdzekļus.

1. Vispārējie nosacījumi:
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem likumdošanas aktiem.
1. Sastādīt izmaksu aprēķinu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut visus izejmateriālus projektēšanai, t.sk., tehniskos noteikumus, u.c.  izejmateriālus.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļautajiem risinājumiem jābūt funkcionāli un ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi, nodrošinot atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošiem būvnormatīviem un citiem noteikumiem.
1. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumus projektēšanas gaitā, atbilstoši noslēgtajam līgumam, saskaņot ar Kuldīgas novada pašvaldības speciālistiem.
1. Būvniecību uzsākot, projektētājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus.
1. Paskaidrojuma raksta izstrādes gaitā pasūtītājam ir tiesības veikt risinājumu izmaiņas.
1. Paskaidrojuma rakstam pievienot atgūstamo materiālu specifikāciju un tāmēs iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams, papildinot ar fotofiksāciju), kurās izvērtēti un uzskaitīti atgūstamie materiāli, aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumus (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta Pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi.
1. Skaidrojošajā aprakstā un materiālu specifikācijās jānorāda paredzamo materiālu un konstrukciju tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem vai energoefektīvākiem parametriem.
1. Projektēšanas darbu cenā jāietver visi iespējamie papildus projektēšanas darbi un/vai apjomi, kuri var rasties saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanu un projektēšanas uzdevumā paredzēto.
1. Visu projekta sadaļu rasējumiem jābūt ar nepieciešamo detalizācijas pakāpi, lai varētu nodrošināt būvniecību un tiem jābūt nepārprotamiem.
1. Būvdarbu apjomiem jābūt izdalītiem atsevišķi un detalizētiem. Izmaksu aprēķinā iekļaut izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem.                                                            
1. Paskaidrojuma raksta izstrādātājs ir atbildīgs par kvalitatīva, tehniski realizējama un valsts un pašvaldību institūcijās saskaņojama projekta izstrādi, ievērojot spēkā esošo, grozīto vai no jauna spēkā stājušos normatīvo aktu noteikumus.
1. Būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņot visās valsts institūcijās, kas izdevušas tehniskos noteikumus, Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē un Pasūtītāju. 

	11.
	
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	11.1.
	Sabiedrības informēšanas materiālus (būvtāfeli)
	
Jā. Izstrādā un apmaksā Projektētājs, saskaņojot ar Pasūtītāju.

	11.2.
	Projekta risinājuma variantus
	Jā. Izstrādā projektētājs un prezentē pasūtītājam 3D vizualizācijas. 

	11.3.
	Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus
	Veikt inženierģeoloģisko izpēti esošajā auto stāvlaukumā ne mazāk, kā divos punktos, ģeoloģiju veikt ne mazāk, kā pēc 50m 2m diļumā – vienu asfalta segumā un vienu zaļajā zonā pie esošā stāvlaukuma, norādīt inženierģeotehniskā pārskatā esošo grunts kārtu nestspēju.

	12.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	12.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs

	12.2.
	Zemes gabala
topogrāfiskais plāns
	Izsniedz pasūtītājs

	12.3.
	Saistošie izejmateriāli projektēšanai:

	Saistītie spēkā esošie projekti un koncepcijas:
1. Skrundas novada kultūras pieminekļa aizsargjoslas (aizsardzības zonas) projekts Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis Skrundas viduslaiku pils – Skrundas muižas parks (Ventas kreisais krasts), Skrunda, Skrundas novads (valsts aizsardzības Nr.1262). 2020. gads;

	12.4.
	Koku un krūmu
izciršanas atļauja
	Ja nepieciešams, izsniedz Kuldīgas novada pašvaldības Būvvalde.
Pievienot projektam, ja esošie krūmi vai koki traucē paredzētos būvdarbus:
1.	Izsniedz pasūtītājs, saskaņā ar projektētāja sagatavoto informāciju.
2.	Koku ciršanu neparedzēt no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.
3.	Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot saskaņojumu vai izciršanas atļauju.

	13. 
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	13.1.
	Elektroapgādei
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.2.
	Ielu apgaismojumam
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.3.
	Vājstrāvas tīkli
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	
13.4.
	Ūdensapgādei, kanalizācijai
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.5.
	Apsaimniekošanai
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.6.
	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	13.7.
	VSIA “Latvijas valsts ceļi”
	Vajadzīgi, izsniedz pasūtītājs

	
	                                                                      NOSACĪJUMI

	15.
	Būvniecības ieceres izstrādātājs
 un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam.

	16.
	Būvniecības ieceres uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	Saskaņā ar noslēgto līgumu.


	17.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai ar Kuldīgas novada pašvaldības darba grupas speciālistiem, projektētājs piedalās projektēšanas plānošanā pasūtītāja telpās. 
2. Saskaņā ar līgumu pēc paskaidrojuma raksta saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto būvniecības informatīvajā sistēmā (turpmāk – BIS) un Pasūtītājs to iesniedz izskatīšanai būvvaldē.

	18.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Izstrādāt saskaņā ar MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 30. un 33. punktu.
Paskaidrojuma rakstam pievienot visus projektēšanai nepieciešamos izejmateriālus un skaņojumus.
Dokumentācijā ietvert būvdarbu apjomus un tāmes formas. 
Būvdarbu izmaksu aprēķins iesniedzams papīra formātā un elektroniski Pasūtītājam.

	19.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 13.punktam Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski un pievieno būvniecības informācijas sistēmā (BIS), kur sadaļā “Projekts” pievieno:
a) projekta dokumentāciju PDF formātā, pievienojot arī izdotos tehniskos noteikumus,
b) projekta dokumentācijas saskaņojumus ar tehnisko noteikumu izdevējiem;
c) projekta dokumentāciju DWG formātā ne jaunākā kā 2015.g. versijā.
Pasūtītājam – viens drukāts oriģināla eksemplārs, cauršūts un caurauklots, lapas sanumurētas.



	Sagatavoja:

	

	Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas attīstības aģentūra
Projektu vadītājs                                            * (paraksts)                                   Lauris Klestrovs

Kuldīgas novada pašvaldības
Būvvaldes inženieris                                     * (paraksts)                                   Kaspars Upenieks  
                                                       
	

	Saskaņoja: 

Kuldīgas novada Domes				
Priekšsēdētājas vietniece
Skrundas pilsētas un novada 
lauku teritoriju jautājumos                            * (paraksts)                                   Nellija Kleinberga  

Kuldīgas novada pašvaldības iestādes
Kuldīgas Attīstības aģentūra
Vadītāja                                                         * (paraksts)                                   Aiga Vanaga – Poriķe

 
	

	
	

	
	

	

	


PASŪTĪTĀJS:					                PROJEKTĒTĀJS:
Kuldīgas novada pašvaldības vārdā
Kuldīgas novada Domes				
Priekšsēdētāja vietnieks


* (paraksts)             Artis Roberts		          * (paraksts) 


*DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

