 TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

I) VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS:
	N.p.k. 
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums 

	1.
	Transportlīdzekļa  izvirzītās (minimālās) tehniskās prasības
	1)Tehniskajā piedāvājumā jāaizpilda visas ailes, precīzi norādot visus piedāvāto transportlīdzekļu tehniskos parametrus un datus, kas ļauj izvērtēt tā atbilstību pasūtītāja minimālajām prasībām. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno ražotāja izdota tehniskā informācija vai tās kopija latviešu valodā vai oficiālās mājaslapas adrese internetā, kurā pasūtītājs var iepazīties ar ražotāja informāciju par transportlīdzekli un pārliecināties par pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību pasūtītāja prasībām. 
2)Pretendents nevar savā piedāvājumā ierakstīt tikai “Atbilst”, “Tiks nodrošināts”, “Jā” vai tamlīdzīgi. 
Ja pretendents nebūs sniedzis detalizētu aprakstu, tiks uzskatīts, ka pretendents nav izpildījis tehniskās specifikācijas prasības un tiks noraidīts.

	2.
	Rūpnieciska ražojuma 2(divu) jaunu autobusu iegāde 
	

	3.
	Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 „Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi” noteiktajām prasībām
	

	4.
	Piedāvātajam transportlīdzeklim jāatbilst Ministru kabineta  2017.gada 20.jūnija noteikumiem Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”
	

	5.
	Piegādes brīdī transporta līdzeklim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu dalību ceļu satiksmē
	

	6.
	Transportlīdzeklim jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un jābūt ES sertificētam. Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa sertifikāciju (ja tāda nepieciešama atbilstoši normatīvo aktu prasībām) Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD)
	

	7.
	Transportlīdzekļa virsbūvei jābūt bez skrāpējumiem, buktēm, u.c. veida bojājumiem
	

	8.
	Transportlīdzekļa salonam, sēdekļiem jābūt bez plēsumiem, traipiem un specifiskiem aromātiem u.c
	

	9.
	Pretendents nodrošina: 
	

	9.1.
	Transportlīdzekļa piegādi, sagatavošanu un nodošanu Pircējam nodrošina līguma saistību izpildītājs
Piegādes adreses:
·  Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes novads;
· Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.

	

	9.2.
	Transportlīdzekļa reģistrāciju VAS “CSDD” uz pasūtītāja vārda, ar veiktu tehnisko apskati nodrošina līguma saistību izpildītājs
	

	9.3.
	Transportlīdzekļa piegādes brīdī jānodod vismaz divus aizdedzes atslēgu komplektus un transportlīdzekļa tehnisko pasi, tehnisko parametru un lietošanas instrukcijas dokumentāciju latviešu valodā, transportlīdzekļa servisa grāmatiņas u.c. tehnisko dokumentāciju
	

	9.4.
	Jānodrošina autobusa vadītāja apmācība (instruktāža) par transportlīdzekļa lietošanu, jānodrošina izmēģinājuma braucieni
	

	9.5.
	Pretendentam jānodrošina pirmajam gadam OCTA, kas darbojas Latvijas teritorijā
	

	9.6.
	Pretendentam jānodrošina pirmajam gadam KASKO bez pašriska jeb 0%,  kas darbojas Latvijas teritorijā
	

	9.7.
	Tehnisko apkopju intervāls ne mazāk kā 20 000 km.
Piegādātājs nodrošina transportlīdzekļa tehniskās apkopes uzsākšanu ne ilgāk kā 72 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža
	




	9.8.
	 Tehniskās apkopes un remonta darbnīca ne tālāk kā  270 km no adresēm: 
· Jaunības iela 15, Rikava, Rikavas pag., Rēzeknes novads;
· Sporta iela 5, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.


	Norāda tehniskās apkopes un remonta darbnīcas atrašanās vietu un attālumu līdz norādītajai Pircēja adresei, izmantojot Google maps.

	9.9.
	Garantija ne mazāka par 2 gadiem, bez nobraukuma ierobežojuma no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas termiņu norāda pilnos gados. Papildus pretendents iesniedz garantijas noteikumus.
	Norāda piedāvātos noteikumus garantijai, ievērojot Pasūtītāja prasības. Pretendenta garantijas nosacījumi nedrīkst būt mazāk labvēlīgi pasūtītājam kā Auto Asociācijas ieteiktie

	9.10.
	Maksimālais piegādes termiņš: ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Norāda plānoto piegādes termiņu mēnešos.
	Norāda plānoto piegādes termiņu mēnešos

	9.11.


	Tiks ņemtas vērā personu ar pārvietošanās ierobežojumiem vai kustību traucējumiem vajadzības, un transportlīdzeklis ir aprīkots ar nepieciešamajiem vides pieejamības, piekļūstamības un izmantošanas risinājumiem vieglai iekļūšanai un izkļūšanai no transportlīdzekļa, ievērojot pieejamības šķēršļu novēršanu, tādējādi nodrošinot plaša transporta lietotāju loka vajadzības.


	


	N.p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Piedāvātais modelis: 
	Norāda transportlīdzekļa marku un modeli

	PAMATNOSACĪJUMI

	2. 
	Transportlīdzekļa kategorija
	 M3 kategorija
	

	3. 
	Transportlīdzekļa tips, klase
	“II klase”, kas konstruēts galvenokārt sēdošiem pasažieriem
	

	4. 
	Krāsa
	Ir iespēja saskaņot    ( ar piedāvājumu tiek iesniegtas skices ar variantiem)
	

	5. 
	Pirmās reģistrācijas datums
	Jauns (ne vecāks par 2025. gadu) 
	

	6. 
	Sēdvietu skaits
	Ne mazāk kā 45, ne vairāk par 49 
	

	7. 
	Stāvvietu skaits
	Ja ražotājs nav paredzējis (var aŗī nebūt)
	

	8. 
	Attālums garenvirzienā
starp sēdekļiem
	Ne mazāk kā 60 cm 
	

	9. 
	Transportlīdzekļa ražotāja garantijas
	Ne mazāk kā 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma 
	

	10. 
	Garantija virsbūvei
	Cinkota autobusa virsbūve  -vismaz 10 gadi pret caurrūsēšanu
	

	11. 
	Transportlīdzekļa tehniskās apkopes iespējas garantijas laikā
	Iespēja veikt apkopes  servisā ne tālāk kā 270 km no Pasūtītāja juridiskās adreses (Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne,  LV-4601)
Attālumu mērīšanai pasūtītājs izmantos www.google.lv/maps sniegtos tiešsaistes attālumu mērīšanas rīku pakalpojumus.
Jānorāda servisa apkopju intervāls km un servisa apkopju izmaksas (norādot katras apkopes izmaksas EUR un kopējo summu EUR ar un bez PVN).
	

	12. 
	Tehnisko apkopju intervāls 
	Ne mazāks kā reizi 20 000 km
	

	13. 
	Salona griestu augstums
	Ne mazāk 2000 mm (visā ejas garumā)
	

	
	Motora parametri :
	
	

	14. 
	Elektrodzinējs, vai vairāki
	Ar transmisijas  vai tiešo piedziņu
	

	15. 
	Maksimālā jauda
	Ne mazāk kā 250 kW
	

	16. 
	Elektrodzinēju akumulatora baterijas:
	Lithium-Ion vai analogs
	

	17. 
	Baterijas ietilpība
	Nobraucamais attālums elektrorežīmā saskaņā Sort 2UITP standartu (vai ekvivalentu standartu)   vismaz 200km
	

	18. 
	Uzlādes sistēma
	CCS Type-2 vai ekvivalenta standarta;
	

	
	
	Ir 3 fāzu borta uzlādes stacija, vismaz 11kW, kur  ražotājs  paredzējis  pieslēgumu tīklam – 380/400 volti, 16/32/63 ampēri, obligāti jābūt  vismaz diviem pieslēguma veidiem (norādīto lielumu nominālās strāvas stipruma rozetes/dakšas saderībai )  kas atbilst  AS “Sadales Tīkls” standartam vai ekvivalentam pieslēguma veidam.
	

	19. 
	Borta sistēmas strāva
	24V
	

	20. 
	Borta akumulatoru baterijas
	2X12V,   225Ah
	

	21. 
	Akumulatoru uzlādei rozete  atrodas  
	Autobusa  virsbūves priekšējā daļā, ne tālāk par 1m uz aizmuguri no priekšējās ass
	

	22. 
	Pilnā masa
	Ne vairāk kā 20 500 kg 
	

	23. 
	Piekare
	Pneimo (gaisa spilveni)
	

	24. 
	Riepas, 
	Vissezonas, atbilst  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulas (EK) Nr. 661/2009 prasībām
	

	25. 
	Diska izmērs
	Ne mazāks kā 22.5 collas
	

	26. 
	Riepu spiediena kontrole
	(TPMS) informācija  redzama  vadītājam rādījumu panelī
	

	27. 
	Autobusos ir informācija/norādījumi par ekoloģisku braukšanu, kas atbilst transportlīdzeklim
	Informācija redzama vadītājam rādījumu panelī
	

	28. 
	Rezerves ritenis
	Pilna izmēra rezerves ritenis un tā stiprinājums
	

	29. 
	Autobusa augstums (ar kondicionieri)
	Ne vairāk kā 3 700 mm
	

	30. 
	Autobusa platums
	Ne mazāk kā 2 5000 mm
	

	31. 
	Autobusa garums
	ne vairāk kā 12 000 mm
	

	32. 
	Riteņu bāzes attālums
	Ne mazāk kā 6000 mm
	

	33. 
	Durvis
	1+1, pneimatiskas,  priekšējās vienviru
	

	34. 
	Dekoratīvie nosegi 
	Dekoratīvie riteņu, rumbu nosegi
	

	35. 
	Riteņu formula
	4X2
	

	36. 
	Bremzes priekšā/aizmugurē
	Disku/disku, pneimatiskas ar ABS, ESP un ASR sistēmām
	

	37. 
	Bagāžas nodalījums
	Ne mazāks kā 4,5 m3
	

	38. 
	Obligātais aprīkojums 
(sniegt detalizētu piedāvājuma aprakstu par katru obligāto prasību pozīciju)
	1.  Jaunās paaudzes tahogrāfs diviem autovadītājiem saskaņā ar ES regulu Nr.165/2014, nr.2020/1054
2. Elektroniskais maršrutu programmēšanas informatīvais displejs (latviskots)
4. Salona apgaismojums, dalītais           ( zonās un toņos)
5. Rokas bagāžas plaukti
6.Regulējams stūres rats 
7.Elektroniskais pulkstenis
8.Programmējama salona gaisa kondicionēšana (klimatkontrole) kondicioniera sūkņa ražība  ne mazāk kā 35 kW
9.LED gaismas lukturi
10.LED miglas lukturi
12. Autonomā kovektoru apsildes automātiskā sistēma Eberspächer  vai WEBASTO ar laika releju
13.Ventilācijas un evakuācijas lūkas  14.Piespiedu apsildes sistēma  (sal. priekšpusē)
15.Trīs punktu drošības jostas pasažieru sēdekļiem
16.Atpakaļskata kamera
16.Ātruma ierobežotājs
17.Ugunsdzēšamie aparāti
18.Vienlaidus  tonēti pasažieru logi 
19.Elektriski regulējami, apsildāmi atpakaļskata spoguļi
20.Atpakaļskata spogulis salonā
21.Stikla tīrītāji ar 3 darbības režīmiem 
22.Dubultie sānu stikli (paketes)
23.Vadītāja sānu stikls,  pakete vai apsildāms)
24.Priekšejām pasažieru durvīm stikla pakete vai apsildāms stikls 
25.Atverams vadītāja logs 
26.Saules sargs vadītājam un blakus sēdvietai
27.Aizkari salona stikliem
28.Buksēšanas āķis, priekšā un aizmugurē
29.Aptieciņa
30.Instrumentu komplekts un domkrats
31.Āmuriņi stiklu sasišanai – avārijas situācijās
32.Informatīvā zīme „Bērni”-2gabali un speciāli paredzēta vieta  izvietošanai autobusa priekšā un aizmugurē atbilstoši „Ceļu satiksmes noteikumiem”
33.Regulējams vadītāja sēdeklis  ar elkoņa atbalstu
34.Individuāls apgaismojums vadītājam 
37.Ergonomiski pasažieru sēdekļi ar  regulējamu atzveltni  komplektā ar tīkliņu (sīkmantām  atzveltnes aizmugurē)
38.Elkoņu atbalsti - ejas pusē
39.Audio sistēma ar mikrofonu (Blaupunkt tipa vai analogs)
40.2TV monitori, АМ/FM/CD/DVD/MP3 atskaņotājs ar USB izeju vai analoģiski risinājumi, ar skaņas sadalījuma  iespējām salonā un autovadītājam atsevišķi 
41. Pasažieru salona paklājs
42. Termo/trokšņu izolācija

	

	39. 
	Papildus aprīkojums
	 
	

	
	Vērtējuma īpatsvars -35%
	1.Pasažieru sēdekļi regulējami ar izbīdi uz sāniem atstarpes palielināšanai uz ejas pusi
	

	
	Vērtējuma īpatsvars-35%
	2. Paaugstināta baterijas kapacitāte kas nodrošina autobusa nobraukumu ziemas apstākļos 300 km ( norāda ražotāja garantēto nobraukumu

	

	
	Vērtējuma īpatsvars -10%
	3. Individuāla ventilācija pasažieru sēdvietām
	

	
	Vērtējuma īpatsvars -10%
	4.Autobusa vidējās durvis vienviru
	

	
	Vērtējuma īpatsvars -10%
	5. Ir velosipēdu pārvadāšanai speciālais aprīkojums (vismaz diviem velosipēdiem)
	

	40. 
	Tehniskās un lietošanas instrukcijas:
	Latviešu valodā, pēc pieprasījuma Krievu valodā
	

	41. 
	Pretendents vienlaicīgi ar atbilstošā autobusa modeli piegādā sekojošus dokumentus

	1. Tehniskās un lietošanas instrukcijas autobusu vadītājiem.
2. ekspluatācijas instrukcijas, divos eksemplāros vai elektroniski;

	

	42. 
	Transportlīdzeklis var būt aprīkots ar papildu aprīkojumu, kas nav minēts tehniskajā specifikācijā. 

	




 
