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Sarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu, "Mobilais gāzes pārsūknēšanas agregāts spiediena samazināšanai pārvades sistēmās", (Iepirkuma ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2025/1), turpmāk – Iepirkums.

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, reģistrācijas Nr. 40203041605, (turpmāk – Pasūtītājs/Conexus).

Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus un sniedz šādas atbildes uz tiem (citējot jautājumus): 

	Nr.
	JAUTĀJUMI
	ATBILDES

	Prasības piekabei
	

	1.
	20.2.     Puspiekabei jābūt vismaz ar 2 asīm, dubultriteņiem un pneimatisko piekari. 
Ar dubultiem riteņiem tiek izmantotas Jumbo plarformas R17.5, ar pneimo atsperojumu, tad rodās precizējošs jautājums, kas saistīts ar punktu 20.6. Puspiekabes klīrensam ir jābūt vismaz 350mm. 
1. Vai vārds "Klīrens" ir domāts nesošās ass augstums no ceļa klājuma, vai arī ass konstrukcijas zemākā daļa, kas ir pneimo spilvena stiprinājums pie atsperlāgas?! Ja tā ir parasta augstuma platforma, tad izvēlētā komplektācija ar sapārotiem riteņiem ir salīdzinoši milzīgs sadārdzinājums, kā arī nav nepieciešama tik liela kravnesība. 
1. Bez-ceļa apstākļos ir ērtāk braukt ar nesapārotiem riteņiem, ar rupjāka protektora riepām, kas piemērotas atbilstošiem bezceļa apstākļiem, līdzīgi kā tas ir pašizgāzējiem un militārā pielietojuma transportlīdzekļiem.
1. Kādu tad īsti puspiekabe Pasūtītājs ir iedomājies - tā varētu būt konteineru šasija, tā var būt arī platforma, tā pat tas varētu būt jumbo platforma - bet tur kraušanas platforma ir 9.585 mm 
	1) Klīrenss - ass konstrukcijas zemākā daļa.

2) Komplektācija – var būt bez dubultriteņiem, ja atbilst visām tehniskās specifikācijas prasībām, normatīvajiem aktiem un reģistrācijas nosacījumiem.

3) Nepieciešama puspiekābe, kas paredzēta piedāvātās iekārtas transportēšanai. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt dažādus variantus, ja tādi ir pieejami un pretendents to uzskata par lietderīgu.




	2.
	20.3.     Aprīkotas puspiekabes kopējai masai jāatbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.279, 2.pielikuma “Pieļaujamie transportlīdzekļu (transportlīdzekļu sastāvu) gabarīti (ar kravu vai bez tās), faktiskā masa un ass slodze” norādītajiem parametriem. 
Pieejamā Vilcēja pašmasa ir 9822 kg.
Spriežot pēc vilcēja pašmasas, t.i. 3 asu vilcējs - būtu labi, ja būtu pieejama papildus informācija par pašu vilcēju:
1) kādā izpildījumā ir šis vilcējs 6x2 vai 6x4 (par 1800 attālumu no sakabes pirksta līdz priekšējai sienai ir skaidrs, bet būtu labi saprast: vai ir bīdāmais segls, kādi ir dubļusargi 3.asij un riepas izmērs uz 3.asi)

	Vilcējs ir izpildījumā 6x4, 3.asij ir plastmasas dubļusargi un riepu izmērs – 315/80 R22.5

	3.
	20.5.  Attālums no Vilcēja sakabes centra līdz Vilcēja aizmugures tālākajam punktam ir 1800 mm). 
* jautājums ir augstāk (20.3)

	Sk. atbildi Nr.2

	4.
	20.6.     Puspiekabes klīrensam jābūt vismaz 350 mm. 
* jautājums ir augstāk (20.2)
	Sk. atbildi Nr.1

	5.
	20.11.   Puspiekabei jābūt aprīkotai ar disku bremzēm. 
INFORMATĪVI: ar sapārotiem riteņiem, ja tie ir R17,5, tad disku bremzes būtu stingri neiesākamās, ar R22.5 ar ET120 disku, var aprīkot ar atbilstošas efektivitātes bremžu diskiem. Lūgums precizēt.
	Sk. atbildi Nr. 1.
Pretendents ir tiesīgs piedāvāt dažādus variantus, ja tādi ir pieejami un pretendents to uzskata par lietderīgu.

	6.
	20.24.   Puspiekabes stūriem jābūt aprīkotiem ar balstiem stabilizācijai, 4 gab. Balstu pozīcija jākontrolē ar diviem griešanās ātrumiem (lēna precīza atlaišana vai pacelšana un ātra). Nokomplektējiet puspiekabi ar balstu vadības sviru (2 gab.) un paliktņiem (6 gab.), kuri ir paredzēti novietošanai zem balstiem.
Vai puspiekabei ir paredzēta kāda uzkraušana no aizmugures, ja transporta līdzeklis tiek aprīkots ar aizmugurējām baltstkājām?!
	Puspiekabi plānots regulāri atvienot no vilcēja gan glabāšanas režīmā, gan darba režīmā, kas arī nosaka prasības balstiem stabilizācijai.
 



