1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/41/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas 
iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi", 
identifikācijas Nr. DRS 2025/41, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	[bookmark: _Hlk194924788]Nr.
p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma x. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	2.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Preču piegādēs vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē.

Par līdzvērtīgu līgumu 1.daļā tiks  atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta datortehnikas piegāde par kopējo summu vismaz 55 000,00 EUR bez PVN.
Precēm jābūt pilnībā piegādātām līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par ko saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.



Par līdzvērtīgu līgumu 2.daļā tiks  atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta drukas iekārtu piegāde par kopējo summu vismaz 30 000,00 EUR bez PVN. 
Precēm jābūt pilnībā piegādātām līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par ko saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.



Par līdzvērtīgu līgumu 3.daļā tiks  atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta datortehnikas apkalpošana un remonts, rezerves daļu piegāde par kopējo summu vismaz 20 000,00 EUR bez PVN.
Pakalpojumam jābūt pilnībā izpildītam līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par ko saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī apakšpunkta prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības kopējo pieredzi.
	Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma nolikuma x. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, gūto pieredzi.
Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija), kas apliecina pretendenta pieredzes sarakstā (6. pielikums) norādītā līguma kvalitatīvu izpildi (vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma 2. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze).
Atsauksme vai alternatīvs dokuments nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.



3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību (vadošais dalībnieks, lietvedis), katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
5. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (nolikuma 1. pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 19.03.2025.)

1.daļā “Datortehnikas iegāde”
	Nr.p.k.
	Prasības
	

	1.
	Monitors ar ekrānu 19"
	

	1.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	19" ±0.5"

	1.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)

	1.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans

	1.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 4 pret 3

	1.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²

	1.6.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1280 x 1024

	1.7.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)

	1.8.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  

	1.9.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, VGA (D-Sub),  DVI

	1.10.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°

	1.11.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm

	1.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	1.13.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). 
Lietotāja instrukcija valsts valodā

	2.
	Monitors ar ekrānu 24"
	

	2.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	24" ±0.5"

	2.2.
	Ekrāna tehnoloģija
	IPS

	2.3.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)

	2.4.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans

	2.5.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9

	2.6.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²

	2.7.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz

	2.8.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080

	2.9.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)

	2.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir

	2.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  

	2.12.
	Video signāla savienojums
	4 video porti, DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI, HDMI

	2.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°

	2.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm

	2.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	2.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	3.
	Monitors ar ekrānu 27"
	

	3.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	27" ±0.5"

	3.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)

	3.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans

	3.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9

	3.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m²

	3.6.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 100 Hz

	3.7.
	Izšķirtspēja
	vismaz 2560 x 1440

	3.8.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)

	3.9.
	USB centrmezgls
	vismaz divi USB, vismaz USB 3.0

	3.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir

	3.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  

	3.12.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, DisplayPort, HDMI

	3.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°

	3.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm

	3.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	3.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	4.
	Sistēmbloks I
	

	4.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	4.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 12000

	4.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1200

	4.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR4

	4.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB

	4.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD

	4.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	4.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	4.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	4.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	4.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	4.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	4.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	4.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	4.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	4.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	4.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.
 
Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	5.
	Sistēmbloks II
	

	5.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	5.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 15000

	5.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	5.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5

	5.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 4 (četri), atbalsta vismaz 64 GB

	5.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD

	5.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	5.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	5.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	5.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	5.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	5.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	5.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	5.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	5.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	5.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	5.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	6.
	Sistēmbloks III
	

	6.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	6.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 20000

	6.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	6.4.
	RAM
	vismaz 32 GB, vismaz DDR5

	6.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 4 (četri), atbalsta vismaz 64 GB

	6.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	6.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	6.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	6.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	6.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	6.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	6.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	6.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	6.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	6.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	6.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	6.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	7.
	Portatīvais dators I
	

	7.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	7.2
	Ekrāns
	15.6" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080

	7.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 9500

	7.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1000

	7.5.
	RAM
	vismaz 8 GB, vismaz DDR4

	7.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h

	7.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	7.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	7.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons

	7.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tikt realizēts ar atbilstošu pāreju)

	7.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD

	7.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus

	7.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	7.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	7.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	7.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	7.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	7.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	7.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	8.
	Portatīvais dators II
	

	8.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	8.2
	Ekrāns
	17.0" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080

	8.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 13000

	8.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	8.5.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5

	8.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h

	8.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	8.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	8.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons

	8.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tik realizēts ar atbilstošu pāreju)

	8.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD

	8.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus

	8.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	8.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	8.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	8.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	8.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	8.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	8.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu



	9.
	Vispārīgās prasības 1., 2., 3.pozīcijai "Monitori"*

	9.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	9.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	9.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	9.2.2.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	9.2.3.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Monitorus piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
- noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
- norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	9.2.4.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	9.2.5.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	9.2.6.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)



	10.
	Vispārīgās prasības 4., 5., 6.pozīcijai "Stacionārie datori"*
	

	10.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	10.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	10.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	10.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes.

	10.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
1.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
1.2.  4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).

	10.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	10.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	10.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	10.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	10.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)



	11.
	Vispārīgās prasības 7.,8.pozīcijai "Portatīvie datori"*
	

	11.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	11.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	11.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	11.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Portatīvajiem datoriem (piezīmjdatoriem/klēpjdatoriem) jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes (attiecināms uz stacionārajiem datoriem).
Portatīvajā datorā jābūt nomaināmam diskdzinim vai nodrošinātai iespējai izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve);
Ja portatīvais dators ir aprīkots ar mazāku nekā 8GB operatīvo atmiņu, tai jābūt modernizējamai vai viegli nomaināmai;
Portatīvā datora akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem jābūt ne mazākai kā 80%.

	11.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
- 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
- 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).

	11.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	11.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	11.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	11.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	11.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)


* - Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. Kā pierādījumu piedāvātās preces atbilstībai ECMA-370 vai ekvivalentam standartam var iesniegt eco deklarāciju.
[bookmark: _Hlk194913636]Visam precēm:
	12.
	Piegāde
	2 nedēļu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža

	13.
	Garantija
	

	13.1.
	
	Piegādātājam jānodrošina tehniskajā specifikācijā minētās preces garantijas apkalpošana. Garantijas laiks ir vismaz 3 gadi.
Piegādātās Preces garantijas laiks sākas ar Preces piegādes un Preces pavadzīmes parakstīšanas brīdi.

	13.2.
	
	Piegādātājam Preces garantijas laikā ir jānodrošina garantijas apkalpošanas serviss un garantijas remontdarbu veikšana bez maksas, t.sk. bezmaksas rezervju daļu iegāde un nomaiņa.
Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija (neattiecas uz iepriekš uzskaitītajiem izņēmumiem, kuriem  visā garantijas termiņā garantiju var nodrošināt Piegādātājs), kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.

	13.3.
	
	Piegādātājs apņemas Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja noteiktām kontaktpersonām sniegt bezmaksas konsultācijas sistēmas garantijas apkalpošanas laikā par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju, pa telefonu vai e-pastu.

	13.4.
	
	Piegādātājam Preces jāpiegādā ražotāja iepakojumā (ar norādi par tās saturu), jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Preces pavadzīmes kā arī Preces piegādes brīdī jāiesniedz piegādātās Preces Garantijas esības apliecinošu dokumentāciju. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas sērijas numurs garantijas pārbaudei.

	13.5.
	
	Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu visai piegādātajai Precei nav lielāks par 24 (divdesmit četrām) stundām.
Garantijas laikā bojājumus novērš Piegādātāja pārstāvim ierodoties Preces ekspluatācijas vietā vai Preci nogādājot pie Piegādātāja. Piegādātājs organizē transportēšanu un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Preces transportēšanu pie Piegādātāja.
Ja Preces bojājumu nav iespējams novērst 24 (divdesmit četru) stundu laikā (izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas) pēc izsaukuma saņemšanas, Preces uz remonta laiku nomaina ar Preci, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Ja garantijas laikā bojājumu nav iespējams novērst viena mēneša laikā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātājam bojātās Preces vietā ir jāpiegādā citu Līguma un tā pielikumiem atbilstošu Preci.


Obligātās prasības Precēm:
1. Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā. 
2. Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās datortehnikas un komponentes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām (tehniskās specifikācijas 9.punkts “Vispārīgās prasības 1., 2., 3.pozīcijai "Monitori"”, 10.punkts “Vispārīgās prasības 4., 5., 6.pozīcijai "Stacionārie datori"” un 11. punkts “Vispārīgās prasības 7.,8.pozīcijai "Portatīvajiem datoriem"”.
4. Stacionārajiem un portatīvajiem datoriem jābūt pilnībā sakomplektētiem,  funkcionējošiem un instalētiem ar augstākminētajām operētājsistēmām.



Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs					J. Smuļko




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 19.03.2025.)

2.daļā “Drukas iekārtu iegāde”
	[bookmark: _Hlk194909955]Nr.p.k.
	[bookmark: _Hlk176862014]Tehniskās prasības
	

	1.
	Canon LBP243dw vai ekvivalents
	

	1.1.
	Tips
	Melnbalts lāzerprinteris

	1.2.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 36 lappusēm minūtē (A4); 
Divpusēja: 30,2 attēliem minūtē (A4)

	1.3.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Aptuveni 5.0 sek.

	1.4.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi

	1.5.
	Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī 
	750–4000 lappuses mēnesī

	1.6.
	Veiktspēja
	80 000 lappuses

	1.7.
	Divpusējā drukāšana
	Automātiski

	1.8.
	Savienojamība, standarta
	1 x Hi-Speed USB 2.0
1 x Gigabit Ethernet 
Wireless 802.11b/g/n

	1.9.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows® 11/Windows®10

	1.10.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte

	1.11.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes 

	1.12.
	Apdrukājamā materiāla formāti 
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement

	1.13.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	399 mm x 373 mm x 249 mm

	1.14.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris

	1.15.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   3000 loksnes
Augstas veiktspējas:  10200 loksnes

	2.
	Brother HL-L2400DW vai ekvivalents
	

	2.1.
	Tips
	Melnbalts lāzerprinteris

	2.2.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja:  30 lappusēm minūtē (A4); 
Divpusēja: 15 attēliem minūtē (A4)

	2.3.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Mazāk par 8,5 sekundēm (no gatavības režīma)

	2.4.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi

	2.5.
	Ieteicamais apjoms mēnesī
	Līdz 2 500 izdrukām

	2.6.
	Divpusējā drukāšana
	Automātiski

	2.7.
	Savienojamība, standarta
	1 x Hi-Speed USB 2.0
Bezvadu tīkla savienojums  2.4GHz un 5GHz

	2.8.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11

	2.9.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 loksnes; manuālās padeves atvere: 1 loksne

	2.10.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes 

	2.11.
	Apdrukājamā materiāla formāti 
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement

	2.12.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	356 (W) x 360 (D) x 183 (H) mm

	2.13.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris

	2.14.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas:  3000 loksnes
Attēlveidošanas iekārta (15 000 lappuses)

	3.
	Brother MFC-L2800DW vai ekvivalents
	

	3.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce

	3.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 

	3.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 32 lpp./min. A4 formātam
Divpusēja: 16 attēliem minūtē (A4)

	3.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Mazāk par 8,5 sekundēm (no gatavības režīma)

	3.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte 
	1200 x 1200 dpi 

	3.6.
	Abpusējā druka
	Iebūvēta

	3.7.
	Kopēšanas ātrums
	32 lpp./min. A4 formātam 

	3.8.
	Tips
	Krāsu

	3.9.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1200 x 1200dpi

	3.10.
	Ātrums
	Vienpusēji: 22.5ipm Mono un 7.5ipm krāsu 

	3.11.
	Savienojamība, standarta
	USB 2.0 / Ethernet / 2.4GHz aun 5GHz atbalsts

	3.12.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11

	3.13.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 loksnes; manuālās padeves atvere: 1 loksne; ADF: 50 loksnes

	3.14.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	120 loksnes

	3.15.
	Atbalstītie materiālu formāti
	Standarta padeves tvertne: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm); manuālās padeves atvere: platums 76.2 līdz 215.9 mm, garums 127 līdz 355.6 mm Envelope; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: platums 105 līdz 216 mm, garums 147 līdz 356 mm; skenera stikla virsma: līdz A4/LTR; automātiski divpusēji: A4

	3.16.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	410 (W) x 399 (D) x 319 (H) mm

	3.17.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris

	3.18.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas:  3000 loksnes
Attēlveidošanas iekārta (15 000 lappuses)

	4.
	Canon i-SENSYS MF272dw vai ekvivalents
	

	4.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce

	4.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 

	4.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 29 lpp./min (A4)
Divpusēja: 18,5 att./min (A4)

	4.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Aptuveni 5,4 sekundes vai mazāk (400 dpi)
Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk (600 dpi)

	4.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte 
	Līdz 2400 dpi x 600 dpi

	4.6.
	Abpusējā druka
	Automātiski

	4.7.
	Kopēšanas ātrums
	Vienpusēja: 29 lpp./min (A4)
Divpusēja: 18,5 att./min (A4)

	4.8.
	Kopēšanas izšķirtspēja
	600 x 600 dpi

	4.9.
	Divpusējā kopēšana
	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)

	4.10.
	Palielināšanas/samazināšanas attiecība  
	25%-400% ar 1% pieaugumu

	4.11.
	Tips
	Krāsu

	4.12.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi

	4.13.
	Ātrums
	Vienpusēja melnbalta: 2,7 s/lpp. (300 x 600 dpi)
Vienpusēja krāsu: 3,5 s/lpp. (300 x 300 dpi)

	4.14.
	Atmiņa
	256 Mb

	4.15.
	Savienojamība, standarta
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

	4.16.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11

	4.17.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	150 lokšņu kasete
1 loksnes daudzfunkciju paplāte
35 lokšņu automātiskās dokumentu padeves ierīce

	4.18.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	50 loksnes

	4.19.
	Atbalstītie materiālu formāti
	A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm

	4.20.
	Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)
	372 mm x 320 mm x 271 mm

	4.21.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris

	4.22.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas: 2500 loksnes

	5.
	HP LaserJet Pro MFP 4102fdn vai ekvivalents
	

	5.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce

	5.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, fax  

	5.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	40 lpp./min. A4 formātam

	5.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	6.1 sec

	5.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi

	5.6.
	Abpusējā druka
	Iebūvēta

	5.7.
	Kopēšanas ātrums
	38 lpp./min.

	5.8.
	Kopiju samazināšanas/palielināšanas iestatījumi
	25 to 400%

	5.9.
	Tips
	Krāsu , Flatbed, ADF

	5.10.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	Optiska: līdz 1200 x 1200 dpi

	5.11.
	Skenēšanas ātrums (standarta kvalitāte, A4)
	Līdz  29 ppm/46 ipm 

	5.12.
	Divpusējā ADF skenēšana
	Iebūvēta

	5.13.
	Maks. mēneša slodzes cikls
	80000 lp

	5.14.
	Atmiņa
	512 Mb

	5.15.
	Savienojamība, standarta
	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit EthernetLAN 10/100/1000BASE-T network

	5.16.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / 8 / 7 

	5.17.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	100 lokšņu paplāte 1
250 lokšņu paplāte 2

	5.18.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes

	5.19.
	Atbalstītie materiālu formāti
	Supported (metric): Tray 1: A4; A5; A6; B5(JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5;Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; Statement; Tray 2 & Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; B6 (JIS); ADF: A4; Custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm

	5.20.
	Izmēri
	Minimālie izmēri (P x Dz x A) 420 x 390 x 323 mm
Maksimālie izmēri (P x Dz x A) 430 x 634 x 325 mm 

	5.21.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris

	5.22.
	Izejmateriāli 
	Standarta:  3000  i aterialoksnes
Augstas veiktspējas: 10000 loksnes

	6.
	[bookmark: _Hlk176938394]RICOH IM 2702 vai ekvivalents
	

	6.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce

	6.2.
	Pieejamās funkcijas
	A3 Drukāšana, A3 kopēšana, A3 skenēšana

	6.3.
	Ātrums 
	27 lp/min

	6.4.
	Papīra izmērs:
	A6 - A3

	6.5.
	Pirmās kopijas laiks:
	Maks. 6.9 sek

	6.6.
	Palielināšana:
	50 - 200%

	6.7.
	Duplekss
	Ir

	6.8.
	Papīra ietilpība (lapas):
	600, max 1600

	6.9.
	Rokas padeve(lapas):
	100

	6.10.
	Papīra svars(g/m2):
	52 – 216

	6.11.
	Atmiņa:
	2GB

	6.12.
	Valoda:
	PCL5e/6, PostScript3

	6.13.
	Izšķirtspēja:
	600 dpi

	6.14.
	Pieslēgums:
	Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host

	6.15.
	Izšķirtspēja:
	600 x 600 dpi

	6.16.
	Palielināšana:
	25-400%

	6.17.
	Automātiskā dokumentu padeve:
	Abpusējā (ARDF), 100 lapu

	6.18.
	Ātrums lp/min (melnbalts):
	Min. 50

	6.19.
	Ātrums lp/min (pilnkrāsu):
	Min. 50

	6.20.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris

	6.21.
	Izejmateriāli 
	Standarta:  4000 loksnes
Augstas veiktspējas: 12000 loksnes

	6.22.
	Garantija* 
	ne mazāk kā 12 mēneši

	7.
	Kyocera TASKALFA 2554ci vai ekvivalents
	

	7.1.
	Tips
	Universāla krāsaina lāzera ierīce

	7.2.
	Pieejamās funkcijas
	A3 Drukāšana, A3 kopēšana, A3 skenēšana

	7.3.
	Ātrums 
	Drukāšanas ātrums  25/12 lpp./min. A4/A3 melnbalts, 25/12 lpp./min. A4/A3 krāsu

	7.4.
	Papīra izmērs:
	A6R - A3

	7.5.
	Pirmās kopijas laiks:
	Maks. 7.0 sek melnbalts, 
9.2 sek krāsu

	7.6.
	Palielināšana:
	25%-400%

	7.7.
	Abpusējā druka:
	Iebūvēta

	7.8.
	Papīra ietilpība (lapas):
	Min.: 1 150 
Maks.: 7 150  

	7.9.
	Rokas padeve(lapas):
	Min. 150

	7.10.
	Papīra svars(g/m2):
	52-300

	7.11.
	Atmiņa:
	Min. 4GB

	7.12.
	Divpusējs padevējs (lapām):
	Min.50

	7.13.
	Izšķirtspēja:
	1200 x 1200 dpi ; 4800 equivalent x 1200 dpi level

	7.14.
	Pieslēgums:
	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1

	7.15.
	Izšķirtspēja:
	600 x 600 dpi

	7.16.
	Skārienjūtīgs displejs:
	Ir

	7.17.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0 m
Startā toneris

	7.18.
	Izejmateriāli 
	Melns toneris- min.25 000 lapām, krāsu- min. 12 000 lapām katrs
Cilindra modulis- min. 200 000 lapām

	8.
	Epson EcoTank L3270 vai ekvivalents
	Tehniskās prasības

	8.1.
	Tips
	Universāla krasaina tintes ierīce

	8.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 

	8.3.
	Ātrums lp/min:
	Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734 10 lpp./min. Melnbalts, 5 lpp./min. Colour

	8.4.
	Atbalstītie materiālu formāti:
	A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (aploksne), Nr. 10 (vēstule), C6 (aploksne), Letter, Lietotāja definēts, Legal

	8.5.
	Drukāšanas kvalitāte 
	5,760 x 1,440 dpi

	8.6.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1,200 DPI x 2,400 DPI (Horizontal x Vertical)

	8.7.
	Skenēšanas ātrums (A4 colour)
	200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan

	8.8.
	Savienojamība, standarta
	USB, WiFi, Wi-Fi Direct

	8.9.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0 m
4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)

	8.10.
	Izejmateriāli 
	EcoTank Black ink bottle – 4500 loksnes
EcoTank Cyan ink bottle – 6500 loksnes
EcoTank Magenta ink bottle – 6500 loksnes
EcoTank Yellow ink bottle – 6500 loksnes

	8.11.
	Garantija* 
	ne mazāk kā 12 mēneši

	9.
	Epson L8180 vai ekvivalents
	

	9.1.
	Tips
	Universāla krasaina tintes ierīce

	9.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 

	9.3.
	Ātrums lp/min:
	Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734 16 lpp./min. Melnbalts, 12 lpp./min. Colour

	9.4.
	Atbalstītie materiālu formāti:
	A3+,A3,A4,A5,A6,B5,B6,C6 (aploksne), DL (aploksne), Nr. 10 (vēstule), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, B4, Legal, Executive

	9.5.
	Drukāšanas kvalitāte 
	5,760 x 1,440 dpi

	9.6.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1200 DPI x 4800 DPI (horizontāli x vertikāli)

	9.7.
	Savienojamība, standarta
	Ethernet, USB, Wi-Fi Direct, USB resurss, Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, SD kartes slots

	9.8.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 
4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)

	9.9.
	Izejmateriāli
	EcoTank Black ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Cyan ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Magenta ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Yellow ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Grey ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Photo Black ink bottle ~
 6200 lapas

	10.
	[bookmark: _Hlk176864141]TSC TTP 225 vai ekvivalents
	

	10.1.
	Tips
	thermal transfer label printer

	10.2.
	Printēšanas metode:
	Tiešā termo druka, termo pārnese

	10.3.
	Izšķirtspēja
	203 DPI

	10.4.
	Max. printēšanas ātrums:  
	127.0 mm/s

	10.5.
	Max. printēšanas platums: 
	56.0 mm

	10.6.
	Atmiņa
	32 bit RISC procesors, 4MB Flash, 8MB SDRAM

	10.7.
	Savienojums
	USB

	10.8.
	Fiziskās īpašības
	Izmēri: 140 x 241 x 177 mm

	[bookmark: _Hlk192054886]11.
	TSC TTP 225 vai ekvivalents
	

	11.1.
	Tips
	thermal transfer label printer

	11.2.
	Printēšanas metode:
	Tiešā termo druka, termo pārnese

	11.3.
	Izšķirtspēja
	203 DPI

	11.4.
	Max. printēšanas ātrums:  
	127.0 mm/s

	11.5.
	Max. printēšanas platums: 
	56.0 mm

	11.6.
	Atmiņa
	32 bit RISC procesors, 4MB Flash, 8MB SDRAM

	11.7.
	Savienojums
	USB, Ethernet

	11.8.
	Fiziskās īpašības
	Izmēri: 140 x 241 x 177 mm

	12.
	Citizen CT-S310II vai ekvivalents
	

	12.1.
	Drukāšanas tehnoloģija:
	Tiešā termiskā

	12.2.
	Izšķirtspēja:
	203 dpi

	12.3.
	Drukas ātrums (maksimālais):
	160 mm/sek.

	12.4.
	Drukas platums (maksimums):
	72 mm

	12.5.
	Multivides veids:
	Termočeku papīrs

	12.6.
	Multivides platums (min. līdz maks.):
	58 vai 80 mm

	12.7.
	Kolonnu skaits:
	· Uz 80 mm papīra līdz 72 cipariem (8 x 16 fonts C)
· Uz 80 mm papīra līdz 64 cipariem (9 x 24 B fonts)
· Uz 80 mm papīra līdz 48 cipariem (12 x 24 fonts A)
· Uz 58 mm papīra līdz 52/48 cipariem (8 x 16 fonts C)
· Uz 58 mm papīra līdz 46/42 cipariem (9 x 24 B fonts)
· Uz 58 mm papīra līdz 35/32 cipariem (12 x 24 fonts A)

	12.8.
	Rakstzīmju tabula / Kodu lapa:
	· 863
· 860
· Katakana
· Taizemes kods 18
· WPC1252
· 437
· 850
· 852
· 857
· 858
· 864
· 865
· 866

	12.9.
	Atstarpes starp rindām:
	4,23 mm (1/6 collas); regulējams ar lietotāja komandu

	12.10.
	Savienojums:
	Ethernet, USB

	12.11.
	Flash (negaistošā atmiņa):
	192K baiti rakstzīmēm, 384K baiti grafikai

	12.12.
	Ievades buferis:
	4K baiti / 45 baiti

	12.13.
	Emulācijas (valodas):
	ESC/POS™

	12.14.
	Uzticamība:
	200 miljoni impulsu vai 150 km, 2 miljoni griezumu

	12.15.
	Svītrkodi:
	· UPC-A
· UPC-E
· EAN-13 (JAN-13)
· EAN-8(JAN-8),
· Codabar, ITF
· KODS39
· KODS93
· KODS128
· CODABAR (NW-7)
· PDF 417
· QR kods
· GS1 datu josla

	12.16.
	Izmērs (P x G x A):
	140x195x132 mm

	12.17.
	Griezējs:
	Giljotīnas tips, pilna un daļēja

	12.18.
	Atvilktnes izslēgšana:
	2 atvilktnes

	12.19.
	EMC un drošības standarti:
	· CE
· TUV
· UL
· C-UL
· FCC A klase
· VCCI



	13.
	Vispārīgās prasības 

	13.1.
	ZPI prasības drukas iekārtām (Attiecas uz drukas iekārtām, kas spēj sasniegt un / vai pārsniegt vienkrāsas drukāšanas / kopēšanas ātrumu 25 attēli minūtē uz A4 formāta papīra (tehniskās specifikācijas no 1. līdz 7.pozīcijai (ieskaitot))
	

	13.1.1.
	Drukāšana uz abām lapas pusēm
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar bloku, kas automātiski drukā/kopē uz abām lapas pusēm. Abpusējās drukāšanas un/vai kopēšanas funkcija ražotāja nodrošinātajā oriģinālprogrammatūrā ir iestatīta kā noklusējums.

	13.1.2.
	Vairāki attēli uz vienas papīra lapas
	Iekārtas standarta iespēja ir spēja drukāt un/vai kopēt 2 vai vairāk dokumenta lappuses uz vienas papīra lapas, ja ražojumu lieto ar ražotāja nodrošinātu oriģinālprogrammatūru (printera dzinis).

	13.1.3.
	Energoefektivitāte lietošanas režīmā
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	13.1.4.
	Instrukcija par iekārtas izmantošanu videi mazāk kaitīgā veidā
	Norādījumi, kā konkrēto drukas iekārtu izmantot, pēc iespējas mazāk kaitējot videi (aprakstītas ir papīra izmantošanas funkcijas, energoefektivitātes funkcijas, ražojuma atkritumu un jebkādu izlietojamu materiālu, piemēram, tintes un/vai tonera kasetņu izmantošana), ir rakstiski pieejami kā atsevišķa lietošanas rokasgrāmatas daļa un/vai elektroniski – ražotāja tīmekļvietnē.

	13.1.5.
	Resursu efektīva izmantošana attiecībā uz kasetnēm
	tonera un/vai tintes kasetņu atkārtotai izmantošanai paredzēta iekārtas uzbūve (dizains) (prasību nepiemēro iekārtām, kurās neizmanto kasetnes)
Jābūt iespējai iekārtās izmantot otrreiz uzpildītas tonera un/vai tintes kasetnes. Nedrīkst uzstādīt tādas ierīces vai izmantot tādas metodes, kas neļauj toneri un/vai tintes kasetni izmantot atkārtoti.

	13.2.
	Ražojuma lietošanas ilgums un garantija
	

	13.2.1.
	Ražojuma lietošanas ilgums un garantija
	Ražojumam ir vismaz trīs gadu garantija remontam vai nomaiņai (Attiecas uz drukas iekārtām, kas spēj sasniegt un / vai pārsniegt vienkrāsas drukāšanas / kopēšanas ātrumu 25 attēli minūtē uz A4 formāta papīa (tehniskās specifikācijas no 1. līdz 7.pozīcijai (ieskaitot))). Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	13.2.2.
	
	Precēm uz kurām neattiecas Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (tehniskās specifikācijas no 8. līdz 12.pozīcijai ieskaitot), pretendents garantē ražotāja izsniegtu garantiju, kas ir spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 12 mēneši.



Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs					J. Smuļko
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 19.03.2025.)

3. daļa “Datortehnikas apkalpošana un remonts, rezerves daļu piegāde”
1. Pretendentam (izpildītājam) ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un transportu pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic datortehnikas piederumu un rezerves daļu piegādi, nepieciešamības gadījumā jāveic datortehnikas apkalpošanu un remontu.
2. Piedāvātām rezerves daļām un to komponentēm ir jābūt pilnīgi jaunām un nelietotām. 
3. Rezerves daļu piegāde: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī). Piegāde tiek saskaņota ar Pasūtītāju katrā Preču pasūtīšanas reizē.
4. Rezerves daļu garantijas termiņš: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no to pieņemšanas‑nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5. Izpildīto darbu garantijas termiņš: vismaz 12 (divpadsmit) mēneši no darbu pieņemšanas‑nodošanas akta parakstīšanas dienas.
6. Rezerves daļu piegāde notiek saskaņā ar pasūtījumu. Tehniskajā specifikācijā minētās katras rezerves daļas maksimālais piegādes laiks ir norādīts tehniskajā specifikācijā.
7. Pretendentam (izpildītājam) iekārtu remontdarbus jāveic ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk, kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.
8. Nepieciešamo rezerves daļu saraksts: 
	Nr.
p.k
	Nosaukums
	Mērvienība
	Maksimālais piegādes ilgums

	1
	Rezerves daļas
	
	

	1.1.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 1TB 7200 rpm
	gab.
	3 stundas

	1.2.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 2TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas

	1.3.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 4TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas

	1.4.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 8TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas

	1.5.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 10TB 7200 rpm Surveilance. 24/7
	gab.
	3 darba dienas

	1.6.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 16TB 7200 rpm Surveilance. 24/7
	gab.
	3 darba dienas

	1.7.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 120 Gb
	gab.
	3 stundas

	1.8.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 240 Gb
	gab.
	3 stundas

	1.9.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 480 Gb
	gab.
	3 stundas

	1.10.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 1 Tb
	gab.
	3 stundas

	1.11.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 2 Tb
	gab.
	3 darba dienas

	1.12.
	Cietais disks(SSD) m.2 500 Gb SATA
	gab.
	3 stundas

	1.13.
	Cietais disks(SSD) m.2 256 Gb NVME
	gab.
	3 stundas

	1.14.
	Cietais disks(SSD) m.2 512 Gb NVME
	gab.
	3 stundas

	1.15.
	Cietais disks(SSD) m.2 1 Tb NVME
	gab.
	3 stundas

	1.16.
	Cietais disks(SSD) m.2 2 Tb NVME
	gab.
	3 darba dienas

	1.17.
	Cietais disks(SSD) m.2 4 Tb NVME
	gab.
	3 darba dienas

	1.18.
	Cietais disks 3.5" SAS 7200 rpm  2Tb
	gab.
	3 darba dienas

	1.19.
	Cietais disks 3,5" SAS 10000 rpm  600 Gb
	gab.
	3 darba dienas

	1.20.
	Cietais disks 2,5" SAS 10000 rpm  600 Gb
	gab.
	3 darba dienas

	1.21.
	Cietais disks 2,5" SAS 15000 rpm  900 Gb
	gab.
	3 darba dienas

	1.22.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR3 4GB min. 1600Mhz 1.5v
	gab.
	3 stundas

	1.23.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR3 8GB min. 1600Mhz 1.5v
	gab.
	3 stundas

	1.24.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 4GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas

	1.25.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 8GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas

	1.26.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 16GB min. 2133Mhz
	gab.
	2 darba dienas

	1.27.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR5 16GB min. 4800MHz
	gab.
	2 darba dienas

	1.28.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR5 32GB min. 4800MHz 
	gab.
	2 darba dienas

	1.29.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR3 4GB min. 1600Mhz
	gab.
	3 stundas

	1.30.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 4GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas

	1.31.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 8GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas

	1.32.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 16GB min. 2133Mhz
	gab.
	2 darba dienas

	1.33.
	Videokarte PCI-E 64Bits 1GB GDDR3
	gab.
	2 darba dienas

	1.34.
	Videokarte PCI-E 128Bits 2Gb GDDR5
	gab.
	2 darba dienas

	1.35.
	Videokarte PCI-E 192Bits 6Gb GDDR6 (DP & HDMI) NVIDIA
	gab.
	2 darba dienas

	1.36.
	Videokarte PCI-E 256Bits 8Gb GDDR6 (DP & HDMI)
	gab.
	2 darba dienas

	1.37.
	Videokarte Low Profile PCI-E Quadro P1000 4 x Mini DisplayPort
	gab.
	2 darba dienas

	1.38.
	Tīkla karte PCI 10/100/1000Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.39.
	Tīkla karte PCI-E 10/100/1000Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.40.
	Tīkla karte USB (10/100 Mbit)
	gab.
	3 stundas

	1.41.
	"Wireless" tīkla karte PCI 300Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.42.
	"Wireless" tīkla karte PCI-E x1 300Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.43.
	"Wireless" tīkla karte USB 300Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.44.
	Komutators 5-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.45.
	Komutators 8-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	3 stundas

	1.46.
	Komutators 24-port POE+ / Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	2 darba dienas

	1.47.
	Komutators 24-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps & 4-port SFP
	gab.
	2 darba dienas

	1.48.
	Procesors LGA 1151, 6 MB, 65W, base 3.6 GHz, Core - 4, Threads - 4
	gab.
	3 stundas

	1.49.
	Procesors LGA 1151, 9 MB, 65W, base 2.8 GHz, Core - 6, Threads - 6
	gab.
	3 stundas

	1.50.
	Procesors LGA 1200, 65W, base 2.9 GHz, Core - 6, Threads – 12, UHD 630
	gab.
	3 stundas

	1.51.
	Procesors LGA 1700, 65W, Performance-core Base Frequency 2.1 GHz, Total Cores  - 16, Threads – 24, UHD 770
	gab.
	3 stundas

	1.52.
	Procesors s. AM4, 65W, base 3.6 GHz, Core - 6, Threads - 12
	gab.
	3 stundas

	1.53.
	Procesors s. AM4, 105W, base 3.9 GHz, Core - 8, Threads - 16
	gab.
	2 darba dienas

	1.54.
	Procesora dzesēšanas ventilators (cooler) LGA 1155/1150/1151
	gab.
	3 stundas

	1.55.
	Ventilators 80x80x25 12v
	gab.
	3 stundas

	1.56.
	Ventilators 120x120x25 12v
	gab.
	3 stundas

	1.57.
	Pamatplate: socket 1151, B250 Express 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0.3.0 ports, D-SUB ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas

	1.58.
	Pamatplate: socket 1151, B360 Express, 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0.3.0 ports, D-SUB ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas

	1.59.
	Pamatplate: socket 1200, 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0-3.0 ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas

	1.60.
	Pamatplate: socket 1700, 4 x DDR5 DIMM, min 6 x USB 2.0-3.0 ports, DP ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas

	1.61.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 400W,  min 3 sata, Active PFC
	gab.
	3 stundas

	1.62.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 500W,  min 3 sata, Active PFC
	gab.
	3 stundas

	1.63.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 500W,  min 3 sata, Active PFC 80 PLUS Bronze
	gab.
	3 stundas

	1.64.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 600W,  min 3 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	3 stundas

	1.65.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 750W,  min 4 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	3 stundas

	1.66.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 1000W,  min 4 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	2 darba dienas

	1.67.
	Barošanas bloks datoram TFX 300W, Active PFC
	gab.
	3 stundas

	1.68.
	Barošanas bloks datoram SFX 350W, Active PFC
	gab.
	3 stundas

	1.69.
	Iekārta DVD+/-RW, SATA
	gab.
	3 stundas

	1.70.
	Iekārta DVD+/-RW, SATA, Slim, 9.5 mm
	gab.
	2 darba dienas

	1.71.
	Iekārta DVD+/-RW, USB 2.0 Slim
	gab.
	3 stundas

	1.72.
	Datora korpuss mATX Black ( 2 x USB 2.0 front )
	gab.
	2 darba dienas

	1.73.
	Datora korpuss ATX Black  ( 2 x USB 3.0 front )
	gab.
	2 darba dienas

	1.74.
	Kabelis S-ATA datu pārraides kabelis 0.50 m
	gab.
	3 stundas

	1.75.
	Kabelis molex -> 2x molex barošanas kabelis
	gab.
	3 stundas

	1.76.
	Kabelis ATA -> S-ATA barošanas kabelis
	gab.
	3 stundas

	1.77.
	"Wireless" Rūteris 300Mbps with antenna
	gab.
	3 stundas

	1.78.
	"Wireless" Rūteris 1200Mbps with antenna 2,4GHz/5GHz 4x1000M
	gab.
	3 stundas

	1.79.
	Mikrotik bezvadu piekļuves punkts/maršrutētājs (RBcAPGi-5acD2nD)
	gab.
	2 darba dienas

	1.80.
	Mikrotik bezvadu piekļuves punkts/maršrutētājs (L009UiGS-RM)
	gab.
	3 stundas

	1.81.
	Spliter HDMI 2 Port
	gab.
	2 darba dienas

	1.82.
	Atmiņas karte SD Card 128Gb class 10
	gab.
	2 darba dienas

	1.83.
	Atmiņas karte microSD Card 128Gb class 10
	gab.
	2 darba dienas

	1.84.
	Zibatmiņa 64 Gb USB 3.0
	gab.
	3 stundas

	1.85.
	Zibatmiņa 128 Gb USB 3.0
	gab.
	3 stundas

	1.86.
	Zibatmiņa 32 Gb USB 3.0 256bit AES Encrypted
	gab.
	3 stundas

	1.87.
	Skaļrunis 2.0 (3w+3w) usb powered
	gab.
	3 stundas

	1.88.
	Skaļrunis 2.0 (5w+5w) 220v powered
	gab.
	3 stundas

	1.89.
	Skaļrunis 2.0 (20w+20w) 220v powered, Bluetooth
	gab.
	3 stundas

	1.90.
	Termopasta ( 3g )
	gab.
	3 stundas

	1.91.
	UPS akumulators 12v / 5Ah T2
	gab.
	3 stundas

	1.92.
	UPS akumulators 12v / 7.2 Ah T2
	gab.
	3 stundas

	1.93.
	UPS akumulators 12v / 9 Ah T2
	gab.
	3 stundas

	1.94.
	UPS akumulators 12v / 12 Ah T2
	gab.
	3 stundas

	1.95.
	UPS akumulators 12v / 17 A/h
	gab.
	3 stundas

	1.96.
	Konektors  RJ45 MP-8P8C 100gb
	gab.
	3 stundas

	1.97.
	Pele (optiskā) USB  Logitech
	gab.
	2 darba dienas

	1.98.
	Pele (bezvadu optiskā) USB Logitech
	gab.
	2 darba dienas

	1.99.
	Tastatūra USB Lat/Rus Logitech
	gab.
	2 darba dienas

	1.100.
	Tastatūra (bezvadu) USB Lat/Rus Logitech
	gab.
	2 darba dienas

	1.101.
	Tastatūra ar LAT/EIRO/RUS tastatūras izkārtojumu ar iebūvētu Smart karšu lasītāju
	gab.
	5 darba dienas

	1.102.
	Baloniņš ar saspiestu gaisu 400ml
	gab.
	3 stundas

	1.103.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 1TB
	gab.
	3 stundas

	1.104.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 2TB
	gab.
	3 stundas

	1.105.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 4TB
	gab.
	2 darba dienas

	1.106.
	Ārējais cietais disks SSD USB 3.0 2,5” 1TB
	gab.
	3 stundas

	1.107.
	Flash karšu lasītājs All-in-1, USB 2.0 external
	gab.
	2 darba dienas

	1.108.
	ID Card, Smart Card  lasītājs USB 2.0 external
	gab.
	2 darba dienas

	1.109.
	Kabelis USB 2.0 bulk cable A type male B type male 3m
	gab.
	3 stundas

	1.110.
	Kabelis USB 2.0 bulk cable A type male B type male 1,8m
	gab.
	3 stundas

	1.111.
	Kabelis HDMI - HDMI 2 m
	gab.
	3 stundas

	1.112.
	Kabelis HDMI - HDMI 3 m
	gab.
	3 stundas

	1.113.
	Kabelis HDMI - HDMI 5 m
	gab.
	2 darba dienas

	1.114.
	Kabelis Displayport - Displayport  2m
	gab.
	3 stundas

	1.115.
	Kabelis VGA - VGA  1.8m
	gab.
	3 stundas

	1.116.
	Datortīkla kabelis CAT5E UTP 305m
	gab.
	3 stundas

	1.117.
	Peles paliktnis Soft
	gab.
	2 darba dienas

	1.118.
	Peles paliktnis Gel
	gab.
	2 darba dienas

	1.119.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 1m
	gab.
	3 stundas

	1.120.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 3m
	gab.
	3 stundas

	1.121.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 5m
	gab.
	3 stundas

	1.122.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 10m
	gab.
	3 stundas

	1.123.
	Adapteris RJ45 connectors (break-away adapter)
	gab.
	5 darba dienas

	1.124.
	Web Kamera USB 1920× 1080 @30FPS
	gab.
	3 stundas

	2
	MC Office Home&Business 2024 vai jaunāks
	gab.
	2 stundas

	3
	Iekārtu remontdarbi
	
	

	3.1.
	Remontdarbu 1 (vienas) darba stundas cena, ieskaitot rezerves daļas ar vērtību līdz 4,- EUR
	stunda
	2 darba dienas





Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs					J. Smuļko

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
1.daļā “Datortehnikas iegāde”

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

**Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Preces aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

*** Pielikumā jāpievieno Preces ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ____________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Datortehnikas, drukas iekārtu un rezerves detaļu piegāde un ar drukas iekārtu un datortehnikas  apkalpošanu saistītie pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,

1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Prasības*
	Pretendenta piedāvājums

	
	
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts**
	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām 

	1.
	Monitors ar ekrānu 19"
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	1.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	19" ±0.5"
	
	

	1.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)
	
	

	1.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans
	
	

	1.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 4 pret 3
	
	

	1.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²
	
	

	1.6.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1280 x 1024
	
	

	1.7.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)
	
	

	1.8.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  
	
	

	1.9.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, VGA (D-Sub),  DVI
	
	

	1.10.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°
	
	

	1.11.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm
	
	

	1.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	1.13.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). 
Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	2.
	Monitors ar ekrānu 24"
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	2.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	24" ±0.5"
	
	

	2.2.
	Ekrāna tehnoloģija
	IPS
	
	

	2.3.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)
	
	

	2.4.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans
	
	

	2.5.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9
	
	

	2.6.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²
	
	

	2.7.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz
	
	

	2.8.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080
	
	

	2.9.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)
	
	

	2.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir
	
	

	2.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  
	
	

	2.12.
	Video signāla savienojums
	4 video porti, DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI, HDMI
	
	

	2.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°
	
	

	2.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm
	
	

	2.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	2.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	3.
	Monitors ar ekrānu 27"
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	3.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	27" ±0.5"
	
	

	3.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)
	
	

	3.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans
	
	

	3.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9
	
	

	3.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m²
	
	

	3.6.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 100 Hz
	
	

	3.7.
	Izšķirtspēja
	vismaz 2560 x 1440
	
	

	3.8.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)
	
	

	3.9.
	USB centrmezgls
	vismaz divi USB, vismaz USB 3.0
	
	

	3.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir
	
	

	3.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  
	
	

	3.12.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, DisplayPort, HDMI
	
	

	3.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°
	
	

	3.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm
	
	

	3.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	3.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	4.
	Sistēmbloks I
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	4.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	4.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 12000
	
	

	4.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1200
	
	

	4.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR4
	
	

	4.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	4.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD
	
	

	4.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	4.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	4.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	4.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	4.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	4.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	4.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	4.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	4.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	4.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	4.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.
 
Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	5.
	Sistēmbloks II
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	5.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	5.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 15000
	
	

	5.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	5.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5
	
	

	5.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 4 (četri), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	5.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD
	
	

	5.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	5.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	5.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	5.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	5.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	5.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	5.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	5.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	5.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	5.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	5.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	6.
	Sistēmbloks III
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	6.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	6.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 20000
	
	

	6.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	6.4.
	RAM
	vismaz 32 GB, vismaz DDR5
	
	

	6.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 4 (četri), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	6.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	6.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	6.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	6.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	6.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	6.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	6.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	6.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	6.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	6.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	6.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	6.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	7.
	Portatīvais dators I
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	7.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	7.2
	Ekrāns
	15.6" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080
	
	

	7.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 9500
	
	

	7.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1000
	
	

	7.5.
	RAM
	vismaz 8 GB, vismaz DDR4
	
	

	7.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h
	
	

	7.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	7.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	7.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
	
	

	7.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tikt realizēts ar atbilstošu pāreju)
	
	

	7.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD
	
	

	7.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus
	
	

	7.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	7.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	7.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	7.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	7.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	7.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	7.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	8.
	Portatīvais dators II
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	8.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	8.2
	Ekrāns
	17.0" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080
	
	

	8.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 13000
	
	

	8.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	8.5.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5
	
	

	8.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 10 h
	
	

	8.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	8.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	8.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
	
	

	8.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tik realizēts ar atbilstošu pāreju)
	
	

	8.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD
	
	

	8.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus
	
	

	8.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	8.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	8.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	8.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	8.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	8.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	8.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	



2. [bookmark: _Hlk194043039]nodrošinot:
* - Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. Kā pierādījumu piedāvātās preces atbilstībai ECMA-370 vai ekvivalentam standartam var iesniegt eco deklarāciju.
	9.
	Vispārīgās prasības 1., 2., 3.pozīcijai "Monitori"*
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām 

	9.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	9.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	9.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji[footnoteRef:1] [1:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem.] 

	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
1.daļā “Datortehnikas iegāde” (nolikuma 4.pielikums)

	9.2.2.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	9.2.3.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Monitorus piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
- noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
- norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	9.2.4.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	9.2.5.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	9.2.6.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



	10.
	Vispārīgās prasības 4., 5., 6.pozīcijai "Stacionārie datori"*
	
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām 

	10.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	10.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	10.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji[footnoteRef:2] [2:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem.] 

	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
1.daļā “Datortehnikas iegāde” (nolikuma 4.pielikums)

	10.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes.
	

	10.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
3. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
3.2.  4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
	

	10.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	10.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	10.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	10.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	10.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



	11.
	Vispārīgās prasības 7.,8.pozīcijai "Portatīvie datori"*
	
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām

	11.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	11.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	11.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji[footnoteRef:3] [3:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem.] 

	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
1.daļā “Datortehnikas iegāde” (nolikuma 4.pielikums)

	11.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Portatīvajiem datoriem (piezīmjdatoriem/klēpjdatoriem) jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes (attiecināms uz stacionārajiem datoriem).
Portatīvajā datorā jābūt nomaināmam diskdzinim vai nodrošinātai iespējai izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve);
Ja portatīvais dators ir aprīkots ar mazāku nekā 8GB operatīvo atmiņu, tai jābūt modernizējamai vai viegli nomaināmai;
Portatīvā datora akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem jābūt ne mazākai kā 80%.
	

	11.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
- 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
- 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).
	

	11.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	11.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	11.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	11.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	11.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



3) nodrošinot:
	
	Obligātās prasības visām precēm:
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piegāde
	2 nedēļu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža
	

	2.
	Garantija
	
	

	2.1.
	
	Piegādātājam jānodrošina tehniskajā specifikācijā minētās preces garantijas apkalpošana. Garantijas laiks ir vismaz 3 gadi.
Piegādātās Preces garantijas laiks sākas ar Preces piegādes un Preces pavadzīmes parakstīšanas brīdi.
	

	2.2.
	
	Piegādātājam Preces garantijas laikā ir jānodrošina garantijas apkalpošanas serviss un garantijas remontdarbu veikšana bez maksas, t.sk. bezmaksas rezervju daļu iegāde un nomaiņa.
Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija (neattiecas uz iepriekš uzskaitītajiem izņēmumiem, kuriem  visā garantijas termiņā garantiju var nodrošināt Piegādātājs), kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
	

	2.3.
	
	Piegādātājs apņemas Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja noteiktām kontaktpersonām sniegt bezmaksas konsultācijas sistēmas garantijas apkalpošanas laikā par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju, pa telefonu vai e-pastu.
	

	2.4.
	
	Piegādātājam Preces jāpiegādā ražotāja iepakojumā (ar norādi par tās saturu), jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Preces pavadzīmes kā arī Preces piegādes brīdī jāiesniedz piegādātās Preces Garantijas esības apliecinošu dokumentāciju. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas sērijas numurs garantijas pārbaudei.
	

	2.5.
	
	Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu visai piegādātajai Precei nav lielāks par 24 (divdesmit četrām) stundām.
Garantijas laikā bojājumus novērš Piegādātāja pārstāvim ierodoties Preces ekspluatācijas vietā vai Preci nogādājot pie Piegādātāja. Piegādātājs organizē transportēšanu un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Preces transportēšanu pie Piegādātāja.
Ja Preces bojājumu nav iespējams novērst 24 (divdesmit četru) stundu laikā (izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas) pēc izsaukuma saņemšanas, Preces uz remonta laiku nomaina ar Preci, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Ja garantijas laikā bojājumu nav iespējams novērst viena mēneša laikā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātājam bojātās Preces vietā ir jāpiegādā citu Līguma un tā pielikumiem atbilstošu Preci.
	

	3.
	
	Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā.
	

	4.
	
	Stacionārajiem un portatīvajiem datoriem jābūt pilnībā sakomplektētiem,  funkcionējošiem un instalētiem ar tehniskajā specifikācijā norādītajām operētājsistēmām.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā;
3.  pretendents Preču piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Preces būs iepakotas, pasargājot tās no defektu rašanās).
4. pretendents veiks Preču Piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
5. pretendenta piedāvātas preces atbilst Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Pielikumā:
· ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), vai citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvātās Preces un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
· aizpilda Enerģijas patēriņa veidlapa (nolikuma 4.pielikums) un ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur veidlapā norādāmo informāciju.

	
______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
2.daļā “Drukas iekārtu iegāde”

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
Pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

**Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Preces aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

***Pielikumā jāpievieno Preces ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.


Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ____________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,

1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Prasības*
	Pretendenta piedāvājums

	
	
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts**
	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām

	1.
	Canon LBP243dw vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	1.1.
	Tips
	Melnbalts lāzerprinteris
	
	

	1.2.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 36 lappusēm minūtē (A4); 
Divpusēja: 30,2 attēliem minūtē (A4)
	
	

	1.3.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Aptuveni 5.0 sek.
	
	

	1.4.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi
	
	

	1.5.
	Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī 
	750–4000 lappuses mēnesī
	
	

	1.6.
	Veiktspēja
	80 000 lappuses
	
	

	1.7.
	Divpusējā drukāšana
	Automātiski
	
	

	1.8.
	Savienojamība, standarta
	1 x Hi-Speed USB 2.0
1 x Gigabit Ethernet 
Wireless 802.11b/g/n
	
	

	1.9.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows® 11/Windows®10
	
	

	1.10.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
	
	

	1.11.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes 
	
	

	1.12.
	Apdrukājamā materiāla formāti 
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement
	
	

	1.13.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	399 mm x 373 mm x 249 mm
	
	

	1.14.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris
	
	

	1.15.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   3000 loksnes
Augstas veiktspējas:  10200 loksnes
	
	

	2.
	Brother HL-L2400DW vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	2.1.
	Tips
	Melnbalts lāzerprinteris
	
	

	2.2.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja:  30 lappusēm minūtē (A4); 
Divpusēja: 15 attēliem minūtē (A4)
	
	

	2.3.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Mazāk par 8,5 sekundēm (no gatavības režīma)
	
	

	2.4.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi
	
	

	2.5.
	Ieteicamais apjoms mēnesī
	Līdz 2 500 izdrukām
	
	

	2.6.
	Divpusējā drukāšana
	Automātiski
	
	

	2.7.
	Savienojamība, standarta
	1 x Hi-Speed USB 2.0
Bezvadu tīkla savienojums  2.4GHz un 5GHz
	
	

	2.8.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11
	
	

	2.9.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 loksnes; manuālās padeves atvere: 1 loksne
	
	

	2.10.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes 
	
	

	2.11.
	Apdrukājamā materiāla formāti 
	A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement
	
	

	2.12.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	356 (W) x 360 (D) x 183 (H) mm
	
	

	2.13.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris
	
	

	2.14.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas:  3000 loksnes
Attēlveidošanas iekārta (15 000 lappuses)
	
	

	3.
	Brother MFC-L2800DW vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	3.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce
	
	

	3.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 
	
	

	3.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 32 lpp./min. A4 formātam
Divpusēja: 16 attēliem minūtē (A4)
	
	

	3.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Mazāk par 8,5 sekundēm (no gatavības režīma)
	
	

	3.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte 
	1200 x 1200 dpi 
	
	

	3.6.
	Abpusējā druka
	Iebūvēta
	
	

	3.7.
	Kopēšanas ātrums
	32 lpp./min. A4 formātam 
	
	

	3.8.
	Tips
	Krāsu
	
	

	3.9.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1200 x 1200dpi
	
	

	3.10.
	Ātrums
	Vienpusēji: 22.5ipm Mono un 7.5ipm krāsu 
	
	

	3.11.
	Savienojamība, standarta
	USB 2.0 / Ethernet / 2.4GHz aun 5GHz atbalsts
	
	

	3.12.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11
	
	

	3.13.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	250 loksnes; manuālās padeves atvere: 1 loksne; ADF: 50 loksnes
	
	

	3.14.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	120 loksnes
	
	

	3.15.
	Atbalstītie materiālu formāti
	Standarta padeves tvertne: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K(195x270mm); manuālās padeves atvere: platums 76.2 līdz 215.9 mm, garums 127 līdz 355.6 mm Envelope; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: platums 105 līdz 216 mm, garums 147 līdz 356 mm; skenera stikla virsma: līdz A4/LTR; automātiski divpusēji: A4
	
	

	3.16.
	Izmēri (platums x dziļums x augstums)
	410 (W) x 399 (D) x 319 (H) mm
	
	

	3.17.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3 m.
Starta toneris
	
	

	3.18.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas:  3000 loksnes
Attēlveidošanas iekārta (15 000 lappuses)
	
	

	4.
	Canon i-SENSYS MF272dw vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	4.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce
	
	

	4.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 
	
	

	4.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	Vienpusēja: 29 lpp./min (A4)
Divpusēja: 18,5 att./min (A4)
	
	

	4.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	Aptuveni 5,4 sekundes vai mazāk (400 dpi)
Aptuveni 7,1 sekunde vai mazāk (600 dpi)
	
	

	4.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte 
	Līdz 2400 dpi x 600 dpi
	
	

	4.6.
	Abpusējā druka
	Automātiski
	
	

	4.7.
	Kopēšanas ātrums
	Vienpusēja: 29 lpp./min (A4)
Divpusēja: 18,5 att./min (A4)
	
	

	4.8.
	Kopēšanas izšķirtspēja
	600 x 600 dpi
	
	

	4.9.
	Divpusējā kopēšana
	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
	
	

	4.10.
	Palielināšanas/samazināšanas attiecība  
	25%-400% ar 1% pieaugumu
	
	

	4.11.
	Tips
	Krāsu
	
	

	4.12.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
	
	

	4.13.
	Ātrums
	Vienpusēja melnbalta: 2,7 s/lpp. (300 x 600 dpi)
Vienpusēja krāsu: 3,5 s/lpp. (300 x 300 dpi)
	
	

	4.14.
	Atmiņa
	256 Mb
	
	

	4.15.
	Savienojamība, standarta
	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
	
	

	4.16.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / Windows 11
	
	

	4.17.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	150 lokšņu kasete
1 loksnes daudzfunkciju paplāte
35 lokšņu automātiskās dokumentu padeves ierīce
	
	

	4.18.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	50 loksnes
	
	

	4.19.
	Atbalstītie materiālu formāti
	A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm
	
	

	4.20.
	Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)
	372 mm x 320 mm x 271 mm
	
	

	4.21.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris
	
	

	4.22.
	Izejmateriāli 
	Standarta:   1200 loksnes
Augstas veiktspējas: 2500 loksnes
	
	

	5.
	HP LaserJet Pro MFP 4102fdn vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	5.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce
	
	

	5.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana, fax  
	
	

	5.3.
	Melnbaltas drukāšanas ātrums
	40 lpp./min. A4 formātam
	
	

	5.4.
	Pirmās lapas izdrukāšana (gatavs)
	6.1 sec
	
	

	5.5.
	Melnbaltas drukāšanas kvalitāte (vislabākā)
	1200 x 1200 dpi
	
	

	5.6.
	Abpusējā druka
	Iebūvēta
	
	

	5.7.
	Kopēšanas ātrums
	38 lpp./min.
	
	

	5.8.
	Kopiju samazināšanas/palielināšanas iestatījumi
	25 to 400%
	
	

	5.9.
	Tips
	Krāsu , Flatbed, ADF
	
	

	5.10.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	Optiska: līdz 1200 x 1200 dpi
	
	

	5.11.
	Skenēšanas ātrums (standarta kvalitāte, A4)
	Līdz  29 ppm/46 ipm 
	
	

	5.12.
	Divpusējā ADF skenēšana
	Iebūvēta
	
	

	5.13.
	Maks. mēneša slodzes cikls
	80000 lp
	
	

	5.14.
	Atmiņa
	512 Mb
	
	

	5.15.
	Savienojamība, standarta
	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 rear host USB; 1 Front USB port; Gigabit EthernetLAN 10/100/1000BASE-T network
	
	

	5.16.
	Savietojamās operētājsistēmas
	Windows 10 / 8 / 7 
	
	

	5.17.
	Papīra apstrādes ievade, standarta
	100 lokšņu paplāte 1
250 lokšņu paplāte 2
	
	

	5.18.
	Papīra apstrādes izvade, standarta
	150 loksnes
	
	

	5.19.
	Atbalstītie materiālu formāti
	Supported (metric): Tray 1: A4; A5; A6; B5(JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Envelope #10; Envelope Monarch; Envelope B5;Envelope C5; Envelope DL; Custom Size; Statement; Tray 2 & Tray 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260mm); 16K (197 x 273 mm); Custom Size; A5-R; B6 (JIS); ADF: A4; Custom sizes 102 x 152 to 216 x 356 mm
	
	

	5.20.
	Izmēri
	Minimālie izmēri (P x Dz x A) 420 x 390 x 323 mm
Maksimālie izmēri (P x Dz x A) 430 x 634 x 325 mm 
	
	

	5.21.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris
	
	

	5.22.
	Izejmateriāli 
	Standarta:  3000  i aterialoksnes
Augstas veiktspējas: 10000 loksnes
	
	

	6.
	RICOH IM 2702 vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	6.1.
	Tips
	Universāla monohroma lāzera ierīce
	
	

	6.2.
	Pieejamās funkcijas
	A3 Drukāšana, A3 kopēšana, A3 skenēšana
	
	

	6.3.
	Ātrums 
	27 lp/min
	
	

	6.4.
	Papīra izmērs:
	A6 - A3
	
	

	6.5.
	Pirmās kopijas laiks:
	Maks. 6.9 sek
	
	

	6.6.
	Palielināšana:
	50 - 200%
	
	

	6.7.
	Duplekss
	Ir
	
	

	6.8.
	Papīra ietilpība (lapas):
	600, max 1600
	
	

	6.9.
	Rokas padeve(lapas):
	100
	
	

	6.10.
	Papīra svars(g/m2):
	52 – 216
	
	

	6.11.
	Atmiņa:
	2GB
	
	

	6.12.
	Valoda:
	PCL5e/6, PostScript3
	
	

	6.13.
	Izšķirtspēja:
	600 dpi
	
	

	6.14.
	Pieslēgums:
	Ethernet (1000/100/10BASE), Wireless LAN (IEEE802.11a/b/g/n), USB 2.0-Device (Type-B), USB 2.0-Host
	
	

	6.15.
	Izšķirtspēja:
	600 x 600 dpi
	
	

	6.16.
	Palielināšana:
	25-400%
	
	

	6.17.
	Automātiskā dokumentu padeve:
	Abpusējā (ARDF), 100 lapu
	
	

	6.18.
	Ātrums lp/min (melnbalts):
	Min. 50
	
	

	6.19.
	Ātrums lp/min (pilnkrāsu):
	Min. 50
	
	

	6.20.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0m
Starta toneris
	
	

	6.21.
	Izejmateriāli 
	Standarta:  4000 loksnes
Augstas veiktspējas: 12000 loksnes
	
	

	6.22.
	Garantija* 
	ne mazāk kā 12 mēneši
	
	

	7.
	Kyocera TASKALFA 2554ci vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	7.1.
	Tips
	Universāla krāsaina lāzera ierīce
	
	

	7.2.
	Pieejamās funkcijas
	A3 Drukāšana, A3 kopēšana, A3 skenēšana
	
	

	7.3.
	Ātrums 
	Drukāšanas ātrums  25/12 lpp./min. A4/A3 melnbalts, 25/12 lpp./min. A4/A3 krāsu
	
	

	7.4.
	Papīra izmērs:
	A6R - A3
	
	

	7.5.
	Pirmās kopijas laiks:
	Maks. 7.0 sek melnbalts, 
9.2 sek krāsu
	
	

	7.6.
	Palielināšana:
	25%-400%
	
	

	7.7.
	Abpusējā druka:
	Iebūvēta
	
	

	7.8.
	Papīra ietilpība (lapas):
	Min.: 1 150 
Maks.: 7 150  
	
	

	7.9.
	Rokas padeve(lapas):
	Min. 150
	
	

	7.10.
	Papīra svars(g/m2):
	52-300
	
	

	7.11.
	Atmiņa:
	Min. 4GB
	
	

	7.12.
	Divpusējs padevējs (lapām):
	Min.50
	
	

	7.13.
	Izšķirtspēja:
	1200 x 1200 dpi ; 4800 equivalent x 1200 dpi level
	
	

	7.14.
	Pieslēgums:
	Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)x1, USB 3.0x1, USB Host Interface (USB Host)x4, NFC TAGx1
	
	

	7.15.
	Izšķirtspēja:
	600 x 600 dpi
	
	

	7.16.
	Skārienjūtīgs displejs:
	Ir
	
	

	7.17.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0 m
Startā toneris
	
	

	7.18.
	Izejmateriāli 
	Melns toneris- min.25 000 lapām, krāsu- min. 12 000 lapām katrs
Cilindra modulis- min. 200 000 lapām
	
	

	8.
	Epson EcoTank L3270 vai ekvivalents
	Tehniskās prasības
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	8.1.
	Tips
	Universāla krasaina tintes ierīce
	
	

	8.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 
	
	

	8.3.
	Ātrums lp/min:
	Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734 10 lpp./min. Melnbalts, 5 lpp./min. Colour
	
	

	8.4.
	Atbalstītie materiālu formāti:
	A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (aploksne), Nr. 10 (vēstule), C6 (aploksne), Letter, Lietotāja definēts, Legal
	
	

	8.5.
	Drukāšanas kvalitāte 
	5,760 x 1,440 dpi
	
	

	8.6.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1,200 DPI x 2,400 DPI (Horizontal x Vertical)
	
	

	8.7.
	Skenēšanas ātrums (A4 colour)
	200 DPI; , 28 sec. with flatbed scan
	
	

	8.8.
	Savienojamība, standarta
	USB, WiFi, Wi-Fi Direct
	
	

	8.9.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 3.0 m
4 x 65ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)
	
	

	8.10.
	Izejmateriāli 
	EcoTank Black ink bottle – 4500 loksnes
EcoTank Cyan ink bottle – 6500 loksnes
EcoTank Magenta ink bottle – 6500 loksnes
EcoTank Yellow ink bottle – 6500 loksnes
	
	

	8.11.
	Garantija* 
	ne mazāk kā 12 mēneši
	
	

	9.
	Epson L8180 vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	9.1.
	Tips
	Universāla krāsaina tintes ierīce
	
	

	9.2.
	Pieejamās funkcijas
	Drukāšana, kopēšana, skenēšana 
	
	

	9.3.
	Ātrums lp/min:
	Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734 16 lpp./min. Melnbalts, 12 lpp./min. Colour
	
	

	9.4.
	Atbalstītie materiālu formāti:
	A3+,A3,A4,A5,A6,B5,B6,C6 (aploksne), DL (aploksne), Nr. 10 (vēstule), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 100 x 148 mm, B4, Legal, Executive
	
	

	9.5.
	Drukāšanas kvalitāte 
	5,760 x 1,440 dpi
	
	

	9.6.
	Skenēšanas izšķirtspēja
	1200 DPI x 4800 DPI (horizontāli x vertikāli)
	
	

	9.7.
	Savienojamība, standarta
	Ethernet, USB, Wi-Fi Direct, USB resurss, Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, SD kartes slots
	
	

	9.8.
	Komplektācijā iekļauts  
	USB kabelis 
4 x 70ml individual ink bottles (Bk,C,Y,M)
	
	

	9.9.
	Izejmateriāli
	EcoTank Black ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Cyan ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Magenta ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Yellow ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Grey ink bottle ~ 
6200 lapas 
EcoTank Photo Black ink bottle ~
 6200 lapas
	
	

	10.
	TSC TTP 225 vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	10.1.
	Tips
	thermal transfer label printer
	
	

	10.2.
	Printēšanas metode:
	Tiešā termo druka, termo pārnese
	
	

	10.3.
	Izšķirtspēja
	203 DPI
	
	

	10.4.
	Max. printēšanas ātrums:  
	127.0 mm/s
	
	

	10.5.
	Max. printēšanas platums: 
	56.0 mm
	
	

	10.6.
	Atmiņa

	32 bit RISC procesors, 4MB Flash, 8MB SDRAM
	
	

	10.7.
	Savienojums
	USB
	
	

	10.8.
	Fiziskās īpašības
	Izmēri: 140 x 241 x 177 mm

	
	

	11.
	TSC TTP 225 vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	11.1.
	Tips
	thermal transfer label printer
	
	

	11.2.
	Printēšanas metode:
	Tiešā termo druka, termo pārnese
	
	

	11.3.
	Izšķirtspēja
	203 DPI
	
	

	11.4.
	Max. printēšanas ātrums:  
	127.0 mm/s
	
	

	11.5.
	Max. printēšanas platums: 
	56.0 mm
	
	

	11.6.
	Atmiņa
	32 bit RISC procesors, 4MB Flash, 8MB SDRAM
	
	

	11.7.
	Savienojums
	USB, Ethernet
	
	

	11.8.
	Fiziskās īpašības
	Izmēri: 140 x 241 x 177 mm
	
	

	12.
	Citizen CT-S310II vai ekvivalents
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	12.1.
	Drukāšanas tehnoloģija:
	Tiešā termiskā
	
	

	12.2.
	Izšķirtspēja:
	203 dpi
	
	

	12.3.
	Drukas ātrums (maksimālais):
	160 mm/sek.
	
	

	12.4.
	Drukas platums (maksimums):
	72 mm
	
	

	12.5.
	Multivides veids:
	Termočeku papīrs
	
	

	12.6.
	Multivides platums (min. līdz maks.):
	58 vai 80 mm
	
	

	12.7.
	Kolonnu skaits:
	· Uz 80 mm papīra līdz 72 cipariem (8 x 16 fonts C)
· Uz 80 mm papīra līdz 64 cipariem (9 x 24 B fonts)
· Uz 80 mm papīra līdz 48 cipariem (12 x 24 fonts A)
· Uz 58 mm papīra līdz 52/48 cipariem (8 x 16 fonts C)
· Uz 58 mm papīra līdz 46/42 cipariem (9 x 24 B fonts)
· Uz 58 mm papīra līdz 35/32 cipariem (12 x 24 fonts A)
	
	

	12.8.
	Rakstzīmju tabula / Kodu lapa:
	· 863
· 860
· Katakana
· Taizemes kods 18
· WPC1252
· 437
· 850
· 852
· 857
· 858
· 864
· 865
· 866
	
	

	12.9.
	Atstarpes starp rindām:
	4,23 mm (1/6 collas); regulējams ar lietotāja komandu
	
	

	12.10.
	Savienojums:
	Ethernet, USB
	
	

	12.11.
	Flash (negaistošā atmiņa):
	192K baiti rakstzīmēm, 384K baiti grafikai
	
	

	12.12.
	Ievades buferis:
	4K baiti / 45 baiti
	
	

	12.13.
	Emulācijas (valodas):
	ESC/POS™
	
	

	12.14.
	Uzticamība:
	200 miljoni impulsu vai 150 km, 2 miljoni griezumu
	
	

	12.15.
	Svītrkodi:
	· UPC-A
· UPC-E
· EAN-13 (JAN-13)
· EAN-8(JAN-8),
· Codabar, ITF
· KODS39
· KODS93
· KODS128
· CODABAR (NW-7)
· PDF 417
· QR kods
· GS1 datu josla
	
	

	12.16.
	Izmērs (P x G x A):
	140x195x132 mm
	
	

	12.17.
	Griezējs:
	Giljotīnas tips, pilna un daļēja
	
	

	12.18.
	Atvilktnes izslēgšana:
	2 atvilktnes
	
	

	12.19.
	EMC un drošības standarti:
	· CE
· TUV
· UL
· C-UL
· FCC A klase
· VCCI
	
	



2. nodrošinot:
	
	Vispārīgās prasības 
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām

	1.
	ZPI prasības drukas iekārtām (Attiecas uz drukas iekārtām, kas spēj sasniegt un / vai pārsniegt vienkrāsas drukāšanas / kopēšanas ātrumu 25 attēli minūtē uz A4 formāta papīra (tehniskās specifikācijas no 1. līdz 7.pozīcijai (ieskaitot))
	
	

	1.1.
	Drukāšana uz abām lapas pusēm
	Iekārtai jābūt aprīkotai ar bloku, kas automātiski drukā/kopē uz abām lapas pusēm. Abpusējās drukāšanas un/vai kopēšanas funkcija ražotāja nodrošinātajā oriģinālprogrammatūrā ir iestatīta kā noklusējums.
	

	1.2.
	Vairāki attēli uz vienas papīra lapas
	Iekārtas standarta iespēja ir spēja drukāt un/vai kopēt 2 vai vairāk dokumenta lappuses uz vienas papīra lapas, ja ražojumu lieto ar ražotāja nodrošinātu oriģinālprogrammatūru (printera dzinis).
	

	1.3.
	Instrukcija par iekārtas izmantošanu videi mazāk kaitīgā veidā
	Norādījumi, kā konkrēto drukas iekārtu izmantot, pēc iespējas mazāk kaitējot videi (aprakstītas ir papīra izmantošanas funkcijas, energoefektivitātes funkcijas, ražojuma atkritumu un jebkādu izlietojamu materiālu, piemēram, tintes un/vai tonera kasetņu izmantošana), ir rakstiski pieejami kā atsevišķa lietošanas rokasgrāmatas daļa un/vai elektroniski – ražotāja tīmekļvietnē.
	

	1.4.
	Resursu efektīva izmantošana attiecībā uz kasetnēm
	tonera un/vai tintes kasetņu atkārtotai izmantošanai paredzēta iekārtas uzbūve (dizains) (prasību nepiemēro iekārtām, kurās neizmanto kasetnes)
Jābūt iespējai iekārtās izmantot otrreiz uzpildītas tonera un/vai tintes kasetnes. Nedrīkst uzstādīt tādas ierīces vai izmantot tādas metodes, kas neļauj toneri un/vai tintes kasetni izmantot atkārtoti.
	

	2.
	Energoefektivitāte lietošanas režīmā[footnoteRef:4] (attiecināms uz visām pozīcijām) [4:  Viens no saimnieciskā izdevīguma kritērijiem.] 

	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija
	Enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
2.daļā “Drukas iekārtu iegāde” (nolikuma 4.pielikums)

	
	
	
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	3.
	Piegāde
(attiecināms uz visām pozīcijām)
	2 nedēļu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža
	

	4.
	Ražojuma lietošanas ilgums un garantija
	
	

	4.1.
	Ražojuma lietošanas ilgums un garantija
	Ražojumam ir vismaz trīs gadu garantija remontam vai nomaiņai (Attiecas uz drukas iekārtām, kas spēj sasniegt un / vai pārsniegt vienkrāsas drukāšanas / kopēšanas ātrumu 25 attēli minūtē uz A4 formāta papīa (tehniskās specifikācijas no 1. līdz 7.pozīcijai (ieskaitot))). Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	4.2.
	
	Precēm uz kurām neattiecas Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (tehniskās specifikācijas no 8. līdz 12.pozīcijai ieskaitot), pretendents garantē ražotāja izsniegtu garantiju, kas ir spēkā no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
	




Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā;
3.  pretendents Preču piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Preces būs iepakotas, pasargājot tās no defektu rašanās).
4. pretendenta apliecinājums, ka Pretendents veiks Preču Piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
5. pretendenta piedāvātas preces atbilst Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Pielikumā:
· ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), vai citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvātās Preces un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
· aizpilda Enerģijas patēriņa veidlapa (nolikuma 4.pielikums) un ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur veidlapā norādāmo informāciju.

	
______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
3.daļā “Datortehnikas apkalpošana un remonts, rezerves daļu piegāde”

*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.


Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ____________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi”, identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,

1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.
p.k
	Nosaukums*
	Mērvienība
	Maksimālais piegādes ilgums
	Pretendenta piedāvātais maksimālais piegādes ilgums
	Pretendenta piedāvātās preces/pakalpojuma apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju

	1
	Rezerves daļas
	
	
	
	

	1.1.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 1TB 7200 rpm
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.2.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 2TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.3.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 4TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.4.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 8TB 7200 rpm
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.5.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 10TB 7200 rpm Surveilance. 24/7
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.6.
	Cietais disks 3.5" SATAIII 16TB 7200 rpm Surveilance. 24/7
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.7.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 120 Gb
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.8.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 240 Gb
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.9.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 480 Gb
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.10.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 1 Tb
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.11.
	Cietais disks(SSD) 2.5" 2 Tb
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.12.
	Cietais disks(SSD) m.2 500 Gb SATA
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.13.
	Cietais disks(SSD) m.2 256 Gb NVME
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.14.
	Cietais disks(SSD) m.2 512 Gb NVME
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.15.
	Cietais disks(SSD) m.2 1 Tb NVME
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.16.
	Cietais disks(SSD) m.2 2 Tb NVME
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.17.
	Cietais disks(SSD) m.2 4 Tb NVME
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.18.
	Cietais disks 3.5" SAS 7200 rpm  2Tb
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.19.
	Cietais disks 3,5" SAS 10000 rpm  600 Gb
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.20.
	Cietais disks 2,5" SAS 10000 rpm  600 Gb
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.21.
	Cietais disks 2,5" SAS 15000 rpm  900 Gb
	gab.
	3 darba dienas
	
	

	1.22.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR3 4GB min. 1600Mhz 1.5v
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.23.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR3 8GB min. 1600Mhz 1.5v
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.24.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 4GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.25.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 8GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.26.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR4 16GB min. 2133Mhz
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.27.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR5 16GB min. 4800MHz
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.28.
	Operatīvās atmiņas modulis DDR5 32GB min. 4800MHz 
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.29.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR3 4GB min. 1600Mhz
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.30.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 4GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.31.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 8GB min. 2133Mhz
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.32.
	Operatīvās atmiņas modulis SODIMM DDR4 16GB min. 2133Mhz
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.33.
	Videokarte PCI-E 64Bits 1GB GDDR3
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.34.
	Videokarte PCI-E 128Bits 2Gb GDDR5
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.35.
	Videokarte PCI-E 192Bits 6Gb GDDR6 (DP & HDMI) NVIDIA
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.36.
	Videokarte PCI-E 256Bits 8Gb GDDR6 (DP & HDMI)
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.37.
	Videokarte Low Profile PCI-E Quadro P1000 4 x Mini DisplayPort
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.38.
	Tīkla karte PCI 10/100/1000Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.39.
	Tīkla karte PCI-E 10/100/1000Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.40.
	Tīkla karte USB (10/100 Mbit)
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.41.
	"Wireless" tīkla karte PCI 300Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.42.
	"Wireless" tīkla karte PCI-E x1 300Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.43.
	"Wireless" tīkla karte USB 300Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.44.
	Komutators 5-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.45.
	Komutators 8-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.46.
	Komutators 24-port POE+ / Base T: 10/100/1000 Mbps
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.47.
	Komutators 24-port UTP Base T: 10/100/1000 Mbps & 4-port SFP
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.48.
	Procesors LGA 1151, 6 MB, 65W, base 3.6 GHz, Core - 4, Threads - 4
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.49.
	Procesors LGA 1151, 9 MB, 65W, base 2.8 GHz, Core - 6, Threads - 6
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.50.
	Procesors LGA 1200, 65W, base 2.9 GHz, Core - 6, Threads – 12, UHD 630
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.51.
	Procesors LGA 1700, 65W, Performance-core Base Frequency 2.1 GHz, Total Cores  - 16, Threads – 24, UHD 770
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.52.
	Procesors s. AM4, 65W, base 3.6 GHz, Core - 6, Threads - 12
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.53.
	Procesors s. AM4, 105W, base 3.9 GHz, Core - 8, Threads - 16
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.54.
	Procesora dzesēšanas ventilators (cooler) LGA 1155/1150/1151
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.55.
	Ventilators 80x80x25 12v
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.56.
	Ventilators 120x120x25 12v
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.57.
	Pamatplate: socket 1151, B250 Express 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0.3.0 ports, D-SUB ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.58.
	Pamatplate: socket 1151, B360 Express, 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0.3.0 ports, D-SUB ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.59.
	Pamatplate: socket 1200, 2 x DDR4 DIMM, min 6 x USB 2.0-3.0 ports, DVI ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.60.
	Pamatplate: socket 1700, 4 x DDR5 DIMM, min 6 x USB 2.0-3.0 ports, DP ports, HDMI ports
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.61.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 400W,  min 3 sata, Active PFC
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.62.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 500W,  min 3 sata, Active PFC
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.63.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 500W,  min 3 sata, Active PFC 80 PLUS Bronze
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.64.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 600W,  min 3 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.65.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 750W,  min 4 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.66.
	Barošanas bloks datoram ATX korpusam 1000W,  min 4 sata, Active PFC 80 PLUS GOLD
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.67.
	Barošanas bloks datoram TFX 300W, Active PFC
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.68.
	Barošanas bloks datoram SFX 350W, Active PFC
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.69.
	Iekārta DVD+/-RW, SATA
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.70.
	Iekārta DVD+/-RW, SATA, Slim, 9.5 mm
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.71.
	Iekārta DVD+/-RW, USB 2.0 Slim
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.72.
	Datora korpuss mATX Black ( 2 x USB 2.0 front )
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.73.
	Datora korpuss ATX Black  ( 2 x USB 3.0 front )
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.74.
	Kabelis S-ATA datu pārraides kabelis 0.50 m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.75.
	Kabelis molex -> 2x molex barošanas kabelis
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.76.
	Kabelis ATA -> S-ATA barošanas kabelis
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.77.
	"Wireless" Rūteris 300Mbps with antenna
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.78.
	"Wireless" Rūteris 1200Mbps with antenna 2,4GHz/5GHz 4x1000M
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.79.
	Mikrotik bezvadu piekļuves punkts/maršrutētājs (RBcAPGi-5acD2nD)
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.80.
	Mikrotik bezvadu piekļuves punkts/maršrutētājs (L009UiGS-RM)
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.81.
	Spliter HDMI 2 Port
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.82.
	Atmiņas karte SD Card 128Gb class 10
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.83.
	Atmiņas karte microSD Card 128Gb class 10
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.84.
	Zibatmiņa 64 Gb USB 3.0
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.85.
	Zibatmiņa 128 Gb USB 3.0
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.86.
	Zibatmiņa 32 Gb USB 3.0 256bit AES Encrypted
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.87.
	Skaļrunis 2.0 (3w+3w) usb powered
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.88.
	Skaļrunis 2.0 (5w+5w) 220v powered
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.89.
	Skaļrunis 2.0 (20w+20w) 220v powered, Bluetooth
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.90.
	Termopasta ( 3g )
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.91.
	UPS akumulators 12v / 5Ah T2
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.92.
	UPS akumulators 12v / 7.2 Ah T2
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.93.
	UPS akumulators 12v / 9 Ah T2
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.94.
	UPS akumulators 12v / 12 Ah T2
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.95.
	UPS akumulators 12v / 17 A/h
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.96.
	Konektors  RJ45 MP-8P8C 100gb
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.97.
	Pele (optiskā) USB  Logitech
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.98.
	Pele (bezvadu optiskā) USB Logitech
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.99.
	Tastatūra USB Lat/Rus Logitech
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.100.
	Tastatūra (bezvadu) USB Lat/Rus Logitech
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.101.
	Tastatūra ar LAT/EIRO/RUS tastatūras izkārtojumu ar iebūvētu Smart karšu lasītāju
	gab.
	5 darba dienas
	
	

	1.102.
	Baloniņš ar saspiestu gaisu 400ml
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.103.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 1TB
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.104.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 2TB
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.105.
	Ārējais cietais disks USB 3.0 2,5” 4TB
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.106.
	Ārējais cietais disks SSD USB 3.0 2,5” 1TB
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.107.
	Flash karšu lasītājs All-in-1, USB 2.0 external
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.108.
	ID Card, Smart Card  lasītājs USB 2.0 external
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.109.
	Kabelis USB 2.0 bulk cable A type male B type male 3m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.110.
	Kabelis USB 2.0 bulk cable A type male B type male 1,8m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.111.
	Kabelis HDMI - HDMI 2 m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.112.
	Kabelis HDMI - HDMI 3 m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.113.
	Kabelis HDMI - HDMI 5 m
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.114.
	Kabelis Displayport - Displayport  2m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.115.
	Kabelis VGA - VGA  1.8m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.116.
	Datortīkla kabelis CAT5E UTP 305m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.117.
	Peles paliktnis Soft
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.118.
	Peles paliktnis Gel
	gab.
	2 darba dienas
	
	

	1.119.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 1m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.120.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 3m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.121.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 5m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.122.
	"Patch " kabelis  UTP, CAT5e, 10m
	gab.
	3 stundas
	
	

	1.123.
	Adapteris RJ45 connectors (break-away adapter)
	gab.
	5 darba dienas
	
	

	1.124.
	Web Kamera USB 1920× 1080 @30FPS
	gab.
	3 stundas
	
	

	2
	MC Office Home&Business 2024 vai jaunāks
	gab.
	2 stundas
	
	

	3
	Iekārtu remontdarbi
	
	
	
	

	3.1.
	Remontdarbu 1 (vienas) darba stundas cena, ieskaitot rezerves daļas ar vērtību līdz 4,- EUR
	st.
	2 darba dienas


	
	




Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Datortehnikas, tās rezerves detaļu un drukas iekārtu piegāde un datortehnikas remonta pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/41, nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1. Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību.
2. Apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā.
3. Ar saviem darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem un transportu pēc Pasūtītāja pieprasījuma veiks datortehnikas piederumu un rezerves daļu piegādi, nepieciešamības gadījumā veiks datortehnikas apkalpošanu un remontu.
4. Piedāvātās rezerves daļās un to komponentēs ir pilnīgi jaunas un nelietotas. 
5. Pretendents veiks Preču piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
6. Rezerves daļu piegāde tiks veikta uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienību “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu ielā 20, Daugavpilī. Piegāde tiks saskaņota ar Pasūtītāju katrā Preču pasūtīšanas reizē.
7. Rezerves daļu garantijas termiņš: _____ (____________________) mēneši no to pieņemšanas‑nodošanas akta parakstīšanas dienas.
8. Izpildīto darbu garantijas termiņš: _____ (____________________) mēneši no darbu pieņemšanas‑nodošanas akta parakstīšanas dienas.
9. Rezerves daļu piegāde notiks saskaņā ar pasūtījumu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā minētās katras rezerves daļas maksimālo piegādes laiku, kas ir norādīts tehniskajā specifikācijā.
10. Iekārtu remontdarbi tiks veikti ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā termiņā, bet ne ilgāk, kā ___ (______________) kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.


	
______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)



