APSPRIEDES NOTEIKUMI
ATKLĀTAM KONKURSAM
“Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/16 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/16, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: endoskopiju sistēmas  iekārtas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca”.
2.2. CPV kods: 33168000-5 (endoskopijas, endoķirurģijas ierīces)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2025.gada maijs.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 8 (astoņas) nedēļas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/2522.
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 6 lapām.



1. pielikums
atklāta konkursa “Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/16, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija  atklāta konkursa “Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/16, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	Nr.p.k.
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	1.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju.

	1.2.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	


1.3.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
	Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	

	2.1.
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju).
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa  atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot sertifikātu kopiju

	2.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	2.3. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS.
Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

	3.
	Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības
	

	3.1.
	Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas
	Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās.




Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.



2. pielikums
atklāta konkursa “Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/16, apspriedes noteikumiem
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS
Endoskopiju sistēmas iegāde un uzstādīšana SIA “Limbažu slimnīca””

	Nr.p.k.
	Vispārējās prasības
	Atbilst/Neatbilst

	1. 
	Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24  mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas
	

	1. 
	Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju un modelim atbilstošos parametrus
	

	1. 
	Preces piegādes laiks – ne vairāk kā 8 nedēļas pēc iepirkuma līguma parakstīšanas papildus 5 punkti (B kritērijs)
	

	1. 
	Visas piedāvātās preces ir jaunas, iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes
	

	1. 
	Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija.
	

	Piedāvātās preces ražotājs
	

	Piedāvātās preces modelis
	

	Nr.p.k.
	Tehniskie parametri
	Skaits
	Atbilst/Neatbilst
	Atsauce uz informatīvo materiālu

	1.
	Videoendoskopijas sistēmas centrs
	1 gab.
	
	 

	 1.1.
	Savietojamība ar fleksibliem videoendoskopiem.
	 
	
	 

	 1.2.
	Vismaz 5 LED spektru tehnoloģija
	 
	
	 

	 1.3.
	Jābūt integrētai attēla pastiprināšanas tehnoloģijai kapilāro asinsvadu un glotādas apskatei
	 
	
	 

	 1.4.
	Jābūt integrētai attēla pastiprināšanas tehnoloģijai, kas izceļ gļotādas virsmas struktūru, krāsu toņus un spilgtumu
	 
	
	 

	 1.5.
	Jābūt integrētai attēla pastiprināšanas tehnoloģijai, kas pastiprina dziļo asinsvadu un asiņošanas punktu redzamību
	 
	
	 

	 1.6.
	Jābūt automātiskai gaismas pastiprinājuma piemērošanai/regulācijai
	 
	
	 

	 1.7.
	Elektroniska attēla pastiprināšanas funkcija audu struktūras apskatei, kā arī veidojumu krāsu un malu izvērtēšanai
	 
	
	 

	 1.8.
	Jābūt automātiskai attēla iepriekšējas iesaldēšanas funkcijai - labākā fiksētā attēla atlasei no uzņemtajiem kadriem
	 
	
	 

	 1.9.
	Digitālas video izejas (12G-SDI, 3G-SDI, HD-SDI, DVI-D) konfigurējamas pastāvīgai 4K UHD vai HDTV izejai.
	 
	
	 

	 1.10.
	Jābūt automātiskai baltās krāsas balansa regulēšanai
	 
	
	 

	 1.11.
	Jabūt iespējai attēlā parādīt pacienta datus
	 
	
	 

	 1.12.
	Iespēja apskatīt divus attēlus vienlaicīgi, attēls – attēlā (PiP / Apakšekrāns) 
	 
	
	 

	 1.13.
	Iespējama attēla atveidošana uz monitora vismaz HD attēla kvalitātē vismaz 16:9 formātā
	 
	
	 

	 1.14.
	Iespēja regulēt svarīgākās funkcijas no priekšējā skārienjutīgā paņela
	 
	
	 

	 1.15.
	Fiksētos attēlus jābūt iespējai nosūtīt uz video printeri, video ieraksta iekārtu vai portatīvo atmiņas ierīci. 
	 
	
	 

	 1.16.
	Apstiprinājuma funkcija procedūras uzsākšanai un beigšanai.
	 
	
	 

	 1.17.
	Automātiski tiek saglabāti lietotāja iestatījumi iekārtu atkārtoti ieslēdzot.   
	 
	
	 

	 1.18.
	Automātiski tiek saglabāti lietotāja iestatījumi iekārtu atkārtoti ieslēdzot.   
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Videosistēmas centrs
	1
	
	 

	 
	12G-SDI kabelis
	1
	
	 

	 
	Ūdens konteiners
	1
	
	 

	 
	Portatīvā atmiņa
	1
	
	 

	 
	Lietošanas un uzstādīšanas instrukcijas latviešu valodā
	1
	
	 

	 
	
	 

	2.
	Augstas izšķirtspējas HD videogastroskops 
	1 gab.
	
	 

	 2.1.
	Redzes lauks apskates laikā ne mazāk kā 140°
	 
	
	 

	 2.2.
	Skaidras redzamības attālums standarta apskates laikā jābūt 2-100 mm
	 
	
	 

	 2.3.
	Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 9,2mm
	 
	
	 

	 2.4.
	Saliekšana uz augšu,uz leju ne mazāk kā 210°/90°
	 
	
	 

	 2.5.
	Saliekšana pa labi,pa kreisi ne mazāk kā 100°/100°
	 
	
	 

	 2.6.
	Gaismas vadu skaits ne mazāk kā 2
	 
	
	 

	 2.7.
	Instrumentu kanāls ne mazāk kā 2,8 mm
	 
	
	 

	 2.8.
	Ievietojamās daļas darba garums ne mazāk kā 1030 mm
	 
	
	 

	 2.9.
	Ūdens drošs (hermētisks) viena pieslēguma pievienojums videosistēmai
	 
	
	 

	 2.10.
	Ne mazāk kā četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas
	 
	
	 

	 2.11.
	Iespēja lietot apskates laikā attēla pastiprinājuma tehnoloģijas, kas ir iestrādāta savietojamā videosistēmas centrā
	 
	
	 

	 2.12.
	Endoskopā ietverta atmiņas karte videoprocesora iestatījumu saglabāšanai (iekārtas modelis, sērijas nr., veikto izmeklējumu skaits)
	 
	
	 

	 2.13.
	Jābūt savietojamam ar piedāvāto videoendoskopijas sistēmas centru
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Videogastroskops
	1
	
	 

	 
	Kanalu tīrīsanas birstītes
	3
	
	 

	 
	Endoskopa kanāla slēdzis
	1
	
	 

	 
	Skalošanas caurulīte
	1
	
	 

	 
	ETO vāciņš
	1
	
	 

	 
	Iemutis (atkārtotas lietošanas)
	2
	
	 

	 
	Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā
	1
	
	 

	 
	
	 

	3.
	Augstas izšķirtspējas HD videokolonoskops 
	1 gab.
	
	 

	 3.1.
	Redzes lauks standarta apskates laikā ne mazāk kā 140°
	 
	
	 

	 3.2.
	Skaidras redzamības attālums standarta apskates laikā jābūt 2-100 mm
	 
	
	 

	 3.3.
	Ievadāmās daļas diametrs ne lielāks par 12,8mm
	 
	
	 

	 3.4.
	Saliekšana uz augšu,uz leju ne mazāk kā 180°/180°
	 
	
	 

	 3.5.
	Saliekšana pa labi,pa kreisi ne mazāk kā 160°/160°
	 
	
	 

	 3.6.
	Gaismas vadu skaits ne mazāk kā 2
	 
	
	 

	 3.7.
	Instrumentu kanāls ne mazāk kā 3,7mm
	 
	
	 

	 3.8.
	Ievietojamās daļas darba garums ne mazāk kā 1680 mm
	 
	
	 

	 3.9.
	Papildus ūdens padeves/skalošanas kanāls
	 
	
	 

	 3.10.
	Ūdens drošs (hermētisks) viena pieslēguma pievienojums videosistēmai
	
	
	 

	 3.11.
	Iespēja regulēt endoskopa stingrību
	 
	
	 

	 3.12.
	Ne mazāk kā četru procesora funkciju kontrole no endoskopa vadības daļas
	 
	
	 

	 3.13.
	Iespēja lietot apskates laikā attēla pastiprinājuma tehnoloģijas, kas ir iestrādāta savietojamā videosistēmas centrā
	 
	
	 

	 3.14.
	Endoskopā ietverta atmiņas karte videoprocesora iestatījumu saglabāšanai (iekārtas modelis, sērijas nr., veikto izmeklējumu skaits)
	 
	
	 

	 3.15.
	Jābūt savietojamam ar piedāvāto videoendoskopijas sistēmas centru
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Videokolonoskops
	1
	
	 

	 
	Kanalu tīrīšanas birstītes
	3
	
	 

	 
	Papildus ūdens kanāla caurulīte
	1
	
	 

	 
	Endoskopa kanāla slēdzis
	1
	
	 

	 
	Skalošanas caurulīte
	1
	
	 

	 
	ETO vāciņš (1gab)
	1
	
	 

	 
	Lietošanas un apstrādes instrukcija latviešu valodā (1gab)
	1
	
	 

	 
	 
	
	 

	4.
	Darba stacijas rati 
	1 gab.
	
	 

	 4.1.
	Paredzēti lietošanai ar endoskopisko iekārtu  un LCD monitoru
	 
	
	 

	 4.2.
	Ar pielāgojamu monitora roku, iespējams mainīt monitors novietošanas virzienu, ar stiprinājums VESA standarts
	 
	
	 

	 4.3.
	Vismaz 4 iekārtu plaukti 
	 
	
	 

	 4.4.
	Kopējā svara izturība ne mazāk kā 80 kg
	 
	
	 

	 4.5.
	Endoskopa stiprinājums
	 
	
	 

	 4.6.
	Riteņi ar bremžu sistēmu
	 
	
	 

	 4.7.
	Kompakts izmērs (ne augstāks par 1400 mm, platums ne vairāk kā 670 mm, dziļums ne vairāk kā 700 mm)
	 
	
	 

	 4.8.
	Rati aprīkoti ar izolējošu transformatoru un centrālu slēdzi vienlaicīgai visu iekārtu ieslēgšanai
	 
	
	 

	 4.9.
	Ieejas spriegums 220-240V
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Endoskopa stiprinājuma komlekts
	1
	
	 

	 
	Monitora stiprinājuma komplekts
	1
	
	 

	 
	Sadales transformators
	1
	
	 

	 
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā
	1
	
	 

	 
	 
	
	 

	5.
	Medicīniskais UltraHD monitors
	1 gab.
	
	 

	 5.1.
	Ekrāna lielums ne mazāks kā 30”(collas)
	 
	
	 

	 5.2.
	Aktīvā matrica
	 
	
	 

	 5.3.
	Attēla formāts vismaz 16:9 
	 
	
	 

	 5.4.
	Jābūt UHD izšķirtspējai (3840x2160)
	 
	
	 

	 5.5.
	Kontrasts vismaz 1000:1
	 
	
	 

	 5.6.
	Redzes leņķis vismaz 178° gan horizontāli, gan vertikāli
	 
	
	 

	 5.7.
	Jābūt gan 4K, gan 2K videosignāla ieejām/izejām 12G-SDI, HDMI, 3G-SDI, DVI-D
	 
	
	 

	 5.8.
	POP un PIP funkcijas dažādu attēlu izmēru kombinācijas pēc izvēles
	 
	
	 

	 5.9.
	Jābūt krāsu un kontrasta pielāgošanas funkcijai
	 
	
	 

	 5.10.
	Stiprinājuma veids VESA 100 x 100 mm
	 
	
	 

	 5.11.
	Svars ne vairāk kā 12kg
	 
	
	 

	 5.12.
	Jābūt savietojamam ar piedāvāto videoendoskopijas sistēmas centru
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Medicīniskais monitors
	1
	
	 

	 
	Skrūves VESA balstam
	1
	
	 

	 
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā
	1
	
	 

	 
	 
	
	 

	6.
	Skalošanas sūknis
	1 gab.
	
	 

	 6.1.
	Skalošanas sūknis paredzēts lietošanai papildus endoskopisko izmeklēšanu laikā.
	 
	
	 

	 6.2.
	Caurlaidība caur instrumentu kanālu vismaz 780ml/min±5ml
	 
	
	 

	 6.3.
	Caurlaidība caur papildus skalošanas kanālu vismaz 230ml/min±5ml
	 
	
	 

	 6.4.
	Vēlama iespēja mainīt plūsmas ātrumu – ja ir, tad papildus 5 punkti (C kritērijs)
	 
	
	 

	 6.5.
	Jābūt iespējai sūkni pieslēgt piedāvātajam videoendoskopijas sistēmas centram
	 
	
	 

	 6.6.
	Sūkņa vadība ar pedāli vai no endoskopa pogas
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Sūknis
	1
	
	 

	 
	Atkārtoti lietojama ūdens tvertne
	1
	
	 

	 
	Pedālis
	1
	
	 

	 
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā
	1
	
	 

	 
	 
	
	 

	7.
	Atsūkšanas sūknis
	1 gab.
	
	 

	 7.1.
	Vakuuma robežas no 0 līdz  95 kPa
	 
	
	 

	 7.2.
	Ne mazāk kā trīs regulējami plūsmas atsūkšanas jaudas režīmi – 40 l/min; 50 l/min; 60 l/min
	 
	
	 

	 7.3.
	Jābūt pret pārplūdes aizsardzības mehānismam
	 
	
	 

	 7.4.
	Iespēja pievienot atkātoti lietojamu vai vienreizlietojamu trauku
	 
	
	 

	 7.5.
	Sūkņa tvertne ir piestiprināma pie sūkņa vai pie piedāvātiem iekārtu ratiem
	 
	
	 

	 7.6.
	Ārējās virsmas rezistentas pret dezinfekcijas līdzekļiem
	 
	
	 

	 
	Standarta komplektā ietvert:
	 
	
	 

	 
	Sūknis
	1
	
	 

	 
	Drošības komplekts
	1
	
	 

	 
	Atsūknēšanas caurule
	1
	
	 

	 
	Lietošanas instrukcija latviešu valodā
	1
	
	 









