TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS




1. [bookmark: _Hlk135127208] Elektriskā automašīna ar slēgtu kravas nodalījumu (1 gab.)

	Nr.
p.k.
	Tehniskie rādītāji
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums (apzīm.: IR, NAV vai konkrēts parametrs skaitļos)

	1.
	Sertifikācija un reģistrēšana
	N1 kategorijas automašīna (ar atļauju piedalīties vispārējā satiksmē)
	

	2.
	Izgatavošanas laiks
	Ražots ne vēlāk, kā 18 mēnešus pirms līguma parakstīšanas
	

	3.
	Automobiļu kvalitātes vadības sistēma
	Automobiļu ražotājam ir jābūt ieviestai kvalitātes vadības sistēmai, kas atbilst ISO 9001 vai līdzvērtīgu sistēmas prasību standartiem. Iesniegt derīgu sertifikāta kopiju, kas apliecināta oriģinālvalodā ar tulkojumu latviešu valodā)
	

	4.
	Automašīnas marķējums
	Automašīnai jābūt CE marķējumam. Jāiesniedz sertifikāta kopija
	

	5.
	Akumulators
	Litija jonu akumulators vai analogs tips, ietilpība ne mazāka par 9 kWh.
	

	6.
	Elektromotora jauda*
	Nav mazāka par 10kW 
	

	7.
	Kopējā masa*
	Nepārsniedz 2300 kg
	

	8.
	Automašīnas celtspēja*
	Nav mazāka par 770 kg
	

	9.
	Vilkt spēja*
	Atļautais velkamās piekabes ar bremzēm  kopējais svars ir vismaz 1300 kg
	

	10.
	Ārējais apgriešanās rādiuss*
	Nav lielāks par 4500 mm (no sienas līdz sienai)
	

	11.
	Automašīnas akumulatora uzlāde*
	Pielāgota 220 V tīklam (vienfāzes kontaktligzda). Viena uzlāde visam aprīkojumam. Uzlādes kabeļa garums ir vismaz 3 metri
	

	12.
	Uzlādes laiks
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts ne vairāk kā 7 stundu laikā pie 13A
	

	13.
	Atbilstība WLTP standartam*
	Pilnībā uzlādēts akumulatora auto nobraucamais attālums vismaz 100 km saskaņā ar WLTP
	

	14.
	Max. braukšanas ātrums*
	Automašīnas maksimālais braukšanas ātrums nav mazāks par 45 km/h
	

	15.
	Braukšanas ātruma ierobežošana
	Braukšanas ātruma ierobežošana - Patstāvīga ātruma iestatīšana braukšanas laikā un ekspluatācijas laikā ar maksimālā ātruma limitētāju 10-20 km/h ieslēgt/izslēgt iespēju.
	 

	[bookmark: _Hlk173311634]16.
	Akustiskā skaņu signāls
	Akustiskā automašīnas brīdināšanas sistēma ir obligāta
	 

	17.
	
	Papildu brīdinājuma signāls kustībai gan  braucot atpakaļgaitā, gan braucot uz priekšu.
	 

	18.
	Āra apgaismojums
	LED dienas gaitas lukturi
	

	19.
	Brīdinājuma lukturis uz kabīnes
	Oranžs LED brīdinājuma lukturis uz kabīnes, vismaz 1 gab
	

	20.
	Bremzes
	Priekšējās disku, aizmugures disku vai trumuļu
	

	21.
	
	Stāvbremzes
	

	22.
	Riepas*
	Vismaz R13 izmēra universālās (M&S) riepas
	

	
	
	Vissezonu riepu komplekta maiņa reizi divos gados. 
	

	23.
	Stūres vadība
	Automašīnas stūre ar pastiprinātāju atrodas kabīnes kreisajā pusē
	

	24.
	Virsbūve
	Alumīnija vai cita līdzīga viegla materiāla virsbūve
	

	25.
	Kopējais garums*
	Nav lielāks par 3900 mm,   Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu
	


	26.
	Kopējais platums*
	Platums nav lielāks par 1500 mm, Nepieciešams iesniegt rūpnīcas rasējumu
	

	27.
	Kopējās augstums*
	Nav lielāks par 2650 mm, 
	 

	28.
	Slēgts kravas nodalījums*
	Platums nav mazāks par 1500 mm, garums nav mazāks par 2350 mm. 
Augstums nav mazāks par 1800 mm.  
	 

	29.
	Kravas kastes durvju ailes izmērs pilnībā atvērtā veidā*
	Augstums nav mazāks par 1750 mm  
Platums nav mazāks par 1400 mm  
	

	30. 
	Kravas nodalījums aprīkots ar kravas liftu*
	Kravas lifta celtspēja ne mazāk, kā 300 kg 
	

	31. 
	
	Platums nav mazāks par 1100 mm 
Garums nav mazāks par 1400 mm 
	

	32.
	
	Kravas kaste, ūdens necaurlaidīga
	

	33. 
	
	Saskaņots tehniskais projekts un ekspertīze CSDD
	

	34.
	Sakabes āķis
	Vēlams automašīnas piekabes vilkšanas āķis ar kontaktligzdu (ābolveida)
	

	35.
	Sēdvietu skaits
	Sēdvietu skaits ne mazāks par 2 gab. Vadītāja un pasažieru sēdekļi ar 3 punktu drošības jostām
	

	36.
	Kabīne
	Nodrošina labu redzamību, ar divām slēdzamām durvīm abās pusēs, logi ir atvērami/nolaižami
	

	37.
	Kabīnes apsilde
	Kabīne ir apsildāma, pielāgota ziemas sezonai ar Webasto vai līdzvērtīgu iekārtu, ekonomējot elektrības patēriņu un ļaujot ar vienu uzlādi nobraukt lielāku attālumu
	

	38.
	Vējstikla apsilde
	Vējstikla apsilde ar ventilatoru vai cita metode
	

	39.
	Vadības panelis
	Labi redzams, ergonomisks automašīnas vadības panelis ar nepieciešamo informāciju braukšanai, akumulatoram un citām sistēmām. Akumulatora uzlādes un efektīvas braukšanas indikators. Bojājumu un brīdinājuma sistēma. Piegādājot komplektā jabūt lietotāja rokasgrāmatu latviešu valodā.                                                           
	

	40.
	Atpakaļ skats
	Atpakaļskata kamera.
	

	41.
	Durvju bloķēšana
	Automātiska centrālā atslēga.
	

	42.
	Audio sistēma
	Bluetooth audio sistēma
	



	43.
	Brīdinājuma signāls
	Jānodrošina iedzīvotāju brīdinājuma signāls.
	 

	44.
	Papildus prasības
	Iesniedzot piedāvājumu. pretendents apliecina, ka cenā ir iekļautas vismaz šādas izmaksas:
	

	
	
	Reģistrācija CSDD un transportlīdzekļa gada nodeva;
	

	
	
	Visa uz piegādes brīdi uzstādītā aprīkojuma un tā uzstādīšanas izmaksas, lai nodrošinātu automobiļa pilnīgu gatavību lietošanai;
	

	
	
	OCTA apdrošināšana.
	

	52.
	Piegāde*
	6 (sešu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas Vienības gatve 45, Rīgā
	



 *Norādīt konkrētu parametra vērtību.



