1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/48/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas un 
kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde", 
identifikācijas Nr. DRS 2025/48, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	Nr.
p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu.

	2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.
Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.
Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 
1. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;
2. kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);
3. komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	3.
	Pretendents ir tiesīgs pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.
	Pretendentam jāiesniedz:
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotājs – apliecinājums, ka tiks nodrošināta iekārtas garantijas apkalpošana Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēts pārstāvis –  piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā;
vai,
· ja pretendents ir piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja pilnvarots (pārpilnvarots) pārstāvis – piedāvātās iekārtas ražotāja autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina pretendenta tiesības pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu, kā arī piedāvātās iekārtas ražotāja izdots dokuments, kas apliecina šī autorizētā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām personām ar tiesībām pārdot piedāvāto iekārtu un nodrošināt iekārtas garantijas apkalpošanu Latvijas teritorijā vai Eiropas Savienības teritorijā, t.sk. Latvijas teritorijā.

Ja piedāvātās iekārtas ražotāja izsniegts tipveida dokuments (piemēram, autorizācijas vēstule, sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.

	4.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīts servisa inženieris, kurš ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu.
Pretendents ir tiesīgs piedāvāt vairākus speciālistus, ja nepieciešams, sadalot to kompetenci atbilstoši prasībai. Taču visiem norādītiem speciālistiem kopumā jāapliecina prasības izpilde.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu;
· speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu;
· piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts dokuments, kas apliecina, ka iesaistāmais speciālists ir tiesīgs veikt piedāvātās iekārtas uzstādīšanu un iekārtas garantijas apkalpošanu.

Ja piedāvātās iekārtas ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja izsniegts tipveida dokuments (specialista izglītības sertifikāts utt.) pilnībā neapliecina kvalifikācijas prasības izpildi, tad papildus jāiesniedz piedāvātās iekārtas ražotāja dokuments, kas pilnā apjomā apstiprina kvalifikācijas prasības izpildi vai izskaidro, kādā veidā  tipveida dokuments apliecina kvalifikācijas prasības izpildi.

	5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas tehniskās specifikācijas nosacījumi, piedāvātās iekārtas ražotāja tehniskās uzraudzības noteikumi un spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	6.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu;
· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	7.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 
· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma xx.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.



Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	Nr.
p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	1.
	Pretendents savā tehniskajā piedāvājumā apliecina tehniskajā specifikācijā minēto nosacījumu izpildi.
	

	1.1.
	
	Pretendentam jāiesniedz:
tehniskā specifikācija-tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 1.pielikumu;

	1.2.
	
	Eiropas komisijas NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras izdots CE sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK[footnoteRef:1] vai Regulas 2017/745[footnoteRef:2] prasībām un tā tulkojums latviešu valodā; [1:  Skatīt – https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1993/42/oj/?locale=LV.]  [2:  Skatīt – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32017R0745.] 


	1.3.
	
	piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK[footnoteRef:3] vai Regulas 2017/745[footnoteRef:4] prasībām un tā tulkojums latviešu valodā; [3:  Skatīt zemsvītras atsauci Nr.2.]  [4:  Skatīt zemsvītras atsauci Nr.3.] 


	1.4.
	
	Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās Iekārtas atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā-tehniskajā piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.











TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:5] – TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS [5:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.
] 

1.daļā “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas iegāde”
(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas un kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/48, 1.daļas “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas iegāde” tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
1. Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām
	Nr. p.k.
	Tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)


	
	Iekārtas
nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts[footnoteRef:6] [6:  Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.] 

(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes)
	Atsauce uz informatīvo materiālu.
Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības[footnoteRef:7] [7:  Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. 
] 


	1.
	Mobila elektromiogrāfijas darba stacija
	
	

	
	Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts:
	

	
	Iekārtas nosaukums:
	

	
	Iekārtas modelis, sērijas numurs:
	

	
	Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis
	

	1.1.
	Veicamās funkcijas:
	 
	 

	1.1.1.
	Pārvietojama, datorizēta iekārta, kas paredzēta elektromiogrāfijas, nervu vadīšanas un muskuļu biopotenciālu izmeklējumu un pierakstu veikšanai, kā:
	
	

	1.1.1.1.
	- roku un kāju kompresijas neiropātijas (karpālā kanāla sindroms u.c.)
	
	

	1.1.1.2.
	- traumatiski nerva bojājumi;
	
	

	1.1.1.3.
	- polineiropātijas (cukura diabēta, toksiskas u.c.);
	
	

	1.1.1.4.
	- pleca pinuma bojājums;
	
	

	1.1.1.5.
	- nervu saknīšu bojājums (mugurkaula starpskriemeļu disku trūces, spondiloze u.c.);
	
	

	1.1.1.6.
	- motoneironu slimības (amiotrofā laterālā skleroze u.c.);
	
	

	1.1.1.7.
	- muguras smadzeņu priekšējo ragu slimības;
	
	

	1.1.1.8.
	- neiromuskulārās transmisijas traucējumi (Myasthenia gravis un citi miastēniski sindromi);
	
	

	1.1.1.9.
	muskuļu slimības (miopātijas, muskuļu distrofija, miozīti u.c.).
	
	

	1.2.
	Tehniskās prasības:
	
	

	1.2.1.
	Pastiprinātājs ar elektrodu stiprināšanas moduli:
	
	

	1.2.1.1.
	Sensoro kanālu pastiprinātājam ir jābūt atsevišķi no iekārtas galvenās daļas, ar ne mazāk kā 6 elektrisko potenciālu reģistrēšanas kanāliem
	
	

	1.2.1.2.
	Pastiprinātājam jābūt novietotam uz kustīga kronšteina, kas piestiprināts ratiņiem
	
	

	1.2.1.3.
	Digitalizācijas izšķirtspēja ne mazāk kā 16 biti
	
	

	1.2.1.4.
	ACP diskretizācijas frekvence ne mazāk kā četriem kanāliem - ne mazāka kā 44 kHz -, ja ir papildus kanāli, tad to diskretizācijas frekvence ne mazāka kā 25 kHz
	
	

	1.2.1.5.
	Ieejas pretestība (common mode impedance) ne mazāka kā 100 MΩ
	
	

	1.2.1.6.
	Paštrokšņu līmenis nepārsniedz 0,6 µV RMS
	
	

	1.2.1.7.
	Blakus EMG kanāla signāla slāpējums (CMRR) ne mazāks kā 116 dB
	
	

	1.2.1.8.
	Augstfrekvenču filtra iestatīšana ne šaurākā diapazonā kā no 30 Hz līdz 13 kHz 
	
	

	1.2.1.9.
	Zemfrekvenču filtra iestatīšana ne šaurākā diapazonā kā no 0.3 līdz 500 Hz
	 
	

	1.2.1.10.
	50 Hz tīkla frekvences filtrs
	
	

	1.2.1.11.
	Ir signāla kalibrācijas rīks
	
	

	1.2.1.12.
	Ir iespēja veikt elektrodu pretestības mērījumus
	
	

	1.2.2.
	Iespējams iekārtai pievienot šādus papildu moduļus un programmas:
	
	

	1.2.2.1.
	Elektriskais stimulators ar sekojošiem parametriem:
	
	

	1.2.2.1.1.
	Impulsu frekvence robežās vismaz 0.2 - 100 Hz
	
	

	1.2.2.1.2.
	Ir vismaz šādi  elektrostimulācijas veidi: manuāla, atkārtota (repetitive) Single, Double, Dual Level, Train, Complex Train.
	
	

	1.2.2.2.
	Portatīva iekārta neiromuskulāru ultraskaņas procedūru veikšanai un diagnozes precizēšanai, izmeklējot karpālo kanālu
	
	

	1.2.2.3.
	Tremora analīze
	
	

	1.2.3.
	Programmnodrošinājums:
	
	

	1.2.3.1.
	Ir SQL datu bāze
	
	

	1.2.3.2.
	Ir tremora analīze
	
	

	1.2.3.3.
	Vispārēja nervu vadīšanas izmeklējumu datorprogrammā F viļņu reģistrēšanas iespēju un "Inching" funkciju
	
	

	1.2.3.4.
	H-refleksa noteikšanas programma
	
	

	1.2.3.5.
	Atsevišķa programma N.medianus sindroma pārbaudei ar elektrodu novietojuma un automātiskas, atkārtotas stimulācijas procesa iestatījumiem; programmai pašai jānosaka, vai ir izpildīti karpālā kanāla sindroma kritēriji
	
	

	1.2.3.6.
	Klasiskās elektromiogrāfijas, motoro vienību skaita novērtēšana
	
	

	1.2.3.7.
	Programma vienlaicīgai vairāku kanālu EMG pierakstīšanai un analīzei
	
	

	1.2.3.8.
	Somatosensoro izsaukto potenciālu reģistrēšanas programma
	
	

	1.2.3.9.
	Iespēja izmeklējumu datus eksportēt uz slimnīcas serveri standarta programmām saprotamā formātā (.csv, .pdf, utml.)
	
	

	1.2.3.10.
	Iekārtai ir jābūt savietojamai ar virsmas, adatu un stimulācijas elektrodiem
	
	

	1.2.3.11.
	Sistēmas pieeja vienam lietotājam
	
	

	1.2.3.12.
	Savstarpēja datu pārnešana no slimnīcas īpašumā esošās iekārtas “Keypoint” (Medtronic A/C)
	
	

	1.2.4.
	Pieraksta programmatūra un datu apstrāde:
	
	

	1.2.4.1.
	EMG testa programmatūra:
	
	

	1.2.4.1.1.
	Ekrāna robežās tiek attēloti viens vai vairāki EMG rādījumi;
	
	

	1.2.4.1.2.
	EMG notikumu ierakstīšana ne mazāk kā līdz 15 minūtēm un attēlošana
	
	

	1.2.4.1.3.
	Ir iespēja iestatīt references (atsauces) vērtības
	
	

	1.2.4.1.4.
	Iespējams iestatīt un mainīt līkņu fona krāsu
	
	

	1.2.4.1.5.
	Saglabāto ierakstu atvēršana ar pilnu ieraksta atainojumu
	
	

	1.2.4.1.6.
	Iespējama izmeklējuma atskaņošana bezsaistē ar skaņu
	
	

	1.2.4.2.
	Daudzpusīga nervu vadītspējas testa programmatūra:
	
	

	1.2.4.2.1.
	Ir automātiska notikumu iezīmēšana
	
	

	1.2.4.2.2.
	Ir iespēja izvēlēties ekrānā attēlojamās līknes
	
	

	1.2.4.2.3.
	Izmeklējumu ieraksti saglabājas ar pilnu attēlu, iegūšanas izšķirtspēju
	
	

	1.2.4.2.4.
	Ir iespēja iestatīt references (atsauces) vērtības
	
	

	1.2.4.2.5.
	Iespējams iestatīt un mainīt līkņu un/vai fona krāsu
	
	

	1.2.4.2.6.
	Atsevišķs logs fona aktivitātes attēlošanai
	
	

	1.2.4.2.7.
	Ātrs nervu vadītspējas testa rezultātu kopsavilkums
	
	

	1.2.5.
	Tehniskais nodrošinājums: 
	
	

	1.2.5.1.
	Iekārtas galvenajai daļai ir jābūt izvietotai uz speciālas klaviatūras, kas nodrošina izmeklējuma veikšanu
	
	

	1.2.5.2.
	Uz speciālās klaviatūras jābūt ar dažādiem apzīmējumiem (krāsu vai ciparu/burtu) apzīmētiem taustiņiem ar mainīgu funkciju (katra taustiņa funkcijas nozīmei ir jābūt atainotai uz iekārtas monitora)
	
	

	1.2.5.3.
	Papildus speciālajai klaviatūrai iekārtas sastāvā jāietilpst arī datora klaviatūrai un pelei, kas nodrošina izmeklējuma pamatdatu iestatīšanu (kā pacienta vecumu, izmeklējamās nervu grupas parametrus)
	
	

	1.2.5.4.
	Iekārtas sastāvā jāietilpst krāsu monitoram (ne mazāks kā 20'', izšķirtspēja ne mazāka kā 1680x1050p) un krāsu printerim
	
	

	1.2.5.5.
	Iekārta ir novietota uz pārvietojamiem ratiņiem ar antistatiskiem riteņiem
	
	

	1.2.5.6.
	Iekārtas ratos integrēts strāvas vads, plaukts printera novietošanai, kā arī fiksācijas vietas displejam, pastiprinātājam un strāvas stimulatoram
	
	

	1.2.5.7.
	Ir skaļruņi audio atskaņošanai
	
	

	1.2.6.
	Dokumentēšanas sistēma: 
	
	

	1.2.6.1.
	Microsoft Word bāzētu atskaišu ģenerators, kas ietver: 
	
	

	1.2.6.1.1.
	- lietotāja definētu atskaišu izkārtojumu, ieskaitot slimnīcas vai klīnikas logotipu, teksta laukus, tabulas izkārtojumu un līkņu skices; 
	
	

	1.2.6.1.2.
	- lietotāja definētu kolonnu atlasi tabulās;
	
	

	1.2.6.1.3.
	- lietotāja definētu tabulas izkārtojumu;  
	
	

	1.2.6.1.4.
	- lietotāja definētu nervu un muskuļu secību tabulās;  
	
	

	1.2.6.1.5.
	- iepriekš definētus teksta blokus lietotāja izvēlētam standarta tekstam
	
	

	1.2.6.2.
	HL7 atbalsts
	
	

	1.3.
	Komplektācija:
	Nepieciešamais daudzums (gab.)
	
	

	1.3.1.
	Iekārtas galvenā daļa (elektromiogrāfijas un nervu vadīšanas izmeklējumu iekārta)
	1
	
	

	1.3.2.
	Darba stacija - atsevišķs dators ar monitoru, klaviatūru, peli, krāsu printeri (lāzera printeris) un programmnodrošinājumu izmeklējumu pierakstu pārskatīšanai
	1
	
	

	1.3.3.
	Sensoro kanālu pastiprinātājs ar ne mazāk kā 6 kanāliem
	1
	
	

	1.3.4.
	Strāvas stimulators (var piedāvāt viena kanāla vai multikanālu strāvas stimulatoru, jābūt saderīgam gan ar piedāvāto iekārtu, gan ar 2.2.3 punktā minēto pastiprinātāju)
	1
	
	

	1.3.5.
	Stabili ratiņi ar antistatiskiem riteņiem
	1
	
	

	1.3.6.
	Daudzfunkcionāls kājas slēdzis ar ne mazāk kā 3 pedāliem uz tā 
	1
	
	

	1.3.7.
	Programmatūra, atbilstoši tehniskajām prasībām pieraksta un analīzes nodrošināšanai 
	1
	
	

	1.3.8.
	Nepieciešamo vadu, kabeļu, stiprinājumu komplekts
	1
	
	

	1.3.9.
	220V tīkla izolējošais transformators
	1
	
	



2. Līguma izpildes nosacījumi

	Nr.p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība
	Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
	

	2.
	Piegādātājs bez papildus atlīdzības 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas:
- piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centrālā slimnīca” – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils;
- nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- nodrošina bez papildus samaksas vismaz 5 (piecu) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu.
- izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā)
- izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā).
	

	3.
	Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. 
	

	4.
	Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	5.
	Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai.
	

	6.
	Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina Iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas Iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšanai, paredzot Iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad Iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.
	

	7.
	Pretendentam piedāvātās Iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem Iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
	

	8.
	Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju" vai ekvivalents standarts.
	

	9.
	Visām programmām (licencēm), kas nodrošina tehniskajā specifikācijā minēto funkcionalitāti, jādarbojas (jābūt spēkā vai arī jānodrošina to bezmaksas nomaiņa) visu iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju" vai ekvivalents standarts.
	

	10.
	Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktai elektrodrošības un funkcionālajai pārbaudei, ja piemērojams, atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam.
	

	11.
	Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
	

	12.
	Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija Direktīvai Nr.2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. - 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina iekārtas piegādātājs). Pretendentam jānorāda medicīnas iekārtas klase.
	




3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
	Atsauce uz informācijas avotu
(precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā.
	Atbilstoši 5.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai
	Skatīt 5.punktu

	2.
	Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h
	Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš (gaidīšanas (standby) režīmā) kW/h
	
	

	3.
	Garantijas termiņš
	Garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem.
	Atbilstoši 4.punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam
	Skatīt 4.punktu


[bookmark: _Hlk198209063]
4. Izpildes termiņi
	Nr.p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība 
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)

	1.
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 2 (divi) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

	2.
	Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.



5. Piedāvātā līgumcena
	
Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Daudzums (kompl.)
	Iekārtas modelis, sērijas numurs
	Cena, EUR bez PVN
	PVN
	Cena, EUR ar PVN

	1.
	Mobilā elektromiogrāfijas darba stacija
	1
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk198279383]
Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas un kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/48, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā; 
4. apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);
5. apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
6. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
7. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija – Eiropas komisijas NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras izdots CE sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai piedāvātās iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)


Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 3.ķirurģijas nodaļas ārsts neiroķirurgs Viktors Butāns
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 19.06.2025.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA[footnoteRef:8] – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS [8:  Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.			
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.
] 

2.daļā “Kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde”


Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas un kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/48, 2.daļas “Kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde” tehniskajā specifikācijā norādītās Iekārtas piegādi, sniedzot sekojošu tehnisko un finanšu piedāvājumu.
1. Iekārtas atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām

	Nr. p.k.
	Tehniskā specifikācija
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)

	
	Iekārtas
nosaukums, ražotājs, modelis, tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un detalizēts apraksts[footnoteRef:9] [9:  Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Iekārtas aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.] 

(jāatbilst pasūtītāja minimālajām prasībām, aizpildot tukšās ailes)
	Atsauce uz informatīvo materiālu.
Jānorāda Pretendenta kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. vai ražotāja tīmekļvietni, kurā precīzi fiksētas, iekrāsotas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības[footnoteRef:10] [10:  Pielikumā jāpievieno Iekārtas ražotāja izdota Iekārtas lietošanas vai/ un tehniskā instrukcija, datu brošūra, datasheet, vai citi atbilstoši ražotāja izdoti dokumentāli pierādījumi ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem. 
] 


	I
	Kompaktais videocentrs ar videoureterorenoskopu (turpmāk – Iekārta):
	
	

	1.
	Kompaktā uroloģiskās videoendoskopijas sistēma
	
	

	
	Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts:
	

	
	Iekārtas nosaukums:
	

	
	Iekārtas modelis, sērijas numurs:
	

	
	Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis
	

	1.1.
	Sistēma nodrošina endoskopiskā video signāla HD kvalitātes pārraidi
	 
	 

	1.2.
	Sistēma ar integrētu LED gaismas avotu, kura jauda ne mazāku par 30W
	
	

	1.3.
	Sistēma nodrošina krāsu temperatūru diapazonā no 5000 K līdz 6500 K vai plašāk
	
	

	1.4.
	LED gaismas avota spuldzes dzīvildze ne mazāka par 10 000 h
	
	

	1.5.
	Sistēmas LCD monitora izmērs ne mazāks kā 21", formāts 16:9
	
	

	1.6.
	Maksimālā izšķirtspēja ne mazāka par 1080p60 / 1920x1080 pikseļiem
	
	

	1.7.
	Sistēmas kontroles panelis nodrošina sekojošas funkcijas: 
	
	

	1.7.1.
	Iespēju regulēt attēla spilgtumu 
	
	

	1.7.2.
	 Iespēju saglabāt attēlu un video 
	
	

	1.7.3.
	 Ieslēgt / izslēgt LED gaismas avotu 
	
	

	1.7.4.
	Baltā balanca funkciju
	
	

	1.7.5.
	Iespēju pielāgot attēla izmēru
	
	

	1.7.6.
	Funkciju attēla kvalitātes uzlabošanai, samazinot asins krāsas kontrastu (BCR)
	
	

	1.8.
	Video signāla izejas, ne mazāk kā: 1x HD-SDI, 1x DVI-I
	
	

	1.9.
	Komplektācijā:
	
	

	1.9.1.
	Videoendoskopijas vadības bloks - 1 gab.
	
	

	1.9.2.
	USB nesējs, barošanas vads - 1 kompl.
	
	

	2.
	Videoureterorenoskops
	
	

	
	Iekārtas ražotājs, ražotājvalsts:
	

	
	Iekārtas nosaukums:
	

	
	Iekārtas modelis, sērijas numurs:
	

	
	Iekārtas ražošanas / izlaides gads / mēnesis
	

	2.1.
	Nodrošina augstas kvalitātes HD attēlu
	
	

	2.2.
	Videoureterorenoskopa ievadapvalka diametrs ne lielāks par 3,3 mm
	
	

	2.3.
	Videoureterorenoskopa darba kanāla diametrs ne mazāks kā 1 mm 
	
	

	2.4.
	Videoureterorenoskops nodrošina skata leņķi 90° (±5°)
	
	

	2.5.
	Videoureterorenoskopa darba garums 700 (± 30mm)
	
	

	2.6.
	Videoureterorenoskops nodrošina fokusa dziļumu diapazonā no 2 līdz 50 mm vai plašāk
	
	

	2.7.
	Videoureterorenoskops nodrošina distālā gala izliekšanu uz augšu, leju diapazonā 270°/270° vai plašāk
	
	

	2.8.
	Videoureterorenoskopu iespējams atkārtoti apstrādāt (sterilizēt) un atkārtoti izmantot
	
	

	2.9.
	Videoureterorenoskops nodrošina paredzēto lietošanas laiku ne mazāku par 20 darba stundām
	
	

	2.10.
	Komplektācija:
	
	

	2.10.1.
	Videoureterorenoskops ar nepieciešamajiem adapteriem darba kanālam - 1 kompl. 
	
	

	3.
	Videocistoskops
	
	

	3.1.
	Nodrošina augstas kvalitātes HD attēlu, savienojams ar videoendoskopijas vadības bloku
	
	

	3.2.
	Videocistoskopa ievadapvalka diametrs ne lielāks par 5,7 mm
	
	

	3.3.
	Videocistoskopa darba kanāla diametrs ne mazāks kā 2 mm 
	
	

	3.4.
	Videocistoskops nodrošina skata leņķi 110°±5°
	
	

	3.5.
	Videocistoskopa darba garums 400 ± 30 mm
	
	

	3.6.
	Videocistoskops nodrošina fokusa dziļumu no 3 līdz 50 mm vai plašāk
	
	

	3.7.
	Videocistoskops nodrošina distālā gala izliekšanu uz augšu, leju diapazonā  210°/180° vai plašāk
	
	

	3.8.
	Videocistoskopu iespējams atkārtoti apstrādāt (sterilizēt) un atkārtoti izmantot
	
	

	3.9.
	Videocistoskops nodrošina paredzēto lietošanas laiku ne mazāku par 20 darba stundām
	
	

	3.10.
	Komplektācija:
	
	

	3.10.1.
	Videocistoskops ar nepieciešamajiem adapteriem darba kanālam - 1 kompl.
	
	



1. Līguma izpildes nosacījumi

	Nr.p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība
	Pretendenta piedāvājums (pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtas piegādi, transportu un Iekārtas nodošanu ekspluatācijā.
	

	2.
	Piegādātājs bez papildus atlīdzības 1 (viena) mēneša laikā no līguma parakstīšanas dienas:
- piegādā Iekārtu ar komplektāciju Pasūtītāja norādītajā adresē: SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, struktūrvienība “Centra poliklīnika” – Viestura iela 5, Daugavpils;
- nodrošina Iekārtas uzstādīšanu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā;
- nodrošina bez papildus samaksas vismaz 2 (divu) darbinieku profesionālo apmācību Iekārtas lietošanā un apstrādē uz vietas pie Pasūtītāja, izsniedzot kompetenci apliecinošu dokumentu, atbilstoši Iekārtas ražotāja paredzētajai programmai un 2023. gada 15. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr. 461 “Medicīnisko ierīču noteikumi” prasībām. Pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina lietotāju atkārtotas apmācības gada laikā pēc pirmreizējās apmācības darbam ar iekārtu.
- izsniedz Pasūtītājam Iekārtas lietošanas instrukciju latviešu valodā, ražotāja apstiprinātu tehniskās apkopes un tehniskās uzraudzības darbu sarakstu, kā arī darbu periodiskumu. (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā)
- izsniedz Pasūtītājam Iekārtas ražotāja apstiprinātu informāciju (instrukciju, rekomendācijas) attiecībā uz Iekārtas apstrādi (tīrīšanu un dezinfekciju) latviešu valodā (1 eksemplārs papīra formātā un 1 eksemplārs elektroniskā formātā);
- izsniedz Pasūtītājam Piegādātāja parakstītus apliecinājumus par energoefektivitātes pasākumu izpildi*
	

	3.
	Iekārta ir jauna (ražota ne agrāk kā 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža), iepriekš nelietota un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. 
	

	4.
	Garantijas laiks ir ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no iekārtas pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	

	5.
	Reakcijas laiks uz Pasūtītāja pieteikumu (pa e-pastu vai telefoniski) ne vairāk kā 24 stundas ierīces defekta noteikšanai un servisa akta sastādīšanai.
	

	6.
	Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas laikā bez papildu samaksas jānodrošina iekārtas serviss/ remonts, kas ietver nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u.c. izmaksas, kas nepieciešamas iekārtas nepārtrauktas darbības nodrošināšanai un uzturēšana, paredzot iekārtas stāvokļa saglabāšanu un atjaunošanu, kad iekārta var izpildīt nepārtrauktas nepieciešamās funkcijas. Profesionāla pretendenta darbība ietver regulārus ražotāja programmatūru atjauninājumus, nepieciešamo rezerves daļu nomaiņu, transporta, personāla u. c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma kvalitatīvai nodrošināšanai.
	

	7.
	Pretendentam piedāvātās iekārtas ražotāja/ piegādātāja garantijas termiņā bez papildu samaksas jānodrošina bezmaksas beztermiņa licence (ja attiecināms), tajā skaitā visiem iekārtas darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem atjauninājumiem un uzlabojumiem, ja tāda ir paredzēta no ražotāja vai Pretendenta puses, lai nodrošinātu iekārtas pilnvērtīgu/ atbilstošu lietošanu.
	

	8.
	Pretendentam ir jānorāda Iekārtas ražotāja paredzēto ekspluatācijas laiku (service life) saskaņā ar standartu LVS EN 60601-1:2007 "Medicīniskās elektroiekārtas. 1.daļa: Vispārīgās prasības attiecībā uz pamatdrošumu un būtisko veiktspēju" vai ekvivalents standarts.
	

	9.
	Piegādes brīdī Iekārtai jābūt veiktai elektrodrošības un funkcionālajai pārbaudei, ja piemērojams, atbilstoši 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", kā arī attiecībā uz tās reģistrēšanu, atbilstības novērtēšanu, izplatīšanu jāatbilst 2023. gada 15. augusta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi", iesniedzot atbilstošus protokolus Pasūtītājam.
	

	10.
	Garantijas laikā Pretendents uz sava rēķina veic elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 15.augusta noteikumiem Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”, atbilstoši ražotāja noteiktajam.
	

	11.
	Iekārtai, attiecībā uz drošības prasībām jāatbilst: Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2017/745, Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 6.jūlija Direktīvai Nr.2016/1148 par pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā Savienībā, t. sk. Latvijas kiberdrošības stratēģijai 2023. - 2026. gadam (prasību ievērošanu nodrošina iekārtas piegādātājs). Pretendentam jānorāda medicīnas iekārtas klase.
	




3. Iekārtas un līguma izpildes atbilstība vērtēšanas kritērijiem
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Vērtēšanas kritērija apraksts
	Pretendenta norādāmā informācija
	Atsauce uz informācijas avotu
(precīza norāde uz tehnisko dokumentāciju vai ražotāja tīmekļvietni)

	1.
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN
	Pretendenta piedāvātā līgumcena par piedāvāto Iekārtu attiecīgajā komplektācijā.
	Atbilstoši 5.punktā “Piedāvātā līgumcena” norādītajai līgumcenai
	Skatīt 5.punktu

	2.
	Iekārtas enerģijas patēriņš kW/h
	Pretendenta piedāvātās Iekārtas enerģijas patēriņš kW/h
	
	

	3.
	Garantijas termiņš
	Garantijas termiņš (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) ir laika periods no Iekārtas pieņemšanas-nodošanas brīža, kurā tiek nodrošināts Iekārtas bezmaksas tehniskā apkope un remonts pēc nepieciešamības atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem un iepirkuma līguma nosacījumiem.
	Atbilstoši 4.punktā “Izpildes termiņi” norādītajam garantijas termiņam
	Skatīt 4.punktu



4. Izpildes termiņi
	Nr.p.k.
	Pasākums vai izpildāmā darbība 
(pasūtītāja noteiktās minimālās prasības)
	Tehniskais piedāvājums
(pretendenta norādāmā informācija)

	1.
	Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 1 (viens) mēnesis no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas piegādes, uzstādīšanas un Iekārtas nodošanas ekspluatācijā termiņš ir 1 (viens) mēnesis no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

	2.
	Iekārtas garantijas termiņš ir vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.
	Pretendents apliecina, ka Iekārtas garantijas termiņš ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši no Iekārtas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienas.



5. Piedāvātā līgumcena
	
Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Daudzums
	Iekārtas modelis, sērijas numurs
	Cena, EUR bez PVN
	PVN
	Cena, EUR ar PVN

	1.
	Kompaktais videocentrs ar videoureterorenoskopu:
	
	
	
	
	

	1.1.
	Kompaktā uroloģiskās videoendoskopijas sistēma
	1 gab.
	
	
	
	

	1.2.
	Piederumi (Prece[footnoteRef:11]) [11:  Plānotais piederumu daudzums dots orientējoši. Reālais iepirkuma daudzums var nesasniegt vai pārsniegt tabulā norādīto daudzumu. Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties nepieciešamos videoureterorenoskopus un videocistoskopus (turpmāk – Prece) līguma darbības laikā, nepārsniedzot līguma kopējo summu. Preces apjoma samazinājums vai palielinājums nevar būt par pamatu finanšu piedāvājumā norādīto cenu palielināšanai.
Preces piegāde veicama atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja vajadzībām un pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas.
] 

	
	
	
	
	

	1.2.1
	Videoureterorenoskops
	8 gab.
	
	
	
	

	1.2.2.
	Videocistoskops
	10 gab.
	
	
	
	

	Kopējā summa EUR bez PVN
	

	PVN:
	

	Kopējā summa EUR ar PVN:
	




Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Mobilās elektromiogrāfijas darba stacijas un kompaktā videocentra ar videoureterorenoskopu iegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/48, nolikuma prasībām un: 
1. apliecina, ka iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti; 
3. apņemas piegādāt Iekārtu piedāvājumā noteiktajā laikā; 
4. apliecina, ka Iekārtas piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Iekārta būs iepakota, pasargājot to no defektu rašanās);
5. apliecina, ka piedāvātā Iekārta atbilst visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
6. apliecina, ka finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošas Iekārtas piegādi, ko Pretendents kā pieredzējis medicīnas ierīču piegādes jomas komersants ir aprēķinājis;
7. apliecina, ka tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms veiksmīgai iepirkuma līguma izpildei.

Pielikumā: pie tehniskā un finanšu piedāvājuma pretendenta pievienota dokumentācija – Eiropas komisijas NANDO  (New Approach Notified and Designated Organisations) sarakstā esošas paziņotas struktūras izdots CE sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, piedāvātās iekārtas ražotāja izdota ES atbilstības deklarācija vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātās iekārtas vai piedāvātās iekārtas kategorijas atbilstību Direktīvas 93/42/EEK vai Regulas 2017/745 prasībām, iekārtas ražotāja tehniskā dokumentācija un/vai cita līdzvērtīga ražotāja dokumentācija un/vai ražotāja tīmekļvietne, kas apliecina piedāvātās iekārtas atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.

2025.gada ___._____________
___________________________________________________________________________
(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)

Tehnisko specifikāciju sagatavoja: 
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” uroloģijas nodaļas vadītājs A. Aleksandrovs
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums: 23.05.2025.


