1. pielikums 
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DRS 2025/67/Apspriede

Atklāta konkursa 
"Datortehnikas piegāde", 
identifikācijas Nr. DRS 2025/67, ietvaros

IESPĒJAMĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
	Nr.
p.k.
	Atbilstība kvalifikācijas (atlases) prasībām
	Iesniedzamie dokumenti
 kvalifikācijas apliecināšanai

	1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma 1. pielikumā pievienoto formu.
Papildus tam, ir jānorāda šāda informācija:
pretendenta adrese, telefona/faksa numurs, e-pasts, ziņas par to, vai pretendents un tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums ir MVU (mazais un vidējais uzņēmums)- Papildu informācija: https://www.iub.gov.lv/lv/node/98
 “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”; bankas rekvizīti: nosaukums, kods, konts; Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu).
Informācija par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, tiks iegūta publiskā datubāzē.
Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.
Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

	2.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze Preču piegādēs vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē.

Par līdzvērtīgu līgumu tiks  atzīts līgums, kura ietvaros tika veikta datortehnikas piegāde par kopējo summu vismaz 55 000,00 EUR bez PVN.
Precēm jābūt pilnībā piegādātām līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par ko saņemtas pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.

	Pretendenta pieredzes apraksts, kurš sagatavots saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 6. pielikumā pievienoto formu, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022., 2023., 2024. gadā un 2025. gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, gūto pieredzi.
Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija), kas apliecina pretendenta pieredzes sarakstā (6. pielikums) norādītā līguma kvalitatīvu izpildi (vai cits dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir nolikuma 8.6.2. apakšpunkta prasībām atbilstoša pieredze).
Atsauksme vai alternatīvs dokuments nav jāiesniedz par līgumiem, kur pasūtītājs bija SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.


[bookmark: _Hlk194924788]
3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību (vadošais dalībnieks, lietvedis), katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajam spējām var apliecināt viens no piegādātāju apvienības dalībniekiem, vai abi dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
5. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents savā piedāvājumā (nolikuma 1. pielikums) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.



[bookmark: _Hlk197592169]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 04.07.2025.)

	[bookmark: _Hlk202879847]Nr.p.k.
	Prasības
	

	1.
	Monitors ar ekrānu 24"
	

	1.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	24" ±0.5"

	1.2.
	Ekrāna tehnoloģija
	IPS

	1.3.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)

	1.4.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans

	1.5.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9

	1.6.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²

	1.7.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz

	1.8.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080

	1.9.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)

	1.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir

	1.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  

	1.12.
	Video signāla savienojums
	4 video porti, DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI, HDMI

	1.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°

	1.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm

	1.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	1.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	2.
	Monitors ar ekrānu 27"
	

	2.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	27" ±0.5"

	2.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)

	2.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans

	2.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9

	2.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m²

	2.6.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz

	2.7.
	Izšķirtspēja
	vismaz 2560 x 1440

	2.8.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)

	2.9.
	USB centrmezgls
	vismaz divi USB, vismaz USB 3.0

	2.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir

	2.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  

	2.12.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, DisplayPort, HDMI

	2.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°

	2.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm

	2.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	2.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	3.
	Sistēmbloks I
	

	3.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	3.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 12000

	3.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1200

	3.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR4

	3.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB

	3.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD

	3.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	3.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	3.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	3.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	3.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	3.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	3.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	3.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	3.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	3.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	3.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.
 
Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	4.
	Sistēmbloks II
	

	4.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	4.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 15000

	4.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	4.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5

	4.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB

	4.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD

	4.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	4.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	4.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	4.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	4.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	4.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	4.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	4.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	4.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	4.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	4.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	5.
	Sistēmbloks III
	

	5.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	5.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 20000

	5.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	5.4.
	RAM
	vismaz 32 GB, vismaz DDR5

	5.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB

	5.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	5.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	5.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio

	5.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports

	5.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	5.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	5.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	5.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres

	5.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	5.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	5.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	5.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	6.
	Portatīvais dators I
	

	6.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	6.2.
	Ekrāns
	15.6" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080

	6.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 9500

	6.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1000

	6.5.
	RAM
	vismaz 8 GB, vismaz DDR4

	6.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 2 h

	6.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	6.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	6.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons

	6.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tikt realizēts ar atbilstošu pāreju)

	6.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD

	6.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus

	6.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	6.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	6.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	6.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	6.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	6.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	6.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu

	7.
	Portatīvais dators II
	

	7.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā

	7.2.
	Ekrāns
	17.0" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080

	7.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 13000

	7.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500

	7.5.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5

	7.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 2 h

	7.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD

	7.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s

	7.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons

	7.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tik realizēts ar atbilstošu pāreju)

	7.11.
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD

	7.12.
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus

	7.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra

	7.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī

	7.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz

	7.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)

	7.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO

	7.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā

	7.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu



	8.
	Vispārīgās prasības 1., 2.pozīcijai "Monitori"*

	8.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	8.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	8.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	8.2.2.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	8.2.3.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Monitorus piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
- noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
- norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	8.2.4.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	8.2.5.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	8.2.6.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)



	9.
	Vispārīgās prasības 3., 4., 5.pozīcijai "Stacionārie datori"*
	

	9.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	9.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	9.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	9.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes.

	9.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
1.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
1.2.  4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).

	9.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	9.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	9.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	9.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	9.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)



	10.
	Vispārīgās prasības 6., 7.pozīcijai "Portatīvie datori"*
	

	10.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 

	10.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	

	10.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 




	10.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Portatīvajiem datoriem (piezīmjdatoriem/klēpjdatoriem) jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes (attiecināms uz stacionārajiem datoriem).
Portatīvajā datorā jābūt nomaināmam diskdzinim vai nodrošinātai iespējai izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve);
Ja portatīvais dators ir aprīkots ar mazāku nekā 8GB operatīvo atmiņu, tai jābūt modernizējamai vai viegli nomaināmai;
Portatīvā datora akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem jābūt ne mazākai kā 80%.

	10.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
- 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
- 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).

	10.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.

	10.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.

	10.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.

	10.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.

	10.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)


* - Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. 
Visam precēm:
	11.
	Piegāde
	2 nedēļu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža

	12.
	Garantija
	

	12.1.
	
	Piegādātājam jānodrošina tehniskajā specifikācijā minētās preces garantijas apkalpošana. Garantijas laiks ir vismaz 3 gadi.
Piegādātās Preces garantijas laiks sākas ar Preces piegādes un Preces pavadzīmes parakstīšanas brīdi.

	12.2.
	
	Piegādātājam Preces garantijas laikā ir jānodrošina garantijas apkalpošanas serviss un garantijas remontdarbu veikšana bez maksas, t.sk. bezmaksas rezervju daļu iegāde un nomaiņa.
Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija (neattiecas uz iepriekš uzskaitītajiem izņēmumiem, kuriem  visā garantijas termiņā garantiju var nodrošināt Piegādātājs), kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.

	12.3.
	
	Piegādātājs apņemas Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja noteiktām kontaktpersonām sniegt bezmaksas konsultācijas sistēmas garantijas apkalpošanas laikā par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju, pa telefonu vai e-pastu.

	12.4.
	
	Piegādātājam Preces jāpiegādā ražotāja iepakojumā (ar norādi par tās saturu), jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Preces pavadzīmes kā arī Preces piegādes brīdī jāiesniedz piegādātās Preces Garantijas esības apliecinošu dokumentāciju. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas sērijas numurs garantijas pārbaudei.

	12.5.
	
	Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu visai piegādātajai Precei nav lielāks par 24 (divdesmit četrām) stundām.
Garantijas laikā bojājumus novērš Piegādātāja pārstāvim ierodoties Preces ekspluatācijas vietā vai Preci nogādājot pie Piegādātāja. Piegādātājs organizē transportēšanu un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Preces transportēšanu pie Piegādātāja.
Ja Preces bojājumu nav iespējams novērst 24 (divdesmit četru) stundu laikā (izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas) pēc izsaukuma saņemšanas, Preces uz remonta laiku nomaina ar Preci, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Ja garantijas laikā bojājumu nav iespējams novērst viena mēneša laikā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātājam bojātās Preces vietā ir jāpiegādā citu Līguma un tā pielikumiem atbilstošu Preci.


Obligātās prasības Precēm:
1. Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā. 
2. Pretendents sagatavojot tehnisko piedāvājumu norāda katras Preces ražotāju un modeli, kā arī iesniedz katalogu vai norāda vietni, kurā ir pieejams elektronisks katalogs, no kura var pārliecināties par attiecīgās datortehnikas un komponentes atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
3. Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām (tehniskās specifikācijas 8.punkts “Vispārīgās prasības 1., 2.pozīcijai "Monitori"”, 9.punkts “Vispārīgās prasības 3., 4., 5.pozīcijai "Stacionārie datori"” un 10. punkts “Vispārīgās prasības 6., 7.pozīcijai "Portatīvajiem datoriem"”.
4. Stacionārajiem un portatīvajiem datoriem jābūt pilnībā sakomplektētiem,  funkcionējošiem un instalētiem ar augstākminētajām operētājsistēmām.

Sagatavoja:
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 
Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs					J. Smuļko
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3. PIELIKUMS
“Datortehnikas piegāde”
identifikācijas Nr. DRS 2025/67

[bookmark: _Hlk197592230]TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
*Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preces, ražotāja vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību. Piedāvājumā pretendents norāda attiecīgi piedāvātā parametra, standarta vai preces precīzu nosaukumu un tehnisko aprakstu.
Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tad tehniskajā un finanšu piedāvājumā tas pievieno atsevišķu sarakstu ar piedāvātajiem ekvivalentiem (ar norādi uz pozīcijām, kurās tie tiek piedāvāti), kurā norāda ekvivalentu materiālu tehniskos rādītājus, ja tādi bija norādīti tehniskajā specifikācijā, kā arī preces ražotāju un marku, norādot arī piedāvātās preces aprakstu, materiālu, tehniskos parametrus, un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu un detalizētu informāciju par piedāvāto preci un tā tehniskajiem parametriem, lai Pasūtītājs varētu salīdzināt ekvivalentus ar tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm un materiāliem.

**Pretendents, aizpildot šo formu, sniedz apliecinājumu un norāda precīzu Preces aprakstu. Informācija norādāma tādā apjomā, lai iepirkuma komisija varētu veikt tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām.

*** Pielikumā jāpievieno Preces ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne ar precīzi norādītiem visiem tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem, kur pasūtītājs var pārliecināties par piedāvātās preces atbilstību Tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

Ar šī piedāvājuma iesniegšanu ____________________ (pretendenta nosaukums, reģ. Nr.) apliecina, ka nodrošinās preču piegādi un nodrošinās preču garantiju, atbilstoši iepirkuma procedūras “Datortehnikas piegāde”, identifikācijas Nr. DRS 2025/67, nolikumā izvirzītajām prasībām, tai skaitā, tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām,

1. iesniedzot piedāvājumu:
	Nr.p.k.
	Prasības*
	Pretendenta piedāvājums

	
	
	Pretendenta piedāvājums, piedāvātās preces tehniskie parametri un detalizēts apraksts**
	Atsauce uz informatīvo materiālu*** Jānorāda ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvāto preču atbilstību tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām 

	1.
	Monitors ar ekrānu 24"
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	1.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	24" ±0.5"
	
	

	1.2.
	Ekrāna tehnoloģija
	IPS
	
	

	1.3.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)
	
	

	1.4.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans
	
	

	1.5.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9
	
	

	1.6.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 250 cd/m²
	
	

	1.7.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz
	
	

	1.8.
	Izšķirtspēja
	vismaz 1920 x 1080
	
	

	1.9.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)
	
	

	1.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir
	
	

	1.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  
	
	

	1.12.
	Video signāla savienojums
	4 video porti, DisplayPort, VGA (D-Sub), DVI, HDMI
	
	

	1.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°
	
	

	1.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm
	
	

	1.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	1.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	2.
	Monitors ar ekrānu 27"
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	2.1.
	Ekrāna izmērs (collas)
	27" ±0.5"
	
	

	2.2.
	Ekrāna veids
	Matēts (Anti-Glare)
	
	

	2.3.
	Ekrāna virsmas forma
	plakans
	
	

	2.4.
	Ekrāna proporcijas
	vismaz 16 pret 9
	
	

	2.5.
	Spilgtums
	ne mazāk kā 300 cd/m²
	
	

	2.6.
	Atjaunošanas frekvence
	Vismaz 70 Hz
	
	

	2.7.
	Izšķirtspēja
	vismaz 2560 x 1440
	
	

	2.8.
	Skata leņķis
	vismaz 178º (H) / 178º (V)
	
	

	2.9.
	USB centrmezgls
	vismaz divi USB, vismaz USB 3.0
	
	

	2.10.
	Iebūvēti skaļruņi
	Ir
	
	

	2.11.
	Monitora regulējums
	Pēc augstuma, leņķa, Pivot  
	
	

	2.12.
	Video signāla savienojums
	vismaz divi video porti, DisplayPort, HDMI
	
	

	2.13.
	Ekrāna atgāzums
	vismaz no 0° līdz 20°
	
	

	2.14.
	VESA vai ekvivalenta standarta stiprinājuma vieta
	vismaz 100 x 100 mm vai 75 x 75 mm
	
	

	2.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	2.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	3.
	Sistēmbloks I
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	3.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	3.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 12000
	
	

	3.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1200
	
	

	3.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR4
	
	

	3.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	3.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD
	
	

	3.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	3.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	3.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	3.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	3.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	3.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	3.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	3.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	3.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	3.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	3.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.
 
Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	4.
	Sistēmbloks II
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	4.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	4.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 15000
	
	

	4.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	4.4.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5
	
	

	4.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	4.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 240 GB SSD
	
	

	4.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	4.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	4.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	4.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	4.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	4.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	4.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	4.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	4.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	4.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	4.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	5.
	Sistēmbloks III
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	5.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	5.2.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 20000
	
	

	5.3.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	5.4.
	RAM
	vismaz 32 GB, vismaz DDR5
	
	

	5.5.
	DIMM skaits
	Vismaz 2 (divi), atbalsta vismaz 64 GB
	
	

	5.6.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	5.7.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	5.8.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio
	
	

	5.9.
	Iebūvētie porti
	vismaz viens PCI Express x1; 
vismaz viens PCI Express x16; 
vismaz viens M.2

USB Type-A porti vismaz 6 gab., no tiem USB vismaz 3.2 vismaz četri (no visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī); 
Ethernet (RJ-45); 
vismaz divi digitālie videoporti; 
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai combo ports
	
	

	5.10.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	5.11.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	5.12.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	5.13.
	Korpusa izmēri (platums, augstums, dziļums)
	nav lielāks par 35 x 12 x 40 cm. Uz korpusa var novietot LCD monitoru ar tā kāju (maks. 20 x 20 cm), neaizsedzot ventilācijas atveres
	
	

	5.14.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	5.15.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	5.16.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	5.17.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	6.
	Portatīvais dators I
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	6.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	6.2.
	Ekrāns
	15.6" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080
	
	

	6.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 9500
	
	

	6.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1000
	
	

	6.5.
	RAM
	vismaz 8 GB, vismaz DDR4
	
	

	6.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 2 h
	
	

	6.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	6.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	6.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
	
	

	6.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tikt realizēts ar atbilstošu pāreju)
	
	

	6.11
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD
	
	

	6.12
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus
	
	

	6.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	6.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	6.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	6.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	6.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	6.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	6.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	

	7.
	Portatīvais dators II
	
	
	

	
	
	Preces ražotājs:
	
	

	
	
	Precīzs modeļa nosaukums, marka vai artikuls:
	
	

	7.1.
	IKT sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām (Jā/Nē)
	Jā
	
	

	7.2.
	Ekrāns
	17.0" ± 0.6", IPS, PLS vai *VA, bezatspīduma, vismaz 1920 x 1080
	
	

	7.3.
	CPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test v10 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā CPU frekvence utt.)
	vismaz 13000
	
	

	7.4.
	GPU veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark vietnē http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php publicēto testu vidējām vērtībām, par pamatu ņemot testa rezultātus, kas ir veikti standarta režīmā (ražotāja ieteiktā GPU frekvence utt.).
	vismaz 1500
	
	

	7.5.
	RAM
	vismaz 16 GB, vismaz DDR5
	
	

	7.6.
	Akumulatora baterija
	datora darbības laiks ar to nepārtraukta darba režīmā vismaz 2 h
	
	

	7.7.
	Datu glabātuve
	vismaz 500 GB NVMe SSD
	
	

	7.8.
	Tīkla karte
	vismaz 1Gbit/s
	
	

	7.9.
	Audio
	iebūvēta High Definition (HD) Audio, iebūvēti skaļruņi un mikrofons
	
	

	7.10.
	Iebūvētie porti
	vismaz divi USB 3, vismaz viens USB 3.2 Gen 2 Type-C ports (atbalsta vismaz USB Power delivery, DisplayPort™ 1.4 2); vismaz viens digitālais videoports HDMI;
Audio in (3.5 mm) un out (3.5 mm) vai viens kombinētais (in/out); vismaz viens ports savienojumam ar portu replikatoru (var tikt izmantots USB 3.2 Gen 1 ports); vismaz viens RJ-45 ports (var tik realizēts ar atbilstošu pāreju)
	
	

	7.11.
	Tīmekļa kamera
	iebūvēta, vismaz HD
	
	

	7.12.
	Tīkla iekārtas
	iebūvēts Bluetooth vismaz 5.0, iebūvēts bezvadu tīkla adapteris, atbalsta vismaz 802.11ax bezvadu tīkla standartus
	
	

	7.13.
	Drošības prasības
	iebūvēts TPM vismaz 2.0 čips un atbilstoša programmatūra
	
	

	7.14.
	Barošanas bloks
	ir ar vismaz 85% lietderības koeficientu pie 100% noslodzes, ir iekļauts 80plus.org (https://www.clearesult.com/80plus/) vismaz BRONZE (non redundant) vai SILVER (redundant) līmenī
	
	

	7.15.
	Barošanas spriegums
	230V, 50 Hz
	
	

	7.16.
	Korpusa sānu malu biezums (plānākajā vietā)
	vismaz 0.6 mm (mērot ar mērinstrumentu ar vismaz +/-0.05 mm precizitāti)
	
	

	7.17.
	Operētājsistēma
	Microsoft Windows 11 PRO
	
	

	7.18.
	Komplektācijā
	Eiropas standartam atbilstoši barošanas vadi un kabeļi (t.sk. CEE7 ). Lietotāja instrukcija valsts valodā
	
	

	7.19.
	Savietojamība
	modelis ir iekļauts Windows Certified Products List (https://partner.microsoft.com/en-us/dashboard/hardware/search/cpl) attiecībā uz piedāvāto MS Windows versiju. 
Pievienot piedāvājumam apstiprinošu izdruku vai norādīt precīzu saiti piedāvājumā.

Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu
	
	



2. nodrošinot:
* - Par ekvivalentu standarta un marķējuma esamībai tiek uzskatīts dokuments, kas apliecina, ka ražotājs vai neatkarīga testēšanas laboratorija, izmantojot attiecīgā standarta vai marķējuma piešķiršanas metodoloģiju, balstoties uz testu rezultātiem, ir atzinusi, ka piedāvātā prece atbilst standarta vai marķējuma piešķiršanas nosacījumiem. 
	8.
	Vispārīgās prasības 1., 2.pozīcijai "Monitori"*
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām 

	8.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	8.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	8.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
 (nolikuma 4.pielikums)

	8.2.2.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	8.2.3.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Monitorus piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
- noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
- norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	8.2.4.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	8.2.5.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	8.2.6.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



	9.
	Vispārīgās prasības 3., 4., 5.pozīcijai "Stacionārie datori"*
	
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām 

	9.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	9.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	9.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
 (nolikuma 4.pielikums)

	9.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Personālajiem (galda) datoriem jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes.
	

	9.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
3. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
3.1. 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
3.2.  4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
	

	9.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	9.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	9.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	9.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	9.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



	10.
	Vispārīgās prasības 6., 7.pozīcijai "Portatīvie datori"*
	
	Pretendentam ir jāapliecina un jāiesniedz atbilstoša dokumentācija, kurā tiek definēta ražojumu atbilstība MK 20.06.2017. Noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, 1. pielikuma 3. punkta Datortehnika un IKT infrastruktūra, 3.1. apakšpunktā “ZPI prasības un kritēriji datortehnikai” norādītajām prasībām

	10.1.
	Atbilstība standartiem un normatīviem aktiem
	Iekārtas atbilst LR MK 05.02.2013. noteikumiem Nr. 84 “Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” to jaunākajā redakcijā;
Iekārtas atbilst Latvijas Republikā spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām;
Iekārtas atbilst Eiropas CE standartu prasībām. 
	

	10.2.
	Atbilstība zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem datortehnikai
	
	

	10.2.1.
	Energoefektivitātes kritēriji
	Visiem izstrādājumiem ir jābūt iesniegtai enerģijas patēriņa veidlapai, kurā iekļauta sekojoša informācija:
	enerģijas režīms
	Jaudas līmenis pie 230 V maiņstrāvas

	Enerģijas patēriņš bez slodzes
(ārējais strāvas avots/lādētājs ir pievienots sienas kontaktligzdai, bet ir atvienots no produkta.)
	 

	Tipiskais enerģijas patēriņš
	W

	Gada enerģijas patēriņš
	kWh/gadā

	Ārējā barošanas avota efektivitātes līmenis (starptautiskais efektivitātes marķējuma protokols)
	 

	Displeja izšķirtspēja
	megapikseļi

	Noklusētais enerģijas taupīšanas režīma laiks
	minūtes

	Informācija par enerģijas taupīšanas funkciju tiek sniegta kopā ar produktu.
	jā/nē

	Energoefektivitātes klase (tikai monitoriem):
	 

	Modeļa numurs, ražošanas datums
	 



	Pretendentam jāiesniedz aizpildīta “Enerģijas patēriņa veidlapa” 
 (nolikuma 4.pielikums)

	10.2.2.
	Ierīces kalpošanas ilgums un remontējamība
	Portatīvajiem datoriem (piezīmjdatoriem/klēpjdatoriem) jābūt konstruētiem tā, lai:
- operatīvā atmiņa nomaināma vai modernizējama;
- CD diskdzini, un/vai DVD diskdzini, ja datorā tāds ir, varētu nomainīt.
- barošanas bloks būtu ar vismaz 85 % lietderības koeficientu pie 100 % noslodzes (attiecināms uz stacionārajiem datoriem).
Portatīvajā datorā jābūt nomaināmam diskdzinim vai nodrošinātai iespējai izmantot attālinātu datu piekļuvi (mākoņglabātuve);
Ja portatīvais dators ir aprīkots ar mazāku nekā 8GB operatīvo atmiņu, tai jābūt modernizējamai vai viegli nomaināmai;
Portatīvā datora akumulatora darbspējai pēc 300 uzlādes cikliem jābūt ne mazākai kā 80%.
	

	10.2.3.
	Trokšņa līmeņi
	Informācijas tehnoloģiju un telesakaru iekārtu emitēto trokšņu līmenis, kas novērtēts atbilstoši piemērojamo standartu prasībām, nedrīkst pārsniegt:
1. Personālā datora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 4,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 40 dB(A));
- 4,0 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 40 dB(A)).
.2. Piezīmjdatora "deklarētais A-novērtētais skaņas intensitātes līmenis" (re 1 pW):
- 3,0 B(A) dīkstāves darbības režīmā (līdzvērtīgs 30 dB(A));
- 3,5 B(A), kad darbojas cietā diska diskdzinis (līdzvērtīgs 35 dB(A)).
	

	10.2.4.
	Informācija videi draudzīgai lietošanai
	Jānodrošina lietošanas norādījumi un/vai apmācības kursi par IT atbalstu datortehnikas videi draudzīgai pārvaldībai.
	

	10.2.5.
	Informācija par enerģijas patēriņa pārvaldīšanu
	Datortehniku piegādā ar vismaz vienu no šādiem informatīvajiem materiāliem vai ar saiti uz interneta resursu, kas tos satur:
· noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumu saraksts;
· norāde par to, ka noklusējuma energopatēriņa pārvaldības iestatījumi ir energotaupīgi.
	

	10.2.6.
	Rezerves daļu nepārtraukta pieejamība
	Piegādātājam vai ražotājam Līgumā ir jāgarantē, ka rezerves daļas būs pieejamas vismaz trīs gadus pēc preces ražotāja vai piegādātāja noteiktā garantijas termiņa beigām.
	

	10.2.7.
	Plastmasas korpusu, apvalku un ietvaru marķēšana
	Ārējiem plastmasas korpusiem, apvalkiem un ietvariem, kuru svars pārsniedz 100 gramus un virsmas laukums pārsniedz 50 cm2, ir pastāvīgs marķējums, pēc kā identificē materiālu saskaņā ar piemērojamiem standartiem.
	

	10.2.8.
	REACH kandidātvielu sarakstā iekļautu vielu deklarācija
	Pretendents deklarē REACH kandidātvielu sarakstā iekļauto vielu klātbūtni, ja koncentrācija pārsniedz 0,1 % (pēc masas) visā produktā un katrā no šādiem montāžas mezgliem:
- mātesplate ar mikroshēmām (tostarp CPU, RAM, grafikas mikroshēmas);
- displeja bloks (tostarp izgaismojums);
- korpusi un ietvari;
- ārēja tastatūra, pele un/vai sensorpanelis;
- ārējie maiņstrāvas un līdzstrāvas barošanas kabeļi (tostarp adapteri un akumulatoru bloki).
(REACH kandidātu saraksts: īpaši bīstamu kandidātu saraksta vielu saraksts licencēšanai, kas publicēts saskaņā ar Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) regulas 59.panta 10.punktu: https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table)
	



3) nodrošinot:
	
	Obligātās prasības visām precēm:
	Pretendenta piedāvājums
(pretendents sniedz detalizētu aprakstu vai sniedz apliecinājumu norādot precīzi pieprasīto informāciju)

	1.
	Piegāde
	2 nedēļu laikā no atbilstoša pieprasījuma saņemšanas brīža
	

	2.
	Garantija
	
	

	2.1.
	
	Piegādātājam jānodrošina tehniskajā specifikācijā minētās preces garantijas apkalpošana. Garantijas laiks ir vismaz 3 gadi.
Piegādātās Preces garantijas laiks sākas ar Preces piegādes un Preces pavadzīmes parakstīšanas brīdi.
	

	2.2.
	
	Piegādātājam Preces garantijas laikā ir jānodrošina garantijas apkalpošanas serviss un garantijas remontdarbu veikšana bez maksas, t.sk. bezmaksas rezervju daļu iegāde un nomaiņa.
Garantijas laikā preces bojājumi, kas radušies ražotāja vai Piegādātāja vainas dēļ, jānovērš bez maksas.
Visā garantijas termiņa laikā Piegādātājam ir jānodrošina, ka ir spēkā ražotāja garantija (neattiecas uz iepriekš uzskaitītajiem izņēmumiem, kuriem  visā garantijas termiņā garantiju var nodrošināt Piegādātājs), kas sevī ietver defektīvo komponenšu nomaiņu (arī diagnostikas sistēmas ziņoto iespējamo bojājumu gadījumā) vai remontu.
	

	2.3.
	
	Piegādātājs apņemas Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja noteiktām kontaktpersonām sniegt bezmaksas konsultācijas sistēmas garantijas apkalpošanas laikā par jautājumiem, kas saistīti ar Preces ekspluatāciju, pa telefonu vai e-pastu.
	

	2.4.
	
	Piegādātājam Preces jāpiegādā ražotāja iepakojumā (ar norādi par tās saturu), jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Preces pavadzīmes kā arī Preces piegādes brīdī jāiesniedz piegādātās Preces Garantijas esības apliecinošu dokumentāciju. Piegādes dokumentos ir jānorāda tehnikas sērijas numurs garantijas pārbaudei.
	

	2.5.
	
	Garantijas remontu izpildes laiks un vieta:
- Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā Piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz Pasūtītāja izsaukumu visai piegādātajai Precei nav lielāks par 24 (divdesmit četrām) stundām.
Garantijas laikā bojājumus novērš Piegādātāja pārstāvim ierodoties Preces ekspluatācijas vietā vai Preci nogādājot pie Piegādātāja. Piegādātājs organizē transportēšanu un sedz visus izdevumus, kas saistīti ar bojātās Preces transportēšanu pie Piegādātāja.
Ja Preces bojājumu nav iespējams novērst 24 (divdesmit četru) stundu laikā (izņemot brīvdienas un valsts svētku dienas) pēc izsaukuma saņemšanas, Preces uz remonta laiku nomaina ar Preci, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai vai labāka.
Ja garantijas laikā bojājumu nav iespējams novērst viena mēneša laikā pēc izsaukuma saņemšanas, Piegādātājam bojātās Preces vietā ir jāpiegādā citu Līguma un tā pielikumiem atbilstošu Preci.
	

	3.
	
	Preces ir kvalitatīvas, bez bojājumiem, pilnībā funkcionējošas un piegādātas ražotāja noteiktajā komplektācijā.
	

	4.
	
	Stacionārajiem un portatīvajiem datoriem jābūt pilnībā sakomplektētiem,  funkcionējošiem un instalētiem ar tehniskajā specifikācijā norādītajām operētājsistēmām.
	



Pretendents _________(pretendenta nosaukums) apstiprina un garantē sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību atklātā konkursa “Datortehnikas piegāde”, iepirkuma identifikācijas Nr. DRS 2025/67, nolikuma prasībām un apliecina, ka:
1.  Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2.  apņemas piegādāt Preces piedāvājumā noteiktajā laikā;
3.  pretendents Preču piegādi veiks ar savu darbaspēku un transportu līdz Pasūtītāja norādītajai vietai (transportēšanas laikā Preces būs iepakotas, pasargājot tās no defektu rašanās).
4. pretendents veiks Preču Piegādi atbilstoši tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām, Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem.
5. pretendenta piedāvātas preces atbilst Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.

Pielikumā:
· ražotāja tehniskā dokumentācija (katalogs), vai citi līdzvērtīgi dokumenti un/vai tīmekļvietne, kas satur informāciju par piedāvātās Preces un tās komponenšu atbilstību tehniskās specifikācijas (1. pielikums) minimālajām prasībām. Ja tehniskā dokumentācija ir svešvalodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskajā specifikācijā, tehniskajā un finanšu piedāvājumā un atzīmējis tehniskajā dokumentācijā.
· aizpilda Enerģijas patēriņa veidlapa (nolikuma 4.pielikums) un ražotāja tehniskā dokumentācija, citi līdzvērtīgi dokumenti vai tīmekļvietne, kas satur veidlapā norādāmo informāciju.
	
______________________________________                     ________________      
 (Pretendenta pilnvarotās personas ieņemamais amats)                                    (vārds, uzvārds)

 _________________________
  (Dokumenta aizpildīšanas datums)




