APSPRIEDES NOTEIKUMI
“LOR darba stacijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/23 

[bookmark: _Hlk124155481]SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu rīko apspriedi par plānotā atklātā konkursa “LOR darba stacijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/23, nolikumā iekļaujamo informāciju.
1. Apspriedes mērķis: nodrošināt ieinteresēto piegādātāju iespējas iepazīties ar plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem un saņemt ieinteresēto piegādātāju priekšlikumus dokumentācijas pilnveidei.
1. Iepirkuma priekšmets: LOR darba stacijas iegāde

2.2. CPV kods: 33100000-1 (medicīniskās iekārtas)
2.4. Plānotais iepirkuma izsludināšanas laiks: 2025.gada oktobris.
2.5. Līguma izpildes termiņš – 2 (divi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
3.  Apspriedes norise: 
3.1. Apspriede tiek organizēta, nodrošinot ieinteresēto piegādātāju iespējas attālināti iepazīties ar plānotā iepirkumu procedūras pamatnosacījumiem un elektroniskā pasta formā sniegt priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei. Ieinteresētajiem piegādātājiem līdz apspriedes norises laika beigām ir iespēja iepazīties ar tehniskās specifikācijas prasībām.
3.2. Iepirkuma komisija paziņojumu par organizēto apspriedi publicē Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēma.
3.3. Apspriedes norises laiks: Konkrēts datums, līdz kuram sniedzami ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi iepirkuma dokumentācijai, tiek norādīts iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā.
4. Ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas kārtība:
4.1. Ieinteresētais piegādātājs priekšlikumus iesniedz Iepirkuma uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas paziņojumā norādītajā priekšlikumu iesniegšanas termiņā. Pievienojot komentārus apspriedes ar piegādātājiem publikācijai Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement /2522 .
4.2. Ieinteresētā piegādātāja priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
5. Priekšlikumu izskatīšanas kārtība:
5.1. Iepirkuma komisija ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc 3.3. punktā norādītā termiņa beigām, izskata ieinteresēto piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, sagatavojot apspriedes ar piegādātājiem ziņojumu. 
5.2. Iepirkuma komisija ieinteresētajam piegādātājam, kurš iesniedzis priekšlikumus iepirkuma dokumentācijas pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējamu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai iepirkuma dokumentācijā, priekšlikumi tiek iekļauti apspriedes ziņojumā. Pasūtītājs izsniedz apspriedes ziņojumu, neatklājot datus par apspriedes dalībniekiem, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Iepirkuma komisija jau iepriekš izsaka pateicību ieinteresētajiem piegādātājiem par iesaisti un priekšlikumu sniegšanu!

	Pielikumā:
	1. Plānotās kvalifikācijas prasības uz 3 lapām;
2. Tehniskā specifikācija uz 4 lapām.






1. pielikums
atklāta konkursa “LOR darba stacijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/23, apspriedes noteikumiem
PLĀNOTĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
SIA “Limbažu slimnīca” iepirkumu komisija atklāta konkursa “LOR darba stacijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/23, nolikumā plāno šādas kvalifikācijas prasības:
	Nr.p.k.
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	PRASĪBAS


	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	

	1.1.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Uzņēmumu reģistra Komercreģistra iestādē vai līdzvērtīgas iestādes Eiropas Savienības valstī, jāiesniedz dokuments, kas apliecina, tā normatīvajos aktos noteikto reģistrāciju.

	1.2.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments.
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

	


1.3.
	Pretendentam ir tiesības izplatīt piedāvāto Preci Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.

	Ražotāja vai tā autorizēta pārstāvja apliecinoši dokumenti, kas ļauj pretendentam nodrošināt tā piedāvātās preces izplatīšanu Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā.
Ja pretendents iesniedz ražotāja tiešā pārstāvja izsniegtu pilnvarojumu par tiesībām izplatīt un veikt piedāvātās preces servisu Latvijas Republikas (vai Eiropas Savienības) teritorijā, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas apliecina šī tiešā pārstāvja tiesības nodot pilnvarojumu trešajām pusēm ražotāja produkta izplatīšanai un servisa nodrošināšanai.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas
	

	2.1.
	Pretendenta rīcībā ir ne mazāk kā viens servisa inženieris, kurš ir piedāvātās Preces ražotāja apmācīts un sertificēts medicīnas aprīkojuma uzstādīšanai, garantijas remonta un apkopes veikšanai Eiropas Savienībā, tajā skaitā Latvijas Republikas teritorijā (piedāvājumam jāpievieno ražotāja izsniegtu speciālista sertifikāta kopiju).
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa  atbilstoši nolikuma 4.pielikumam, pievienojot sertifikātu kopiju

	2.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu).
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, sniedzamā pakalpojuma vērtība no kopējās līguma vērtības (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	2.3. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir realizēts vismaz 1 (viens) līdzvērtīgs līgums
	Pretendenta kvalifikācijas veidlapa (nolikuma 4.pielikums) Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto pieredzi, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti vai arī pievienot piedāvājumam saiti uz iepirkuma līguma publikāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), ja iepirkums ir bijis reģistrēts EIS.
Pretendents drīkst neiesniegt šajā punktā norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis SIA “Limbažu slimnīca” un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.

	3.
	Piedāvājuma atbilstības vispārējās prasības
	

	3.1.
	Pilnvara (orģināls vai kopija), ja attiecas
	Piedāvājumā iekļautos dokumentus, kurus izdevis pretendents (piegādātāju apvienības dalībnieks, ja piedāvājumu ir iesniegusi piegādātāju apvienība; persona, uz kuras iespējām balstās pretendents), ir parakstījusi tā pilnvarota persona sava pilnvarojuma robežās.




Papildus iepirkuma dokumentācijā tiks paredzēti visi Publisko iepirkumu likumā paredzētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

2. pielikums
atklāta konkursa “LOR darba stacijas iegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs LIMB 2025/23, apspriedes noteikumiem

   TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - PIEDĀVĀJUMS
1. Pretendents nodrošina minētās iekārtas piegādi, uzstādīšanu un lietotāja apmācību par piegādes veikšanu informējot vismaz 2 (divas) darba dienas iepriekš.  
1. Nododot ekspluatācijā Preci, piegādātājs pēc pasūtītāja pieprasījuma nodrošina lietotāja apmācību darbam ar iekārtu pēc pieprasījuma, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
1. Pretendents spēj nodrošināt piedāvāto ierīču piegādi un apkopi.
1. Pretendenta rīcībā ir vismaz viens piedāvāto ierīču servisa apkopes speciālists ar atbilstošu kvalifikāciju (apliecinājums/sertifikāts/apliecība vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina piedāvātajam ierīču apkopes speciālistam veikto apmācību darbam ar oftalmoloģijas ierīcēm) un pieredzi.
1. Piedāvātajām ierīcēm tiek nodrošināts CE marķējums un tās atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2017/745 prasībām.
1. Visi tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu, kas ir jālieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”, pat ja tas kādā no vietām nav šādi norādīts.
1. Piedāvājot ekvivalentu materiālu, iekārtu vai programmatūru, pretendentam iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno salīdzinājums, kas apliecina ekvivalentās īpašības.
1. Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas ļauj pārliecināties par piegādājamās Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma.
1. Pretendentam jānodrošina precēm ne mazāk kā 24 (divdesmit četru) mēnešu garantija pēc preču pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
1. Dotajiem preču parametriem ir pieļaujamas izmēru un rādītāju amplitūdas līdz 5% apmērā (amplitūda tiek vērtēta noņemot vai pieskaitot 5% izmēram, kas norādīts tehniskajā specifikācijā pie prasībām). 
1. Visas izmaiņas pirms pasūtījuma izpildes saskaņojamas ar pasūtītāju. 
1. Visām precēm jābūt jaunām, nelietotām, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un standartos noteiktajām prasībām.

	1
	LOR darba stacija
	Ražotājs: 
Modelis:

	
	
	

	
	Minimālās prasības
	Piedāvājums
(atbilst/neatbilst)
	Norādīt atsauci uz informatīvo materiālu (norādot konkrētu lpp, kurā var gūt pārliecību par piedāvājuma atbilstību izvirzītajām prasībām)

	1.
	Funkcionālā kolonna, kas sastāv no: 
	
	

	1.1.
	Atsūkšanas moduļa
	
	

	1.2.
	Auss skalošanas moduļa
	
	

	1.3.
	Saspiesta gaisa sistēmas
	
	

	1.4.
	Endoskopu moduļa
	
	

	1.5.
	Uz kolonnas atrodas funkciju regulēšanas panelis ar membrāna tipa pogām: gaismas avotu ieslēgšana/izslēgšana; galvas lampas ieslēgšana/izslēgšana; sekrēta trauka iztukšošana.
	
	

	1.6.
	Funkcionālas kolonnas korpuss ir izgatavots no tērauda ar epoksīdkrāsas pārklājumu vai analoga un ir uz riteņiem.
	
	

	1.7.
	Funkcionālas kolonnas izmēri: 40 x 50 x 95 (+/- 5) cm (garums x platums x augstums)
	
	

	2.
	Prasības atsūkšanas modulim:
	
	

	2.1.
	Vakuuma sūknis integrēts darba vietā
	
	

	2.2.
	Vakuuma sūkņa parametri: plūsmas ātrums ne mazāk kā 70 l/min
	
	

	2.3.
	Ar plūsmas ātruma indikatoru
	
	

	2.4.
	Ar integrētu atsūkšanas šļūtenes tīrīšanas un dezinfekcijas moduli, kas ļauj automātiski veikt šļūtenes skalošanu ar ūdeni un dezinfekcijas līdzekli
	
	

	2.5.
	Skalošanas sistēmu ar pieslēgumu centrālai ūdens apgādes sistēmai
	
	

	2.6.
	Šķidruma traukā ar tilpumu ne mazāk kā 1 litrs tiek savākti atsūktie sekrēti 
	
	

	2.7.
	Ar automātisko šķidrumu trauka izlādi uz kanalizāciju
	
	

	2.8.
	Izlādes sistēma ar pieslēgumu centrālai kanalizācijai
	
	

	2.9.
	Ar daudzreiz lietojamo, sterilizējamo uzgali atsūkšanai
	
	

	2.10.
	Darba vietā ir paredzēts šļūtenes turētājs, kas ir integrēts kolonnas virsmā un nodrošina automātisku šļūtenes ievilkšanu.
	
	

	3.
	Moduļa komplektācija:
	
	

	3.1.
	Vakuuma sūknis  1 gab.
	
	

	3.2.
	Šķidrumu trauks 1 gab.
	
	

	3.3.
	Dezinfekcijas līdzekļu trauks 1 gab
	
	

	3.4.
	Atsūkšanas šļūtene  2 gab.
	
	

	3.5.
	Adapteris  2 gab.
	
	

	4.
	Prasības auss skalošanas modulim:
	
	

	4.1.
	Auss skalošanas modulis integrēts darba vietas funkcionālajā kolonnā
	
	

	4.2.
	Modulis sastāv no ūdens padeves šļūtenes ar skalošanas uzgali un nierveida trauka šķidruma savākšanai ar atsūkšanas šļūteni
	
	

	4.3.
	Modulis nodrošina ūdens uzsildīšanu līdz temperatūrai 38 °C ±1 °C un tās uzturēšanu manipulāciju laikā 
	
	

	4.4.
	Modulis ir pieslēgts ūdens centrālai apgādes sistēmai, lai nodrošinātu ūdens padevi skalošanai, aprīkots ar ūdens filtrācijas bloku
	
	

	4.5.
	Moduli ir pieslēgts kanalizācijas centrālai sistēmai, lai nodrošinātu šķidrumu izvadi
	
	

	4.6.
	Nierveida trauks šķidruma savākšanai, daudzreiz lietojams, paredzēts tīrīšanai, dezinfekcijai un sterilizācijai starp pacientiem
	
	

	4.7.
	Darba vietā ir paredzēti nierveida trauka un skalošanas uzgaļa turētāji
	
	

	4.8.
	Moduļa komplektācija - Auss skalošanas modulis 1 gab. un citi moduļi, savienojumi un piederumi, kas nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai, tai skaitā tīrīšanai
	
	

	5.
	Prasības saspiestai gaisa sistēmai:
	
	

	5.1.
	Saspiesta gaisa spiediens līdz ne mazāk kā 2,5 bar
	
	

	5.2.
	Iespējams regulēt saspiesta gaisa spiedienu
	
	

	5.3.
	Sistēmas komplektācija – saspiesta gaisa modulis un citi modeļi, savienojumi un piederumi, kas nepieciešami sistēmas pilnvērtīgai izmantošanai.
	
	

	6.
	Prasības endoskopu modulim:
	
	

	6.1.
	Endoskopu tūrētāji ir novietoti uz kolonnas virsmas
	
	

	6.2.
	Endoskopu sildīšanas modulis paredzēts endoskopu glabāšanai, dezinfekcijai un uzsildīšanai līdz temperatūrai 40 ± 3° C
	
	

	6.3.
	Vismaz viena rigīda endoskopa turētājs ar endoskopu uzsildīšanas opciju
	
	

	6.4.
	Endoskopu dezinfekcijas turētāji vismaz diviem rigīdiem un vienam fleksiblam endoskopiem
	
	

	6.5.
	Vismaz divi LED gaismas avoti endoskopiem ar apgaismojuma intensitātes regulāciju.
	
	

	7.
	Vispārīgās prasības instrumentu modulim:
	
	

	7.1.
	Funkcionālas kolonnas un instrumentu moduļa kopējie izmēri: 140 x 50 x 95 (+/- 5) cm (garums x dziļums x augstums)
	
	

	7.2.
	Funkcionālas kolonnas un instrumentu moduļa virsmas veido vienu līdzeno virsmu augšpusē
	
	

	7.3.
	Ne mazāk kā viena atvilktne atkritumiem
	
	

	7.4.
	Ne mazāk ka viena atvilktne lietotiem instrumentiem
	
	

	7.5.
	Ne mazāk ka 2 atvilktnes pilnība izvelkamas
	
	

	7.6.
	Visas augstāk minētās sistēmas, moduļi un vienības ir integrētas vienotā sistēmā - otorinolaringologa darba vietā
	
	

	7.7.
	Darba vietas korpuss izgatavots no tērauda divkrāsains (krāsots/hromēts, darba vietas krāsu saskaņot ar Pasūtītāju)
	
	

	7.8.
	Visas darba vietas virsmas paredzētas tīrīšanai un dezinfekcijai
	
	

	7.9.
	Darba vietas moduļi ir mobili uz antistatiskiem riteņiem
	
	

	8.
	Elektriski regulējams krēsls:
	
	

	8.1.
	Pacienta krēsls
	
	

	8.2.
	Krēsla konstrukcija ir no metāla. Konstrukcija ir stabila neatkarībā no sekciju un augstuma pozīcijas
	
	

	8.3.
	Elektriski regulējams krēsla augstums
	
	

	8.4.
	Regulējama atzveltne ar iespēju izliekt krēslu pilnīgi horizontālā pozīcijā
	
	

	8.5.
	Pacelšanas augstums vismaz 20 cm
	
	

	8.6.
	Sēdvietas augstums no grīdas ne vairāk ka 58 cm
	
	

	8.7.
	Sēdvietas platums x dziļums 50 cm x 45 cm (±5 cm)
	
	

	8.8.
	Kāju balsts
	
	

	8.9.
	Kājas sekcijas augstums vismaz 35cm
	
	

	8.10.
	Vienlaicīgi ar atzveltni regulējams kāju balsts, t.i. laižot uz leju muguru vienlaicīgi kājas sekcija ceļas uz augšu. Regulēšanas process ir ātrs un viegli izpildāms
	
	

	8.11.
	Paceļami roku balsti
	
	

	8.12.
	Regulējams galvas balsts
	
	

	8.13.
	Krēsla rotācija 360° ar fiksāciju
	
	

	8.14.
	Celtspēja vismaz 150 kg
	
	

	8.15.
	Polsterējuma materiāls ūdensnecaurlaidīgs, viegli kopjams un dezinficējams
	
	

	9.
	Elektroenerģijas patēriņš nepārtrauktā darba režīmā vienā stundā.
	
	


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
