Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem
Iepirkuma procedūrai “Videonovērošanas komponenšu iegāde” 

	Apspriede tiek organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrajai daļai. Apspriedes mērķis - informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un tā iespējamām prasībām. 

	Pasūtītājs 
	Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, reģistrācijas numurs 40003011203, Zemitāna iela 9 k-3, Rīga, LV-1012, Latvija

	Informācija par iepirkuma priekšmetu
	Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas kameru, infrasarkano prožektoru un IP skaļruņu un audio mikrofonu iegāde.

	Apspriežamie jautājumi
	1) Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti (1.pielikums) - komentārus norāda pretī katram punktam, par kuru komentārs sniegts;
2) Tehniskās specifikācijas prasības (2.pielikums) – komentārus norāda pretī katram tehniskās specifikācijas punktam, par kuru komentārs sniegts.

	Apspriedes veids un termiņš komentāru iesūtīšanai
	Apspriede tiek organizēta rakstveidā. Termiņš komentāru un priekšlikumu iesūtīšanai norādīts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmas publikācijā “Paziņojums par apspriedi”. 
Komentāri un priekšlikumi jāsūta uz e-pasta adresi: Uldis.Dreimanis@lvrtc.lv un Laura.Prikule@lvrtc.lv.

	Piegādātāju informācijas sniegšana
	Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, tai skaitā jautājumus un komentārus par apspriežamajiem dokumentiem un piedaloties apspriedē, jāizvērtē, vai piegādātāja sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu, attiecīgi sniedzot norādi, kura informācijas daļa ir uzskatāma par piegādātāja komercnoslēpumu. Piegādātāji ir atbildīgi par sava komercnoslēpuma neizpaušanu apspriedē. Apspriedē izskanējusī informācija tiks atspoguļota piegādātāju apspriedes ziņojumā, kas tiks izsniegts trešajām personām pēc pieprasījuma. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, ja piegādātājs apspriedē ir atklājis savu komercnoslēpumu, to attiecīgi nenorādot.

	Apspriedes valoda
	Komentārus un priekšlikumus piegādātājiem jāiesūta un jāsniedz latviešu valodā. Nepieciešamības gadījumā piegādātājam jānodrošina tulkošana uz latviešu valodu.

	Apspriedes dokumentēšana un izsniegšana
	Apspriedes norise tiks fiksēta rakstiski apspriedes ziņojumā. Apspriedes ziņojums ir vispārpieejama informācija un pasūtītājs apspriedes ziņojumu pēc rakstveida pieprasījuma izsniedz triju darbdienu laikā. 

	Cita informācija
	Pasūtītāja un tā pārstāvju apspriedes laikā sniegtā informācija ir uzskatāma par plānotu un provizorisku un tā var būtiski mainīties, izstrādājot iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) pasūtītājam un ieinteresētajiem piegādātājiem.







1.pielikums
apspriedei ar piegādātājiem
iepirkumam “Videonovērošanas komponenšu iegāde” 

Iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti
iepirkumam “Videonovērošanas komponenšu iegāde” (projekts)

	[bookmark: _Toc86917156][bookmark: _Hlk158222878]Nr. p.k.
	[bookmark: _Toc86917157]Prasība
	[bookmark: _Toc86917158]Iesniedzamie dokumenti
	Tirgus dalībnieka komentārs

	[bookmark: _Toc86917159]3.5.1.
	[bookmark: _Toc86917160]Pretendenta vispārīgās kvalifikācijas prasības 
	

	[bookmark: _Toc86917162]3.5.1.1.
	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā.
Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad Nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” norāda visus personu apvienības un personālsabiedrības dalībniekus, kā arī pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā vai personālsabiedrībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. 

Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēta filiāle un tā “mātes uzņēmums” ir ārvalstīs reģistrēta juridiskā persona, tad Nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā” norāda  pretendenta “mātes uzņēmuma”,[footnoteRef:2] nosaukumu, reģistrācijas Nr., reģistrācijas valsti, kā arī Pretendents ir tiesīgs iesniegt kopā ar pieteikumu “mātes uzņēmuma” amatpersonu sarakstu, kā arī, ja attiecināms patiesā labuma guvēju un/vai  personas, kurām “mātes uzņēmumā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē. [2:  Pamatojoties uz Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātajām “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumu” vadlīnijām.] 

	[bookmark: _Toc86917163]Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā atbilstoši Nolikuma __. pielikumā norādītajai formai un saturam. (forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)
[bookmark: _Toc86917164]
Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona. 

	

	[bookmark: _Toc86917166]3.5.1.2. 
	[bookmark: _Toc86917167]Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno  pārstāvību apliecinošs dokuments, piemēram, pilnvara.

	[bookmark: _Toc86917168]Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. 

[bookmark: _Toc86917169]Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības, ja par tām nav iespējams pārliecināties Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. 

Pretendenta pārstāvības tiesības, kas reģistrētas Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra datu bāzē.
	

	[bookmark: _Toc86917170]3.5.1.3.
	Ja Pretendents ir:
1) personu apvienība, tad piedāvājumam jāpievieno:
1.1. [bookmark: _Hlk92798942]apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā iekļauj informāciju par galveno dalībnieku, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu (ja piesaistīts personu apvienības  dalībnieks, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, tad norāda konkrēto dalībnieku), līgumu un citus dokumentus, kā arī saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā.
1.2. apliecinājums vai vienošanās, ka, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai līdz Iepirkuma līguma noslēgšanas dienai jābūt reģistrētai Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai arī jānoslēdz sabiedrības līgums (attiecīgais variants jānorāda)







VAI
Ja Pretendents ir:
2) personālsabiedrība (komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība), tad piedāvājumam jāpievieno personālsabiedrības līgums vai cits dokuments, kurā iekļauj informāciju par personālsabiedrības biedru kompetenču (pienākumu un atbildības) sadalījumu konkrētā iepirkuma līguma izpildē, personālsabiedrības biedru pilnvarojuma apjoms (ja attiecināms).
	Ja Pretendents ir:
 
1) personu apvienība:
1.1. Personu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā iekļauta informācija par:
1.1.1. personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu konkrētā iepirkuma līguma izpildē;
1.1.2. kopīga apņemšanās izpildīt Iepirkuma līgumu;
1.1.3. nosaukts galvenais dalībnieks, kas ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu, līgumu un citus dokumentus, saņemt un iesniegt nepieciešamos apliecinājumus, saņemt un izdot rīkojumus personu apvienības dalībnieku vārdā;
1.1.4. personu apvienības dalībnieks, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš būs finansiāli atbildīgs par līguma izpildi.

1.2. apliecinājums vai vienošanās, ka gadījumā, ja ar personu apvienību tiks slēgts iepirkuma līgums, tā līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai reģistrēsies Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību vai noslēgs sabiedrības līgumu – norāda attiecīgo variantu (var tikt apvienota ar augstāk norādīto vienošanos).

Ja Pretendents ir personālsabiedrība:

2)  personālsabiedrības (komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība) līgums vai cits dokuments, kurā iekļauta informācija par personālsabiedrības biedru kompetenču (pienākumu un atbildības) sadalījumu konkrētā iepirkuma līguma izpildē, personālsabiedrības biedru pilnvarojuma apjoms (ja attiecināms)
	

	[bookmark: _Toc86917175]3.5.1.4.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja Pretendents ir juridiska persona) vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir fiziska persona). 

Minētā prasība attiecas arī uz personu apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmējiem, ja tādi ir.
	[bookmark: _Toc86917176]Komisija patstāvīgi pārbaudīs informāciju par personām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikas  Komercreģistrā Uzņēmumu reģistra datu bāzē un/vai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmā.

[bookmark: _Toc86917177]Pretendents, kas reģistrēts ārvalstīs: 
1) iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Pretendenta reģistrācijas nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu).
 2) norāda amatpersonu (valde, padome), prokūristu vai personu, kuri ir pilnvaroti pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, sarakstu, Pretendentam iesniedzot aizpildītu iepirkuma Nolikuma __. pielikumu “Informācija par Pretendenta amatpersonām un patiesā labuma guvējiem”. (forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)
	

	3.5.1.5.
	Informācija par patiesā labuma guvējiem[footnoteRef:3]  [3:  Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta “Patiesā labuma guvējs” definīciju, tā ir  fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas vai juridiska veidojuma — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: 
a) attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; 
b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).] 


Informācija iesniedzama par: 
· katru Pretendentu, 
· par katru personu apvienības dalībnieku, ja Pretendents ir personu apvienība, 
· katru personālsabiedrības (komandītsabiedrība vai pilnsabiedrība) biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība.[footnoteRef:4]  [4:  Pasūtītājs, pieprasa informāciju par pretendentu, tā amatpersonām un/vai patieso labuma guvēju, tādā apjomā, lai Pasūtītājs, ja attiecināms, var veikt nepieciešamās pārbaudes par pretendentu un, tā amatpersonām un/vai patieso labuma guvēju, kas noteiktas normatīvajos aktos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošības jomā (piemēram, kas nosaka informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (tīklu un informācijas sistēmu) drošības prasības) atbilstību drošības prasībām. Gadījumā, ja pretendents neiesniegs 3.5.1.5. punktā minēto dokumentu kopā ar savu piedāvājumu, Pasūtītājam ir tiesības 3.5.1.5. punktā minēto dokumentu lūgt pretendentam iesniegt  piedāvājumu vērtēšanas laikā.  ] 


	Atbilstoši Nolikuma __. pielikumam  “Informācija par Pretendenta amatpersonām un patiesā labuma guvējiem”.(forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)
1) par Latvijas Republikas  reģistrētu Pretendentu— Pasūtītājs pastāvīgi iegūs informāciju no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīga reģistra par patiesajiem labuma guvējiem;


2) par ārvalstīs reģistrētu Pretendentu,— Pretendents iesniedz aizpildītu iepirkuma Nolikuma __. pielikumu  par tā patiesā labuma guvējiem “Informācija par Pretendenta amatpersonām un patiesā labuma guvējiem”.
Ja patiesais labuma guvējs ir akcionārs tādā akciju sabiedrībā, kuras akcijas ir iekļautas regulētajā tirgū, un veids, kādā tiek īstenota kontrole pār juridisko personu, izriet tikai no akcionāra statusa vai arī pārbaudāmās personas reģistrācijas valstī ir informācija, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams, minētais ir jānorāda Nolikuma __. pielikumā “Informācija par Pretendenta amatpersonām un patiesā labuma guvējiem”.
	

	[bookmark: _Toc86917178]3.5.1.6.
	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Apliecinājumu (atsevišķi vai kopā ar piedāvājumu) paraksta Pretendenta pārstāvēttiesīgā persona vai pilnvarotā persona.
Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība, tad apliecinājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā vai personālsabiedrībā, pārstāvim/dalībniekam ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
	[bookmark: _Toc86917179]Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu  atbilstoši Nolikuma __. pielikumā norādītajai formai. (forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)





	

	[bookmark: _Toc86917180]3.5.1.7.
	Ja Pretendents ir paredzējis apakšuzņēmējam (tai skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam), kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz  EUR 10 000 bez PVN nodot kādu Iepirkuma līguma daļu (izņemot piegādi), Pretendents piedāvājumā norāda visas tās iepirkuma līguma daļas, kuru izpilde tiks uzticēta apakšuzņēmējam (tai skaitā apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam)  un attiecīgas nododamās Iepirkuma līguma daļas procentuālo apjomu.

N.B. Skaidrojam, ka Nolikuma __. punktā norādītie speciālisti kā fiziskās personas šī iepirkuma ietvaros nav personas, uz kuru spējām Pretendents balstās, un attiecīgi nav piesaistāmas apakšuzņēmēja statusā.
	1) [bookmark: _Toc86917181][bookmark: _Toc86917182]Apakšuzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju),  kura   veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz   EUR 10 000  bez PVN  saraksts atbilstoši Nolikuma __. pielikumā norādītajai formai. (forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)
2) Spēkā esoši dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju, kura  veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR  10 000 bez PVN, gatavību veikt tam izpildei nodotās Iepirkuma līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai oriģināls vai piekrišanas raksta (apliecinājuma) oriģināls vai apliecināta kopija), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
Ja apakšuzņēmējs ir arī persona, uz kuru tehniskajām vai profesionālajām iespējām Pretendents balstās atbilstoši Nolikuma 3.5.1.7. punktam, piedāvājumam pievieno apakšuzņēmēju sarakstu un Nolikuma 3.5.1.8. punktā norādīto vienošanos. 
	

	[bookmark: _Toc86917183]3.5.1.8.
	Ja Pretendents Nolikumā norādīto kvalifikācijas prasību izpildē balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām Pretendents piedāvājumam pievieno dokumentu (-s), kas apliecina, ka minēto personu tehniskie un profesionālie resursi Iepirkuma līguma izpildē būs Pretendenta rīcībā (sadarbības līgums, piesaistītās personas apliecinājums vai cits dokuments). Minētajā (-os) dokumentā(-os) ir jānorāda:
1) kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;
2) kuru iepirkuma kvalifikācijas prasību  izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;
3) attiecīgās personas piekrišana piedalīties Iepirkuma līguma izpildē.
N.B. Šajā gadījumā  persona, uz kuru spējām Pretendents balstās, jāpiesaista apakšuzņēmēja statusā, vai arī piedāvājums jāiesniedz kā personu apvienībai kopā ar personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Vienošanās par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē,  piesaistītās personas apliecinājums vai cits dokuments, kas apliecina, ka citas personas tehniskās un profesionālās iespējas, uz kurām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, būs Pretendenta rīcībā. Dokumentā (-os) jānorāda:
1) kuru iepirkuma priekšmeta prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;
2) kuru iepirkuma kvalifikācijas prasību izpildei attiecīgā persona tiek piesaistīta;
3) attiecīgās personas piekrišana piedalīties Iepirkuma līguma izpildē un veikt tam izpildei nodotās Iepirkuma līguma daļas.

	

	[bookmark: _Toc86917184]3.5.1.9.
	Ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām, Pretendenta piedāvājumam jāpievieno vienošanās vai cits līdzvērtīgs dokuments par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē, kurā jāiekļauj nosacījums, ka piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām spējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi.

Ja Pretendentam, kurš balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai tas reģistrēsies Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai noslēgs sabiedrības līgumu ar personu, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās.
	Vienošanās vai cits līdzvērtīgs dokuments par sadarbību konkrētā Iepirkuma līguma izpildē, ja Pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kurā jāiekļauj nosacījums, ka Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām spējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi un to, ka Pretendents  un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, reģistrēsies Komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), izveidojot pilnsabiedrību, vai noslēgs sabiedrības līgumu ar personu, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās.

	

	3.5.2.
	Apliecinājums atbilstoši  Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulai (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014   
	

	3.5.2.1.
	Informācija  Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulai (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktam.
	Aizpildīts un parakstīts apliecinājums atbilstoši Nolikuma __. pielikuma “Apliecinājums atbilstoši  Padomes 2022. gada 8. aprīļa regulai (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 5.k. panta 1. punktam” formai.  (forma tiek pievienota iepirkuma izsludināšanas laikā)
	

	3.5.3.
	Apliecinājums atbilstoši  Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības”
	

	3.5.3.1.
	Apliecinājums atbilstoši  Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86.punkta prasībām.
	Aizpildīts un parakstīts apliecinājums atbilstoši Nolikuma __. Pielikumam.
	

	3.5.3.2.
	Apliecinājums atbilstoši  Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 94.punkta prasībām.
	Aizpildīts un parakstīts apliecinājums atbilstoši Nolikuma __. Pielikumam.
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2.pielikums
apspriedei ar piegādātājiem
iepirkumam “Videonovērošanas komponenšu iegāde” 

Tehniskā specifikācija (projekts) 
iepirkumam “Videonovērošanas komponenšu iegāde” 

1.daļa "Videonovērošanas kameras "

Tabula 1 – Kopējā tehniskā specifikācija visām VNK
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	1.
	Kopējās tehniskā specifikācija visām videonovērošanas kamerām (VNK);


	1.1.
	Pretendents iesniedz ražotāja datu lapas, visu tipu VNK, angļu vai latviešu valodā. Datu lapās pasūtītājam jābūt iespējai pārliecināties par visu tehnisko prasību izpildi
	

	1.2.
	Pretendents drīkst katra tipa (kopā 4 tipi) VNK piedāvāt no dažādiem ražotājiem.
	

	1.3.
	VNK paredzētas uzstādīšanai āra apstākļos, to darba temperatūrai jābūt robežās no -40°C līdz +50°C, jānodrošina darbību gaisa mitrumā vismaz robežās no 20% līdz 90%, un jāatbilst vismaz IP66 aizsardzības klasei;
	

	1.4.
	VNK uzstādāma uz balstiem un torņiem, montāžas konstrukcijai jānodrošina iespēju regulēt kameras iekārtas vērsumu pret zemi (izņemot 3. tipa VNK). Preces komplektācijā obligāti jāiekļauj nepieciešamie aksesuāri tās piestiprināšanai pie cauruļveida balsta (Angliski – Pole mount).
	

	1.5.
	Savienojums ar datu pārraides iekārtām jānodrošina izmantojot RJ45 savienojumu ar standartu 10/100 BASE-T, vai 1000 BASE-T.
	

	1.6.
	Jābūt maināmam kadru skaitam sekundē un jānodrošina iespēja to uzstādīt robežās sākot no lieluma 7-9 kadri sekundē un lielāku.
	

	1.7.
	Jānodrošina video kodēšana H.264/H.265 un MJPEG kompresijas standartos.
	

	1.8.
	Jāatbalsta šādi tīkla protokoli: IPv4, TCP/IP, SNMPv2 un SNMPv3, ICMP, DHCP, DNS, NTP, RTP, RTSP, HTTPS, SSL vai TLS.
	

	1.9.
	Jāatbalsta elektrobarošana izmantojot vismaz PoE IEEE802.3af vai IEEE IEEE802.3at standartus (Izņemot 3.un 4. tipa VNK).
	

	1.10.
	Jānodrošina iespēja uzglabāt videoierakstu uz ārējas datu glabātuves.
	

	1.11.
	Visām VNK tiek nodrošināts nepastarpināta ražotāja garantija un atbalsts uz vismaz 36 mēnešiem no to piegādes brīža. Bojāto iekārtu nomaiņa vai remonts 30 dienu laikā no  bojājuma pieteikuma brīža, ja bojājums attiecināms uz garantijas gadījumu.
Pretendents iesniedz ražotāja izstrādātus preču garantijas noteikumus.
	





Tabula 2 - Tehniskās specifikācija 1. tipa VNK
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	2.
	1. Tipa Videonovērošanas kameras (VNK) tehniskā specifikācija 

	2.1.
	Visas 1. Tipa VNK ir redzamās gaismas VNK;
	

	2.2.
	Kameras svars nepārsniedz 3.0 kg.
	

	2.3.
	Jāatbalsta vismaz divu kanālu video straumēšana, kur katrs kanāls ir individuāli uzstādāms ar vismaz šādiem parametriem:
	

	2.3.1.
	vismaz viens kanāls ar vismaz 4MP izšķirtspēju;
	

	2.3.2.
	vismaz viens kanāls ar samazinātu izšķirtspēju, kurš ir uzstādāms ar  640x360 vai 640x480 pikseļu skaitu;
	

	2.3.3.
	atsevišķi uzstādāmu video kodēšanas formātu H.264/H.265 vai MJPEG, un RTSP protokola atbalstu;
	

	2.3.4.
	uzstādāmu kadru skaitu sekundē robežās sākot no lieluma 7-9 kadri sekundē un lielāku;
	

	2.4.
	Jāatbalsta savietojamību ar trešo pušu iekārtām izmantojot sekojošus protokolus vai tehnoloģijas: API vai SDK, ONVIF Profile S, M;
	

	2.5.
	Jābūt redzamās gaismas VNK ar nakts redzamības funkcionalitāti, pielietojot atsevišķu, kamerā neiebūvētu Infrasarkano prožektoru;
	

	2.6.
	Kameras izšķirtspējai jābūt vismaz 5MP (3072x1728 vai 2560x1920 pikseļi), un izmantotais sensors ir CMOS tipa, ar izmēru, ne mazāku kā 1/1.8’’.
	

	2.7.
	Jābūt aprīkotām ar varifokālu, infrasarkano staru korektētu objektīvu, kuru iespējams iestatīt robežās starp 10mm-12.9mm (piemēram - objektīvs var atbalstīt iestatīšanas robežu no 12.9mm un lielāku, vai arī līdz 10mm un mazāku), kurš nodrošina novērošanas leņķi horizontāli 49 grādi vai šaurāku, un vertikāli 58 grādi vai šaurāku. Tās nodrošina motorizētu/attālinātu attēla fokusēšanu, kā arī motorizētu/attālinātu optisko attēla pietuvināšanas un attālināšanas funkciju (zoom).
	

	2.8.
	Jānodrošina vismaz 120dB dinamiskais diapazons.
	

	2.9.
	Jānodrošina krāsu redzamība pie ne mazāk kā 0.12lux apgaismojuma, un nakts redzamības režīmu jeb monohroma redzamību pie ne mazāk kā 0.06lux apgaismojuma.
	

	2.10.
	Jānodrošina iespēja uzstādīt sekojošus video attēla iestatījumus:
	

	2.10.1.
	 Kompresijas pakāpi;
	

	2.10.2.
	spilgtumu, kontrastu, krāsu piesātinājumu;
	

	2.10.3.
	 automātisku un manuālu ekspozīciju;
	

	2.10.4
	automātisku baltās krāsas balansu;
	

	2.10.5.
	dienas/nakts režīma pārslēgšanas sliekšņu iestatīšanu;
	

	2.10.6.
	paplašinātu dinamisko diapazonu;
	

	2.10.7.
	attēla pagriešanas iespēju;
	

	2.10.8.
	automātisku pārslēgšanos starp dienas/nakts režīmu;
	

	2.10.9.
	pret miglas režīmu;
	

	2.10.10.
	teksta uzstādīšanu uz videomateriāla, kur iespējams uzstādīt sekojošo:
	

	2.10.10.1
	Aktuālo datumu un laiku;
	

	2.10.10.2
	Lietotāja definētu tekstu ar vismaz 30 simboliem;
	



Tabula 3 - Tehniskās specifikācija 2. tipa VNK
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	3. 
	2. Tipa VNK tehniskā specifikācija:

	3.1.
	Termālās redzamības VNK;
	

	3.2.
	Kameras svars nepārsniedz 3.0 kg.
	

	3.3.
	Jāatbalsta vismaz divu kanālu video straumēšana, kur katrs kanāls ir individuāli uzstādāms ar vismaz šādiem parametriem:
	

	3.3.1.
	atsevišķi uzstādāmu video kodēšanas formātu H.264/H.265  vai MJPEG, un RTSP protokola atbalstu.
	

	3.3.2.
	uzstādāmu kadru skaitu sekundē robežās no 7-9.
	

	3.4.
	Jāatbalsta savietojamību ar trešo pušu iekārtām izmantojot sekojošus protokolus vai tehnoloģijas: API vai SDK, ONVIF Profile S, M.
	

	3.5.
	Izšķirtspējai jābūt vismaz 640x480 pikseļi, un izmantotā termālā sensora uztvertā spektra diapazons ir vismaz robežās no 8-14μm.
	

	3.6.
	Jābūt aprīkotām ar fiksētu 35mm(+-1mm) objektīvu, kurš nodrošina termālo jutību NETD mazāku vai vienādu ar 40mK.
	

	3.7.
	VNK jānodrošina iespēja uzstādīt sekojošus video attēla iestatījumus:
	

	3.7.1.
	spilgtumu, kontrastu, attēla asumu.
	

	3.7.2.
	teksta uzstādīšanu uz videomateriāla, kur iespējams uzstādīt sekojošo:
	

	3.7.2.1.
	aktuālo datumu un laiku.
	

	3.7.2.2.
	lietotāja definētu tekstu ar vismaz 30 simboliem.
	



Tabula 4 - Tehniskās specifikācija 3. tipa VNK
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	4.
	3. Tipa VNK tehniskā specifikācija

	4.1.
	Visas 3. Tipa VNK ir redzamās gaismas VNK, ar 360 grādu novērošanas leņķi.
	

	4.2.
	360 grādu novērošanas leņķis tiek panākts apvienojot 4 sensorus vienā kameras iekārtā.
	

	4.3.
	Maksimālais VNK svars nedrīkst pārsniegt 3.5kg, bez stiprinājumiem.
	

	4.4.
	Jābūt montējamām uz cauruļveida balsta, un tām jānodrošina iespēja attālināti regulēt katra sensora pozīciju horizontāli vai vertikāli. Visi nepieciešamie balsta montāžas aksesuāri (Angliski - Pole mount) jāiekļauj VNK komplektācijā.
	

	4.5.
	Jāatbalsta vismaz divu kanālu video straumēšana, kur katrs kanāls ir individuāli uzstādāms ar vismaz šādiem parametriem:
	

	4.5.1.
	vismaz viens kanāls ar vismaz 3MP izšķirtspēju.
	

	4.5.2.
	vismaz viens kanāls ar samazinātu izšķirtspēju, kurš ir uzstādāms ar  640x360 vai 640x480 pikseļu skaitu.
	

	4.5.3.
	atsevišķi uzstādāmu video kodēšanas formātu H.264/H.265 vai MJPEG, un RTSP protokola atbalstu.
	

	4.5.4.
	uzstādāmu kadru skaitu sekundē robežās sākot no lieluma 7-9 kadri sekundē un lielāku.
	

	4.6.
	Jāatbalsta savietojamību ar trešo pušu iekārtām izmantojot sekojošus protokolus vai tehnoloģijas: API vai SDK, ONVIF Profile S.
	

	4.7.
	Jābūt redzamās gaismas VNK ar nakts redzamības funkcionalitāti, pielietojot kamerā iebūvētu Infrasarkano prožektoru.
	

	4.8.
	Katra sensora izšķirtspējai jābūt vismaz 3MP, un izmantotais sensors ir CMOS tipa, ar izmēru, ne mazāku kā 1/2.8’’.
	

	4.9.
	Katram sensoram jābūt aprīkotam ar varifokālu, infrasarkano staru korektētu objektīvu, kuru iespējams iestatīt robežās no 3mm (vai mazāku) līdz 6mm (vai lielāku) (<=3mm līdz >=6mm).
	

	4.10.
	Jānodrošina vismaz 120dB dinamiskais diapazons.
	

	4.11.
	Jānodrošina krāsu redzamība pie ne mazāk kā 0.2lux apgaismojuma, un nakts redzamības režīmu jeb monohroma redzamību pie ne mazāk kā 0.04lux apgaismojuma.
	

	4.12.
	Jāatbalsta elektrobarošana izmantojot PoE IEEE 802.3bt standartus.
	

	4.13.
	Jānodrošina iespēja uzstādīt sekojošus video attēla iestatījumus:
	

	4.13.1.
	kompresijas pakāpi.
	

	4.13.2.
	spilgtumu, kontrastu, krāsu piesātinājumu.
	

	4.13.3.
	automātisku un manuālu ekspozīciju.
	

	4.13.4.
	automātisku baltās krāsas balansu.
	

	4.13.5.
	dienas/nakts režīma pārslēgšanas sliekšņu iestatīšanu.
	

	4.13.6.
	paplašinātu dinamisko diapazonu.
	

	4.13.7.
	attēla pagriešanas iespēju.
	

	4.13.8.
	automātisku pārslēgšanos starp dienas/nakts režīmu.
	

	4.13.9.
	teksta uzstādīšanu uz videomateriāla, kur iespējams uzstādīt sekojošo:
	

	4.13.9.1.
	aktuālo datumu un laiku.
	

	4.13.9.2.
	lietotāja definētu tekstu ar vismaz 30 simboliem.
	




Tabula 5 - Tehniskās specifikācija 4. tipa VNK
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	5.
	4. tipa VNK tehniskā specifikācija.

	5.1.
	Visas 4. tipa VNK ir PTZ (Pan-Tilt-Zoom) redzamās gaismas sensora un termālā sensora VNK, vienā kameras iekārtā.
	

	5.2.
	Maksimālais VNK svars nedrīkst pārsniegt 25kg.
	

	5.3.
	Jāatbalsta savietojamību ar trešo pušu iekārtām izmantojot sekojošus protokolus vai tehnoloģijas: API vai SDK, ONVIF Profile S, M.
	

	5.4.
	Iekārtai jādarbojās ar līdzsprieguma elektrobarošanu, ko nodrošina pasūtītājs, robežās no 48-60V.
	

	5.5.
	PTZ sistēmai jāatbalsta sekojošas regulēšanas iespējas:
	

	5.5.1.
	rotācija (‘’pan’’ funkcionalitāte) pa 360 grādiem.
	

	5.5.2.
	slīpumu (‘’tilt’’ funkcionalitāte) robežās no vismaz -50 grādiem līdz vismaz 45 grādiem.
	

	5.6.
	Redzamās gaismas sensora parametri:
	

	5.6.1.
	Jāatbalsta vismaz divu kanālu video straumēšana, kur katrs kanāls ir individuāli uzstādāms ar vismaz šādiem parametriem:
	

	5.6.1.1.
	vismaz viens kanāls ar vismaz 2MP izšķirtspēju.
	

	5.6.1.2.
	vismaz viens kanāls ar samazinātu izšķirtspēju, kurš ir uzstādāms ar  640x360, 640x480 vai 320x180 pikseļu skaitu.
	

	5.6.1.3.
	atsevišķi uzstādāmu video kodēšanas formātu H.264/H.265  vai MJPEG, un RTSP protokola atbalstu.
	

	5.6.1.4.
	maināmu kadru skaitu sekundē, un nodrošina iespēju to uzstādīt robežās sākot no 7-9 kadri sekundē un lielāku.
	

	5.6.2.
	Izšķirtspējai jābūt vismaz 2MP (1920x1080 pikseļi), un izmantotais sensors ir CMOS tipa, ar izmēru, ne mazāku kā 1/2.8’’.
	

	5.6.3.
	Optiskā tālummaiņa (zoom) vismaz 30x.
	

	5.6.4.
	Jābūt aprīkotam ar varifokālo objektīvu robežās no vismaz 5mm-137mm, kur zemākā robežvērtības pieļaujamā amplitūda ir +/-2mm, augstākā robežvērtības pieļaujamā amplitūda ir +/-10mm.
	

	5.6.5.
	Jānodrošina krāsu redzamība pie ne mazāk kā 0.06lux apgaismojuma.
	

	5.6.6.
	Jānodrošina iespēja uzstādīt sekojošus video attēla iestatījumus:
	

	5.6.6.1.
	kompresijas pakāpi.
	

	5.6.6.2.
	spilgtumu, kontrastu, krāsu piesātinājumu.
	

	5.6.6.3.
	automātisku un manuālu ekspozīciju.
	

	5.6.6.4.
	automātisku baltās krāsas balansu.
	

	5.6.6.5.
	paplašinātu dinamisko diapazonu.
	

	5.6.6.6.
	teksta uzstādīšanu uz videomateriāla, kur iespējams uzstādīt sekojošo:	
	

	5.6.6.6.1.
	aktuālo datumu un laiku.
	

	5.6.6.6.2.
	lietotāja definētu tekstu ar vismaz 30 simboliem.
	

	5.7.
	Termālā sensora parametri:
	

	5.7.1.
	Izšķirtspējai jābūt vismaz 640x480 pikseļi, un izmantotā termālā sensora uztvertā spektra diapazons ir vismaz robežās no 8-14μm, kur katra termālā sensora uztvertā spektra diapazona robežvērtības pieļaujamā amplitūda ir +/-1 μm.
	

	5.7.2.
	Optiskā tālummaiņa (zoom) vismaz 3x.
	

	5.7.3.
	Jābūt aprīkotam ar varifokālu objektīvu robežās no vismaz 35mm-100mm, kuri nodrošina termālo jutību NETD mazāku vai vienādu ar 50mK.
	

	5.7.4.
	Jānodrošina iespēja uzstādīt sekojošus video attēla iestatījumus:
	

	5.7.4.1.
	spilgtumu, kontrastu, attēla asumu.
	

	5.7.4.2.
	teksta uzstādīšanu uz videomateriāla, kur iespējams uzstādīt sekojošo.
	

	5.7.4.2.1.
	aktuālo datumu un laiku.
	

	5.7.4.2.2.
	lietotāja definētu tekstu ar vismaz 30 simboliem.
	





2. daļa "Infrasarkanie prožektori"
Tabula 1 – Infrasarkanās gaismas  prožektoru tehniskā specifikācija
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	1.
	Infrasarkanās gaismas (IR) prožektoru tehniskā specifikācija :

	1.1.
	Pretendents iesniedz IR prožektoru ražotāja datu lapas, angļu vai latviešu valodā, kurās pasūtītājs var pārliecināties par visu tehnisko prasību izpildi.
	

	1.2.
	Jābūt uzstādāmiem āra apstākļos, to darba temperatūrai jābūt robežās no -40°C līdz +50°C, jānodrošina darbību gaisa mitrumā vismaz robežās no 20% līdz 90%;
	

	1.3.
	Jābūt montējamiem uz  cauruļveida balsta. Iekārtas komplektācijā jāiekļauj balsta montāžas aksesuāri (Angliski – Pole mount) un tiem jānodrošina iespēja regulēt iekārtas vērsumu pret zemi;
	

	1.4.
	Pielietotās gaismas viļņa garumam jābūt 850nm;
	

	1.5.
	Jānodrošina redzamība nakts laikā vismaz 100m attālumā, ar horizontālo novērošanas leņķi vismaz 30 grādi vai platāku;
	

	1.6.
	Jāatbalsta barošanu izmantojot PoE IEEE802.3af vai IEEE IEEE802.3at standartus;
	

	1.7.
	Savienojums ar datu pārraides iekārtām jānodrošina izmantojot RJ45 savienojumu ar standartu 100 BASE-T, vai 1000 BASE-T;
	

	1.8.
	Jāatbalsta šādi tīkla protokoli: IPv4, TCP/IP, HTTPS;
	

	1.9.
	Jāatbalsta automātisku nakts režīma ieslēgšanos/izslēgšanos, atkarībā no ārējā apgaismojuma;
	

	1.10.
	Jānodrošina vismaz IP66 aizsardzība.
	

	1.11.
	Jānodrošina nepastarpināts ražotāja garantijas periods uz 24 mēnešiem no prožektora piegādes brīža. Bojātā prožektora nomaiņa vai remonts jānodrošina 30 dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, ja bojājums attiecināms uz garantijas gadījumu.
Pretendents iesniedz ražotāja izstrādātus preču garantijas noteikumus.
	






3. daļa "IP skaļruņi un mikrofoni"
Tabula 1 – apkārtējā vidē uzstādāmo IP skaļruņu tehniskā specifikācija
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	1.
	Apkārtējā vidē uzstādāmo IP apskaņošanas skaļruņu tehniskā specifikācija:

	
	Pretendents iesniedz IP apskaņošanas skaļruņu ražotāja datu lapas, angļu vai latviešu valodā, kurās pasūtītājs var pārliecināties par visu tehnisko prasību izpildi.
	

	1.1.
	Aprīkots ar iebūvētu mikrofonu un nodrošina mikrofona audio straumēšanu operatoram uz vadības pulti.
	

	1.2.
	Atbalsta MP3 kodējumu ar ātrumu ne mazāku kā 320kbps. Atbalsta G.711 kodējumu.
	

	1.3.
	Nodrošina maksimālo skaņas spiediena līmeni vismaz 120dB.
	

	1.4.
	Aprīkots ar iebūvētu pastiprinātāju.
	

	1.5.
	Nodrošina skaņas pārklājums horizontāli vismaz 70 grādos un vertikāli vismaz 100 grādos.
	

	1.6.
	Atbalsta barošanu no PoE. PoE patēriņš ne lielāks par 30W.
	

	1.7.
	Spēj darboties pie gaisa temperatūras no -40°C līdz +60°C, pie relatīvā gaisa mitruma no 10 līdz 100%, un atbilst vismaz IP66 aizsardzības klasei.
	

	1.8.
	Aprīkots ar montēšanas piederumiem uzstādīšanai uz staba (Angliski – Pole mount).
	

	1.9.
	Aprīkots ar RJ45 pieslēgvietu barošanas, vadības un datu slēgumam.
	

	1.10.
	Savienojums ar datu pārraides iekārtām jānodrošina izmantojot RJ45 savienojumu ar standartu 10/100 BASE-T, vai 1000 BASE-T.
	

	1.11.
	Iekārtas svars nepārsniedz 5kg.
	

	1.12.
	Atbalsta sekojošus protokolus : IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SNMPv2, ICMP, IGMPv2, IGMPv3, DHCP, ARP, SSH.
	

	1.13.
	Atbalsta QoS Diffserv pielietošanu.
	

	1.14.
	Iekārta atbalsta SIP protokolu priekš integrācijas ar VoIP risinājumu ar SIP/PBX sistēmu.
	

	1.15.
	Tiek nodrošināta ražotāja garantija uz 24 mēnešiem no IP apskaņošanas skaļruņu piegādes brīža. Garantijas serviss sevī ietver iekārtas nomaiņu vai remontu 30 dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, ja bojājums attiecināms uz garantijas gadījumu. Pretendents iesniedz ražotāja izstrādātus preču garantijas noteikumus.
	

	1.16.
	IP apskaņošanas skaļruņus pretendents drīkst pasūtīt atsevišķi, nekomplektējot kopā ar IP mikrofoniem.
	



Tabula 2 – iekštelpās uzstādāmo IP mikrofonu tehniskā specifikācija
	Nr.
	Tehniskā prasība
	Tirgus dalībnieka komentārs

	2.
	Iekštelpās uzstādāmajiem IP mikrofoniem jāatbilst sekojošām prasībām

	
	Pretendents iesniedz IP mikrofonu ražotāja datu lapas, angļu vai latviešu valodā, kurās pasūtītājs var pārliecināties par visu tehnisko prasību izpildi.
	

	2.1.
	Atbalsta IPv4 protokolu.
	

	2.2.
	Atbalsta SIP protokolu integrācijai ar VOIP risinājumu SIP/PBX sistēmā.
	

	2.3.
	Atbalsta G.711 kodējumu.
	

	2.4.
	Aprīkots ar iebūvētu skaļruni.
	

	2.5.
	Aprīkots ar pieslēgvietu priekš austiņu (3.5mm pieslēgvieta) un izeju ārējā analogā mikrofona pieslēgšanai (XLR ar barošanu).
	

	2.6.
	Spēj darboties pie gaisa temperatūras no 0°C līdz +40°C.
	

	2.7.
	Iekārtas darbību var nodrošināt PoE vai atsevišķs baroklis (no 230V).
	

	2.8.
	Spēj atskaņot iepriekš ierakstītus paziņojumus.
	

	2.9.
	Spēj klausīties skaļruņa mikrofona audio.
	

	2.10.
	Aprīkots ar saderīgu analogo mikrofonu balss ievadei.
	

	2.11.
	Tiek nodrošināta ražotāja garantija uz 24 mēnešiem no IP mikrofona piegādes brīža. Garantijas serviss sevī ietver iekārtas nomaiņu vai remontu 30 dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, ja bojājums attiecināms uz garantijas gadījumu. 
Pretendents iesniedz ražotāja izstrādātus preču garantijas noteikumus.
	

	2.12.
	IP mikrofonu iekārtas pasūtītājs drīkst pasūtīt atsevišķi, nekomplektējot tos ar apkārtējās vides  IP apskaņošanas skaļruņiem.
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