1.pielikums

„Rakšanas darbu nodrošinājums Amatas apvienības pārvaldes vajadzībām”

Identifikācijas Nr. CNAAP 2026/3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Traktortehnikas noma ar operatoru

	Mērķis - nodrošināt Amatas apvienības pārvaldes infrastruktūras uzturēšanu.

	Darba uzdevumi:
1. Jānodrošina traktortehnikas noma ar operatoru, degvielu un eļļu/smērvielu apjomu paredzētajam nomas periodam.
2. Pēc pieprasījuma jānodrošina tehnikas transports uz vai no objekta ar atbilstošas kravnesības treileri.

	Tehnikas orientējošie raksturlielumi darbu izpildei:

1. Ekskavators (JCB 4CX vai ekvivalents)
	Nr.p.k.
	Ekskavators

	1.
	Pašmasa (tonnās)
	8- 12 tonnas

	2.
	Ekskavatora kausi
	Rakšanas kauss vismaz 0,4m3
Sagāžams planējamais kauss vismaz 100cm

	3.
	Maksimālais rakšanas attālums zemes līmenī
	Vismaz 7,0 metri



2. Ekskavators virs 12t (Caterpillar 318 vai ekvivalents)
	Nr.p.k.
	Kāpurķēžu ekskavators 

	1.
	Pašmasa (tonnās)
	13 līdz 22 tonnas

	4.
	Maksimālais rakšanas attālums zemes līmenī
	Vismaz 8,0 m

	5.
	Maksimālais rakšanas dziļums
	Vismaz 5,5 m

	6.
	Aprīkojums
	Rakšanas kauss vismaz 0,6m3, planējamais kauss sagāžams uz abām pusēm vismaz 150cm



3.Treileris tehnikas pārvadāšanai

	Vispārējās prasības:
1. Jānodrošina darbnespējīgas tehnikas esamību līguma izpildes laikā, paredzot iespēju nodrošināt tehniku ne ilgāk kā 12 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Pakalpojums saistīts ar darbu sestdienās, svētdienās.
2. Tehnikai jābūt labā tehniskā kārtībā, jādarbojas visām ražotāja rūpnīcas paredzētajām funkcijām.
3. Tehnikai, ja to nosaka normatīvie akti, jābūt reģistrētai ar derīgu tehnisko apskati un ar obligāto civiltiesisko apdrošināšanu.
4. Operatoram jābūt derīgai attiecīgās traktortehnikas vadīšanas apliecībai.
5. Operatoram jābūt darba pieredzei darbā ar attiecīgo tehnikas vienību, lai kvalitatīvi veiktu darbu. 
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