2.pielikums
Atklāta konkursa
“Kravas vagonu detaļu un 
atsevišķu mezglu pārbaude un remonts” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/31-AK)
3.protokolam
[bookmark: _Hlk194993894]
VAS “Latvijas dzelzceļš” organizētajā 
atklātā konkursā
“Kravas vagonu detaļu un atsevišķu mezglu pārbaude un remonts”
(iepirkuma identifikācijas Nr LDZ 2026/31-AK)
(turpmāk – iepirkums)

SKAIDROJUMS NR.1
	Jautājums
	Atbilde

	28.04.2026.
	29.04.2026.

	Saistībā ar valsts a/s “Latvijas dzelzceļš” rīkoto atklāto konkursu “Kravas vagonu detaļu un atsevišķu mezglu pārbaude un remonts” (iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2026/31-AK), lūdzam sniegt skaidrojumu par Tehniskās specifikācijas pielikumā lietoto terminoloģiju un darbu apjomiem:
1. skaidrot termina “Vagonu ratiņu virsatsperu siju KLP (remonts)” nozīmi, minimālo kalpošanas laika pagarinājuma termiņu;
1. precizēt pozīciju “Vagonu ratiņu virsatsperu siju KLP (nomaiņa)” – kādos gadījumos tiek paredzēta mezgla nomaiņa un kādas ir tehniskās prasības uzstādāmajai maiņas detaļai;  
1. skaidrot būtiskākās tehnoloģiskās atšķirības starp 1. un 2. punktā minētajām pozīcijām, lai pretendents varētu korekti sastādīt finanšu piedāvājumu, lūdzam noradīt uzstādāmo detaļu ražojuma gadu diapazonu;
1. Tehniskās specifikācijas sarakstā vairākiem vagoniem norādītais detaļu skaits pārsniedz standarta ratiņu konstrukcijā esošo (piemēram, vagonam Nr. 19019645 norādītas 3 virsatsperu sijas un 8 sānu rāmji). Lūdzam skaidrot, vai šis apjoms ietver arī rezerves fonda izveidi vai ratiņu maiņas komplektus? Lūdzam arī precizēt, vai specifikācijā eksistē vagoni ar 8 asīm?
1. sniegt izvērstu definīciju darbu apjomam pozīcijās “Riteņpāru remonts 1”, “Riteņpāru remonts 2” un “Riteņpāru remonts 3”. Kurš no šiem veidiem atbilst remontam ar pilnu vai parasto elementu pārbaudi (vidējais vai kapitālais remonts), un kādas rezerves daļas  katrā pozīcijā jāiekļauj? 
1. Tā kā iepirkuma objektā iekļauti vagoni ar speciālo aprīkojumu un mehānismiem, lūdzam apstiprināt, vai remonta tāmi nepieciešams sastādīt tikai par vagona gaitas daļu un virsbūves remontu, vai arī pretendenta pienākums ir veikt uz šiem vagoniem uzstādītā speciālā ekipējuma apkopi un remontu?
	Iepirkuma komisija skaidro sekojošo: 
1) Vagonu ratiņu virsatsperu siju KLP (remonts), nozīmē cenu tikai par pašu KLP izmaksu. Vagonu ratiņu virsatsper siju kalpošanas laikam ir jābūt pagarinātam uz 5 gadiem, tā lai detaļas kalpošanas laiks sakristu ar nākamā depo remontu.
2) Detaļas nomaiņa ir paredzēta, tad ja nav iespējams pagarināt detaļas kalpošanas laiku līdz nākamajam Depo remontam.
3) Detaļas kalpošanas laiks, bez kalpošanas  laika pagarināšanas ir 30 gadi, kopējais detaļas kalpošanas laiks ar pagarināšanu sastāda 41. gadu. Ņemot vērā to, ka detaļai jābūt ekspluatējamai līdz nākamajam plānotajam depo remontam:
- detaļas ražotas līdz 1989. gadam ieskaitot nevar uzstādīt;
- detaļas ražotas laika periodā no 1990. gada līdz 2001. gadam var uzstādīt ar nosacījumu, ka tiks veikta kalpošanas laika pagarināšana;
- detaļām kuras ražotas 2002. gadā vai vēlāk, kalpošanas laika pagarināšana nav nepieciešama.  
4) Ņemot kā piemēru vagonu Nr. 19019645, Vagonu ratiņu sāna rāmju KLP (nomaiņa) (apjoms - 4) ir cena konkrēti par detaļas kalpošanas laika pagarināšanu savukārt, bijušas ekspluatācijā vagonu ratiņu sāna rāmji (nomaiņa) (apjoms - 4) ir cena par pašu detaļu un Vagonu ratiņu virsatsperu siju KLP (remonts) ir cena par mūsu detaļas kalpošanas laika pagarināšanu.
5) Riteņpāru remonts (R-3) kapitālais remonts ar elementu nomaiņu, vecā ass, jauni diski (nodrošina izpildītājs), (R-2) no mūsu riteņpāriem tiek veidots darbderīgs riteņpāris, (R-1) riteņpāru kapitālais remonts ar elementu nomaiņu ass (nodrošina izpildītājs) un vecie riteņi.
6) Ir jāveic tikai vagonu remonts, nav jāveic remonts aprīkojumam, kurš ir uzstādīts atsevišķi uz vagona
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