APSTIPRINĀTS:
ar iepirkuma komisijas 2026.gada 16.aprīļa
sēdes protokolu Nr.5

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas dzelzceļš”
atklātā konkursa
„Dzelzceļa sliežu piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr.LDZ 2026/33-AK)

SKAIDROJUMS Nr.3

	[bookmark: _Hlk199486004]Nr.p.k.
	Jautājumi
	Atbildes

	1.
	We are writing to request a revision of the technical specifications regarding the required rail length for Tender No. [Insert Number], Lot No. [Insert Number]. Currently, the specification stipulates a length of 50 meters. We propose amending this requirement to allow standard lengths of either 25 meters or 100 meters.
Our request is based on the following technical and economic factors aimed at optimizing the Project’s budget and efficiency:
•	Logistics & Transportation Costs: Transporting 50-meter rails is economically inefficient. It requires non-standard multi-wagon coupling systems and specialized rigging, which significantly inflates freight costs. In contrast, 25-meter rails are easily transported on standard flatcars, while 100-meter rails are moved using dedicated rail-trains.
•	Production Standards: Modern rail and beam plants are optimized for producing 100-meter strings or standard 25-meter segments. A 50-meter requirement is non-standard; it requires custom cutting of 100-meter rails, which increases manufacturing waste and production costs.
•	Operational Efficiency: For reducing track joints, 100-meter rails are technically superior. For standard track laying, 25-meter rails are the industry norm. The 50-meter length offers no significant operational advantage to justify the higher procurement and logistics premiums.
•	Competitive Bidding: Broadening the specifications to include 25m and 100m lengths will allow direct manufacturers to participate more competitively, ensuring the most cost-effective result for the Customer.
Based on the above, we kindly request that you amend the Tender Documentation to define the required rail length as "25 meters or 100 meters."

Tulkojums[footnoteRef:1]: [1:  ieinteresētā pretendenta vēstule iesniegta svešvalodā bez attiecīgā tulkojuma. Tā kā iesūtītās vēstules saturs iepirkuma komisijai ir saprotams, iepirkuma komisija veic neoficiālu tulkojumu, sniedzot skaidrojumu atbilstoši tam. Attiecīgi, šajā gadījumā, atbildes tiek sniegtas, taču pasūtītājs neatbild par saņemtā dokumenta tulkojumu pareizību.
] 

Mēs rakstām, lai pieprasītu tehnisko specifikāciju pārskatīšanu attiecībā uz nepieciešamo sliežu garumu konkursam Nr. [Ievietot numuru], partijas Nr. [Ievietot numuru]. Pašlaik specifikācijā ir noteikts garums 50 metri. Mēs ierosinām grozīt šo prasību, lai atļautu standarta garumus 25 metri vai 100 metri.

Mūsu pieprasījums ir balstīts uz šādiem tehniskiem un ekonomiskiem faktoriem, kuru mērķis ir optimizēt projekta budžetu un efektivitāti:

• Loģistikas un transporta izmaksas: 50 metru sliežu pārvadāšana ir ekonomiski neefektīva. Tai ir nepieciešamas nestandarta daudzvagonu sakabes sistēmas un specializēta takelāža, kas ievērojami palielina kravu pārvadājumu izmaksas. Turpretī 25 metru sliedes var viegli pārvadāt ar standarta platformām, savukārt 100 metru sliedes tiek pārvietotas, izmantojot specializētus dzelzceļa vilcienus.
• Ražošanas standarti: Mūsdienu sliežu un siju rūpnīcas ir optimizētas 100 metru stīgu vai standarta 25 metru segmentu ražošanai. 50 metru prasība ir nestandarta; tā prasa 100 metru sliežu pielāgotu griešanu, kas palielina ražošanas atkritumus un ražošanas izmaksas. • Darbības efektivitāte: Sliežu ceļu savienojumu skaita samazināšanai 100 metru sliedes ir tehniski pārākas. Standarta sliežu ceļu ieklāšanai 25 metru sliedes ir nozares norma. 50 metru garums nesniedz būtiskas darbības priekšrocības, kas attaisnotu augstākas iepirkuma un loģistikas piemaksas.

• Konkurences konkursi: Specifikāciju paplašināšana, iekļaujot 25 m un 100 m garumus, ļaus tiešajiem ražotājiem piedalīties konkurētspējīgāk, nodrošinot klientam visrentablāko rezultātu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, mēs lūdzam jūs grozīt konkursa dokumentāciju, lai nepieciešamo sliežu garumu definētu kā "25 metri vai 100 metri".
	Tehniskā specifikācija netiek grozīta.

	2.
	Tehniskās specifikācijas piegādes apjoma 1. daļa: jaunas 60E1 tipa dzelzceļa sliedes, ar tērauda kvalitātes klasi R350HT izgatavotām no konvertera tērauda pa  50 metriem garumā. Vai ir iespējams piegādāt 25 metrus garas sliedes ?
	Atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām jāpiegādā 50m garas 60E1 tipa dzelzceļa sliedes.

	3.
	Lūgums pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu līdz 29.04.2026.
	Skatīt Grozījumus Nr.1



