1.2. pielikums 
Iepirkumam Nr. CNP/2026/37/Interreg


Ar grozījumiem, kas veikti
     Iepirkuma komisijas
             2026. gada 28. aprīļa sēdē;
     2. protokols;


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Informatīvo ekrānu piegāde un uzstādīšana Cēsu Stacijas laukumā un sabiedriskā transporta pieturvietās, kā arī digitālā informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana Līgatnē”, 
Identifikācijas Nr. CNP/2026/37/Interreg

Iepirkuma 2. daļa: Digitālo interaktīvo stendu piegāde, uzstādīšana un konfigurēšana Līgatnē un Cēsu Stacijas laukumā.


Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada aprīlī

1. Vispārīgās prasības:
1.1. Visiem Tehniskajā piedāvājumā norādītajiem parametriem un tehniskajiem apgalvojumiem jābūt pamatotiem ar ražotāja izdotu tehnisko dokumentāciju vai informāciju no ražotāja oficiālās mājaslapas, tai skaitā, bet ne tikai, ar brošūrām, katalogiem, oficiālajām specifikāciju lapām (datasheet), lietošanas instrukcijām un/vai atbilstības deklarācijām. Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecinātas minēto dokumentu kopijas vai jānorāda atsauces (interneta saites) uz ražotāja oficiālo informācijas avotu.
1.2. Ja ražotāja tehniskā dokumentācija vai informācija no ražotāja oficiālās mājaslapas ir sagatavota svešvalodā, Pretendentam piedāvājumam jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī tehniskās dokumentācijas kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā, ar nosacījumu, ka tajā ir iztulkotas būtiskākās dokumenta daļas, kas nepieciešamas iepirkuma komisijai piedāvājuma atbilstības izvērtēšanai. Kopsavilkuma tulkojumā jānorāda konkrētas atsauces uz dokumenta nodaļām, lapām vai ražotāja mājaslapas sadaļām, uz kurām attiecas tulkotā informācija.
1.3. Digitālajiem interaktīvajiem stendiem, ciktāl uz tiem attiecas Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma prasības, Pretendentam jānodrošina, ka piedāvātās iekārtas:
1) atbilst spēkā esošajām piekļūstamības prasībām interaktīviem pašapkalpošanās termināļiem informācijas sniegšanai saskaņā ar Preču un pakalpojumu piekļūstamības likumu un uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem;
2) ir sagatavota ražotāja atbilstības deklarācija, kas apliecina preces atbilstību piekļūstamības prasībām, atbilstoši Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 16. pantam un Ministru kabineta noteiktajam paraugam;
3) ir marķētas ar CE zīmi, ievērojot Preču un pakalpojumu piekļūstamības likuma 17. panta prasības.
Ja ražotājs atbilstības deklarācijā piemēro būtisku izmaiņu vai nesamērīga sloga atrunu, atbilstības deklarācijā skaidri jānorāda, kurām piekļūstamības prasībām attiecīgā atruna ir piemērota.



2. Digitālie āra interaktīvie stendi 2 gab.
	Parametrs / Funkcionalitāte 
	Prasība
	Pretendenta piedāvājums  

	Ražotājs, modelis
	Pretendents norāda precīzu ražotāja modeļa nosaukumu un preces kodu
	 

	Tips
	Uz betonētas pamatnes uzstādāms digitālais interaktīvais stends ar ≥55 collu ekrānu, vertikāls
	 

	Stenda korpusa materiāls
	Nerūsējošs tērauds vai ekvivalents, pulverkrāsots, pretgrafiti pārklājums, vismaz 2 kārtas
	 

	Stenda korpusa izmērs
	Augstums 2000–2400 mm; Platums 750–1000 mm; Dziļums ≤250 mm
	 

	Darbības temperatūra
	–20 °C līdz +40 °C
	 

	Aizsardzības klase (IP)
	Vismaz IP56 IP55  (Ar grozījumiem, kas veikti Iepirkuma komisijas 2026. gada 28. aprīļa sēdē, 2. protokols).
	 

	Triecienizturība (IK)
	Vismaz IK10
	 

	Dzesēšana
	Automātiska ventilācijas un apsildes sistēma, maināmi gaisa filtri
	 

	Pretkondensāta sistēma
	Jā
	 

	Modulāra konstrukcija
	Jā
	 

	Ārkārtas atslēgšanās sistēma
	Jā, plūdu, pārsprieguma vai zemējuma bojājumu gadījumos
	 

	Klimata kontroles signalizācija
	Nosūta trauksmes signālu Pasūtītāja personālam
	 

	Administrēšana
	Ārējā datora administrēšanas iespēja
	 

	Korpusa piekļuve
	No priekšpuses, slēdzams ar atslēgu, piekļuves reģistrācija
	 

	Lietotāja saskarnes valodas
	Valodu maiņa (LV/EN u.c.), ar iespējamu paplašināšanu
	 

	Teksta izmēra maiņa
	Jā
	 

	Ekrāna izmērs
	≥55 collas
	 

	Ekrāna novietojums
	Vertikāls
	 

	Ekrāna tips
	LCD 24/7
	 

	Spilgtums
	≥2500 cd/m²
	 

	Izšķirtspēja
	Full HD (1920×1080)
	 

	Skata leņķis
	178° / 178°
	 

	Ekrāna proporcija
	16:9
	 

	Ekrāna patēriņš
	≤500 W
	 

	Skārienjūtīgā virsma
	Kapacitatīva multitouch
	 

	Aizsargstikls
	≥8 mm, pretatstarojošs <1%
	 

	Automātiska spilgtuma regulēšana
	Jā, ar āra apgaismes sensoru
	 

	Procesora veiktspēja
	Passmark CPU Mark ≥12000
	 

	Procesors
	Jānorāda precīzs modelis
	 

	Operatīvā atmiņa (RAM)
	≥16 GB
	 

	Cietais disks (SSD)
	≥250 GB
	 

	Mobilais internets
	4G/LTE
	 

	LAN pieslēgums
	RJ-45 10/100/1000 Ethernet
	 

	Operētājsistēma
	Windows 11 Pro vai ekvivalents
	 

	Mikrofons
	Nē
	 

	Skaļruņi
	Jā
	 

	Attālināta pārvaldība
	Tiešsaistes kontrole, restartēšana, konfigurēšana
	 

	Interneta filtri
	URL filtrēšana un piekļuves ierobežošana
	 

	Time-out funkcija
	Jā
	 

	Miega režīms
	Automātisks grafiks
	 

	Peles labā klikšķa bloķēšana
	Jā
	 

	On-screen klaviatūra
	Jā
	 

	Licences
	Vismaz uz 6 gadiem
	 

	Apmācības
	Apmācības 4 personām
	 

	Garantijas apkope
	Tehniķa ierašanās 72h
	 

	Savietojamība
	Vienota administrēšana vairākiem displejiem
	 

	Uzstādīšanas prasības
	Pretendentam jānodrošina pilna digitālo interaktīvo stendu uzstādīšana, tostarp betona pamatnes izbūve Līgatnē (Brīvības ielā 2, zemes vienībā ar kadastra Nr. 42110020036) un Cēsīs (Stacijas laukumā 1, zemes vienībā ar kadastra Nr. 42010051315), kā arī pieslēgšana Pasūtītāja nodrošinātajam elektrības un interneta avotam.
	

	Stiprināšana
	100×100 mm karsti cinkots stabs, RAL7016, augstums 800–1200 mm, 800 mm no ietves
	

	Betonēšana
	0.25 m³ C30/37, krustenisks enkurojums, EN1991-1-4
	

	Bruģa darbi
	2 m² bruģa atjaunošana, 100 mm drenējošs slānis + 30–40 mm izlīdzinošais slānis
	

	Kabeļu ievade
	Caur stabu, pilnīgs hermētiskums pieslēguma vietās
	

	Foto fiksācija
	Obligāti pirms un pēc uzstādīšanas
	

	Satiksmes drošība
	Darbi jāveic netraucējot satiksmei un gājējiem
	

	Normatīvi
	Atbilstība darba drošības, ugunsdrošības un ES standartiem
	

	Digitālā stenda elektroenerģijas patēriņš 1 (vienā) stundā (kWh)
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs K2)
	Jānorāda vidējais elektroenerģijas patēriņš kWh vienā stundā. 
Ja aile “Pretendenta piedāvājums” netiek aizpildīta, punktus par šo kritēriju nepiešķir.
	

	Ražotāja piedāvātais garantijas laiks
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs K3)
	Ne mazāk kā 36 mēneši. 
Ja ailē “Pretendenta piedāvājums” nav norādīts piedāvājums, vērtēšanā tiek piemērots minimālais termiņš – 36 mēneši.
	


3. Iepirkuma izpildē piegādātājam ir pienākums ievērot sociāli atbildīga iepirkuma principus, tostarp:
3.1. Nodrošināt darba tiesību un darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanu visā līguma izpildes laikā;
3.2.Garantēt, ka līguma izpildē iesaistītie darbinieki saņem vismaz normatīvajos aktos noteikto minimālo darba samaksu;
3.3.Veicināt vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu, tostarp personām ratiņkrēslā; 
3.4. Iespēju robežās izmantot risinājumus un prakses, kas samazina negatīvo ietekmi uz vidi un veicina ilgtspēju.

Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:1] [1:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	



