APSTIPRINĀTS 
ar VAS „Latvijas dzelzceļš” 
iepirkuma komisijas 
2026.gada 27.maija 5.sēdes protokolu


Atklāts konkurss
„Kombinētās gaitas tehnikas kontakttīkla apkopei piegāde”
(iepirkuma identifikācijas Nr. LDZ 2025/135-AK)

[bookmark: _Hlk230769982]            Grozījumi Nr.1

1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts, pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju likuma nosacījumiem.


2. Nolikuma 2.pielikuma tabulas 3.5.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

	3.5.
	Kontakttīkla pozicionēšanas sviras iekārta
	2 sviras




3. Nolikuma 2.pielikuma tabulas 8.pants tiek izteikts šādā redakcijā:

	8.
	Kontakttīkla pozicionēšanas sviras iekārta



4. Nolikuma 2.pielikuma tabulas 8.3.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

	8.3.
	Pozicionēšanas sviru iekārtas atbilstība prasībām
	EN ISO 12100:2011,
Eiropas direktīva 2006/42/EC



5. Nolikuma 2.pielikuma tabulas 13.6.punkts tiek izteikts šādā redakcijā:

	13.6.
	Kontakttīkla vada (zigzaga) stāvokļa noteikšana plānā;
mērījumu diapazons “600 mm +/- 20 mm”
	Obligāti
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