Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem
atklātā konkursā
[bookmark: _Hlk191476512]“Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde”
(identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK)

[bookmark: _Hlk224553208]JAUTĀJUMS NR. 1:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 3)

	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri: 
Garums 30 cm, +/-2,5 cm. 
Platums 21 cm, +/-2 cm.
Augstums 10 cm, +/-1,5 cm.
Iekšējie izmēri:	
Garums 27 cm, +/-2,5 cm.
Platums 15 cm, +/-3 cm.
Augstums 9 cm, +/-1 cm.



Lūdzam precizēt kofera izmēru, paplašinot pieļaujamās tolerances:
Ārējie izmēri:
Platums: tolerance palielināma līdz +/- 3,5 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 5,1 cm
Platums: tolerance palielināma līdz +/- 8 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 2,5 cm
Minētā pieeja saglabā prasīto funkcionalitāti un aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot, ka izmēru prasības ir tehniski realizējamas un atbilst tirgū pieejamiem risinājumiem (novēršot nesamērīgas atšķirības starp ārējiem un iekšējiem izmēriem, īpaši platuma dimensijā).

JAUTĀJUMS NR. 2:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 4)


Lūdzam precizēt kofera izmēru, paplašinot pieļaujamās tolerances:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 5
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 3,5 cm
Iekšējie izmēri:
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 4 cm
Minētā pieeja saglabā prasīto funkcionalitāti un aizsardzības līmeni, vienlaikus nodrošinot, ka izmēru prasības ir tehniski realizējamas un atbilst tirgū pieejamiem risinājumiem (novēršot nesamērīgas atšķirības starp ārējiem un iekšējiem izmēriem, īpaši platuma dimensijā).

JAUTĀJUMS NR. 3:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 6)











Lūdzam precizēt kofera izmēru, paplašinot pieļaujamās tolerances:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 4,5

JAUTĀJUMS NR. 4:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 7)

	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri: 
Garums 50 cm, +/-2 cm
Platums 30 cm, +/-2 cm
Augstums 46 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums  43 cm, +/-2 cm
Platums 19 cm, +/-2 cm
Augstums 41 cm, +/-1 cm
Svars:
Ne smagāks kā 7 kg


Lūdzam precizēt kofera gabarītu prasības, paredzot vienu no sekojošām izmēru kombinācijām atbilstoši pasūtītāja prioritātēm (iekšējais tilpums/platums, svars, mobilitāte):
Variants A (kompakts mobilais koferis ar riteņiem/izvelkamu rokturi)
Ārējie izmēri: garums 56 cm (+/- 2 cm); platums 36 cm (+/- 2 cm); augstums 31 cm (+/- 3 cm)
Iekšējie izmēri: garums 51 cm (+/- 2 cm); platums 29 cm (+/- 2 cm); augstums 26 cm (+/- 3 cm).
Svars: ne smagāks kā 7 kg.
Mobilitāte: nolaižams pagarinājuma rokturis un ritentiņi.
Variants B (vidēja izmēra mobilais koferis ar riteņiem/izvelkamu rokturi un palielinātu iekšējo augstumu)
Ārējie izmēri: garums 68 cm (+/- 2 cm); platums 52 cm (+/- 2 cm); augstums 45 cm (+/- 2 cm)
Iekšējie izmēri: garums 61 cm (+/- 2 cm); platums 46 cm (+/- 2 cm); augstums 40 cm (+/- 1 cm).
Svars: ne smagāks kā 10,5 kg.
Mobilitāte: nolaižams pagarinājuma rokturis un ritentiņi.
Variants C (palielināts tilpums ar iekšējo augstumu ~40 cm)
Ārējie izmēri: garums 50 cm (+/- 2 cm); platums 50 cm (+/- 2 cm); augstums 43 cm (+/- 2 cm)
Iekšējie izmēri: garums 43 cm (+/- 2 cm); platums 43 cm (+/- 2 cm); augstums 40 cm (+/- 1 cm).
Svars: ne smagāks kā 7 kg.
Variants D (lielizmēra mobilais koferis ar riteņiem/izvelkamu rokturi un iekšējo augstumu ~40 cm)
Ārējie izmēri: garums 81 cm (+/- 3 cm); platums 63 cm (+/- 3 cm); augstums 43 cm (+/- 2 cm)
Iekšējie izmēri: garums 74 cm (+/- 3 cm); platums 56 cm (+/- 3 cm); augstums 41 cm (+/- 1 cm).
Svars: ne smagāks kā 13,5 kg.
Mobilitāte: nolaižams pagarinājuma rokturis un ritentiņi.

JAUTĀJUMS NR. 5:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 8)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri: 
Garums 43 cm, +/-2 cm
Platums 34 cm, +/-2 cm
Augstums 11 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 40 cm, +/-2 cm
Platums 28 cm, +/-2 cm
Augstums 10 cm, +/-1 cm
Svars:
Ne smagāks kā 2 kg


Lūdzam precizēt kofera izmēru, paplašinot pieļaujamās tolerances un svara prasības:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 3 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 5 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 3 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 4 cm
Svars: 
tolerance/robeža precizējama uz ne smagāks kā 2,7 kg

JAUTĀJUMS NR. 6:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 9)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 50 cm, +/-2 cm
Platums 35 cm, +/-2 cm
Augstums 12 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums  45 cm, +/-2 cm
Platums  29 cm, +/-2 cm
Augstums 10 cm, +/-1 cm


Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības, paplašinot pieļaujamās tolerances, nemainot nominālās vērtības:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma +/- 3 cm
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 6 cm
Iekšējie izmēri:
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 6 cm

JAUTĀJUMS NR. 7:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 10)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 55 cm, +/-2 cm
Platums 44 cm, +/-2 cm
Augstums 12 cm, +/-1 cm
 Iekšējie izmēri:	
Garums 48 cm, +/-2 cm
Platums 33 cm, +/-2 cm
Augstums 10 cm, +/-1 cm
Svars:
Ne smagāks kā 3,5 kg


Lūdzam paredzēt izmēru tolerances:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma uz +/- 3,5 cm
Platums: tolerance palielināma uz +/- 4 cm
Augstums 15 cm: tolerance palielināma uz +/- 3 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma uz +/- 3 cm
Augstums 13 cm: tolerance palielināma uz +/- 5 cm

JAUTĀJUMS NR. 8:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 11)
Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības, paplašinot pieļaujamās tolerances:

Ārējie izmēri:
Platums: tolerance palielināma +/- 3 cm

JAUTĀJUMS NR. 9:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 12)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri: 
Garums 53 cm, +/-2 cm
Platums 33 cm, +/-2 cm
Augstums 32 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 47 cm, +/-2 cm
Platums 25 cm, +/-2 cm
Augstums 28 cm, +/-1 cm



Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības:
Ārējie izmēri:
Garums: 48cm +/- 2 cm
Platums 40 cm +/- 2 cm
Augstums 25 cm +/- 2 cm
Iekšējie izmēri:
Garums 47 cm, +/-2 cm
Platums 33 cm, +/-2 cm
Augstums 24 cm, +/-1 cm

JAUTĀJUMS NR. 10:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 16)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 56 cm, +/-2 cm
Platums 45 cm, +/-2 cm
Augstums 26 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 50 cm, +/-2 cm
Platums 38 cm, +/-2 cm.
Augstums 23 cm, +/-1 cm.
Svars:
Bez pildījuma ne smagāks kā 8 kg.



Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības, paplašinot pieļaujamās tolerances šādi:
Ārējie izmēri:
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 2 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma uz +/- 3 cm
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 3 cm

JAUTĀJUMS NR. 11:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 17)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 52 cm, +/-2 cm
Platums 52 cm, +/-2 cm
Augstums 49 cm, +/-1 cm
 Iekšējie izmēri:	
Garums 46 cm, +/-2 cm
Platums 46 cm, +/-2 cm
Augstums 46 cm, +/-1 cm.


Lūdzam precizēt izmēru:
Ārējie izmēri
Garums 62 cm, +/-2 cm
Platums 62 cm, +/-2 cm
Augstums 33 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 54 cm, +/-2 cm
Platums 54 cm, +/-2 cm
Augstums 30 cm, +/-1 cm.

JAUTĀJUMS NR. 12:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 18)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 57 cm, +/-2 cm
Platums  57 cm, +/-2 cm
Augstums 54 cm, +/-1 cm
 Iekšējie izmēri:	
Garums  51 cm, +/-2 cm
Platums  51 cm, +/-2 cm
Augstums 51 cm, +/-1 cm 


Lūdzam precizēt izmērus:
Ārējie izmēri
Garums 63 cm, +/-2 cm
Platums  63 cm, +/-2 cm
Augstums 33 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums  53 cm, +/-2 cm
Platums  53 cm, +/-2 cm
Augstums 30 cm, +/-1 cm 

JAUTĀJUMS NR. 13:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 19)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 67 cm, +/-2 cm
Platums 67 cm, +/-2 cm
Augstums 64 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 61 cm, +/-2 cm
Platums 61 cm, +/-2 cm
Augstums 61 cm, +/-1 cm


Lūdzam precizēt izmēru tolerances, svara un mobilitātes prasības:
Ārējie izmēri
Augstums 40 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Augstums 36 cm, +/-1 cm

JAUTĀJUMS NR. 14:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 20)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 101 cm, +/-2 cm
Platums 60 cm, +/-2 cm
Augstums 73 cm, +/-1 cm
 Iekšējie izmēri:	
Garums 89 cm, +/-2 cm.
Platums 47 cm, +/-2 cm
Augstums 64 cm, +/-1 cm.
Svars:
Bez pildījuma ne smagāks kā 23 kg.


Lūdzam precizēt izmēru tolerances vai izmēru prasības:
Alternatīva 1 – palielināt pieļaujamās tolerances (nemainot nominālās vērtības):
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 18 cm
Platums: tolerance palielināma līdz +/- 8 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 5 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 15 cm
Platums: tolerance palielināma līdz +/- 3 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 4 cm
Alternatīva 2 – mainīt nominālās vērtības uz citu izmēru klasi (vai ekvivalentu):
Ārējie izmēri: 
Garums: 85 cm 
Platums: 54 cm
Augstums: 69 cm
Iekšējie izmēri: 
Garums 76 cm
Platums: 46 cm
Augstums: 61 cm

JAUTĀJUMS NR. 15:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 21)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 130 cm, +/-2 cm
Platums 70 cm, +/-2 cm.
Augstums 58 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:
Garums 121 cm, +/-2 cm
Platums 61 cm, +/-2 cm
Augstums 45 cm, +/-1 cm
Svars:
Bez pildījuma ne smagāks kā 36 kg


Lūdzam noteikt iekšējos izmērus kā minimāli nepieciešamos (vai ekvivalentus):
Iekšējie izmēri (ne mazāk kā):
garums ≥ 102 cm
platums ≥ 61 cm
augstums ≥ 44,5 cm
Ja pasūtītājam ir svarīgi loģistikas ierobežojumi (piemēram, novietošana transportlīdzeklī, kravas nodalījumā, uz paletes vai noliktavas plauktā), ieteicams ārējos gabarītus noteikt kā maksimāli pieļaujamos un paredzēt saprātīgas izmēru variācijas, kas ņem vērā ražotāju konstrukcijas atšķirības (korpusa biezums, blīvējums, furnitūra). Šādā gadījumā lūdzam noteikt:
Ārējie izmēri (ne lielāki kā):
garums ≤ 130 cm
platums ≤ 72 cm
augstums ≤ 58 cm

JAUTĀJUMS NR. 16:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 22)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 62 cm, +/-2 cm.
Platums 50 cm, +/-3 cm.
Augstums 22 cm, +/-1 cm.
Iekšējie izmēri:
Garums 55 cm, +/-2 cm.
Platums 42 cm, +/-2 cm.
Augstums 20 cm, +/-1 cm.
Svars:
Bez pildījuma ne smagāks kā 6 kg.



Lūdzam precizēt kofera izmēru un svara prasības:
Ārējie izmēri:
Augstums 35 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:
Augstums 25 cm, +/-1 cm
Svars:
9 kg

JAUTĀJUMS NR. 17:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 23)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 61 cm, +/-3,5 cm.
Platums  49 cm, +/-2,5 cm.
Augstums 30 cm, +/-1 cm.
 Iekšējie izmēri:
Garums  55 cm, +/-3 cm.
Platums  41 cm, +/-2,5 cm.
Augstums 27 cm, +/-1,5 cm.



Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības:
Ārējie izmēri:
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 6 cm

JAUTĀJUMS NR. 18:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 25)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri
Garums 79 cm, +/-2 cm.
Platums  61 cm, +/-2 cm.
Augstums 44 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:	
Garums 70 cm, +/-2 cm.
[bookmark: _heading=h.bu5kk0aj0qsx]Platums 54 cm, +/-2 cm.
Augstums 39 cm, +/-1 cm.


Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 5 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 5 cm
Iekšējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma līdz +/- 7 cm
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 6 cm

JAUTĀJUMS NR. 19:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 26)

Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības:
Iekšējie izmēri:
Augstums: tolerance palielināma līdz +/- 2 cm

JAUTĀJUMS NR. 20:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 27)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri:
Garums 82 cm, +/-4 cm
Platums 59 cm, +/-3 cm
Augstums 48 cm, +/-2 cm
Iekšējie izmēri:
Garums 73 cm, +/-3,5 cm
Platums 50 cm, +/-2 cm
Augstums 45 cm, +/-1 cm
Svars:
Bez pildījuma ne smagāks kā 16 kg


Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības:
Iekšējie izmēri:
Platums: tolerance palielināma uz +/- 4 cm.

JAUTĀJUMS NR. 21:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 30)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri:
Garums 85 cm, +/-2,5 cm
Platums 63 cm, +/-11 cm
Augstums 43 cm, +/-3 cm
Iekšējie izmēri:
Garums 76 cm, +/-2,5 cm
Platums 55 cm, +/-10 cm
Augstums 38 cm, +/-2,5 cm
Svars:
Bez porolona pildījuma ne smagāks kā 16 kg


Lūdzam izmainīt koferu izmērus:
Ārējie izmēri
Augstums: tolerance palielināma uz +/- 6 cm
Iekšējie izmēri:
Platums: tolerance palielināma uz +/- 8 cm

JAUTĀJUMS NR. 22:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
TRIECIENIZTURĪGS SAKARU IEKĀRTU KOFERIS (Nr. 31)
	Gabarīti un svars
	Ārējie izmēri:
Garums 95 cm, +/-2 cm
Platums  69 cm, +/-2 cm
Augstums 36 cm, +/-1 cm
Iekšējie izmēri:
Garums 86 cm, +/-2 cm
Platums 61 cm, +/-2 cm
Augstums 32 cm, +/-1 cm
Svars: 
Bez porolona pildījuma ne smagāks kā 14 kg


Lūdzam precizēt kofera izmēru prasības, paplašinot pieļaujamo toleranci:
Ārējie izmēri:
Garums: tolerance palielināma no uz +/- 9 cm
Platums: tolerance palielināma uz +/- 5 cm
Augstums: tolerance palielināma +/- 9 cm
Iekšējie  izmēri:
Garums: tolerance palielināma uz +/- 8 cm
Platums: tolerance palielināma uz +/- 5 cm
Augstums: tolerance palielināma +/- 8 cm

JAUTĀJUMS NR. 23:
par atklātā konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde” (identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK) tehniskās specifikācijas/veidlapas.
PĀRVIETOŠANAS/UZGABĀŠANAS KASTE
	Izmēri
	Eksterjers, ne lielāks, kā 80 x 60 x 50 cm (Augstums, platums, dziļums)

	Svars
	Tukšas kastes svars, bez izolācijas materiāla  ne lielāks, kā 16 kg.
Kastes svars ar izolējošo materiālu ne lielāks, kā 20 kg.

	Papildus
	Vārsta esamība spiediena normalizēšanai kastē
Ne mazāk, kā 4 riteņi, kas paredzēti, ja kasti pārvieto viena persona
Triecienizturībai jāatbilst STANAG 4280 standartam
Ūdensizturībai jāatbilst IP67 standartam
Termoizturības amplitūda ne mazāka par -20°c līdz 90°c
Ne mazāk kā divi pārnēsāšanas rokturi, kā arī teleskopisks rokturis , 
izmantojams, ja kaste tiek vilkta uz riteņiem. 
Kastes slēdzeņu vietām jābūt pasargātām ar nerūsējošā tērauda pārklāju, 
kas neļauj slēdzenēm izdeldēt šīs vietas 
Mīksta (poliuretāna) pildījuma esamība


Lūdzam mobilitātes prasības precizēt šādi:
Ne mazāk kā 2 riteņi, un teleskopisks rokturis vilkšanai, kā arī vismaz viens pārnēsāšanas rokturis drošai kastes pārvietošanai/pārnēsāšanai.
Papildus, ja pasūtītājam ir būtiska prasība tieši par 4 riteņiem, lūdzam paredzēt to kā pieļaujamu ekvivalentu mobilitātes risinājumu, t. sk. ražotāja paredzētu caster/wheel komplektu vai platformas risinājumu (piem., kastēm, kurām 4 riteņi tiek nodrošināti ar atsevišķu ražotāja mobilitātes komplektu).
Lūdzam attiecīgi precizēt pieprasītās pārvietošanas/uzglabāšanas kastes tehniskos datus.

Atbilde Nr. 1.-23:
Iepirkuma komisija norāda, ka saņemtos jautājumus par tehniskās specifikācijas prasībām komisija nosūtīs tehniskās specifikācijas izstrādātājiem izvērtēšanai un iespējams precizējumu veikšanai. Pēc informācijas saņemšanas no tehniskās specifikācijas izstrādātāja, komisija veiks grozījumus atklāta konkursa nolikumā un publicēs konsolidētu nolikumu Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) atklātā konkursa sadaļā.

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Triecienizturīgu sakaru iekārtu koferu iegāde”, identifikācijas Nr. VALIC 2025/014/LN-P-AK, sastāvdaļa un ir saistoša visiem pretendentiem.
