Jautājumi un atbildes Nr. 1
[bookmark: _Hlk74998120]“Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi zirgu staļļu un manēžas izbūvei Bebrenē, Bebrenes pagastā, Augšdaugavas novadā”
(identifikācijas Nr. ANPCP 2026/47)

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādīti tehnoloģiskie vārti ēkas gala sienās  3000x300mm un 2500x3000mm ēkas galā, kur paredzēta mācību klase mansarda līmenī, lūgums precizēt, kāds ir šo durvju platums, vai šis platums drīkst būt mainīts.
Atbilde: 
Traktortehnikas pārvietošanai paredzēto vārtu izmēri - ne mazāk kā 3000x3000mm (platums x augstums), un zirgu izvešanai paredzēto vārtu izmēri - ne mazāk kā 2500x3000mm (platums x augstums) 
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums” tiks veikti atbilstoši grozījumi.  
 
1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” ir norādīti staļļa ēkas izmēri 32x10m, savukārt nav norādīts, vai šie izmēri ir ēkas iekšpusē vai kopā ar ārējām sienām, jo ja izmēri ir ar ārējam sienām, tad tehnoloģiskos vārstus 3000x3000mm nevar ietilpināt.
Atbilde: Norādītie izmēri ir ēkas telpu iekšējie izmēri.  
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.    

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādīti tehnoloģiskie vārti savukārt nav norādīts gaiteņa platums, lūgums norādīt paredzēto gaiteņa platumu. 
Atbilde: Gaiteņa platums ne mazāks par 3000 mm.
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.  

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādīta Projektējamā objekta novietne atrašanās vieta ar 5 m attālumu starp zirgu stalli un manēžu savukārt ņemot vērā ugunsdrošības prasības starp ēkām ir jābūt minimums 6 m, tādā gadījumā, ja pārvieto manēžu uz 1m, ēka nelien šajā vietā, jo traucē dīķis. Lūgums precizēt vai drīkst mainīt manēžas un staļļa izvietošanu.
Atbilde:  Būvju izvietojumu drīkst mainīt atbilstoši faktiskajai situācijai un nepieciešamībai, lai sasniegtu projekta mērķi. 
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.    

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādītas līmētās koksnes nesošas un sienu konstrukcijas, savukārt nav norādīts nenesošo konstrukciju materiāls. Lūgums precizēt, kāda materiāla fasāde un arējas sienas ir paredzēts, piemēram, no metāla profilētām loksnēm.
Atbilde:  Fasādes (ārējās sienas) un jumta segums - metāla profilētas loksnes ar polimēra pārklājumu.   
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.    

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādītas kāpnes staļļa ēkas ārpusē, kas ved uz mansardu, lūgums precizēt, kāda materiāla kāpnes ir paredzētas.
Atbilde: Paredzētas metāla kāpnes ar margām un režģu pakāpieniem. Virsma apstrādāta ar karstā cinka pārklājumu un krāsota. 
Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.  

1. Jautājums
Pasūtītāja izsniegtajā tehniskajā specifikācijā “2_pielikums_Tehniska_specifikacija_Tehniskais_piedavajums” norādītas bīdāmas staļļu durvis, lūgums precizēt durvju izmērus.

Atbilde: Durvju izmēri: platums ne mazāks par 1600 mm, augstums ~ 1800 mm. Iepirkuma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums”  tiks veikti atbilstoši grozījumi.  

Grozījumi būs pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/174955 sadaļā “Dokumenti”.
