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2026.gada 2.jūlijā
Visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem
Atklāts konkurss

Aprīkojuma, ierīču un materiālu piegāde dabaszinātņu kabinetiem projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā” ietvaros izglītības iestādēm

(iepirkuma ID Nr. JNP 2026/73)
Jautājumi un atbildes, grozījumi
Iepirkumu komisija ir saņēmusi vēstuli ar jautājumiem par atklāta konkursa “Aprīkojuma, ierīču un materiālu piegāde dabaszinātņu kabinetiem projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/1/24/I/CFLA/002 “Izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide un aprīkošana Jelgavas novada pašvaldībā” ietvaros izglītības iestādēm” (iepirkuma ID Nr. JNP 2026/73) tehnisko specifikāciju. Izskatot vēstulē uzdotos jautājumus, komisija nolēma sniegt sekojošas atbildes:
Nolikuma pielikums Nr.4 ”Tehniskā specifikācija-Tehniskais- Finanšu piedāvājums”.
1.Jautājums.

Sadaļa “Staļģenes pamatskola”
Pozīcija Nr.1” Stereo mikroskops RED 30S Motic MOTRED30S vai ekvivalents”
Pašreizējā prasību kopa satur ļoti specifisku kombināciju, tostarp prasību par binokulārās galvas brīvu pagriešanu, precīzu acu zīlīšu attāluma diapazonu 52–69 mm, “viena pieskāriena” objekta turētāju, kā arī konkrēti norādītu LED apgaismojuma parametru 3.5V/100mW. Veicot tirgus izpēti pēc publiski pieejamās ražotāju informācijas, konstatēts, ka šāda prasību kopa pilnā apjomā var atbilst tikai ļoti ierobežotam ražotāju lokam vai konkrētai ražotāja konstrukcijas sistēmai. Tirgū ir pieejami arī citi izglītības procesam paredzēti binokulārie stereomikroskopi.Lūdzam prasību: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm – 52–69 mm diapazonā” izteikt šādā redakcijā: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm vismaz 55–69 mm diapazonā vai plašākā diapazonā.”

Lūdzam prasību: “Priekšmeta galdiņš ar ‘viena pieskāriena’ objekta turētāju” izteikt šādā redakcijā: “Priekšmeta galdiņš ar objektu turētājiem”.

Lūdzam prasību: “LED apgaismojums LED 3.5V/100mW ar maināmu intensitāti, atsevišķi ieslēdzama caurejošā un krītošā gaisma” izteikt šādā redakcijā: “LED apgaismojums ar regulējamu intensitāti, LED jauda ne mazāka kā 100 mW.”

Šādas izmaiņas neietekmē mikroskopa izmantošanu mācību procesā un mācību vielas apguvē, jo tiek saglabāta nepieciešamā funkcionalitāte. Vienlaikus precizētās prasības neierobežo konkurenci un ļauj piedāvāt līdzvērtīgus vai tehniski labākus izglītības iestādēm piemērotus stereomikroskopus.

Atbilde.
Komisija veic labojumus Pozīcijā Nr.1” Stereo mikroskops RED 30S Motic MOTRED30S vai ekvivalents”:
- prasība tiek izteikta “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm vismaz 55–69 mm diapazonā vai plašākā diapazonā”
- prasība “Priekšmeta galdiņš ar ‘viena pieskāriena’ objekta turētāju” tiek izteikta šādā redakcijā: “Priekšmeta galdiņš ar objektu turētājiem”;

- prasība: “LED apgaismojums LED 3.5V/100mW ar maināmu intensitāti, atsevišķi ieslēdzama caurejošā un krītošā gaisma” tiek izteikta šādā redakcijā: “LED apgaismojums ar regulējamu intensitāti, LED jauda ne mazāka kā 100 mW.”

2.Jautājums.

Sadaļa “Staļģenes pamatskola”

Pozīcija Nr.11” Bezvadu spēka un paātrinājuma sensors”
Pašreizējā prasību kopa satur ļoti specifisku kombināciju, tostarp prasību par spēka sensora mērapjoma diapazonu ±100 N un iebūvētu uzlādējamu 1300 mAh akumulatoru. Veicot tirgus izpēti, konstatēts, ka šāda prasību kopa var nepamatoti ierobežot konkurenci, jo tirgū ir pieejami arī citi mācību procesam paredzēti bezvadu spēka un paātrinājuma sensori, kas nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, spēka, paātrinājuma un rotācijas kustības mērījumus, Bluetooth/USB savienojumu, autonomu datu fiksēšanu un savietojamību ar mobilajām ierīcēm un datoriem. Mācību procesa vajadzībām būtiskākais ir nodrošināt spēka un kustības mērījumu veikšanu laboratorijas darbos, nevis noteikt konkrētu diapazonu vai konkrētu akumulatora ietilpību 1300 mAh. Sensori ar mazāku, bet mācību eksperimentiem pietiekamu spēka diapazonu un iebūvētu uzlādējamu akumulatoru nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti.

Lūdzam prasību: “Spēka sensora mērapjoma diapazons ±100 N” izteikt šādā redakcijā: “Spēka sensora mērapjoma diapazons vismaz ±50-100 N.”

Lūdzam prasību: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” izteikt šādā redakcijā: “Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.”

Šādas izmaiņas neietekmē sensora izmantošanu mācību procesā un mācību vielas apguvē, jo tiek saglabāta nepieciešamā funkcionalitāte spēka, paātrinājuma un rotācijas kustības mērījumu veikšanai, vienlaikus netiek nepamatoti ierobežota konkurence.
Atbilde.

Komisija veic labojumus Pozīcijā Nr.11” Bezvadu spēka un paātrinājuma sensors”:
- prasība: “Spēka sensora mērapjoma diapazons ±100 N” tiek izteikts šādā redakcijā: “Spēka sensora mērapjoma diapazons vismaz ±50-100 N.”
- prasība: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” tiek izteikta šādā redakcijā: “Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.”
3.Jautājums.

Sadaļa “Staļģenes pamatskola”

12. pozīcija “Bezvadu temperatūras sensors”

Pašreizējā prasību kopa satur ļoti specifisku kombināciju, tostarp prasību par Bluetooth un USB savienojumu, mērījumu precizitāti 0,1 °C un iebūvētu uzlādējamu 1300 mAh akumulatoru. Veicot tirgus izpēti, konstatēts, ka šāda prasību kopa var nepamatoti ierobežot konkurenci, jo tirgū ir pieejami arī citi mācību procesam paredzēti bezvadu temperatūras sensori, kas nodrošina nepieciešamo funkcionalitāti, temperatūras mērīšanu diapazonā no -40 °C līdz +125 °C, datu pārnesi uz viedierīcēm un datoriem, kā arī bezvadu darbību laboratorijas darbos. Ja sensors nodrošina pilnvērtīgu bezvadu datu pārraidi ar Bluetooth savienojumu uz viedierīci vai datoru, USB kabeļa savienojums nav būtisks sensora funkcionalitātei, jo sensora pamatmērķis ir bezvadu mērījumu veikšana un datu attēlošana mācību procesā.

Lūdzam prasību: “Bluetooth un USB savienojums” izteikt šādā redakcijā: “Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem.

Lūdzam prasību:“Mērījumu precizitāte: 0,1 °C” izteikt šādā redakcijā: “Mērījumu precizitāte ne sliktāka kā ±0,5 °C.”

Lūdzam prasību: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” izteikt šādā redakcijā: “Barošana: baterija vai atkārtoti uzlādējams akumulators.”

Šādas izmaiņas neietekmē sensora izmantošanu mācību procesā un mācību vielas apguvē, jo tiek saglabāta nepieciešamā funkcionalitāte temperatūras mērījumu veikšanai, vienlaikus netiek nepamatoti ierobežota konkurence.
Atbilde.

Komisija veic labojumus Pozīcijā Nr. 12. pozīcija “Bezvadu temperatūras sensors”

- prasība: “Bluetooth un USB savienojums” tiek izteikta  šādā redakcijā: “Bluetooth savienojums datu pārnesei uz viedierīcēm un datoriem”
- prasība:“Mērījumu precizitāte: 0,1 °C” tiek izteikt šādā redakcijā: “Mērījumu precizitāte ne sliktāka kā ±0,5 °C.”
- prasība: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” tiek izteikta šādā redakcijā: “Barošana: baterija vai atkārtoti uzlādējams akumulators.”
4.Jautājums.

Sadaļa “Staļģenes pamatskola”

14. pozīcija “Bezvadu skaņas sensors”

Pašreizējā prasību kopa satur ļoti specifisku kombināciju, tostarp prasību par mērījumiem dBA, dBC, mV un prasību par iebūvētu un uzlādējamu 1300 mAh akumulatoru. Veicot tirgus izpēti pēc publiski pieejamās ražotāju informācijas, konstatēts, ka šādai prasību kopai pilnā apjomā atbilst tikai viens identificēts risinājums. Tirgū ir pieejami arī citi mācību procesam paredzēti bezvadu skaņas sensori, kas nodrošina līdzvērtīgu funkcionalitāti skaņas līmeņa un skaņas viļņa mērīšanai, datu pārnesei uz datoru vai viedierīci un izmantošanai laboratorijas darbos, taču atsevišķi parametri tiem ir norādīti citā formulējumā.

Lūdzam prasību: “Mērapjomi: dBA, dBC, mV” izteikt šādā redakcijā: “Mērapjomi: dBA, dBC un skaņas viļņa signāls.”

Lūdzam prasību: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” izteikt šādā redakcijā: “Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.”

Šādas izmaiņas neietekmē iekārtas izmantošanu mācību procesā un mācību vielas apguvē, jo tiek saglabāta nepieciešamā funkcionalitāte skaņas mērījumu veikšanai, vienlaikus netiek nepamatoti ierobežota konkurence.

Atbilde.

Komisija veic labojumus Pozīcijā Nr. 14. pozīcija “Bezvadu skaņas sensors”
- prasība: “Mērapjomi: dBA, dBC, mV” tiek izteikta šādā redakcijā: “Mērapjomi: dBA, dBC un skaņas viļņa signāls.”
- prasību: “Barošana: Iebūvēts un uzlādējams 1300 mAh akumulators” tiek izteikta šādā redakcijā: “Barošana: iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators.”
5.Jautājums.

Sadaļa “Vircavas pamatskola”

1. pozīcija “Stereo mikroskops RED 30S Motic MOTRED30S vai ekvivalents”

Pašreizējā prasību kopa satur ļoti specifisku kombināciju, tostarp prasību par binokulārās galvas brīvu pagriešanu, precīzu acu zīlīšu attāluma diapazonu 52–69 mm, “viena pieskāriena” objekta turētāju, kā arī konkrēti norādītu LED apgaismojuma parametru 3.5V/100mW. Veicot tirgus izpēti pēc publiski pieejamās ražotāju informācijas, konstatēts, ka šāda prasību kopa pilnā apjomā var atbilst tikai ļoti ierobežotam ražotāju lokam vai konkrētai ražotāja konstrukcijas sistēmai. Tirgū ir pieejami arī citi izglītības procesam paredzēti binokulārie stereomikroskopi.

Lūdzam prasību: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm – 52–69 mm diapazonā” izteikt šādā redakcijā: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm vismaz 55–69 mm diapazonā vai plašākā diapazonā.”

Lūdzam prasību: “Priekšmeta galdiņš ar ‘viena pieskāriena’ objekta turētāju” izteikt šādā redakcijā: “Priekšmeta galdiņš ar objektu turētājiem”

Lūdzam prasību: “LED apgaismojums LED 3.5V/100mW ar maināmu intensitāti, atsevišķi ieslēdzama caurejošā un krītošā gaisma” izteikt šādā redakcijā: “LED apgaismojums ar regulējamu intensitāti, LED jauda ne mazāka kā 100 mW.”

Šādas izmaiņas neietekmē mikroskopa izmantošanu mācību procesā un mācību vielas apguvē, jo tiek saglabāta nepieciešamā funkcionalitāte. Vienlaikus precizētās prasības neierobežo konkurenci un ļauj piedāvāt līdzvērtīgus vai tehniski labākus izglītības iestādēm piemērotus stereomikroskopus.

Atbilde.

Komisija veic labojumus Pozīcijā Nr. 1. “Stereo mikroskops RED 30S Motic MOTRED30S vai ekvivalents”
- prasība: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm – 52–69 mm diapazonā” tiek  izteikta šādā redakcijā: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm vismaz 55–69 mm diapazonā vai plašākā diapazonā.”

- prasība: “Priekšmeta galdiņš ar ‘viena pieskāriena’ objekta turētāju” tiek izteikts šādā redakcijā: “Priekšmeta galdiņš ar objektu turētājiem”
- prasība: “LED apgaismojums LED 3.5V/100mW ar maināmu intensitāti, atsevišķi ieslēdzama caurejošā un krītošā gaisma” tiek izteikts šādā redakcijā: “LED apgaismojums ar regulējamu intensitāti, LED jauda ne mazāka kā 100 mW.”
Komisija veic labojumus:

Sadaļa “Vircavas pamatskola Platones filiāle”

1. pozīcija “Stereo mikroskops RED 30S Motic MOTRED30S vai ekvivalents”

prasība: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm – 52–69 mm diapazonā” tiek  izteikta šādā redakcijā: “Regulējama atstarpe starp acu zīlītēm vismaz 55–69 mm diapazonā vai plašākā diapazonā.”

- prasība: “Priekšmeta galdiņš ar ‘viena pieskāriena’ objekta turētāju” tiek izteikts šādā redakcijā: “Priekšmeta galdiņš ar objektu turētājiem”
- prasība: “LED apgaismojums LED 3.5V/100mW ar maināmu intensitāti, atsevišķi ieslēdzama caurejošā un krītošā gaisma” tiek izteikts šādā redakcijā: “LED apgaismojums ar regulējamu intensitāti, LED jauda ne mazāka kā 100 mW.”

Sakarā ar grozījumu veikšanu iepirkuma dokumentācijā, tiek pagarināts piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš:

Nolikuma 1.5.1.punkts: Pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, līdz 2026. gada 6.jūlijam, plkst. 10:00. 2026. gada 17.jūlijam, plkst. 10:00 
Piedāvājumu atvēršana notiks Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā 2026. gada 6.jūlijā, plkst.14:00, 2026. gada  17.jūlijā, plkst.14:00 Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta iela 37, Jelgavā.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija-Tehniskais- Finanšu piedāvājums ar grozījumiem
Komisijas priekšsēdētājas vietnieks




D.Keidāns
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