1.pielikums
Atklāta konkursa
ID Nr. CNP/2026/66 nolikumam
[bookmark: _Hlk51056487]

Atklāts konkurss “Virtuves aprīkojuma piegāde Cēsu Pilsētas vidusskolai”, identifikācijas numurs CNP/2026/33
TEHNISKAIS/ FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
Vispārīgās prasības, kas attiecināmas uz iepirkuma priekšmetu:
1. Pretendents piedāvā cenu katrai pozīcijai individuāli.
1. Cenā iekļauta preču piegāde un uzstādīšana Pasūtītāja norādītajā adresē (Konkursa nolikuma 5. pielikums).
1. Izpildes termiņš saskaņā ar līguma nosacījumiem (Konkursa nolikuma 5. pielikums).
1. Iesniedzot piedāvājumu pretendents nodrošina:
· visai koksnei un koksnes materiāliem ir jānāk no likumīgas izcelsmes koksnes;
· skaidras demontāžas un remonta instrukcijas (piem., drukātu vai elektronisku eksemplāru, video), lai mēbeļu izstrādājumu varētu nesalaužot demontēt detaļu/sastāvdaļu nomaiņas nolūkā. Nodrošina instrukciju instrukcijas izdruku, ko piegādā kopā ar izstrādājumu, un/vai elektronisku eksemplāru ražotāja tīmekļa vietnē. Demontāžas un nomaiņas operācijām jābūt tādām, lai tās varētu veikt nekvalificēts darbaspēks ar parastiem un vienkāršiem rokas darbarīkiem.
1. Precēm jābūt jaunām, nelietotām, sertificētām atbilstoši pārtikas aprites uzraudzības normatīvo aktu prasībām un Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem;
1. Pasūtītājs ir pievienojis informatīvu materiālu ar plānoto virtuves iekārtu izvietojumu Cēsu Pilsētas vidusskolas virtuves telpās (virtuve atrodas ēkas pagrabstāva telpās).
1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic iestādes un virtuves personāla apmācība (līdz divas apmācību reizes par katru iekārtu) un iesniedz Pasūtītājam virtuves aprīkojuma lietošanas/ekspluatācijas instrukcijas.






	Nr.
	Nosaukums
	Tehniskais apraksts
	Skaits gab.
	Pretendenta piedāvātas preces apraksts, norādot  piedāvātās preces nosaukumu, modeli, ražotāju, funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, ražotāja saiti ar piedāvāto preci interneta tīmekļa vietnē
	Pretendenta piedāvātās preces enerģijas patēriņš[footnoteRef:1]  [1:  Lai Pasūtītājs nodrošinātu vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret visiem piegādātājiem un visi ieinteresētie piegādātāji iesniegtu piedāvājumus ar vienādiem nosacījumiem, norādot un aprēķinot  piedāvātās preces elektroenerģijas gada patēriņu “Kwh”, ir jāizmanto elektrības patēriņa kalkulators vietnē: https://www.calculat.org/lv/energija/elektribas-paterins/ , jaudu norādot kW un sadaļā: “Cik stundu dienā vai nedēļā ir ierīce ieslēgta?”, norādot 24 stundas 00 minūtes dienā.] 

 (KWh/gadā ja attiecināms) (9.2.3. K2 kritērijs)[footnoteRef:2] [2:  Tabulas kolonnas Nr.6. aizpildāma tikai tad, ja Pretendents vēlas iegūt punktus saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtējumā. Ja attiecīgajās kolonnās informācija nav ievadīta, attiecīgajos kritērijos punkti netiek piešķirti.] 

	Pretendenta finanšu piedāvājums par vienu vienību EUR bez PVN
	Pretendenta finanšu piedāvājums kopā EUR bez PVN
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	Pašapkalpo-šanās līnija 
	1) Karstais marmīts ar 4GN 1/1-150  tilpni, temperatūra +65/+90°C;
2)  Apakšā neitrāls skapis ar slīddurvīm. Konstrukcija no nerūsējošā tērauda;
3)  Modulis uz četriem riteņiem, divi no kuriem bloķējas;
4) Abās pusēs nolaižama/paceļama paplāšu slīdne (1500x300mm) no nerūsējošā tērauda caurulēm;
5) Sānu malas un priekšpuse apšūtas ar laminātu.
6)  Iztukšošanas vārsts (iekšējā vītne G1/2) ar noteci kanalizācijā;
7)  Nerūsējošā tērauda virsplaukts ar nosegstiklu un silto lampu;
8) Apsildāmajam galdam-G/N 1/1-150 mm – 8 gb + vāki;
9) Izmērs: 1500x700x1500;
10) El.pieslēgums, V: 230/50/1;
11) Jauda: ne mazāk par 3 kw
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1) Modulis ar dzesējamu tilpni 3 GN 1/1, apakšā neitrāls skapis ar veramām durvīm;
2) Nerūsējošā tērauda konstrukcija. 
3) Efektīva dzesēšanas sistēma; Viegli tīrāms digitāls vadības panelis ar regulējamu temperatūru (+2+8°C); 
4) Modulis uz četriem riteņiem, divi no kuriem bloķējas. 
5) Abās pusēs nolaižama/paceļama paplāšu slīdne (1200x300mm) no nerūsējošā tērauda caurulēm.
6) Sānu malas un priekšpuse apšūtas ar laminātu.. 
7) Iztukšošanas vārsts (iekšējā vītne G1/2). Kondensāta ūdens notek traukā, kas stiprināts pie iekārtas apakšas.
8) Nerūsējošā tērauda virsplaukts ar nosegstiklu ar LED apgaismojumu; 
9) Rāmis izgatavots no kvadrātveida caurules; Viegli saliekams; 
10) Maksimālā slodze 10 kg/plaukts (vienāds izkārtojums)
11) Atdzesējamajai salai-G/N 1/1-150mm - 3gb + vāki;
12) Izmērs: 1200x700x1500;
13) El.pieslēgums, V: 230/50/1;
14) Jauda: ne mazāk par 0,5 kw
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	1) Neitrāls modulis, konstrukcija no nerūsējošā tērauda, 
2) malas apšūtas ar laminātu, krāsu tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju.
3) Apakšā un vidū plaukts. Abās pusēs nolaižama/paceļama paplāšu slīdne (800x300mm) no nerūsējošā tērauda caurulēm.
4) Modulis uz četriem riteņiem, divi no kuriem bloķējas 
5) Izmērs: 1000x700x900;
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	Nav attiecināms
	
	

	
	
	1) Neitrāls modulis, konstrukcija no nerūsējošā tērauda, 
2) malas apšūtas ar laminātu, krāsu tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
3) Apakšā un vidū plaukts. 
4) Modulis uz četriem riteņiem, divi no kuriem bloķējas
5) Izmērs: 1000x700x650
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	Nav attiecināms
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	Aukstuma kamera
	1) Aukstuma kamera +2°/+8°C; ar aukstuma agregātu
2) Paneļu izolācija no ciklopentāna (60 - 70 mm biezums) ar poliuretāna putām, bez CFC un HCFC. 
3) Kameras ārējie izmēri: 2950x3490x2290
4) Sienu un iekšējo griestu virsmas izgatavotas no iepriekš krāsota tērauda. Bez grīdas. Iebūvēts pretspiediena vārsts. Ātri samontējama centrēšanas sistēma, izmantojot stiprinājumus, kas izgatavoti no augstas izturības kompozītmateriāla. Noapaļoti iekšējie un ārējie stūri. 
5) Durvis ar labās puses eņģēm, ar magnētiskām durvju blīvēm; rokturis ar slēdzeni un iekšēju drošības atvēršanu. 
6) Iekšējais apgaismojums. 
7) Brīvās ejas platums – 800mm; Brīvais ejas augstums – 1900mm; Dzesēšanas iekārta darbam apkārtējās vides temperatūrā līdz +38°C. 
8) Atkausēšana ar sakarsētu gāzi un automātisku atkausētā ūdens atkārtotu iztvaikošanu. 
9) Vadības panelis ar: Iesl. / Izsl. slēdzi, iekšējā apgaismojuma slēdzi un digitālu vadību ar HACCP un kļūmes trauksmēm.
10) El.pieslēgums: 230 V/50/1
11) Jauda: ne mazāk 1420 w
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	Trauku mazgājamā mašīna ar saistīto aprīkojumu
	1) Kupola tipa trauku mazgājamā mašīna. 
2) Ražība stundā: ne mazāk par 1100 šķīvji vai 60 groziem (slēdzot pie karstā ūdens +50 C); ne mazāk par 48 groziem (slēdzot pie aukstā ūdens +10°C); vai 55 grozi (slēdzot pie +20°C);
3) Ne mazāk, kā 3 mazgāšanas programmas (laika ziņā īsā, vidējā, garā programma) ; 
4) Mazgāšanas cikls: Temperatūra ne mazāk par 55 0C; Mazgāšanas tvertnes tilpums ne mazāk par 20 l; Temperatūra skalošanas laikā ne mazāk par 80 0C; - Boilera tilpums ne mazāk par 12 l; 
5) Elektroniska kontrole ar digitāliem termometriem; 
6) Viengabala mazgāšanas tvertne ar noapaļotiem stūriem, atvieglotai tīrīšana; Mazgāšanas / skalošanas rotējošas “rokas” no nerūsējoša tērauda; filtrs viegli noņemams; 
7) Mazgāšanas līdzekļa un skalošanas līdzekļa dozators;
8) Nerūsējošā tērauda konstrukcija AISI 304; 
9) Mazgāšanas uzsākšana automātiska, pie aizvērta kupola; 
10) Ar atsperēm balansēts kupols ar drošības slēdzi; 
11) Automātisks pašattīrīšanās cikls; 
12) Pašdiagnostika; 
13) Trauku kasetes glāzēm ne mazāk par 7 gb.;
14) Trauku kasetes galda piederumiem ne mazāk par 2 gb.; 
15) trauku kasetes šķīvjiem / bļodām ne mazāk par 6 gb.
16) El. pieslēgums: 400 V/50/3
17) Kopējā jauda: Ne mazāk par 9 kw
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	Priekš-mazgāšanas galds ar izlietni
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 priekšmazgāšanas galds ar 2 izlietnēm bez plauktu ar rāmi, ar vietu miskastei, virs miskastes caurums galda virsmā kreisajā pusē; 
2) Aizmugures apmales augstums ne mazāk par 50mm; 
3) Izlietnes izmēri 500x400x250mm; 
4) Izlietne presēta, bezšuvju; Izlietnes galda labajā pusē sāna L=250mm;
5) Notece ar savācēj trauku, izņemamu sietiņu un pārplūdes cauruli; 
6) Galda kājas vismaz 40x40mm ar regulējamu augstumu; 
7) trauku kustības virziens: no kreisās uz labo pusi; 
8) stiprinājums pie trauku mašīnas ar dubultu āķi un skrūvēm galda labajā sānā;
9)  Atvere krānam D35 aiz izlietnēm pa vidu;
10) Komplektā ar dubulto sifonu.
11) Galda izmērs: 2000x700x900 +/- 10mm

	1
	
	Nav attiecināms
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	Priekš-mazgāšanas duša
	1) Duša ar krānu; 1 izvads D35 no galda; 
2) Dušas stienis stiprināms pie sienas; 
3) Duša aprīkota ar krānu/ maisītāju; 
4) Ūdens caurlaidība 16 l.
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	Nav attiecināms
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	Pēc-mazgāšanas galds
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 pēcmazgāšanas servisa galds ar vadotnēm, stiprināts pie trauku mašīnas ar dubultu āķi un skrūvēm; 
2) Ar apmali; Augstumā regulējamas 2 galda kājas vismaz 40x40mm, trauku kustības virziens: no kreisās uz labo pusi;
3) Izmērs: 1200x600x900 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Galds ar apakšējo plauktu
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds, apmali un plauktu; 
2) Daudz slāņu darba virsma, ar nerūsējošā tērauda kārtu ne mazāku par 2mm; 
3) Darba virsmas h=40mm, ar pastiprinātu ūdens un karstuma izturīgu saplāksni galda virsmā; 
4) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; 
5) Apakšējais plaukts, maksimālā slodze līdz 120 kg uz plauktu; 
6) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu.
7) Izmērs: 3000x600x900 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Sienas bezkontakta izlietne 
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 roku mazgājamā izlietne ar apmali, stiprināma pie sienas. Darbināma ar celi. Komplektā krāns, sifons, karstā un aukstā ūdens sajaucējs. 
2) Izlietnes max izmēri: 400x400x600 (ar malu) mm, +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	 Dubultā izlietne ar apakšējo plauktu
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar 2 izlietnēm, apmali un plauktu; 
2) Daudz slāņu darba virsma, ar nerūsējošā tērauda kārtu ne mazāko par 2mm; 
3) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; 
4) Izlietnes pa vidu, (izmēri 400x500x250 mm) presēta, bezšuvju; 
5) Apakšējais plaukts, maksimālā slodze līdz 120 kg uz plauktu; 
6) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu. 
7) Atvere krānam D35 aiz izlietnēm pa vidu komplektā ar ūdens maisītājs ar dušu un dubulto sifonu;
8) Galda izmērs:  1200x700x900, +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Galds ar 2 R/H izlietnēm 
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar 2 izlietnēm, apmali; 
2) Daudz slāņu darba virsma, ar nerūsējošā tērauda kārtu ne mazāku par 2mm; 
3) Darba virsmas biezums h=40mm, ar pastiprinātu ūdens un karstuma izturīgu saplāksni galda virsmā; 
4) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; 
5) Divas izlietnes labajā pusē, (izmēri 400x500x250 mm) presētas, bezšuvju; 
6) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu. 
7) Atvere krānam D35 aiz izlietnēm pa vidu komplektā ar ūdens maisītāju un dubulto sifonu.
8) Izmērs: 1800x700x900 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Galds ar vannu un apakšējo plauktu
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar vannu, apmali un plauktu; 
2) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; 
3) Viena liela vanna presēta, bezšuvju virsmas izmērā; 
4) Apakšējais plaukts, maksimālā slodze līdz 120 kg uz plauktu; 
5) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu. 
6) Atvere krānam D35 aiz izlietnēm pa vidu, komplektā ar ūdens maisītājs ar dušu un dubulto sifonu; 
7) Izmērs: 1300x700x900 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	 Dubultā izlietne ar apakšējo plauktu
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar 2 izlietnēm, apmali un apakšējo plauktu; 
2) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; Izlietnes pa vidu, (izmēri 400x500x250 mm) presēta, bezšuvju; 
3) Apakšējais plaukts; Maksimālā slodze līdz 120 kg uz plauktu; 
4) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu. 
5) Atvere krānam D35 aiz izlietnēm pa vidū, komplektā ar ūdens maisītāju un dubulto sifonu;
6) Izmērs: 1400x700x900 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Darba galds ar LH bļodu
	1) Nerūsējošā tērauda AISI 304 galds ar izlietni, apmali; 
2) Daudz slāņu darba virsma, ar nerūsējošā tērauda kārtu ne mazāko pār 2mm; 
3) Darba virsmas biezums h=40mm, ar pastiprinātu ūdens un karstuma izturīgu saplāksni galda virsmā; 
4) Aizmugures apmale, augstums ne mazāk par 50mm; 
5) Bļoda virsmā kreisajā pusē, presēta, bezšuvju; 
6) Metināta konstrukcija, galda kājas no kvadrātveida caurules vismaz 40x40mm, ar regulējamu augstumu. 
8) Izmēri: 1200x700x1000 +/- 10mm
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	Nav attiecināms
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	Kasiera galds
	1) Neitrāls galds ar nerūsējoša tērauda darba virsmu;
2) Apakšā atvērts paliktnis ar 2 plauktiem. 
3) Konstrukcija no nerūsējošā tērauda, malas apšūtas ar laminātu, krāsu tonis jāsaskaņo ar pasūtītāju. 
4) Klienta pusē stacionāra paplāšu slīdne (1500x300mm) no nerūsējošā tērauda caurulēm. 
5) Modulis uz četriem riteņiem D 125mm, divi no kuriem bloķējas. 
6) Iekārta kasiera inventāram.
7) Izmērs: 1500x700x900 +/-10mm
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	Nav attiecināms
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	Nodalošā lentas barjera
	Tērauda stabs ar metāla pamatni un izvelkamu lentu vismaz 2,5m garumā;
Barjeras augstums 90-120 cm;
Pamatnes diametrs – ne mazāk par 320 mm
Barjerai ir četrvirzienu lentu stiprinājumi;
Statņa krāsa: pulēts tērauds vai hromēts
Lentas krāsa: sarkana.
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	Nav attiecināms
	
	

	finanšu piedāvājums kopā (EUR bez PVN)
	

	PVN
	

	finanšu piedāvājums kopā (EUR ar PVN)
	



Tehniskā specifikācija izstrādāta 16.06.2026.
Ja iepirkuma dokumentācijā norādītas konkrētu ražotāju preces vai norādīti konkrēti standarti, pretendents piedāvājumā var piedāvāt attiecīgi cita ražotāja ekvivalentus produktus, kas atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām un parametriem, kā arī nodrošina Tehniskajās specifikācijās prasīto funkcionalitāti un sasniegt nepieciešamos rezultātus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
Konkrētu zīmolu norādes tāmē ir saistīta ar pasūtītāja budžeta iespējām, turklāt ir norādīti materiāli un iekārtas, kam, tirgū esošajiem piegādātājiem, ir (būtu) zināmi šo materiālu ekvivalenti, tādēļ norāde uz konkrētiem zīmoliem neliedz iespēju piedāvāt ekvivalentus un nerada priekšrocības noteiktiem piegādātājiem vai precēm. 
Precēm, kuru izmēru pieļaujamās novirzes nav noteiktas atsevišķi, piemērojamas norādīto izmēru pieļaujamās svārstības līdz 5% apmērā no Pasūtītāja tehniskajā aprakstā sākotnēji norādītās vērtības.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt cenu un sniegto pakalpojumu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.
Apliecina, ka piedāvātā prece atbilst CE (”Conformité Européenne”) prasībām, koksnes, mākslīgās ādas, plastmasas un metāla detaļu virsmu pārklājumi nesaturēs bīstamās vielas, kuras  ir kancerogēnas, reproduktīvās sistēmas bojātājas, mutagēnas, toksiskas, alerģiskas ieelpojot vai bīstamas videi, halogēnorganiskos liesmu novērsējus, ftalātus, aziridīnamīdus, poli-aziridīnamīdus vai svinu, kadmiju, hromu, dzīvsudrabu un to savienojumus, gaistošos organiskos savienojumus, ja to īpatsvars pārsniedz 5% pārklājuma masas. Mēbelēm jāizmanto viegli tīrāmi un veselībai nekaitīgi materiāli. Visai koksnei un koksnes materiāliem ir jānāk no likumīgas izcelsmes koksnes. 
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas Pretendentiem nolikumā un iepirkuma līguma projektā.
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, to izpilde tiks nodrošināta iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:3] [3:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	



