Iepirkumu komisijas 2026. gada 19. jūnija sēdē

apstiprinātās atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa “Rotaļu laukumu izbūve, aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Ropažu novadā”, identifikācijas Nr. RNP 2026/39 (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu
	Nr.p.k.
	Pretendenta jautājums
	Atbilde

	1.
	Atklāta konkursa 1. daļā:

Iekārtu tehniskās specifikācijas 2.3.1. punktā norādīts, ka iekārtas izmēriem jābūt vismaz (G x P x A): 1145 x 1105 x 510 cm. Pievienotajā iekārtas tehniskajā zīmējumā/skicē minētie izmēri norādīti kā iekārtas drošības zonas izmēri. Savukārt iekārtas izmēri norādīti (G x P): 825 x 735 cm. Lūdzam precizēt iekārtas un tās minimālās drošības zonas izmērus.
	Komisija informē, ka veikti grozījumi 1.daļas specifikācijā punktā 2.3.1.
Garums – vismaz 825cm

Platums – vismaz 735 cm



	2.
	Atklāta konkursa 1.daļā:

Iekārtu tehniskās specifikācijas 2.3.2. punktā norādīts, ka šūpoļu augstumam jābūt vismaz 510 cm. Šāds augstums minētajai iekārtai tehniski nav iespējams. Lūdzam pārskatīt un labot tehnisko specifikāciju.

Tāpat minētās iekārtas tehniskajā specifikācijā norādīts, ka tās maksimālais krišanas augstums ir 130 m. Pieņemam, ka tā ir drukas kļūda, taču rekomendējam to labot, lai Pretendentiem nerastos pārpratumi un neskaidrības sagatavojot tehnisko piedāvājumu.

Minētās iekārtas tehniskajā specifikācijā minēts, ka tai nepieciešamais irdenā seguma apjoms ir 190 m2. Lūdzam skaidrot šādu irdenā seguma apjomu, ja minēts, ka iekārtas drošības zona ir 30 m2, savukārt seguma specifikācijā norādīts, ka kopējais paredzamais drošības seguma apjoms ir ~ 160 m2.
	Komisija informē, ka veikti grozījumi 1.daļas specifikācijā punktā 2.3.2.

Irdenā seguma zona: vismaz 190 m²

	3.
	Atklāta konkursa 7.daļā:

Iekārtas tehniskās specifikācijas 3. punktā “Drošības prasības” norādīts, ka zem iekārtas jāparedz lietas gumijas segums, taču attiecīgās daļas tāmē šāda pozīcija nav norādīta. Vai pretendentam finanšu piedāvājumu gatavot atbilstoši tāmei vai tehniskajai specifikācijai? Ja gumijas segums jāiekļauj finanšu piedāvājumā, tad lūdzam precizēt tāmi ar nepieciešamo seguma veidu un apjomu, jo šāda pozīcija būtiski ietekmē finanšu piedāvājuma sagatavošanu un izmaksu aprēķinu.
	Tāmes pozīcija “iekārtas komplekss” jāskatās kopsakarā ar specifikāciju un atsevišķa pozīcija nav jāizdala. Šī pozīcija ietver visas izmaksas saistībā ar iekārtas uzlikšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma dokumentācijai.

	4.
	Atklāta konkursa 8.daļā:
Iekārtu tehniskās specifikācijas 2.3.2. punktā “Ūdens spēļu komplekss no nerūsējošā tērauda” norādīts, ka iekārtas augstumam jābūt 2,40 m. Iekārtas konstrukcija tehniski nav iespējama minētajā augstumā. Lūdzam pārskatīt un precizēt šo prasību.
	Komisija informē, ka veikti grozījumi 8.daļas specifikācijas 2.3.2. punktā. 

Iekārtas kopējais augstums 1,22 m


Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

