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[bookmark: _Ref480736290][bookmark: _Toc232682120]1. pielikums – Tehniskā specifikācija

Atklāta konkursa “Ostas piekļuves Automātiskas un autonomas sistēmas (AAS Sistēma) ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde un uzstādīšana” (Id. Nr. RBP 2026/36) nolikumam

1. Saīsinājumi un termini
Tabula Nr.1. Tehniskajā specifikācijā izmantotie saīsinājumi un termini
	Nr.
	Termins, saīsinājums
	Skaidrojums

	1.
	ANPR
	Automātiska numurzīmju atpazīšanas sistēma (Angl.val.: Automatic number-plate recognition, ANPR)

	2.
	API
	Lietojumprogrammas saskarne (Angl.val.: Application programming interface)

	3.
	d.d.
	Darba dienas

	4.
	Darba diena
	Valstī noteiktās darba dienas

	5.
	Delta
	RBP terminālu teritoriju Caurlaižu kontroles punkts

	6.
	ES 
	Eiropas Savienība

	7.
	GDPR
	Vispārīgā datu aizsardzības regula

	8.
	HID
	Bezkontakta HID standarta plastikāta identifikācijas kartes ar karšu nolasīšana 125 kHz darbības frekvenci

	9.
	HTTPS
	Datu apmaiņas protokols (Angl.val.: Hyper Text Transfer Protocol Secure)

	10.
	ID
	Identifikācijas

	11.
	IS
	Informācijas sistēma

	12.
	ISPS
	Starptautiskais kuģu un ostu iekārtu aizsardzības kods (Angl.val.: The International Ship and Port Facility Security code)

	13.
	IT
	Informācijas tehnoloģijas

	14.
	MK
	Ministru kabinets

	15.
	OIS
	Ostu informācijas sistēma

	16.
	PNA
	Nodošanas – pieņemšanas akts

	17.
	OCR
	Optiskas rakstzīmju pazīšana (Angl.val.: Optical character recognition)

	18.
	QR
	Kvadrātveida kods

	19.
	RBP OP
	Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas Policija

	20.
	RBP OVN
	Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas Policijas Operatīvās vadības nodaļa

	21.
	RBP, Pasūtītājs
	Rīgas brīvostas pārvalde

	22.
	SKLOIS
	Starptautiskā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēma

	23.
	TL
	Transportlīdzeklis

	24.
	VoIP
	Balss pārraide ar interneta protokolu (Angl.val.:Voice over Internet Protocol, VoIP)


2. Rīgas brīvostas raksturojums

2.1. Rīgas osta un kravu kustība
Saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes nolikumu[footnoteRef:1] Rīgas brīvostas pārvalde (turpmāk – RBP) ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, kas pārvalda Rīgas ostu un darbojas publisko un privāto tiesību jomā.  [1:  https://likumi.lv/ta/id/312318-rigas-brivostas-parvaldes-nolikums] 

Rīgas osta ir multifunkcionāla osta ar kopējo teritorijas platību 6’348 ha, t. sk. 1’962 ha (31%) ir sauszeme un 4’386 ha (69%) ir ostas akvatorija. Rīgas ostā ir 122 piestātnes kravu pārkraušanai, to kopgarums ir 19 km. 

Rīgas ostas biznesa klasteri veido RBP kopā ar aptuveni 210 privātajiem komersantiem, kas darbojas Rīgas ostā. No tiem:
· 36 kravu pārkraušanas termināļi;
· 41 noliktavu pakalpojumu sniedzēji, tai skaitā 17 muitas noliktavas;
· 14 ražošanas uzņēmumi;
· 12 kuģu būves un remonta uzņēmumi;
· 6 bunkurēšanas un velkoņu pakalpojumu sniedzēji;
· 31 kuģu aģentēšanas uzņēmumi;
· 8 konteinerlīnijas;
· 10 termināļu projektu attīstītāji;
· 112 dažādi ostas darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji.

2.2. Projekta pamatojums
RBP kopš 2021. gada īsteno ostas piekļuves kontroles sistēmas digitalizācijas projektu “Ostas caurlaižu punktu automatizētas un autonomas sistēmas risinājuma izstrāde un ieviešana”, kas paredz ostas piekļuves Automātiskas un autonomas sistēmas (AAS Sistēma) ieviešanu, nodrošinot bezkontakta personu un transportlīdzekļu kontroli, izmantojot tehnoloģiskus risinājumus, tostarp, mašīnredzi, biometriju un mākslīgā intelekta risinājumus. AAS Sistēmas risinājuma ieviešana tiek veikta Rīgas brīvostas personu un autotransporta piekļuves kontroles punktos (Deltās) ar mērķi nodrošināt bezkontakta attālinātu šo Deltu piekļuves procesu vadību no Ostas policijas Ostas vadības nodaļas vadības centra, izmantojot izstrādāto Integrācijas lietotni. 

Projekta ietvaros RBP ir realizētas šādas aktivitātes:
· Izstrādāta AAS Sistēma un tās saskarne Rīgas brīvostas pārvaldes Ostas policijas Ostas vadības nodaļas vajadzībām caurlaižu režīma nodrošināšanai un automatizācijai caurlaižu kontroles punktos;
· Izstrādātas AAS Sistēmas lietojumprogrammu saskarnes (API) integrācijai ar RBP informācijas sistēmām, tostarp, Ostas informācijas sistēmu, personu un transportlīdzekļu caurlaižu pārvaldības sistēmu i.rop.lv u.c. un trešo pušu (Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvalde u.c.);
· Sagatavotas programmētas AAS Sistēmas procesu darbplūsmas starp automatizācijas lietotni, tehnisko elementu vadības programmatūru, OIS un i.rop.lv;
· AAS Sistēma ieviesta Rīgas brīvostas Delta 4, Delta 5, Delta 10 un Delta 11 transportlīdzekļu, dzelzceļa un gājēju piekļuves vietas ar tehniskajiem elementiem – automašīnu numurzīmju atpazīšanas kamerām, transportlīdzekļu vadītāju pašapkalpošanās kioskiem, barjerām, novērošanas kamerām u.c. risinājumiem;
· Ieviesta AAS Sistēma intelektiskas videonovērošanas sistēma neatļautas kustības identificēšanai un dzelzceļa vagonu uzskaitei.
2025. gadā, saskaņā ar Rīgas brīvostas pārvaldes investīciju plānu, tiek turpināta AAS Sistēmas ieviešana, veicot AAS Sistēmai nepieciešamo tehnisko elementu uzstādīšanu arī citās RBP teritorijās.   

2.3. Svarīgākās RBP informācijas sistēmas
Pastāvīgo caurlaižu sistēma Apollo Apacs – HID viedkaršu pārvaldības, programmēšanas un nolasīšanas sistēma, kas nodrošina pastāvīgo un īstermiņa personu caurlaižu pārvaldību un izsniegšanu, caurlaižu reģistrāciju un kontroli teritoriju piekļuves vietās.

RBP OIS (Ostas informācijas sistēma) – Rīgas brīvostas ostas procesu informatīvā atbalsta sistēma, kas ietver ostas vadības sistēmu svarīgāko ostas darbības un informatīvo procesu pārvaldībai un ostas kopienas sistēmu Rīgas ostas uzņēmumu informācijas pārvaldībai. RBP OIS ir izveidots lietojumprogrammu saskarnes kuģu ruļļu (personu saraksts) informācijas saņemšanai no SKLOIS sistēmas.

RBP apmeklējumu sistēma (i.rop.lv) – ar RBP OIS savienots elektronisks risinājums attālinātai vienreizējo caurlaižu un e-caurlaižu pieteikšanai un pārvaldīšanai. Apmeklējumu sistēma ļauj pieteikt personas un kravas TL apmeklējumu teritorijā, kā arī nodrošina darba vidi RBP OP darbiniekiem, reģistrējot personas ierašanos vai teritorijas pamešanu. RBP apmeklējumu sistēmai ir izveidots lietojumprogrammu saskarnes risinājums personas un / vai automašīnas datu pārbaudei VID Muitas pārvaldes EMDAS sistēmā un dzelzceļa kravu un vagonu sarakstu pieņemšanai no LDz.

Ostas piekļuves Automātiska un autonoma sistēma (AAS Sistēma) – ar RBP apmeklējumu sistēmu un Pastāvīgo caurlaižu sistēmu savienots elektronisks risinājums attālinātai personu un transportlīdzekļu kontrolei caurlaižu kontroles punktos. AAS Sistēma ļauj veikt bezkontakta transportlīdzekļu un piekabju un to numurzīmju kontroli, personu biometrisku identificēšanu un risku kontroli caurlaižu kontroles punktos. AAS Sistēma nodrošina vienotu risinājumu caurlaižu kontroles punktos uzstādīto novērošanas un numurzīmju atpazīšanas kameru, pašapkalpošanās kiosku un piekļuves infrastruktūras vadību, kā arī vienotu darbvidi OP darbiniekiem.
3. RBP teritoriju apraksts
Iepirkuma priekšmets paredz iekārtu iegādi un uzstādīšanu RBP terminālu teritoriju Caurlaižu kontroles punktu (Turpmāk – Pasūtītāja teritorijas) automašīnu un personu piekļuves vietu aprīkošanu ar AAS Sistēmas darbībai nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Pasūtītāja teritorijas atrodas slēgtas piekļuves zonās, kurās personu un transportlīdzekļu kontroli nodrošina RBP OP vai terminālu piesaistīti apsardzes uzņēmumi saskaņā ar Caurlaižu režīma nolikumu.

Tabula Nr.2. RBP teritoriju raksturojums

	Teritorijas parametri
	Parametru skaidrojums

	Teritorija Nr.1. Delta 8 (Krievu sala)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Zilā iela 25, Rīga
· Koordinātas: 57.02086928612075, 24.076222648262657

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 2 joslas iebraucot,
· 2 joslas izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai,
· 1 āra turnikets iziešanai.

	Teritorija Nr.2. Ogļu termināls (Rīgas Ogļu Termināls)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Zilā iela 23, Rīga
· Koordinātas: 57.031473546330055, 24.07378444054432

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot,
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· Āra turnikets ienākšanai / iziešanai.

	Teritorija Nr.3. Delta 6 (WT Terminal)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Flotes iela 14, Rīga
· Koordinātas: 57.048570508644, 24.02248369983992

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot,
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai un iziešanai.

	Teritorija Nr.4. Flotes iela (būvniecība nav uzsākta)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· pie Flotes ielas 12A, Rīga
· Koordinātas: 57.04768697947562, 24.023350692710473

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot,
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai un iziešanai

	Teritorija Nr.5. Tvaika iela 39a (Woodison Terminal)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Tvaika iela 39a, Rīga
· Koordinātas: 57.0190689995791, 24.11998065767814

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 vārti iebraucot / izbraucot.
· Personu kustība:
· Transportlīdzekļu vārti.

	Teritorija Nr.6. Laivinieku iela 11 (Naftimpeks)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Laivinieku iela 11, Rīga
· Koordinātas: 57.047299317874554, 24.085552224138397

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 vārti iebraucot;
· 1 vārti izbraucot.
· Personu kustība:
· Caur administratīvo ēku.

	Teritorija Nr.7. Delta 12 (B-Port)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Traleru iela 2a, Rīga
· Koordinātas: 57.055537065843495, 24.060150958321284

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 maiņvirziena josla iebraucot/izbraucot;
· 1 josla iebraucot;
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· Caur administratīvo ēku.

	Teritorija Nr.8. Zivju iela 1 (Riga Nordic Terminal)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Zivju iela 1, Rīga
· Koordinātas: 57.03424399500103, 24.088030522745026

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot;
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai un iziešanai.

	Teritorija Nr.9. Meldru iela 3 (Port Milgravis)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Meldru iela 3, Rīga
· Koordinātas: 57.03210080595061, 24.09521342380227

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot;
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· Transportlīdzekļu josla.

	Teritorija Nr.10. Delta 9 (Vega Stividors)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Ezera iela 22, Rīga
· Koordinātas: 57.03103922957052, 24.133170708687118

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 maiņvirziena iebraucot/izbraucot;
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai un iziešanai.

	Teritorija Nr.11. Tvaika iela (būvniecības procesā) 

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Tvaika iela 25, Rīga
· Koordinātas: 57.00507922625828, 24.11872504376289

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 josla iebraucot;
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· Caur administratīvo ēku.

	Teritorija Nr.12. Kundziņsalas Delta 

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Uriekstes iela 42, Rīga
· Koordinātas: 57.00648007801619, 24.109176246826447

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 3 joslas iebraucot;
· 3 joslas izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākot;
· 1 āra turnikets izejot.

	Teritorija Nr.13. Delta 15 (LaCon)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Flotes iela 1, Rīga
· Koordinātas: 57.044141, 24.035212

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 maiņvirziena iebraucot/izbraucot;
· Personu kustība:
· Caur administratīvo ēku.

	Teritorija Nr.14. Delta 3

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Kundziņsalas 3 līnija 36, Rīga
· Koordinātas: 57.0053970433111, 24.110094272882307

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 joslas iebraucot;
· 1 josla izbraucot.
· Personu kustība:
· 1 āra turnikets ienākšanai un iziešanai.

	Teritorija Nr.15. Dzelzceļa tilts uz Kundziņsalu (Uriekstes ielā)

	Teritorijas atrašanās vieta
	· Uriekstes iela, Rīga
· Koordinātas: 56.989685, 24.100646

	Teritorijas piekļuves vietu raksturojums
	· Transportlīdzekļu kustība:
· 1 joslas uz tiltu;
· 1 josla no tilta.
· Personu kustība:
· Vizuāla kontrole bez infrastruktūras.



RBP rīcībā esošie Teritoriju topogrāfiskie materiāli un iespējamās tehnisko elementu izvietojuma skices pievienotas Tehniskās specifikācijas pielikumā (Pielikums “Teritoriju kontroles iekārtu izvietojuma skices”). Pasūtītājs norāda, ka šīs izvietojuma skices ilustratīvas un var būt atšķirīgas no aktuālās situācijas un Pretendenta piedāvātā iekārtu izvietojuma. 
Ieinteresētie pretendenti ir tiesīgi pieteikties teritoriju klātienes apskatei, saskaņā ar Nolikuma 2.6. punktā noteikto kārtību. 
4. Iepirkuma priekšmeta realizācija

4.1. Iepirkuma izpildes kārtība 
Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem veikt kvalitatīvus iekārtu uzstādīšanas un/vai būvniecības projektēšanas darbus un tehnisko elementu un to piederumu piegādes un uzstādīšanas darbus (turpmāk – Darbi) Pasūtītāja teritorijās. 

Darbi pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Pasūtītāja noteiktajā laikā apjomā, noteiktā Pasūtītāja teritorijā tiek realizēti veicot Pasūtījumu. 

Pasūtītājs, informē Izpildītāju par nepieciešamību veikt Darbus vienā vai vairākās Pasūtītāja teritorijās, nosūtot Izpildītāja kontaktpersonai pieprasījumu sagatavot Pasūtījumu, uz kā pamata Izpildītājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā sastāda un iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma aprakstu, norādot:
1. Katras Pasūtījumā iekļautās Pasūtītāja teritorijas iekārtu un tehnisko elementu t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma vienību sarakstu;
2. Katras Pasūtījumā iekļautās Pasūtītāja teritorijas iekārtu un tehnisko elementu t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma, t.sk. kabeļu, attēlapstrādes un tīkla iekārtu izvietojuma skici;
3. Katras Pasūtījumā iekļautās Pasūtītāja teritorijas plānoto Darbu izpildes izmaksas, pamatojoties uz Finanšu piedāvājumu, kas ietver, ne tikai tiešos izdevumus, bet arī netiešās izmaksas, kas saistītas ar tehnisko prasību, darba un vides aizsardzības, satiksmes organizācijas, teritorijas izmantošanas u.c. prasību nodrošināšanu;
4. Katras Pasūtījumā iekļautās Pasūtītāja teritorijas plānoto Darbu izpildes laika plānu, tostarp, ja nepieciešams tehniskās dokumentācijas (būvprojekta, paskaidrojuma raksta, tehniskās shēmas vai apliecinājuma kartes) izstrādes un saskaņošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Izpildītājs Pasūtījuma aprakstu  nosūta  Pasūtītāja kontaktpersonai. Pasūtījuma aprakstam un pielikumam jābūt apliecinātam un elektroniski parakstītam ar Izpildītāja amatpersonas elektronisko parakstu.  

Pasūtītāja kontaktpersona 5 (piecu) darba dienu laikā izvērtē saņemto Pasūtījuma aprakstu un rakstiski apstiprina Pasūtījumu vai lūdz precizējumus. 

Pēc Pasūtījuma apstiprināšanas, Izpildītājs uzsāk Darbu realizāciju, kā arī sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pasūtījuma avansa pieprasījumu par summu, kas nepārsniedz 20 % (divdesmit procenti) no Pasūtījuma maksas.
4.2. Pasūtījumu izpilde

4.2.1. Pasūtījumā ietvertie Darbi
Izpildītājam katrā Pasūtījumā ir jānodrošina šādi Darbi:
1. Iekārtu un tehnisko elementu, t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma vienību saraksta un izvietojuma shēmas izstrāde Pasūtītāja teritorijai, kurā tos paredzēts uzstādīt, shēmas saskaņošana ar Pasūtītāju;
2. Iekārtu un tehnisko elementu, t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma piegāde un uzstādīšana, tostarp, nepieciešamās tehniskās dokumentācijas (būvprojekta, paskaidrojuma raksta, tehniskās shēmas vai apliecinājuma kartes) izstrāde un saskaņošana normatīvo aktu noteiktajā kārtībā, atļauju, tehnisko noteikumu saņemšana, topogrāfiskās informācijas pasūtīšana un saskaņošana tehniskās dokumentācijas izstrādei, izpilddokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība, objekta nodošana ekspluatācijā, ievērojot spēkā esošo regulējumu;
3. Iekārtu un tehnisko elementu, tehnisko elementu vadības programmatūras licenču nodošana Pasūtītājam;
4. Uzstādīto iekārtu un tehnisko elementu konfigurēšana un darbības akcepttestēšana reālā vidē.

4.2.2. Neparedzētie darbi
Darbi, kas nav norādīti Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā, var tikt veikti, Pusēm atsevišķi vienojoties par šādu darbu izmaksām. 
4.2.3. Iekārtu atbilstība
Izpildītājs var piedāvāt tikai tādas iekārtas un tehniskos elementus, kas atbilst Eiropas Savienībā un Latvijā noteiktajām prasībām iekārtām, kas var tikt izmantotas kritiskās infrastruktūras objektos, tostarp, saņēmušas CE sertifikātu, ONVIF (Angl.val. Open Network Video Interface Forum) sertifikātu, kā arī Latvijas drošības dienesti nav noteikuši ierobežojumu noteikta ražotāja produktu izmantošanai kritiskās infrastruktūras objektos. 

Iekārtu ražotājs un piegādātājs ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, b) vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. Nav atļauts piedāvāt iekārtas, kuru izcelsmes vai mītnes valstīm ir ofensīvas kiberprogrammas pret NATO, Eiropas Savienību un to dalībvalstīm (piemēram, Krievijai, Ķīnai,
Ziemeļkorejai, Irānai).

Visām iekārtām uz uzstādīšanas brīdi jābūt aktuālajām (ražošanās esošām) konkrētā modeļa iekārtām, un visai iekārtu programmatūrai jābūt ar augstāko pieejamo versiju.

4.2.4. Iekārtu aizvietošana
Visām iekārtām, tehniskajiem elementiem, piederumiem, aprīkojumam un papildaprīkojumam ir jābūt jauniem. Jebkāda veida izmaiņas Pasūtītāja teritorijas iekārtu izvietojuma skicē, tā specifikācijās un Darbu apjomos ir pieļaujamas tikai iepriekš saskaņojot tās ar Pasūtītāju.

Izpildītājam veicot Pasūtījuma izpildi ir tiesības piedāvāt ekvivalentus tehniskos elementus, piederumus, aprīkojumu un papildaprīkojumu un risinājums, ja tas nav pretrunā ar tehniskajiem risinājumiem un Pasūtījuma aprakstā norādīto. 

Izpildītājs var piedāvāt tikai tādus ekvivalentus tehniskos elementus, kas atbilst Eiropas Savienībā un Latvijā noteiktajām prasībām iekārtām, kas var tikt izmantotas kritiskās infrastruktūras objektos, tostarp, saņēmušas CE sertifikātu, ONVIF sertifikātu, kā arī Latvijas drošības dienesti nav noteikuši ierobežojumu noteikta ražotāja produktu izmantošanai kritiskās infrastruktūras objektos. Piedāvājot analogu, Pretendentam ir jāsniedz skaidrojums par analogas iekārtas izvēles pamatojumu un tās atbilstību specifikācijai.

Iekārtu ražotājs un piegādātājs ir reģistrēts NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis, b) vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis. Nav atļauts piedāvāt iekārtas, kuru izcelsmes vai mītnes valstīm ir ofensīvas kiberprogrammas pret NATO, Eiropas Savienību un to dalībvalstīm (piemēram, Krievijai, Ķīnai,
Ziemeļkorejai, Irānai).

Visām iekārtām uz uzstādīšanas brīdi jābūt aktuālajām (ražošanās esošām) konkrētā modeļa iekārtām, un visai iekārtu programmatūrai jābūt ar augstāko pieejamo versiju. 
4.2.5. Darbu uzsākšana
Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāsaņem visas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un licences. Pirms Darbu uzsākšanas jāveic apsekošana. Jāapseko arī blakus esošās būves un teritorijas, ko varētu ietekmēt Darbi. Visi esošie defekti jākonstatē, jāreģistrē un jānofotografē.
Izpildītājam patstāvīgi jāveic visu izbūves darbu saskaņošana un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde ar ēku un būvju īpašniekiem un/vai nomniekiem un Pasūtītāja teritorijas nomniekiem.
4.2.6. Darbu organizācija
Izpildītājam Darbi jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā, ievērojot spēkā esošo būvnormatīvu prasības. Ja kādu no jomām neregulē būvnormatīvi, jāpiemēro ES spēkā esošie normatīvi un labākā pasaulē pārbaudītā prakse. Izpildītājs ir atbildīgs par izpildīto Darbu kvalitāti. Izpildītājam jāseko, lai Darbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi. Izpildītājam jānodrošina sakārtota Pasūtītāja teritorija un savlaicīga būvgružu utilizācija, ja tādi ir. 
4.2.7. Darbu pabeigšana
Izpildītājam pēc Darbu pabeigšanas jānodrošina visu darbu nodošana Pasūtītājam, iesniedzot izpilddokumentāciju, aktu par objekta nodošanu ekspluatācijā, darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un citus ar darbu izpildi un objektu turpmāku ekspluatāciju saistītos dokumentus.
4.2.8. Samaksa par darbu veikšanu
Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma, nevis Pasūtījuma aprakstā norādītā.
4.3. Iekārtu uzstādīšana
Iekārtu un tehnisko elementu, t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma piegāde un uzstādīšana jāveic tā, lai nodrošinātu labākos apstrādes rezultātus saskaņā ar tehnisko specifikāciju un AAS Sistēmas darbības principiem, kā arī nodrošinātu kontroles procesu automatizāciju un digitalizāciju, pēc iespējas samazinot administratīvo slogu RBP darbiniekiem un apmeklētājiem.

Izpildītājam ir jānodrošina iekārtu un tehnisko elementu, t.sk. to piederumu, aprīkojuma un papildaprīkojuma izvietošana norādītajās Pasūtītāja teritorijās, un to izvietošanai nepieciešamie korpusi, stiprinājumi, vadi un kabeļi telpās un ārpus telpām.

Izpildītājam jāņem vērā katras Pasūtītāja teritorijas konfigurācija un esošā infrastruktūra, tostarp, Pasūtītāja un trešo pušu komunikāciju tīkli.

Izpildītājam jānodrošina optimālākās elektrobarošanas un datu tīkla pieslēguma trases izveide no esošajām sadalnēm līdz tehniskajiem elementiem.
4.4. Darbu, iekārtu un tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma garantija 
Minimālās Darbu, iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma garantijas prasības: 
· Visiem Izpildītāja veiktajiem Darbiem, būvdarbiem un būvdarbu izpildei izmantojamiem būvizstrādājumiem, iekārtām, mehānismiem un konstrukcijām jānodrošina vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas periods skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas;
· Visām piegādātajām iekārtām, tehniskajiem elementiem, aprīkojumam, papildaprīkojumam, vismaz 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas periods skaitot no nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 
· Kiosku korpusam un tā izgatavošanā izmantotajiem materiāliem (tostarp nesošajām konstrukcijām, metinājuma šuvēm, pretkorozijas pārklājumam un hermētiskumam) jānodrošina vismaz 10 (desmit) gadu garantijas periods.
· Garantijas perioda beigās Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītājam paliek spēkā neierobežotas un beztermiņa lietošanas tiesības (licences) uz visu iekārtu, ražotāju un trešo pušu programmatūru tajā versijā, kas ir jaunākā un stabilākā ražotāja piedāvātā versija garantijas perioda pēdējā dienā, bez papildu maksas Piegādātājam.
Garantijas perioda ietvaros Izpildītajam jānodrošina šādas aktivitātes:
1. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāveic piegādāto iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma darbības traucējumu, kļūdu un nepilnību diagnostika, analīze un novēršana; 
2. jāveic piegādāto iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma regulāro apkopi atbilstoši iekārtu ražotāja norādījumiem;
3. jāsniedz atbalsts Pasūtītājam incidentu novēršanā;
4. pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāsniedz atbalsts piegādāto iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma izmaiņām;
5. bez maksas jānodrošina jebkuras iekārtas, tehniskā elementa, aprīkojuma, papildaprīkojuma ražotāja vai trešās puses programmatūras uzturēšana, kļūdu novēršana (Angl.val. “hotfix”), drošības ielāpi un visu veidu atjauninājumi un jaunākās versijas (Angl. val. “updates un upgrades”).
Izpildītājam jānodrošina piegādāto iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma traucējuma pieteikumu izpēte un atbildes sniegšana – reakcijas laikā (stundās), par problēmziņojumā norādītās problēmas cēloni un novēršanas laiku saskaņā ar šādiem reakcijas laikiem.
Tabula Nr.3. Kļūdu kategorijas un novēršanas laiks
	Kļūdu kategorija
	Reakcijas laiks
	Novēršanas laiks**

	1. kategorija
	Ne ilgāks par 1 (vienu) stundu darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00
	Ne ilgāks par 4 (četrām) stundām darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00

	2. kategorija
	Ne ilgāks par 2 (divām) stundām darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00
	Ne ilgāks par 8 (astoņām) stundām darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00

	3. kategorija 
	Ne ilgāks par 4 (četrām) stundām darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00
	Ne ilgāks par 24 (divdesmit četrām) stundām darba dienā laikā no plkst. 8.30-18.00

	Cits
	3 (trīs) darba dienu laikā
	3 (trīs) darba dienu laikā


* laika atbildes ilguma noteikšanai tiek ņemts vērā Pasūtītāja darba laiks (izņemot oficiālās svētku dienas) vai citi termiņi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
** kiosku korpusa vai tajos ietilpstošo iekārtu un ierīču darbības traucējumu gadījumā, jāveic visa kioska aizstāšana ar citu Pasūtītāja krājumos esošu kiosku, kioska vai tajā ietilpstošo iekārtu un ierīču remonts jāveic kioskam neatrodoties lietošanā.

Gadījumos, kad pieteikumā par piegādāto tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma darbības traucējumiem un/vai kļūdām un nepilnībām tiek konstatēts, ka problēmas novēršanai nepieciešama iekārtu ražotāja iejaukšanās, tas tiek saskaņots ar Pasūtītāju, un pieteikums tiek eskalēts attiecīgajam ražotājam. Tālāk pieteikums tiek risināts atbilstoši Pasūtītāja un attiecīgā ražotāja noteikumiem. 
Tabula Nr.4. Problēmu kategorija
	Kategorija
	Apraksts

	1. kategorija: Kritiska avārija
	Problēma izraisa pilnīgu piegādāto tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma darbības apstāšanos, pilnvērtīgi nestrādā vismaz 2 (divi) Pasūtītāja objekti. 

	2. kategorija: Avārija
	Problēma izraisa pilnīgu piegādāto tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma darbības apstāšanos, pilnvērtīgi nestrādā 1 (viens) Pasūtītāja objekts.

	3. kategorija: Bojājums

	Problēma ir saistīta ar kāda piegādāto tehniskā elementa, aprīkojuma un papildaprīkojuma nestrādāšanu, kas ierobežo pilnvērtīgu Pasūtītāja objekta darbu.

	Citi: Izmaiņu pieprasījums


	Pieprasījums veikt izmaiņas, kas ir ārpus iepriekš pasūtīto darbu apjoma vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām.



Iekārtu, tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma garantijas perioda ietvaros gadījumos, kad darbības nodrošināšanā izmantotās standartprogrammatūras (trešās puses programmatūras) jauninājumi vai kritiskie ielāpi, Piegādātājam jānodrošina piegādāto tehnisko elementu, aprīkojuma un papildaprīkojuma darbībai nepieciešamo standartprogrammatūras jauninājumu uzstādīšana, ciktāl programmatūras ražotājs sniedz atbalstu bez maksas. Par papildus izmaksām vienojas ar Pasūtītāju atsevišķi.
5. Sistēmas iekārtu un tehnisko elementu funkcionālās un programmatūras prasības

5.1. ANPR videokamera
Īpaši pielāgotas videokameras un programmatūras risinājums automašīnu numurzīmju atpazīšanai, izmantojot ANPR tehnoloģiju (Angl.val.: Automatic number-plate recognition, ANPR). ANPR videokameru uzstādīšana jāparedz atbilstoši Pasūtītāja teritorijas iekārtu izvietojuma skicei, paredzot nepieciešamos piederumus (t.sk. kabeļus un stiprinājumus), aprīkojumu un papildaprīkojumu. 
Tabula Nr. 5. ANPR videokameras minimālās tehniskās prasības 
	Nr.
	Prasība
	Skaidrojums

	1. 
	Tips
	Bullet IP videokamera 

	2. 
	Attēla sensors
	Vismaz  1/2,7” 5MP CMOS sensori ar progresīvo izvērsi 

	3. 
	Objektīvs
	Varifokāls

	4. 
	Minimālā jutība 
	Ne sliktāk kā 0.15 lux krāsu režīmā, 50 IRE @ F1.3

	5. 
	Aizvara laiks
	Vismaz 1/50000 sek. līdz 1/5sek.

	6. 
	Horizontālais skata leņķis
	Vismaz 105˚–35˚

	7. 
	Izšķiršanas spēja (maksimālā)
	Vismaz 2’592x1’944 

	8. 
	Attēlu atjaunošanas ātrums
	Vismaz 25 attēli/sek. pie maksimālās izšķirtspējas

	9. 
	Dinamiskais diapazons
	paplašināts dinamiskais diapazons (Angl.val. “Wide Dynamic Range”, WDR) – ne mazāk kā 120 

	10. 
	Videoplūsmas
	· Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 H.265 un MJPEG; 
· Kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla josla;
· Maināma attēlu secība H.264 un H.265 režīmā (Angl.val. “Group of Pictures”, gop).

	11. 
	Videoattēla iestatījumi
	· Spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums;
· Autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija;
· Pretgaismas kompensācija.

	12. 
	Instalēšanas palīgfunkcijas
	Pikseļu skaitītājs

	13. 
	Notikumu detekcija
	· Videokustības detekcija; 
· Nepamatota videokameras redzes lauka maiņa (angl.val. “Tampering alarm”);
· Ārējā trauksmes signāla ievade; 
· Pieslēgšanās tiešraidei detekcija .

	14. 
	Notikumu darbības
	· Faila pārraide ar FTP, SFTP, HTTP, HTTPS;
· Brīdinājums pa e-pastu, HTTPS, TCP, SNMP trap;
· Trauksmes kontaktu aktivēšana;
· Ieraksts atmiņas kartē.

	15. 
	Attēla datu glabāšana
	Videoieraksts SD/SDHC/SDXC atmiņas kartē, komplektēts ar vismaz 64 GB – 10 klases datu glabāšanas karti

	16. 
	Drošība
	· Piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, HTTPS;
· IEEE 802.1X tīkla piekļuves kontrole;
· Lietotāju piekļuves žurnāls. IEEE 802.1X atbalsts;
· Drošas sāknēšanas (Angl.val. “secure boot”) funkcija;
· Parakstīta aparātprogrammatūra (Angl.val. “signed firmware”);
· Iebūvēta kiberuzbrukumu (Angl.val. “brute force”) aizsardzība;
· Kriptēta failu sistēma (vismaz AES-XTS-Plain64 256bit).

	17. 
	Signālu pieslēgumi
	IP videosignāla izeja (RJ45)

	18. 
	Datu interfeiss
	RJ45 10BASE-T/100BASE PoE Full duplex Ethernet

	19. 
	Integrācija video pārvaldības sistēmā
	Kamerai jāspēj darboties Pasūtītāja programmatūrā AAS Sistēma, izmantojot standarta integrācijas risinājumus un Lietojumprogrammas saskarnes (Angl.val. “Application Programming Interface, API).

	20. 
	Barošana
	Elektriskās strāvas un datu pārraide, izmantojot vienu Ethernet kabeli (Angl.val. “Power over Ethernet”, PoE) 802.3at

	21. 
	Aizsardzība pret vides iedarbību
	· Darba temperatūru diapazons no -30oc līdz +50oc;
· NEMA 4X apvalks;
· Aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem vismaz IP 66.

	22. 
	Montāža un uzstādīšana
	· Ar staba vai struktūras (sienas) montāžas risinājumu;
· Montāžas risinājumam jānodrošina stabilitāti, aizsardzību pret zādzībām, bojājumiem un ārējās vides elementu ietekmi atbilstoši Latvijas vides apstākļiem (tostarp vēja, lietus un sniega ietekme);
· Komplektā jāiekļauj visi montāžai nepieciešamie elementi - ārtelpās vai iekštelpās fiksētās videokameras kārbas, kronšteini montāžai.
· Aprīkojums, papildaprīkojums un kabeļi jāievieto aizsargkorpusā vai aizsargapvalkā.

	23. 
	Programmatūras risinājums
	· Iekļauts ražotāja vai trešās puses programmatūras risinājums automašīnu numurzīmju atpazīšanai, izmantojot ANPR tehnoloģiju.

	24. 
	Risinājuma minimālā funkcionalitāte
	· Automātiska video un foto fiksācija un transportlīdzekļu numurzīmju atpazīšana reāllaikā jebkuros Latvijas laika apstākļos, tostarp, diennakts tumšajā laikā un pasliktinātas redzamības apstākļos;
· Spēj fiksēt un atpazīt transportlīdzekļa parametrus kustībā vai stāvot, neatkarīgi no laika apstākļiem un diennakts laika;
· Spēj noteikt transportlīdzekļa kustības virzienu;
· Veic transportlīdzekļu klasifikāciju vismaz saskaņā ar ES noteiktajām kategorijām[footnoteRef:2] [2:  https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-information/vehicle-types] 

· L kategorija (turpmāk - moto transports) – mopēdi, motocikli u.c. Moto transporta līdzekļi;
· M kategorija (turpmāk - vieglie transportlīdzekļi) – transportlīdzekļi, kas ir paredzēti pasažieru pārvadāšanai, galvenokārt, pasažieru automašīnas;
· N kategorija (turpmāk - kravas transportlīdzekļi) – transportlīdzekļi, kas paredzēti kravu pārvadāšanai, galvenokārt, kravas automobiļi un autofurgoni;
· O kategorija (turpmāk – piekabes) – piekabes un puspiekabes;
· Nestandarta transportlīdzekļu – cita veida neklasificējami transportlīdzekļi.
· Veic transportlīdzekļu priekšējo un aizmugurējo (vai piekabes) numurzīmju atpazīšana, tostarp, specializēto numurzīmju atpazīšana (piemēram, elektro auto, motocikli u.c.) Saskaņā ar MK noteikumu nr.1080. 7.pielikumu;
· Nosaka numurzīmes valsts piederību pēc reģistrācijas numura rakstzīmju izkārtojuma, vismaz šādās valstīs izdotām numura zīmēm:
· Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstis,
· Lielbritānija,
· Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstis, Gruzija, Ukraina,
· Turkmenistāna,
· Albānija, Ziemeļmaķedonija, Serbija, Bosnija un Hercogovina, Turcija,
· Numurzīmju atpazīšanas precizitāte un ilgums:
· Nolasāmu (neaptraipītu, neaizsegtu un nebojātu) priekšējo numurzīmju rakstzīmju atpazīšana ar >95% precizitāti;
· Nolasāmu (neaptraipītu, neaizsegtu un nebojātu) aizmugurējo numurzīmju rakstzīmju atpazīšana ar >95% precizitāti;
· Atpazīšana jāveic ne vairāk kā 3 (trīs) sekunžu laikā no nolasāmu attēlu ieguves brīža;
· Garantijas periodā jānodrošina regulāra numura zīmju atpazīšanas algoritma atjaunināšana un darbības pilnveidošana;
· Programmatūras atbalstītās operētājsistēmas - Windows un Linux;
· Programmatūras atbalstītās valodas - latviešu vai angļu valoda.

	25.
	Korpusa krāsa
	· Melna korpusa krāsa;
· Ja konkrētu modeli ražotājs nepiedāvā ar melnu korpusa krāsu, jāparedz korpusa krāsa RAL 7016.



5.2. Teritorijas novērošanas videokamera
Teritorijas novērošanas videokameras, kas piemērotas AAS Sistēmas intelektiska videonovērošanas risinājuma nodrošināšanai un veic personu un transportlīdzekļu un dzelzceļa automatizētu kustības un piekļuves monitoringu Pasūtītāja teritorijās, balstoties uz mākslīgā intelekta algoritmiem. Videokameru uzstādīšana jāparedz atbilstoši Pasūtītāja teritorijas iekārtu izvietojuma skicei, paredzot nepieciešamos piederumus (t.sk. kabeļus un stiprinājumus), aprīkojumu un papildaprīkojumu. 

Tabula Nr. 6. Teritorijas novērošanas videokameras minimālās tehniskās prasības 
	Nr.
	Prasība
	Skaidrojums

	1.
	Tips
	Bullet IP videokamera 

	2.
	Attēla sensors
	Vismaz  1/2,7” CMOS sensori ar progresīvo izvērsi 

	3.
	Objektīvs
	Varifokāls

	4.
	Minimālā jutība 
	Ne sliktāk kā 0.18 lux krāsu režīmā, 50 IRE@ F2.1

	5.
	Aizvara laiks
	Vismaz 1/38500 sek. līdz 1/5sek.

	6.
	Horizontālais skata leņķis
	Vismaz 130˚–109˚

	7.
	Izšķiršanas spēja (maksimālā)
	Vismaz 2688x1512

	8.
	Attēlu atjaunošanas ātrums
	Vismaz 25 attēli/sek. pie maksimālās izšķirtspējas

	9.
	Dinamiskais diapazons
	paplašināts dinamiskais diapazons (Angl.val.: “Wide Dynamic Range” (WDR)) – ne mazāk kā 115  

	10.
	Videoplūsmas
	· Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 H.265 un JPEG; 
· Kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla josla;
· Maināma attēlu secība H.264 un H.265 režīmā (Angl.val.: “Group of Pictures” (GoP)).

	11.
	Videoattēla iestatījumi
	· Spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums, asums, baltās krāsas balanss;
· Gaismas ekspozīcijas kontrole (Angl.val.: “Exposure control”);
· Autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija;
· Pretgaismas kompensācija.

	12.
	Instalēšanas palīgfunkcijas
	Pikseļu skaitītājs

	13.
	Notikumu detekcija
	· Videokustības detekcija;
· Nepamatota videokameras redzes lauka maiņa (Angl.val.: “Tampering alarm”);
· Ārējā trauksmes signāla ievade;
· Pieslēgšanās tiešraidei detekcija.

	14.
	Notikumu darbības
	· Faila pārraide ar FTP, SFTP, HTTP, HTTPS;
· Brīdinājums pa e-pastu, HTTP, HTTPS,TCP, SNMP trap;
· Trauksmes kontaktu aktivēšana;
· Ieraksts atmiņas kartē.

	15.
	Attēla datu glabāšana
	Videoieraksts SD/SDHC/SDXC atmiņas kartē, komplektēts ar vismaz 64 GB – 10 klases datu glabāšanas karti

	16.
	Drošība
	· Piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, HTTPS;
· IEEE 802.1X, IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AR tīkla piekļuves kontrole;
· Lietotāju piekļuves žurnāls. IEEE 802.1X atbalsts;
· Drošās sāknēšanas (Angl.val. “secure boot”) funkcija;
· Parakstīta aparātprogrammatūra (Angl.val. “signed firmware”);
· Iebūvēta kiberuzbrukumu (Angl.val. “brute force”) aizsardzība;
· Kriptēta failu sistēma (vismaz AES-XTS-Plain64 256bit).

	17.
	Signālu pieslēgumi
	RJ45

	18.
	Datu interfeiss
	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Full duplex Ethernet

	19.
	Integrācija video pārvaldības sistēmā
	Kamerai jāspēj darboties Pasūtītāja programmatūrā AAS Sistēma, izmantojot standarta integrācijas risinājumus un Lietojumprogrammas saskarnes (Angl.val. “Application Programming Interface (API)).

	20.
	Barošana
	Elektriskās strāvas un datu pārraide, izmantojot vienu Ethernet kabeli (Angl. val. “Power over Ethernet”, PoE) 802.3at

	21.
	Aizsardzība pret vides iedarbību
	· darba temperatūru diapazons no -30oC līdz +50oC;
· NEMA 4X apvalks;
· aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem vismaz IP 66.

	22.
	Montāža un uzstādīšana
	· Ar staba vai struktūras (sienas) montāžas risinājumu;
· Kameras pēc iespējas jāuzstāda uz teritorijās esošajiem kameru stabiem, vai izmantojot pārvietojamas betona vai līdzvērtīgas pamatnes, kas nodrošina stabilitāti un drošību pret zādzībām, bojājumiem un ārējās vides elementu ietekmi atbilstoši Latvijas vides apstākļiem (tostarp vēja ietekme);
· Komplektā jāiekļauj visi montāžai nepieciešamie elementi - ārtelpās vai iekštelpās fiksētās videokameras kārbas, kronšteini montāžai.
· Tehniskais aprīkojums, papildaprīkojums un kabeļi jāievieto aizsargkorpusā vai aizsargapvalkā.


	23.
	Programmatūras risinājums
	· Iekļauts ražotāja vai trešās puses programmatūras risinājums kameras vadībai.

	24.
	Risinājuma minimālā funkcionalitāte
	· Automātiska video un foto fiksācija un kustības atpazīšana reāllaikā jebkuros Latvijas laika apstākļos, tostarp, diennakts tumšajā laikā un pasliktinātas redzamības apstākļos;
· Garantijas periodā jānodrošina regulāra programmatūras atjaunināšana un darbības pilnveidošana;
· Programmatūras atbalstītās operētājsistēmas - Windows un Linux;
· Programmatūras atbalstītās valodas - latviešu vai angļu valoda.

	25.
	Korpusa krāsa
	· Melna korpusa krāsa;
· Ja konkrētu modeli ražotājs nepiedāvā ar melnu korpusa krāsu, jāparedz korpusa krāsa RAL 7016.


5.3. Iekštelpu videokamera ar mikrofonu
Iekštelpu novērošanas videokameras ar mikrofonu, kas piemērotas AAS Sistēmas intelektiska videonovērošanas risinājuma nodrošināšanai un veic personu uzraudzību caurlaižu kontroles vietās. Videokameru uzstādīšana jāparedz atbilstoši Pasūtītāja teritorijas iekārtu izvietojuma skicei, paredzot nepieciešamos piederumus (t.sk. kabeļus un stiprinājumus), aprīkojumu un papildaprīkojumu. 

Tabula Nr. 7. Iekštelpu videokameras ar mikrofonu minimālās tehniskās prasības 
	
	Prasība
	Skaidrojums

	1.
	Tips
	Bullet IP videokamera 

	2.
	Attēla sensors
	Vismaz  1/2,9” CMOS sensori ar progresīvo izvērsi 

	3.
	Objektīvs
	Varifokāls

	4.
	Minimālā jutība 
	Ne sliktāk kā 0.17 lux krāsu režīmā, 50 IRE@ F2.1

	5.
	Aizvara laiks
	Vismaz 1/38500 sek. līdz 1/5sek.

	6.
	Horizontālais skata leņķis
	Vismaz 100˚–109˚

	7.
	Izšķiršanas spēja (maksimālā)
	Vismaz 1920x1080

	8.
	Attēlu atjaunošanas ātrums
	Vismaz 25 attēli/sek. pie maksimālās izšķirtspējas

	9.
	Dinamiskais diapazons
	paplašināts dinamiskais diapazons (Angl.val.: “Wide Dynamic Range” (WDR)) – ne mazāk kā 115  

	10.
	Mikrofons
	· Atbalsta skaņas ierakstīšanu un pārraidi

	11.
	Videoplūsmas
	· Vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 H.265 un JPEG; 
· Kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla josla;
· Maināma attēlu secība H.264 un H.265 režīmā (Angl.val.: “Group of Pictures” (GoP)).

	12.
	Videoattēla iestatījumi
	· Spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums, asums, baltās krāsas balanss;
· Gaismas ekspozīcijas kontrole (Angl.val.: “Exposure control”);
· Autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija;
· Pretgaismas kompensācija.

	13.
	Instalēšanas palīgfunkcijas
	Pikseļu skaitītājs

	14.
	Notikumu detekcija
	· Videokustības detekcija;
· Nepamatota videokameras redzes lauka maiņa (Angl.val.: “Tampering alarm”);
· Ārējā trauksmes signāla ievade;
· Pieslēgšanās tiešraidei detekcija.

	15.
	Notikumu darbības
	· Faila pārraide ar FTP, SFTP, HTTP, HTTPS;
· Brīdinājums pa e-pastu, HTTP, HTTPS,TCP, SNMP trap;
· Trauksmes kontaktu aktivēšana;
· Ieraksts atmiņas kartē.

	16.
	Attēla datu glabāšana
	Videoieraksts SD/SDHC/SDXC atmiņas kartē, komplektēts ar vismaz 64 GB – 10 klases datu glabāšanas karti

	17.
	Drošība
	· Piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, HTTPS;
· IEEE 802.1X, IEEE 802.1AE, IEEE 802.1AR tīkla piekļuves kontrole;
· Lietotāju piekļuves žurnāls. IEEE 802.1X atbalsts;
· Drošās sāknēšanas (Angl.val. “secure boot”) funkcija;
· Parakstīta aparātprogrammatūra (Angl.val. “signed firmware”);
· Iebūvēta kiberuzbrukumu (Angl.val. “brute force”) aizsardzība;
· Kriptēta failu sistēma (vismaz AES-XTS-Plain64 256bit).

	18.
	Signālu pieslēgumi
	RJ45

	19.
	Datu interfeiss
	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE Full duplex Ethernet

	20.
	Integrācija video pārvaldības sistēmā
	Kamerai jāspēj darboties Pasūtītāja programmatūrā AAS Sistēma, izmantojot standarta integrācijas risinājumus un Lietojumprogrammas saskarnes (Angl.val. “Application Programming Interface (API)).

	21.
	Barošana
	Elektriskās strāvas un datu pārraide, izmantojot vienu Ethernet kabeli (Angl. val. “Power over Ethernet”, PoE) 802.3at

	22.
	Aizsardzība pret vides iedarbību
	· Darba temperatūru diapazons no -30oC līdz +50oC;
· Aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem vismaz IP 66.

	23.
	Montāža un uzstādīšana
	· Ar struktūras (sienas) montāžas risinājumu;
· Komplektā jāiekļauj visi montāžai nepieciešamie elementi - ārtelpās vai iekštelpās fiksētās videokameras kārbas, kronšteini montāžai.
· Tehniskais aprīkojums, papildaprīkojums un kabeļi jāievieto aizsargkorpusā vai aizsargapvalkā.

	24.
	Programmatūras risinājums
	· Iekļauts ražotāja vai trešās puses programmatūras risinājums kameras vadībai

	25.
	Risinājuma minimālā funkcionalitāte
	· Automātiska video un foto fiksācija un kustības atpazīšana reāllaikā jebkuros Latvijas laika apstākļos, tostarp, diennakts tumšajā laikā un pasliktinātas redzamības apstākļos;
· Garantijas periodā jānodrošina regulāra programmatūras atjaunināšana un darbības pilnveidošana;
· Programmatūras atbalstītās operētājsistēmas - Windows un Linux;
· Programmatūras atbalstītās valodas - latviešu vai angļu valoda.

	26.
	Korpusa krāsa
	· Melna korpusa krāsa;
· Ja konkrētu modeli ražotājs nepiedāvā ar melnu korpusa krāsu, jāparedz korpusa krāsa RAL 7016.




5.4. Automatizētas piekļuves pašapkalpošanās kiosks 
Integrēts un modulārs apmeklētāju pašapkalpošanās (Angl.val. “Self-service”) kiosks, kas ietver iekārtas, kas nodrošina video un fotoattēlu ieguvi, ekrāna saskarni ar atgriezenisko saiti un ievades iespējām, HID karšu lasītāju, QR koda lasītāju un personas dokumentu skeneri un saziņas risinājumu. Kioskiem jābūt izvietotiem pirms iebraukšanas / ienākšanas teritorijā (pirms teritorijas barjeras / vārtiem / turniketa) un pirms teritorijas pamešanas (pirms teritorijas barjeras / vārtiem / turniketa), nodrošinot iespēju apmeklētājiem ērti veikt piekļuves darbības kioska saskarnēs un izmantot tajā uzstādītās iekārtas. Kiosks ir izvietots konfigurācijās, kas pieejamas vieglā un smagā transportlīdzekļa vadītājam tieši no auto loga nepametot transportlīdzekli (novietots atbilstošā augstumā un konfigurācijā) vai izmantojot ārpus automašīnas.

Tabula Nr. 8. Automatizētas piekļuves pašapkalpošanās kioska minimālās prasības 
	Nr.
	Prasība
	Skaidrojums

	1.
	Kiosks un tā korpuss
	· Automatizētas piekļuves pašapkalpošanās kiosks, kurā iebūvētas iekārtas, kas ļauj veikt personu identificēšanu, reģistrēšanu, kā arī videonovērošanu;
· Modulāras uzbūves korpuss, kas ļauj veikt bojāto elementu, iekārtu un komponenšu nomaiņu;
· Korpusa montāžai jāizmanto rūpnieciski izgatavotas iespiedplates.
· Iekārtas izmēriem un konfigurācijām jāatbilst Pasūtītāja izstrādātajiem automatizētas piekļuves pašapkalpošanās kioska izmēru parametriem (Tehniskās specifikācijas pielikums “Kioska skice”). Piegādātājs var piedāvāt atšķirīgus izmērus vai konfigurāciju, tikai saskaņojot par Pasūtītāju;
· Kioska korpusam jābūt atbilstošam ielaušanās aizsardzības standartiem;
· Korpusa krāsai jābūt  Pantone 295C/RAL5013 vai ekvivalentai pēc citas krāsu klasifikācijas sistēmas;
· Ja kioska korpusam ir nepieciešama minimāla tehniskā apkope un uzturēšana - norādīt, kāda.

	2.
	Kioska papildaprīkojums
	· Katram kioskam komplektā jāiekļauj informatīva plakāta turētājs ar Pasūtītāja noteiktajiem izmēru parametriem un konfigurāciju (Tehniskās specifikācijas pielikums “Kioska plakāta turētāja skice”);
· Kioskam jāparedz stiprinājumi plakāta pievienošanai, atbilstoši pašapkalpošanās kioska izmēru parametriem ( Tehniskās specifikācijas pielikums “Kioska skice”)
· Plakāta turētājam ir jābūt cinkota metāla, ievērojot šādus tehniskos parametrus un prasības:
· Plakāta turētāja stiprinājuma skrūvēm jābūt metālam (tērauds/nerūsējošais tērauds);
· Plakāta turētāja krāsai jābūt  Pantone 295C/RAL5013 vai ekvivalentai pēc citas krāsu klasifikācijas sistēmas;
· Plakāta turētājam jābūt ērti noņemam no metāla kājas vai stiprinājumiem (atvienojami stiprinājumu, vadu savienojumi u.c.), lai veiktu tā aizvietošanu bojājumu gadījumā.

	3.
	Ārējās vides ietekme
	· Kioskam un tajā izvietotajām iekārtām jādarbojas vienlīdz labi visos laikapstākļos, tādi traucējoši apstākļi kā tumsa, spoža gaisma (saule), lietus, sals, putekļi nedrīkst traucēt iekārtas darbībai, t.sk. paredzot aizsargelementus, piemēram, jumtiņu, durtiņas dokumentu skenēšanas vietai;
· Elektrības apgādes traucējumu gadījumā iekārtai ir jāspēj īsā laika posmā atjaunot savu darbību;
· Iebūvēts sildītājs, dzesēšanas mehānisms un termoregulators darbam Latvijas vides apstākļos;
· Darbspēja no +40oC līdz -32oC;
· Mitrumizturības klase vismaz IP65;
· Jābūt aizsardzībai pret fizisku ietekmi, nodrošinot izmantošanas apstākļiem atbilstošu triecienizturību; 
· Jābūt kioska atvēršanas sensoram, ko iespējams savietot ar Pasūtītāja Zabbix monitoringa sistēmu;
· Jābūt kioska temperatūras sensoram, ko iespējams savietot ar Pasūtītāja Zabbix monitoringa sistēmu temperatūras rādītāju nodošanai. 

	4.
	Barošana
	· Kioskam un tajā iekļautajām iekārtām jānodrošina elektrobarošana izmantojot ethernet datu kabeli (Angl. val. “Power over Ethernet”, PoE);
· Pārsprieguma aizsardzība (Angl.val. “Over voltage protection”);
· Jābūt zemējumam;
· Kioskam un tā visām komponentēm automātiska darbības atjaunošanās pēc strāvas pārrāvuma.

	5.
	Svītrkoda un kvadrātkoda (QR) skeneris
	· Svītrkoda skeneris, kas spēj no dokumentiem, viedtālruņa vai planšetdatora ekrāna nolasīt 2D svītrkodus un QR kodus;
· Svītrkoda skeneris spēj atpazīt vismaz šādus 2D svītrkodus:
· Data Matrix;
· MaxiCode; 
· Micro QR Code; 
· QR Code.
· Veicot desmit secīgu kontroles svītrkodu skenēšanu, izmantojot iebūvēto QR kodu skeneri, vismaz piecās skenēšanas reizēs iekārtai jāspēj reaģēt ne ilgāk kā 1’000 milisekundēs un ilgākais reaģēšanas laiks nedrīkst pārsniegt 2’500 milisekundes.

	6.
	Pilnkrāsu skārienjutīgs ekrāns
	· Augstas izšķirtspējas industriālais (Angl.val. “Industrial grade”) skārienekrāns, kas nodrošina informācijas attēlošanu, ievadi un vadīklas izmantojot skārientehnoloģijas;
· Piemērots darbam ārpus telpām, Latvijas vides apstākļos, tostarp lietus, sniega un saules (Angl.val. “Sunlight readable”) iedarbībā ar vismaz 1’000 CD spilgtumu;
· Ekrāna izmērs vismaz 12 collas;       
· Ekrāna izšķirtspēja vismaz 1’920x1’080 pikseļi;
· Vismaz 178° skatīšanās leņķis (Angl.val. “viewing angle”);
· Pretatspīduma pārklājums (Angl.val. “anti-glare”). Ekrāna virsmai jābūt apstrādātai ar speciālu pretatspīduma un pretatstarošanas (Angl. val. “Anti-Glare/Anti-Reflective”) pārklājumu, nodrošinot pilnīgu teksta un grafiskās informācijas salasāmību āra apstākļos, tiešu saules staru ietekmē;
· Skārienekrānam jāizmanto tehnoloģija (piem. rezistors sensors), kura nodrošina darbu arī izmantojot cimdus vai citus priekšmetus (piem. viedkarti);
· Risinājumam jābūt iespējai izdot īsu, bet lietotājam labi sadzirdams skaņas signālu, piemēram, PIN koda ievades laikā (pēc katra cipara nospiešanas uz skārienekrāna);
· Aizsardzība pret aizsvīšanu un ārējās vides iedarbību, mitrumizturības klase vismaz IP65.

	7.
	Industriālais vadības dators
	· Kioskam jābūt aprīkotam ar programmējamu industriālo (Angl.val. “Industrial grade”) vadības datoru, kas nodrošina kioska aprīkojuma darbību un darbplūsmu;
· Piemērots darbam ārpus telpām industriālā teritorijā Latvijas vides apstākļos, tostarp lietus, sniega un saules apstākļos;
· Amlogic A311D vai ekvivalents centrālais procesors, ne mazāk kā 4 ARM Cortex-A73 2.0Ghz frekvences kodoli un ne mazāk kā 2 ARM Cortex-A53 1.8GHz kodoli (kopā minimāli vismaz 6 ARM procesora kodoli);
· Iebūvēts vismaz 5 TOPS (5 triljoni operāciju sekundē) mākslīgā intelekta akselerators (NPU);
· Grafiskais procesors Arm Mali-G52 MP4 GPU vai līdzvērtīgs ar OpenGL ES 1.1 / 2.0 / 3.2 un OpenCL 2.0 atbalstu;
· Jānodrošina H.264 un H.265 formātu 1080P izšķirtspējas 60 kadru sekundē aparatūras līmenī atbalstīta video kodēšana, t.sk. jānodrošina JPEG dekodēšana aparatūras līmenī;
· Linux kernel 6.0 vai jaunākas operētājsistēmas atbalsts;
· Vismaz 4GB operatīvās atmiņas, microSD un eMMC karšu atbalsts;
· Vismaz 32GB microSD kartei jābūt iekļautai komplektācijā;
· HDMI 2.0 monitora pieslēgvieta;
· 4-joslu MIPI DSI displeja interfeiss;
· 4-joslu MIPI CSI kameras interfeiss;
· 1Gbit ethernet pieslēgums, PoE 802.3bt barošanas atbalsts;
· Jāatbalsta vismaz 40 kontektoru vispārīga pielietojuma ievades un izvades savienojums;
· Jānodrošina vismaz 5.gab impulsa platuma modulācijas (Angl. val. “Pulse Width Modulation” (PWM)) izvades savienojumi, ārēju iekārtu un apgaismojuma vadībai;
· Jāatbalsta vismaz 3.gab I2C standarta savienojumi, t.sk. iespēja pieslēgt I2C temperatūras un mitruma sensoru;
· Jāspēj nolasīt signālu, kas tiek pārraidīts izmantojot Wiegand protokolu, lai nodrošinātu piekļuves kontroles vai identifikācijas sistēmu integrāciju;
· Jāatbalsta darbs ar programmatūru, kas paredzēta darbam uz ARM arhitektūras procesora Linux vidē, t.sk. izmantojot konteinerizācijas (Angl.val. “Docker”) risinājumu;
· Programmatūrai (operētājsistēmai, draiveriem u.c.) jābūt pilnībā balstītiem uz atvērto kodu un modificējamiem bez ierobežojumiem.

	8.
	HID Prox standarta bezkontakta viedkaršu lasītājs
	· Karšu lasītājiem jānodrošina bezkontakta HID viedkaršu nolasīšana (125kHz, Wiegand interfeiss);
· Jābūt savietojamiem ar Pasūtītāja rīcībā esošo piekļuves kontroles sistēmas kontrolieriem Apollo AIM 4SL;
· Jābūt ekspluatējamiem ārpus telpām Latvijas vides apstākļos;
· Jābūt savietojam ar Pasūtītāja rīcībā esošo piekļuves kontroles sistēmas programmnodrošinājumu Apollo Apacs 3.10.

	9.
	Augšējā un apakšējā videokamera
 
 
	· Videokameras, kas paredzētas apmeklētāja sejas identificēšanai un reāllaika video un foto plūsmu nodošanai Pasūtītāja AAS Sistēmai;
· Videokameras novietotas kioska apakšējā un augšējā daļā tā, lai atkarībā no kioska novietojuma vienlaikus spētu nodrošināt personas sejas atpazīšanu izmantojot gan augšējo, gan apakšējo kameru;
· Vismaz 12 megapikseļu HDR videokameras;
· Dienas un nakts redzamības režīms;
· Aizsardzība pret aizsvīšanu un ārējās vides iedarbību, mitrumizturības klase vismaz IP65.

	10.
	Skaļrunis un mikrofons
	· Iebūvēts skaļrunis un mikrofons, apmeklētāja saziņai ar Pasūtītāja operatoru;
· Risinājumam jābūt piemērotam darbam ārpus telpām Latvijas vides apstākļos, tostarp, skaļruņu un mikrofonu darbība vēja, lietus, sniega u.c. laika apstākļos;
· Risinājumam jābūt ergonomiski un ērti lietojamam, kā arī maksimāli jāierobežo apkārtējo trokšņu ietekme.


	11.
	Personas dokumentu skeneris ar optiskas rakstzīmju pazīšanas (Angl.val. “Optical character recognition”, OCR) un biometriskās attēlapstrādes sistēmu 

	· Personas dokumentu skeneris ar OCR un biometriskās attēlapstrādes sistēmu personas identifikācijas dokumentu skenēšanai, dokumentu rakstzīmju atpazīšanai ar optisko rakstzīmju atpazīšanas (OCR) programmatūru un personas dokumentu datņu izgūšanas funkcionalitāti, piemēram Regula 70X8M vai līdzvērtīgs.
· Risinājumam jāspēj noteikt dokumenta veids (pase, ID karte vai cits);
· Risinājumam jāatpazīst visi Eiropas savienībā derīgie ceļošanas dokumenti, t.sk. ne-ES valstu pilsoņu personu apliecinošie dokumenti, ceļošanas dokumenti un citi dokumenti, kas derīgi ceļošanai Eiropas savienībā, t.sk. jūrnieku pases;
· Ražotājam jānodrošina pastāvīga Eiropas savienībā derīgu ceļošanas dokumentu bibliotēkas atjaunojumi ar jaunākajām dokumentu versijām;
· Risinājumam jābūt savienotam ar industriālo vadības datoru, nodrošinot attālinātas pieslēgšanās iespējas un datu apmaiņu;
· Personas datu nolasīšana - izmantojot OCR tehnoloģiju risinājumam jāspēj atpazīt un nolasīt personas datus (vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods vai ekvivalents citas valsts kods, dokumenta numurs, izdošanas datums, izsniegšanas valsts, u.c.), pārveidot rakstzīmēs;
· Risinājumam jānodrošina funkcija personas dokumenta piekļuves koda (Angl. val. “Card access number”) nolasīšanai un mašīnlasāmā zona (Angl.val. “Machine readable zone” (MRZ)) koda nolasīšanai un atpazīšanai. Izmantojot šos piekļuves kodus, sistēmai jānolasa teksta un biometriskie dati (vismaz personas fotogrāfija) no RFID raidītāja, ja dokumentā tāds ir; 
· Skenerim jāspēj veikt dokumenta nolasīšana, ja tas ir pilnvērtīgi novietots skenera lasīšanas zonā, neatkarīgi no dokumenta novietojuma un leņķa (t.i. nav nepieciešams ID karti novietot kādā konkrētā vietā vai leņķī skenera dokumentu lasītāja zonā;
· Risinājumam jāatbalsta ISO/IEC 14443 standarta datu apmaiņas saskarne un jāatbalsta ICAO (Angl.val. “International Civil Aviation Organization”) 9303 specifikācijā noteiktie biometrisko datu formāti;
· Dokumentu skenerim jānodrošina nepieciešamā operētājsistēmas atbalsta programmatūra un API aplikāciju programmēšanas saskarnes bibliotēka un/vai REST API. Jābūt iespējai vadīt dokumentu skenēšanu, teksta atpazīšanu un RFID izmantojot API;
· Dokumentu skenerim kioskā jābūt novietotam tā, lai tas būtu aizsargāts no ārējās vides apstākļiem (putekļiem, lietus, sniega u.c.), netiktu bojāts, kā arī netiktu ierobežota tā izmantošana jebkuros vides apstākļos (t.sk. paredzot aizsargelementus vai durtiņas, kas aizsargā skenēšanas virsmu no ūdens, putekļiem u.c. ārējās vides iedarbības);
· Dokumenta skenera vietai jābūt pasargātai ar aizveramām durtiņām, kas nodrošina skenēšanas virsmas aizsardzību no ārējās vides apstākļiem (putekļiem, lietus, sniega u.c.), kā arī netraucē un neierobežo skenera izmantošanu ar vienu roku.

	12.
	Montāža un uzstādīšana
	· Automatizētas piekļuves kioskiem jābūt brīvstāvoši izvietotiem vienā no četrām konfigurācijām, nodrošinot katrai konfigurācijai atbilstošu statīvu (kioska kāju), stiprinājumus, slēgumus un atbilstošu pamatni (betonēta pamatne) atbilstoši katras Deltas konfigurācijai:
· Divlīmeņu kiosku konfigurācija – vismaz uz vienas kājas viens virs otra izvietoti divi kioski (komplektā ietilpst divi kioski), ļaujot atbilstošu kiosku izmantot vieglā un smagā autotransporta vadītājiem:
· jānodrošina iespēju izmantot atbilstošus kioskus gan vieglā, gan smagā autotransporta vadītājiem nepametot transportlīdzekli;
· kioska kājai jāparedz iespēja ērti mainīt uzstādīto kiosku augstumu (stiprinājumu vietas) atkarībā no teritorijas specifikas un konfigurācijas bez mehāniskas iejaukšanās (urbumu veikšanas u.c.);
· augšējā kioska vadītāja sejas atpazīšanas video kamerai jānodrošina vidējais augstums 2’300 mm virs ceļa (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam);
· apakšējā kioska vadītāja sejas atpazīšanas video kamerai jānodrošina vidējais augstums 1’260 mm virs ceļa (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam).
· Smagā autotransporta kioska konfigurācija – vismaz uz vienas kājas izvietots kiosks smagā autotransporta vadītājiem:
· jānodrošina iespēju pilnvērtīgi izmantot kiosku smagā autotransporta vadītājiem nepametot transportlīdzekli;
· kioska kājai jāparedz iespēja ērti mainīt uzstādīto kiosku augstumu (stiprinājumu vietas) atkarībā no teritorijas specifikas un konfigurācijas bez mehāniskas iejaukšanās (urbumu veikšanas u.c.);
· kioska vadītāja sejas atpazīšanas video kamerai jānodrošina vidējais augstums 2’300 mm virs ceļa (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam).
· Vieglā autotransporta kioska konfigurācija – vismaz uz vienas kājas izvietots kiosks vieglā autotransporta vadītājiem:
· jānodrošina iespēju pilnvērtīgi izmantot kiosku vieglā autotransporta vadītājiem nepametot transportlīdzekli vai izkāpjot;
· kioska kājai jāparedz iespēja ērti mainīt uzstādīto kiosku augstumu (stiprinājumu vietas) atkarībā no teritorijas specifikas un konfigurācijas bez mehāniskas iejaukšanās (urbumu veikšanas u.c.);
· vadītāja sejas atpazīšanas video kamerai jānodrošina vidējais augstums 1’260mm virs ceļa (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam), savukārt gājēju 1’600mm (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam).
· Gājēju kioska konfigurācija:
· jānodrošina iespēju pilnvērtīgi izmantot kiosku gājējiem;
· kioska kājai jāparedz iespēja ērti mainīt uzstādīto kiosku augstumu (stiprinājumu vietas) atkarībā no teritorijas specifikas un konfigurācijas bez mehāniskas iejaukšanās (urbumu veikšanas u.c.);
· gājēja sejas atpazīšanas video kamerai jānodrošina vidējais augstums  1’600mm virs zemes (precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam).
· Katrai konfigurācijai jāparedz atbilstošas betona (vai cita materiāla) pamatnes sagatavošana un uzstādīšana konkrētā teritorijā, ņemot vērā kājas un kioska novietojumu, Pasūtītāja teritorijas konfigurāciju un ārējās vides ietekmi (vēja, lietus un sniega apstākļus), lai nodrošinātu drošu, ērtu un ergonomisku kiosku izmantošanu; 
· Pamatnei un kājai ir jānodrošina, ka kājas novietots kiosks izmantošanas laikā nevar kratīties, šūpoties vai apgāzties ārējas vides apstākļu, ilgstošas lietošanas un slodzes ietekmē, piemēram, vēja apstākļos, kā arī apmeklētājam veicot darbības skārienekrānā;
· Kāju un pamatnes izmēri un konfigurācija var tikt precizēti projektēšanas laikā, tos saskaņojot ar Pasūtītāju;
· Kiosku kājai ir jābūt cinkota metāla, ievērojot šādus tehniskos parametrus un prasības:
· Kājas materiālam, kā arī stiprinājuma skrūvēm jābūt metālam (tērauds/nerūsējošais tērauds);
· Kājas krāsai jābūt  Pantone 295C/RAL5013 vai ekvivalentai pēc citas krāsu klasifikācijas sistēmas;
· Kioskam jābūt ērti noņemam no metāla kājas vai stiprinājumiem (atvienojami stiprinājumu, vadu savienojumi u.c.), lai veiktu tā aizvietošanu bojājumu gadījumā;
· Elektrības un datu kabeļu ievadīšanai jānotiek caur pazemi, izmantojot esošās pieslēguma vietas;
· Automatizētas piekļuves kiosku uzstādīšana jāveic saskaņā ar teritoriju konfigurāciju, esošo infrastruktūru un kontrolieru izvietojumu, veicot nepieciešamos sagatavošanas darbus, t.sk. pamatnes sagatavošanas darbus un seguma atjaunošanu, un to saskaņošanu likumā noteiktajā kārtībā;
· Jāparedz iespēja kāju ērti demontēt un nepieciešamības gadījumā nomainīt. 

	13.
	Garantija
	· Piegādātājam jānodrošina 10 (desmit) gadu garantija kioska korpusiem, plakātu stiprinājumiem, metāla kājām un betona pamatnei, t.sk. krāsojuma aizsardzībai pret koroziju u.c. ārējās vides ietekmi. 



5.5. Teritorijas papildiekārtas 
Pasūtītāja teritorijā uzstādamās papildiekārtas un tehniskie elementi, kas atbalsta un nodrošina iekārtu darbību.
Tabula Nr. 9. Teritorijas papildiekārtas un tehniskie elementi 
	Nr.
	Prasība
	Skaidrojums

	1.
	Video analītikas aparatūra
	· 19 collu 4U korpuss montāžai serveru statnē; 
· Procesors: Intel Intel® Core™ i7-14700K BX8071514700K, 3.4GHz, FCLGA1700 33MB, Kingston;
· Operatīvā atmiņa: DDR5, 32 GB, 6000 MHz, NVME;
· Disks: Kingston KC3000, M.2, 1 TB;
· Pamatplate: MSI Pro Z790-S WIFI;
· Grafiskais akselerators: NVIDIA GeForce RTX™ 4070, 12 GB, GDDR6X.

	2.
	Rezerves elektrobarošanas modulis (Angl.val. “Uninterruptible Power Supply”, UPS)
	· Nodrošina vismaz 1 (viena) stundas visu iekārtu darbību Pasūtītāja teritorijā;
· Jauda vismaz 900 W / 1’500 A.

	3.
	Laika relejs
	· Piegādes termināļi: A1, A2;
· Relatīvais spriegums: TPD1 - AC220-240V;
· Nominālā frekvence: 50/60 hz;
· enerģijas patēriņš: 1W;
· Darba režīms: nedēļas, dienas vai pulsējošs;
· Programmu skaits: ne mazāk kā 12;
· Vasaras/Ziemas laiks: automātiska ar iespēju to izslēgt;
· Datu nolasīšana: displejs;
· Kontaktu skaits: 1 C/O;
· Kontaktu strāva: 16A/250V AC1;
· Pārslēgšanas kapacitāte: 4’000VA/AC1, 384W/DC;
· Nominālais izolācijas spriegums: 250V.

	4.
	Tīkla komutators
	· Fiziskie savienojumi: 8x RJ45 ethernet porti, 2x SFP porti, 1x 2pin DC barošanas savienotājs;
· Statusa indikatori: 1 barošana LED, 1 AUX LED, 16 LAN statusa LED, 2 SFP statusa LED;
· PoE porti: vismaz 8;
· Standarti: IEEE 802.3af un IEEE 802.3at;
· Max jauda uz vienu portu: 30 W;
· Kopējais PoE: ne mazāk kā 235 W;
· Pakalpojuma kvalitāte tīklā (Angl. val. “Quality of Service”): DSCP prioritāte, 802.1p, TOS, portu prioritāte, Datu plūsmas ātruma ierobežošana, Apraides plūsmas ierobežošana;
· Pieejamās metodes datu apstrādes metodes: SP / WFQ / WRR;
· Joslas platums: līdz 20 Gbps;
· Palielināts Ethernet kadrs (Angl. val. “Jumbo frame”): līdz 10’000 baiti;
· Mac adrešu tabula: līdz 8000 ierakstu;
· Paketes buferis: 512 KB;
· Atmiņas tips: 128 MB DDR3;
· Flash atmiņa: 16 MB;
· Atbalstītās valodas: Busybox shell, Lua, C, C++;
· Servisi: SNMP v2/v3, EtherNet/Ip, LLDP, DHCP, MRP;
· Mitrums: no 1% līdz 90 % (bez kondensācijas);
· Svars: ne vairāk kā 700g;
· Korpusa materiāls: metāla;
· Izmēri: ne lielāks par 135x45x125 mm (G x A x P);
· Drošība: vismaz IEC 62368-1:2018.

	5.
	Bezvadu piekļuves punkts 
	· Procesora frekvence: 600 MHz;
· RAM atmiņa: 64 MB;
· Atmiņas apjoms: 16 MB Flash;
· Ethernet porti: 1 x 10/100 Mbps;
· Bezvadu tīkls: 5 GHz 802.11a/n divkanālu;
· Antenas pastiprinājums: 27dBi (+/-0.5 dBi);
· Antenas staru platums: vismaz 6 grādi;
· Krustpolaizoācija: vismaz 20 dBi;
· Portu izolācija: vismaz 18 dB;
· Priekšējā/aizmugurējā attiecība: vismaz 30 dB;
· Reflektētais zudums: ne vairāk kā 15 dB;
· Izmēri: ne vairāk kā 550 × 250 mm;
· Maks. jaudas izmantošana: ne vairāk kā 8 W.

	6.
	Ultraskaņas barjera
	· Sensora tips: ultraskaņas tuvuma sensors (šķēršļu detektoram);
· Darbības režīms: Retroreflektors, gaismas atstarotāja skeneris;
· Iestatījumi: Segmenta displejs spilgts/tumšs/izslēgts, Filtra stiprums (10 līmeņi), Reakcijas aizture no 0 līdz 20 s, Priekšējā lauka slāpēšanas zona, Sensora kalibrēšana, Temperatūras kompensācija iesl./izsl., Detekcijas attālums (3 līmeņi), Pogu bloķēšana iesl./izsl., Parasti atvērts / Parasti aizvērts;
· Ultraskaņas frekvence: 120 kHz;
· Pārslēgšanās frekvence: 4Hz;
· Detektēšanas attālums: vismaz robežās no 300 mm – 3500 mm;
· Reakcijas laiks: ne ilgāks par 1 sekundi;
· Barošanas spriegums: 12–30 V DC;
· Darbības temperatūra: -25°C līdz +50°C
· Aizsardzības klase: IP67.

	7.
	Vārtu statusa sensors 
	· Paredzētais vārtu platums: līdz 5 metriem;
· Atvēršanas leņķis: 25 grādi.

	8.
	Elektroinstalācijas kabelis
	· Dzīslu skaits: 3;
· CPR Klase: Eca;
· kabeļu šķērsgriezums: 3x2,5 mm2;
· Spriegums: 450/750V.

	9.
	Datu pārraides kabelis
	· Dzīslas diametrs: 0,5 mm;
· Kategorija: 5E;
· Dzīslas lokanība: 1, klase = monolīts;
· Tips: 4x2x0.5 U/UTP.


5.6. Teritorijas aprīkojums un papildaprīkojums
Pasūtītāja teritorijā uzstādāmais aprīkojums un papildaprīkojums, kas atbalsta un nodrošina iekārtu un tehnisko elementu darbību. 

Tabula Nr. 10. Teritorijas aprīkojums un papildaprīkojums
	Nr.
	Prasība
	Skaidrojums

	1.
	Norobežojumi (stabiņi)
	· Augstums: 800mm;
· Diametrs: 80mm;
· Pamatnes platums: 210mm;
· Krāsa: Oranža;
· Materiāls: Poliuretāna;
· Montāžai nepieciešamais personu skaits: 1;
· Stiprinājums: Pie ceļa seguma.

	2.
	Luksofors 
	· LED daudzums: ne mazāk kā sarkans 35 gab., zaļš 35 gab.;
· Viļņu garums: sarkans 625 +- 5nm, zaļš 505 +- 5nm (atšķirība var būt 5% robežās);
· Redzamības leņķis: ne mazāk kā 30 grādi;
· Uzstādīšanas virziens: gan vertikāli, gan horizontāli;
· Lēca: “zirnekļu tīkls” (Angl. val. “Cobweb”)
· Gaismas intensitāte: ne mazāk kā 165cd, zaļš ne mazāk kā 248cd (atšķirība var būt 5% robežās);
· Jaudas koeficients: >0.9;
· Jauda: sarkans mazāks vai vienāds 2.2W, zaļš mazāks vai vienāds 2.5W (atšķirība var būt 5% robežās);
· Darbspējas temperatūra: no +40oC līdz -32oC;
· Mitrumizturības klase vismaz IP54.

	3.
	Metāla drošības sala (vidēja)
	· Materiāls: cinkots metāls;
· Uzstādīšana: uz asfaltbetona seguma;
· Izmēri: vismaz 1’000 mm x 5’000 mm;
· Apraksts: pa ārējo perimetru drošības paaugstinājums ar atstarojošiem elementiem;
· Iespējas: iespēja uzstādīt stabus ceļa zīmēm, stabus kamerām, barjeras mehānismu.

	
	Metāla drošības sala (liela)
	· Materiāls: cinkots metāls;
· Uzstādīšana: uz asfaltbetona seguma;
· Izmēri: vismaz 1’000 mm x 9’000 mm
(precizējami atbilstoši konkrētā objekta risinājumam);
· Apraksts: pa ārējo perimetru drošības paaugstinājums ar atstarojošiem elementiem;
· Iespējas: iespēja uzstādīt stabus ceļa zīmēm, stabus kamerām, barjeras mehānismu.

	4.
	Gājēju turnikets (trīsstaru)
	· Korpuss: kombinācija no metāla ar poliestera pulvera pārklājumu; 
· Trīsstaru roka: nerūsējošs tērauds;
· Krāsas: melna vai RAL 7016;
· Dzinējs: darbojas ar 13,8 VDC drošatteices (Angl.val. “fail-safe”) motoru;
· Ārtelpu aprīkojums: plastmasas kārba (vismaz IP65) vadības elektronikai;
· Darbspējas temperatūra: no +40oC līdz -32oC;
· Mitrumizturības klase vismaz IP65;
· Barošanas bloka spriegums: 230VAC / 110VAC.

	5.
	Turniketu norobežojošās barjeras
	· Pielietojums: Cilvēku vai tehnikas plūsmas norobežošanai, nepieļauj apiešanu;
· Garums: robežās no 1’800 mm līdz 2’100 mm;
· Augstums: 1’000 mm;
· Caurules diametrs: 60 mm;
· Materiāls: tērauds;
· Pārklājums: karsti cinkots pret koroziju;
· Uzstādīšana: skrūvējama grīdā vai stacionāri pie pamatnes;
· Lietošanas vide: iekštelpām un ārtelpām;
· Svars: robežās starp 10kg līdz 25 kg.

	6.
	Barjera
	· Barošanas spriegums: 230V AC - 50Hz;
· Lietošanas biežums: intensīvai lietošanai;
· Darbspējas temperatūra: no +40oC līdz -20oC;
· Mitrumizturības klase vismaz IP54;
· Atvēršanas laiks: ne vairāk kā 8 sekundes;
· Barjeras strēles garums no 4 m līdz 6m;
· Motora vadības platei jānodrošina vismaz atsevišķas ieejas – atvērt, aizvērt;
· Barjeras strēlei jābūt aprīkotai ar LED lentu, kas pie aizvērta stāvokļa deg vai mirgo sarkanā krāsā, pie atvērta – zaļā.
· Barjeras vadības skapja korpusa krāsa: RAL 7016.

	7.
	Bīdāmie vārti
	· Platums: 4,5 m;
· Augstums: robežās no 1,73 m līdz 1,80 m;
· Krāsojums: RAL 7016;
· Bīdāmo vārtu motors ar magnētiskajiem gala slēdžiem;
· Motoram jānodrošina vismaz 1000 kg vārtu pārvietošana;
· vārtu atvēršanās ātrums vismaz 9 m/min.;
· Motoram jābūt paredzētam intensīvai lietošanai;
· Motora vadības platei jānodrošina vismaz atsevišķas ieejas – atvērt, aizvērt.

	8.
	STOP zīme
	· Izmērs: 600x300 mm;
· Atstarošanās klase: 1. klase.

	9.
	IEBRAUKT AIZLIEGTS zīme
	· Diametrs: 600 mm;
· Atstarošanās klase: 1. klase.

	10.
	Ātruma slāpētājs
	· Konfigurācija: Iespējams zem slāpētāja ievietot kabeļus;
· Izmērs: 5000 mm;
· Augstums: 70 mm;
· Materiāls: Pārstrādātas izejvielas.

	11.
	Mobilais žogs ar betona pamatni (Delta Bloks)
	· Kopējais augstums: 2 m;
· Garums: 3,5 m;
· Acs izmērs: 262x100 mm.

	12.
	Stabs ar pamatni
	· Augstums: 3 m;
· Caurules diametrs: 42 mm.

	13.
	Ārtelpu skapis iekārtām
	· Augstums: vismaz 810 mm;
· Platums: vismaz 600 mm;
· Dziļums:  vismaz 800 mm;
· Materiāls: elektrogalvanizēts tērauds, biezums vismaz 1,5 mm.
· Slēdzams ar atslēgu.



6. Iekārtu un tehnisko elementu skaits Pasūtītāja teritorijās
Atklāta konkursa
„Ostas piekļuves Automātiskas un autonomas sistēmas (AAS Sistēma) ieviešanai nepieciešamo iekārtu iegāde un uzstādīšana” Nr. RBP 2026/36
NOLIKUMS
Pasūtītājs ir izvērtējis provizorisko iekārtu un tehnisko elementu apmēru, kas izteikts vienības gabalos vai metros, katrā no Pasūtītāja teritorijām, kā arī optimālo rezerves iekārtu un tehnisko elementu skaitu, kas paredzēts Pasūtītāja noliktavas vajadzībām. Veicot Pasūtītāja teritoriju apsekošanu un saskaņojot iekārtu izvietojumu, kopējais vienību skaits katrā teritorijā var tikt precizēts par to vienojoties ar Pasūtītāju.
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Tabula Nr. 11. Pasūtītāja teritorijās uzstādāmo iekārtu un tehnisko elementu skaits 
	Nr.
	Nosaukums
	Mērv.
	Teritorija Nr.1.
Delta 8
	Teritorija Nr.2.
Ogļu termināls
	Teritorija Nr.3.
Delta 6
	Teritorija Nr.13.
Delta 15  (LaCon)
	Teritorija Nr.5.
Tvaika iela 39a
	Teritorija Nr.6.
Laivinieku iela 11 (Naftimpex)
	Teritorija Nr.7.
Delta 12 (B-Port)
	Teritorija Nr.8.
Zivju iela 1 (Riga Nordic
Terminal)
	Teritorija Nr.9.
Meldru iela 3 (Port Milgravis)
	Teritorija Nr.10.
Delta 9 (Vega Stividors)
	Teritorija Nr.4. Flotes iela
(būvniecība nav uzsākta)
	Teritorija Nr.11.Tvaika iela
(būvniecības procesā)
	Teritorija Nr.12. Kundziņsalas
Delta (būvniecības procesā)
	Teritorija Nr.15. Dzelzceļa tilts
uz Kundziņsalu (Uriekstes ielā)
	Teritorija Nr.14. Delta 3
	Noliktava
	Kopā

	1. 
	Barjera
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	2. 
	Bezvadu piekļuves punkts
	gab
	
	2
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	5

	3. 
	STOP zīme
	gab
	4
	2
	2
	4
	
	4
	6
	2
	2
	2
	3
	
	
	
	2
	
	33

	4. 
	IEBRAUKT AIZLIEGTS zīme
	gab
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	5. 
	Ātruma slāpētājs
	m
	15
	
	10
	10
	
	
	25
	12
	10
	10
	20
	
	
	
	
	
	112

	6. 
	Elektroinstalācijas kabelis
	m
	150
	100
	100
	75
	150
	300
	380
	155
	200
	250
	250
	
	
	
	20
	
	2130

	7. 
	Datu pārraides kabelis
	m
	250
	250
	200
	75
	150
	300
	380
	155
	200
	250
	250
	
	
	100
	20
	
	2580

	8. 
	Kiosks vienlīmeņa konfigurācijā
	gab
	
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	
	
	
	2
	4
	28

	9. 
	Kiosks divlīmeņu konfigurācijā (komplektā 2 kioski)
	gab
	4
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	2
	12
	
	
	
	20

	10. 
	Kiosks (gājēju konfigurācija)
	gab
	2
	
	2
	2
	
	
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	2
	
	2
	
	21

	11. 
	Tīkla komutators
	gab
	2
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	1
	2
	2
	2
	7
	1
	1
	2
	31

	12. 
	Laika relejs
	gab
	
	
	
	1
	
	2
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1
	1
	6

	13. 
	Luksofori
	gab
	6
	2
	2
	2
	
	4
	6
	2
	
	2
	3
	
	6
	
	2
	1
	38

	14. 
	Mobilais žogs
	gab
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	15. 
	Rezerves barošanas avots
	gab
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	1
	13

	16. 
	Turniketu norobežojošās barjeras
	gab
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4

	17. 
	Norobežojumi (stabiņi)
	gab
	10
	8
	8
	14
	
	10
	15
	8
	8
	10
	10
	
	
	
	
	
	101

	18. 
	Kioska plakāta turētājs
	gab
	6
	2
	4
	2
	2
	4
	6
	4
	4
	4
	5
	4
	
	
	4
	
	51

	19. 
	Metāla drošības sala (vidēja)
	gab
	2
	
	1
	
	
	
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7

	20. 
	Metāla drošības sala (liela)
	gab
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	21. 
	Vārtu statusa sensors
	gab
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	1
	13

	22. 
	Ārtelpu skapis iekārtām
	gab
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	1
	
	
	13

	23. 
	Stabs ar pamatni
	gab
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	
	2
	
	
	
	
	
	
	19

	24. 
	Gājēju turnikets (trīsstaru)
	gab
	2
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	3

	25. 
	Ultraskaņas barjera
	gab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	26. 
	Bīdāmie vārti
	gab
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1

	27. 
	Video analītikas aparatūra
	gab
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	1
	14

	28. 
	ANPR videokamera
	gab
	8
	2
	4
	2
	2
	4
	10
	4
	4
	2
	6
	4
	6
	4
	4
	4
	70

	29. 
	Teritorijas novērošanas videokamera
	gab
	2
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	3
	2
	1
	3
	1
	14
	
	4
	2
	43

	30. 
	Iekštelpu videokamera ar mikrofonu
	gab
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	
	
	
	6










Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 1. Teritoriju kontroles iekārtu izvietojuma skices

	Teritorijas
	Iekārtu izvietojuma skice

	Teritorija Nr.1. Delta 8 (Krievu sala)
	[image: ]

	Teritorija Nr.2. Ogļu termināls (Rīgas Ogļu Termināls)
	[image: ]

	Teritorija Nr.3. Delta 6 (WT Terminal)
	[image: ]

	Teritorija Nr.4. Flotes iela (būvniecība nav uzsākta)
	[image: ]

	Teritorija Nr.5. Tvaika iela 39a (Woodison Terminal)
	[image: ]

	Teritorija Nr.6. Laivinieku iela 11 (Naftimpeks)
	
[image: ]

[image: ]


	Teritorija Nr.7. Delta 12 (B-Port)
	[image: ]

	Teritorija Nr.8. Zivju iela 1 (Riga Nordic Terminal)
	[image: ]

	Teritorija Nr.9. Meldru iela 3 (Port Milgravis)
	[image: ]

	Teritorija Nr.10. Delta 9 (Vega Stividors)
	[image: ]

	Teritorija Nr.11. Tvaika iela (būvniecības procesā) - informatīvi
	[image: ]

	Teritorija Nr.12. Kundziņsalas Delta 
	[image: ]

[image: ]



	Teritorija Nr.13. Delta 15 (LaCon)
	[image: ]

	Teritorija Nr.15. Dzelzceļa tilts uz Kundziņsalu (Uriekstes ielā)
	[image: ]



Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 2. Kioska korpusa skice

[image: ]

Tehniskās specifikācijas pielikums Nr. 3. Kioska plakāta turētāja skice


[image: ]
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