1. pielikums
Iepirkumam ar ID Nr. JVA 2026/49

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbi
Iepirkums paredz veikt Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu remontdarbus saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Pasūtītājs) darba uzdevumiem, pušu apstiprinātajām tāmēm un darbu apjomiem, atbilstoši šīs Tehniskās specifikācijas nosacījumiem.
1. DARBU NOSAUKUMI UN RAKSTURLIELUMI
Dzīvokļu remontdarbi
	Nr.p.k.
	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
	Mērvienība
	 Orientējošais daudzums 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	IEKŠĒJAIS ŪDENSVADS UN APRĪKOJUMS
	 
	 
	

	1.1
	Tērauda/vara cauruļvada d=15 demontāža
	m
	15,00
	

	1.2
	Tērauda/vara cauruļvada d=25 demontāža
	m
	5,00
	

	1.3
	Keramiskās izlietnes demontāža
	gb
	5,00
	

	1.4
	Metāla izlietnes demontāža
	gb
	6,00
	

	1.5
	Ūdens maisītāja izlietnei demontāža
	gb
	11,00
	

	1.6
	Ūdens maisītāja vannai/ duškabīnei demontāža
	gb
	2,00
	

	1.7
	Ūdens skaitītāja demontāža
	gb
	10,00
	

	1.8
	Vannas demontāža
	gb
	2,00
	

	1.9
	Skalojamo kastu demontāža
	gb
	5,00
	

	1.10
	Ūdens sildītāja (boilera) demontāža
	kpl
	2,00
	

	1.11
	Mehāniskā, diegu ūdens filtra demontāža
	kpl
	5,00
	

	1.12
	Daudzslāņu caurules  d=16 montāža (uponor)
	m
	10,00
	

	1.12.1
	Daudzslāņu caurules d=16
	m
	10,00
	

	1.12.2
	Daudzslāņu caurules veidgabali d=16
	kpl
	10,00
	

	1.12.3
	Citi palīgmateriāli daudzslāņu cauruļu montāžai
	kpl
	10,00
	

	1.13
	PVC cauruļvada montāža
	m
	20,00
	

	1.13.1
	PVC cauruļvads d=15
	m
	15,00
	

	1.13.2
	PVC cauruļvads d=20
	m
	5,00
	

	1.13.3
	PVC cauruļvada veidgabali d=15
	kpl
	15,00
	

	1.13.4
	PVC cauruļvada veidgabali d=20
	kpl
	5,00
	

	1.13.5
	Citi materiāli PVC cauruļvada  montāžai
	kpl
	20,00
	

	1.14
	Vara cauruļvada montāža
	m
	15,00
	

	1.14.1
	Vara cauruļvads d=15
	m
	15,00
	

	1.14.2
	Citi materiāli vara cauruļvadu montāžai
	kpl
	15,00
	

	1.15
	Keramiskās  izlietnes montāža
	gb
	5,00
	

	1.15.1
	Keramiska izlietne Cersanit EKO2000 60, vai ekvivalents, ar caurumu centrā, sifonu, komplektējošām detaļām, palīgmateriāliem
	gb
	5,00
	

	1.16
	Metāla izlietnes montāža
	gb
	6,00
	

	1.16.1
	Metāla izlietne DSN 720 vai analogs, 80x60cm uzliekama ar izpl. ar sifonu, komplektējošām detaļām, palīgmateriāliem
	gb
	6,00
	

	1.17
	Ūdens maisītāja montāža izlietnei
	gb
	14,00
	

	1.17.1
	Maisītājs metāla izlietnei FEV Jolly  ar grozāmu snīpi 7705/7 hrom vai ekvivalents
	gb
	10,00
	

	1.17.2
	Maisītājs fajansa izlietnei Rubineta hrom vai ekvivalents
	gb
	4,00
	

	1.18
	Ūdens maisītāja montāža vannai
	gb
	2,00
	

	1.18.1
	Maisītājs FEV Bravo vannai 0201/0 hrom ar grozāmu garo izteku, dušu vai ekvivalents
	gb
	2,00
	

	1.19
	Ūdens skaitītāja montāža
	gb
	10,00
	

	1.19.1
	G2 Ūdens skaitītājs QDFU DN15 Q3=2,5 110mm R160 (C klase) 30°C ar impulsa izvadu pievienojuma iespējai mērījumu attālinātai nolasīšanai vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	1.19.2
	 G2 Ūdens skaitītājs PCU DN15 Q3=2,5 110mm R160 (C klase) 90°C ar impulsa izvadu pievienojuma iespējai mērījumu attālinātai nolasīšanai vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	1.20
	Vannas ar maisītāju montāža
	kpl
	2,00
	

	1.20.1
	Metāla  vanna  ar kājām 1500 mm, sifonu, komplektējošām detaļām, palīgmateriāliem 
	gb
	1,00
	

	1.20.2
	Metāla  vanna  ar kājām 1700 mm, sifonu, komplektējošām detaļām, palīgmateriāliem 
	gb
	1,00
	

	1.20.3
	Maisītājs FEV Bravo vannai 0201/0 hrom ar grozāmu garo izteku, dušu vai ekvivalents
	gb
	2,00
	

	1.21
	Maisītāja dušas kabīnei hrom vai ekvivalents montāža
	gb
	2,00
	

	1.21.1
	Maisītājs FEV Bravo dušas kabīnei hrom vai ekvivalents, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	2,00
	

	1.22
	Ūdens sildītāju (boilera) montāža
	gb
	2,00
	

	1.22.1
	Kombinētais ūdens sildītājs 100L vert., ar stiprinājumiem, palīgmateriāliem
	gb
	2,00
	

	1.23
	Mehāniskā, diegu ūdens filtra montāža
	gb
	2,00
	

	1.23.1
	Mehāniskais, diegu ūdens filtrs, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	2,00
	

	1.24
	Cauruļvadu izolēšana ar siltuma izolāciju d=15, d=25
	m
	10,00
	

	1.24.1
	Cauruļvadu izolācija d=15, ieskaitot palīgmateriālus
	m
	5,00
	

	1.24.2
	Cauruļvadu izolācija d=25, ieskaitot palīgmateriālus
	m
	5,00
	

	1.25
	Dušas klausules ar maisītāju demontāža
	gb
	5,00
	

	1.26
	Dušas klausules ar maisītāju montāža
	gb
	5,00
	

	1.26.1
	Dušas klausule ar maisītāju 
	gb
	5,00
	

	1.27
	Dušas klausules ar vadu demontāža
	gb
	5,00
	

	1.28
	Dušas klausules ar vadu montāža
	gb
	5,00
	

	1.28.1
	Dušas klausule ar vadu
	gb
	5,00
	

	1.29
	Skapītis metāla izlietnei 600*800*800mm ar montāžu, stiprinājumiem, palīgmateriāliem
	gb
	5,00
	

	1.30
	Dušas paliktņa ar sifonu demontāža
	gb
	5,00
	

	1.31
	Dušas paliktņa ar sifonu montāža
	gb
	5,00
	

	1.31.1
	Dušas paliktnis  metāla 800*800mm ar komplektējošām daļām, montāžas un palīgmateriāliem 
	gb
	5,00
	

	1.32
	Ūdens pievada caurules ventiļa demontāža 1/2
	gb
	5,00
	

	1.33
	Ūdens pievada caurules ventiļa montāža 1/2
	gb
	5,00
	

	1.33.1
	Lodveida ventilis  1/2 ie-a, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	5,00
	

	1.34
	Stūra ventiļa demontāža
	gb
	10,00
	

	1.35
	Stūra ventiļa montāža
	gb
	10,00
	

	1.35.1
	Stūra ventilis / dekoratīvais ventilis 1/2, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	10,00
	

	1.36
	Lokano pievadu demontāža
	gb
	5,00
	

	1.37
	Lokano pievadu montāža
	gb
	5,00
	

	1.37.1
	Lokanais ūdens pievads 0,5m, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	2,00
	

	1.37.2
	Lokanais ūdens pievads 1m, ieskaitot palīgmateriālus
	gb
	3,00
	

	1.38
	Slēgtā dušas kabīne GOTLAND 90x90x215cm, dziļais paliktnis (45cm), priekšējie stikli pelēki, aizmugure melna (ZS-9688-2 high tray) GL-ZQ-161B 90 44190 vai ekvivalents, ieskaitot montāžu, komplektējošās daļas, montāžas un palīgmateriālus 
	kpl
	2,00
	

	1.39
	Slēgtā dušas kabīne GOTLAND 90x90x215cm, seklais paliktnis (15cm), priekšējie stikli pelēki, aizmugure melna (ZS-9688-2 high tray) GL-ZQ-161B 90 44190 vai ekvivalents, ieskaitot montāžu, komplektējošās daļas, montāžas un palīgmateriālus 
	kpl
	2,00
	

	1.40
	Jika dušas stūris Lyra Plus 90x90 (Pusapaļa; 4/5 mm rūdīts stikls; Profils balts; Balti rokturi; aizsarga pārklājums stiklam; Augstums 190 cm) vai ekvivalents, ieskaitot montāžu, komplektējošās daļas, montāžas un palīgmateriālus 
	kpl
	3,00
	

	1.41
	Dušas siena iebūvējama nišā, ieskaitot montāžu, komplektējošās daļas, montāžas un palīgmateriālus 
	m2
	5,00
	

	1.42
	Dušas paliktņa sifona remonts vai nomaiņa, ieskaitot komplektējošās daļas, montāžas un palīgmateriālus
	kpl
	2,00
	

	1.43
	Dušas paliktņa perimetra hidroizolācija (t.sk. esošas bojātas hidroizolācijas noņemšana, virsmu attīrīšana, jaunas silikona hidroizolācijas uzklāšana)
	m
	26,00
	

	1.44
	Sifona izlietnei nomaiņa
	gb
	5,00
	

	1.44.1
	Sifons izlietnei plastmasas
	gb
	5,00
	

	1.44.2
	Sifons izlietnei plastmasas, ar izplūdi
	gb
	5,00
	

	1.45
	Dušas klausules turētāja nomaiņa
	gb
	5,00
	

	2
	IEKŠĒJĀ KANALIZĀCIJA UN APRĪKOJUMS
	 
	 
	

	2.1
	Čuguna cauruļvada d=50 demontāža
	m
	10,00
	

	2.2
	Čuguna cauruļvada d=100 demontāža
	m
	10,00
	

	2.3
	Čuguna ūdens uztvērēja (trapa) demontāža
	gb
	5,00
	

	2.4
	Keramiskā sēdpoda ar skalojamo kasti demontāža
	gb
	5,00
	

	2.5
	PVC cauruļvada d=50 montāža
	m
	10,00
	

	2.5.1
	PVC caurule d=50 
	m
	10,00
	

	2.5.2
	PVC caurules d=50 veidgabali
	gb
	10,00
	

	2.5.3
	Citi materiāli, palīgmateriāli PVC caurules d=50 montāžai
	kpl
	10,00
	

	2.6
	PVC cauruļvada d=100 montāža
	m
	10,00
	

	2.6.1
	PVC caurule d=100
	m
	10,00
	

	2.6.2
	PVC caurules d=100 veidgabali
	gb
	10,00
	

	2.6.3
	Citi materiāli, palīgmateriāli PVC caurules d=100 montāžai
	kpl
	10,00
	

	2.7
	PVC ūdens uztvērēja (trapa) ar izvadu 50/100mm montāža
	gb
	10,00
	

	2.7.1
	PVC ūdens uztvērējs (traps) ar izvadu 50mm, palīgmateriāliem
	gb
	5,00
	

	2.7.2
	PVC ūdens uztvērējs (traps) ar izvadu 100mm, palīgmateriāliem
	gb
	5,00
	

	2.8
	Keramiskā sēdpoda ar skalojamo kasti montāža
	gb
	5,00
	

	2.8.1
	Keramisks sēdpods ar vāku Cersanit WC EKO2000 E020 grīdā sānu piev. DUO vai ekvivalents, ieskaitot kmontāžas, palīgmateriālus 
	gb
	5,00
	

	2.9
	WC poda vāka montāža
	gb
	5,00
	

	2.9.1
	WC poda vāks ar palīgmateriāliem
	gb
	5,00
	

	2.10
	Roku balsta/atbalsta roktura montāža
	gb
	2,00
	

	2.10.1
	Pie sienas stiprināms Mediclinics WC liekts roku balsts vai ekvivalents  invalīdiem - 90 grādu leņķis; garums 700 mm; hroms; t.sk. montāžas, palīgmateriāli 
	gb
	1,00
	

	2.10.2
	Universum invalīdu atbalsta rokturis, 900 mm vai ekvivalents; izgatavots no nerūsējošā tērauda, t.sk. montāžas, palīgmateriāli 
	gb
	1,00
	

	2.11
	WC sēdpoda skalojamā mehānisma remonts vai nomaiņa
	kpl
	2,00
	

	3
	APKURE UN VENTILĀCIJA
	 
	 
	

	3.1
	Čuguna radiatoru demontāža - >5 sekcijām
	gb
	2,00
	

	3.2
	Čuguna radiatoru demontāža - <5 sekcijām
	gb
	3,00
	

	3.3
	Tērauda paneļu radiatoru demontāža
	gb
	4,00
	

	3.4
	Tērauda cauruļvada d=15 demontāža
	m
	20,00
	

	3.5
	Tērauda cauruļvada d=25 demontāža
	m
	20,00
	

	3.6
	Cinkotas prestabo cauruļvada d=15 montāža
	m
	20,00
	

	3.6.1
	Cinkotas prestabo caurule d=15
	m
	20,00
	

	3.6.2
	Cinkotas prestabo caurules  veidgabali d=15, t.sk. palīgmateriāli 
	gb
	20,00
	

	3.7
	Daudzslāņu caurules (uponor) d=16 montāža vai analogs
	m
	10,00
	

	3.7.1
	Daudzslāņu caurule (uponor) d=16  vai analogs
	m
	10,00
	

	3.7.2
	Daudzslāņu caurules (uponor) veidgabali d=16 vai analogs, t.sk. palīgmateriāli 
	m
	10,00
	

	3.8
	Tērauda paneļu radiatoru montāža
	gb
	10,00
	

	3.8.1
	Tērauda paneļu radiators Purmo Compact C22 500*600 vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.8.2
	Tērauda paneļu radiators Purmo Compact C22 500*1000 vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.8.3
	Tērauda paneļu radiators Purmo Compact C22 500*1400 vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.8.4
	Tērauda paneļu radiators Purmo Compact C22 500*2000 vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.8.5
	Tērauda paneļu radiators Purmo Compact C11 500*1000 vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.9
	Radiatora darbības pārbaude pēc montāžas
	gb
	10,00
	

	3.10
	Apkures sistēmas sagatavošana pirms cauruļvadu demontāžas 
	kpl
	3,00
	

	3.11
	Apkures sistēmas pārbaudīšana un uzpildīšana pēc cauruļvadu montāžas
	kpl
	3,00
	

	3.12
	Caurumu izkalšana un aizdare ķieģeļu/dz./betona sienās/pārsedzēs d>200mm
	gb
	10,00
	

	3.13
	Ventilācijas gaisa vada izbūve 
	m
	20,00
	

	3.13.1
	Gaisa vads Alum. 80 d/mm 3m
	m
	5,00
	

	3.13.2
	Gaisa vads Alum. 100 d/mm 1.5m
	m
	5,00
	

	3.13.3
	Gaisa vads Alum. 120 d/mm 1m
	m
	5,00
	

	3.13.4
	Gaisa vads Alum. 125 d/mm 1m
	m
	5,00
	

	3.13.5
	Gaisa vada veidgabali
	kpl
	20,00
	

	3.13.6
	Citi materiāli ventilācijas gaisa vada izbūvei
	kpl
	20,00
	

	3.14
	Ventilācijas difuzora/restītes montāža
	gb
	20,00
	

	3.14.1
	Ventilācijas reste VR 250x250mm ar sietu
	gb
	5,00
	

	3.14.2
	Ventilācijas reste VR O d150mm
	gb
	5,00
	

	3.14.3
	Difuzors PVC VD 100 d/mm
	gb
	5,00
	

	3.14.4
	Difuzors PVC VD 125 d/mm
	gb
	5,00
	

	3.15
	Apkures radiatoru starpsavienojuma - apvadcaurules iestrāde ar komplektējošām daļām
	gb
	5,00
	

	3.16
	Nosūces ventilātora montāža
	gb
	2,00
	

	3.16.1
	Nosūces ventilātors Europlast D100 ar taimeri vai ekvivalents, t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli 
	gb
	2,00
	

	3.17
	Apkures radiatora restes remonts
	gb
	2,00
	

	4
	DEMONTĀŽA
	 
	 
	

	4.1
	Sienu krāsojuma attīrīšana 
	m²
	680,00
	

	4.2
	Grīdas linoleja demontāža
	m²
	80,00
	

	4.3
	KŠP plākšņu demontāža no grīdas
	m²
	20,00
	

	4.4
	Dēlīšu parketa demontāža
	m²
	20,00
	

	4.5
	Lamināta parketa demontāža
	m²
	20,00
	

	4.6
	PVC, koka grīdlīstes demontāža
	m
	20,00
	

	4.7
	Flīžu, betona grīdlīstes demontāža
	m
	10,00
	

	4.8
	Sienu flīžu apšuvuma nojaukšana
	m²
	10,00
	

	4.9
	Grīdu flīžu apšuvuma nojaukšana
	m²
	10,00
	

	4.10
	Griestu krāsojuma attīrīšana
	m²
	185,00
	

	4.11
	Griestu attīrīšana no tapetēm
	m²
	20,00
	

	4.12
	Dēļu grīdas demontāža
	m²
	20,00
	

	4.13
	Koka logu demontāža, tai skaitā iekšējās, ārējās palodzes
	gb
	5,00
	

	4.14
	Durvju bloku demontāža, tai skaitā aplodas
	gb
	10,00
	

	4.15
	PVC/Stikla pakešu logu bloku demontāža, tai skaitā iekšējā/ārējā palodze
	gb
	5,00
	

	4.16
	Stikla paketes demontāža
	m²
	5,00
	

	4.17
	Iebūvēto koka sienas skapju demontāža
	kpl
	5,00
	

	4.18
	Iekšējo palodžu demontāža
	m
	5,00
	

	4.19
	Ārējo palodžu demontāža
	m
	5,00
	

	4.20
	Ķieģeļu starpsienas demontāža b=120
	m²
	10,00
	

	4.21
	Ģipškartona starpsienas demontāža b=100
	m²
	10,00
	

	4.22
	Būvgružu savākšana, iznešana, izvešana, nodošana utilizācijai
	m³
	80,00
	

	5
	APDARE UN NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS
	 
	 
	

	5.1
	Virsmu izlīdzināšana
	m²
	100,00
	

	5.1.1
	Knauf Rotband ģipša apmetums vai ekvivalents
	kg
	160,00
	

	5.1.2
	Stūra šina apmetumam 35/35mm 2,5m VWS
	gb
	20,00
	

	5.1.3
	Apmetuma vadula 6mm (3,0m) VWS
	gb
	10,00
	

	5.1.4
	Apmetuma vadula 10mm (3.0m) VWS
	gb
	10,00
	

	5.2
	Aiļu virsmas izlīdzināšana platumā līdz 300mm (tai skaitā iekšējo un ārējo stūru izlīdzināšana) 
	m
	35,00
	

	5.2.1
	Knauf Rotband ģipša apmetums vai ekvivalents
	kg
	180,00
	

	5.2.2
	Stūra šina apmetumam 35/35mm 2,5m VWS
	gb
	15,00
	

	5.2.3
	Apmetumu iekš. stūru profils 12mm (2,5m) VWS
	gb
	15,00
	

	5.2.4
	Apmetumu iekš. stūru profils 8mm (2,5m) VWS
	gb
	15,00
	

	5.2.5
	FOLSEN Sietlenta 48mm x 180m vai ekvivalents
	gb
	2,00
	

	5.3
	Virsmu gruntēšana 
	m²
	880,00
	

	5.3.1
	Grunts "Tiefengrund" 10 l vai ekvivalents
	l
	180,00
	

	5.3.2
	Knauf Betonkontakt grunts neuzsūc. virsmām vai ekvivalents
	l
	30,00
	

	5.4
	Virsmu špaktelēšana, slīpēšana
	m²
	880,00
	

	5.4.1
	Grunts "Tiefengrund" 10 l vai ekvivalents
	l
	88,00
	

	5.4.2
	Špaktele weber LR vai ekvivalents
	kg
	1450,00
	

	5.4.2
	Špaktele Knauf Superfinisch vai ekvivalents
	kg
	1320,00
	

	5.4.3
	Smilšpapīrs, palīgmateriāli
	kpl
	880,00
	

	5.5
	Sienu krāsošana ar ūdens dispersijas krāsām 2x
	m²
	700,00
	

	5.5.1
	Eskaro Titan Lux5 matēta krāsa sienām (tonēta) vai ekvivalents
	l
	140,00
	

	5.6
	Griestu krāsošana ar ūdens dispersijas krāsām  2x
	m²
	180,00
	

	5.6.1
	Eskaro Sympathia pilnīgi matēta krāsa griestiem vai ekvivalents
	l
	55,00
	

	5.7
	Sienu/griestu apšūšana ar ģipškartona loksnēm, ieskaitot metāla profila latojumu (ar/bez siltuma izolācijas), šuvju aizdare
	m²
	180,00
	

	5.7.1
	KNAUF GKB 12,5x1200x2500mm vai ekvivalents
	m²
	132,00
	

	5.7.2
	KNAUF GKBI 12,5x1200x2600mm vai ekvivalents
	m²
	66,00
	

	5.7.3
	KNAUF metāla konstrukcijas sienām h=2500, b=50, laukums līdz 100 m² vai ekvivalents
	m²
	60,00
	

	5.7.4
	KNAUF metāla konstrukcijas sienām h=2500, b=100, laukums līdz 100 m² vai ekvivalents
	m²
	60,00
	

	5.7.5
	KNAUF metāla konstrukcijas griestiem ar 150 mm piekarēm, laukums līdz 60 m² vai ekvivalents
	m²
	60,00
	

	5.7.6
	Paroc Extra 50mm vai ekvivalents
	m²
	60,00
	

	5.7.7
	Paroc Extra 100mm vai ekvivalents
	m²
	60,00
	

	5.7.8
	Šuvju lenta
	m
	100,00
	

	5.7.9
	Špaktele Unoflott vai ekvivalents
	kg
	25,00
	

	5.7.10
	Stiprinājumi, palīgmateriāli
	m²
	180,00
	

	5.9
	Sienu/grīdu flīzēšana
	m²
	10,00
	

	5.9.1
	Flīzes grīdas 33.3x33.3 Almero Giallo vai ekvivalents
	m²
	6,00
	

	5.9.2
	Flīzes sienas 20x25 Arsena Azul vai ekvivalents
	m²
	6,00
	

	5.9.3
	Ceresit CM11 Līmējošā pamatjava 25kg vai ekvivalents
	kg
	50,00
	

	5.9.4
	CeresitSuper CE33 Java flīžu šuvēm 2kg pelēka vai ekvivalents
	kg
	11,00
	

	5.9.5
	TC Flīžu līste 6/8MM 2.5m EFD 688.11 Pelēka 
	gb
	2,00
	

	5.9.6
	Flīžu krustiņi 2,5mm (200gab.)
	gb
	3,00
	

	5.9.7
	Flīžu krustiņi 3,0mm (150gab.)
	gb
	3,00
	

	5.9.8
	Silikons, palīgmateriāli
	kpl
	10,00
	

	5.10
	Grīdu virsmas izlīdzināšana ar pašizlīdzinošiem sastāviem 2-5 mm biezumā
	m²
	125,00
	

	5.10.1
	Knauf Nivello 140 pašizlīdzinošs maisījums, 25kg vai ekvivalents
	gb
	18,00
	

	5.10.2
	Sakret BOS pašizlīdzinošs maisījums, 25kg vai ekvivalents
	gb
	26,00
	

	5.11
	Stikla šķiedras sieta (acs 4mm, >150g/m²)  iestrāde grīdās pašizlīdzinošiem sastāviem 2-5 mm biezumā
	m²
	10,00
	

	5.11.1
	Sikla šķiedras siets 1363 S RULLIS (acs 4mm, >150g/m²) 1x50m II-šķira vai ekvivalents
	m²
	11,00
	

	5.12
	PVC stikla pakešu logu bloku montāža
	m²
	5,00
	

	5.12.1
	PVC/Stikla pakešu logu bloks – verams divos virzienos ar ziemas vēdināšanu, balts/balts
	m²
	5,00
	

	5.12.2
	Makroflex Celtniecības putas PRO 65l 800ml vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	5.12.3
	Vēja, tvaika izolācijas lentes, palīgmateriāli
	kpl
	5,00
	

	5.13
	Ārējās logu ailes apdares atjaunošana pēc logu montāžas līdz 200mm
	m
	10,00
	

	5.14
	PVC pakešu loga vērtnes remonts
	kpl
	2,00
	

	5.15
	Stikla paketes montāža, ieskaitot blīvējumus, palīgmateriālus
	m2
	5,00
	

	5.16
	Iekšējo durvju bloku montāža, tai skaitā aplodas un durvju slēdzene 
	gb
	12,00
	

	5.16.1
	Durvju vērtnes gludas baltas 21 mm  700*2050 mm pilnā komplektācijā, t.sk. ar kārbu, aplodām, slēdzeni 
	gb
	1,00
	

	5.16.2
	Durvju vērtnes gludas baltas 21 mm  800*2050 mm pilnā komplektācijā, t.sk. ar kārbu, aplodām, slēdzeni 
	gb
	8,00
	

	5.16.3
	Durvju vērtnes gludas baltas  21 mm  900*2050 mm pilnā komplektācijā, t.sk. ar kārbu, aplodām, slēdzeni 
	gb
	1,00
	

	5.16.4
	Durvju vērtnes gludas baltas 21 mm  1000*2050 mm pilnā komplektācijā, t.sk. ar kārbu, aplodām, slēdzeni 
	gb
	1,00
	

	5.16.5
	Makroflex Celtniecības putas PRO 65l 800ml vai ekvivalents
	gb
	8,00
	

	5.16.6
	Palīgmateriāli
	kpl
	12,00
	

	5.17
	Ārējo durvju bloku montāža, tai skaitā aplodas un durvju slēdzene
	kpl
	5,00
	

	5.17.1
	Metāla ārdurvis, komplektācija: 
Vērtnes metāla biezums – 1,6-2 mm
Durvju kārbas metāla biezums – 2-4 mm
Kārbas biezums – 75-80 mm
Vērtnes biezums - 65 mm
Stiprības ribas - 7 gb.
Vērtnes pildījums – minerālvate;
Ārējā apdare – 8-10 mm bieza MDF plāksne, pārklāta ar PVC dekoratīvo plēvi (tumši brūna);
Iekšējā apdare – 8-10 mm bieza MDF plāksne, pārklāta ar PVC dekoratīvo plēvi (tumši brūna);
Aplodas – MDF plāksnes, pārklātas ar PVC dekoratīvo plēvi;
Eņģes - ∅ 22 mm ar atbalsta gultņiem;
Drošības eņģu tapas 2 gab.;
Dubultais gumijas blīvējums starp vērtni un kārbu;
Galvenā slēdzene: APECS/Bruņu uzlika/Cilindrs ar aizgriezni;
Papildus slēdzene: cilindriskā;
Furnitūra - pilns durvju furnitūras komplekts, hroma krāsā;
Ir iebūvēta durvju “actiņa”, 180 grādu redzes leņķis
	kpl
	5,00
	

	5.17.2
	Palīgmateriāli
	kpl
	5,00
	

	5.18
	Lamināta plākšņu grīdas ieklāšana
	m²
	130,00
	

	5.18.1
	Lamināta grīdas segums 32.kl. 
	m²
	143,00
	

	5.18.2
	Apakšklājs zem lamināta 2.0mm plat.1.20m
	m²
	143,00
	

	5.19
	Grīdlīstes montāža
	m
	140,00
	

	5.19.1
	Grīdlīste PVC buks 2.5 m
	gb
	57,00
	

	5.19.2
	Iekšstūra klipsis
	gb
	36,00
	

	5.19.3
	Savienotājs
	gb
	19,00
	

	5.19.4
	Ārējā stūra klipsis
	gb
	10,00
	

	5.19.5
	Gala klipsis (labais/kreisais)
	gb
	11,00
	

	5.19.6
	Stiprinājumi, palīgmateriāli
	m
	140,00
	

	5.20
	Linoleja ieklāšana pielīmējot visā platībā ar saduršuvju metināšanu
	m²
	50,00
	

	5.20.1
	Linolejs Polystyl Elegant 7006 6637006 3,0mm 2m vai ekvivalents
	m²
	55,00
	

	5.20.2
	STAFOR Līme linolejam LINOLIM 10.7L vai ekvivalents
	l
	13,00
	

	5.20.3
	Šuvju diegs d=4mm
	m
	40,00
	

	5.21
	Sienu / grīdu virsmu hidroizolēšana uzklājot divās kārtās
	m²
	15,00
	

	5.21.1
	Knauf Flaechendicht 25kg Hidroizolācija vai ekvivalents
	kg
	20,00
	

	5.21.2
	Šķiedrmateriāla auduma hidroizolācijas lenta
	m
	30,00
	

	5.22
	Gulšņu uzstādīšana
	m³
	2,00
	

	5.22.1
	Brusas 50x150x4500 sausas, antiseptizētas
	m³
	2,20
	

	5.22.2
	Stiprinājumi, palīgmateriāli
	kpl
	2,00
	

	5.23
	Grīdas klāja – melnās grīdas ierīkošana no apzāģētiem dēļiem 
	m²
	25,00
	

	5.23.1
	Apzāģēti, antiseptizēti dēļi 25x150x4500
	m³
	1,50
	

	5.23.2
	Koka skrūves 4,5x75, palīgmateriāli
	kpl
	25,00
	

	5.24
	Grīdas virsmas ierīkošana no saplākšņa loksnēm
	m²
	20,00
	

	5.24.1
	Saplāksnis 1525x1525x21mm
	m²
	22,00
	

	5.24.2
	Koka skrūves ar gremdgalvām 3,5x60, palīgmateriāli
	kpl
	20,00
	

	5.25
	Koka logu/durvju vērtņu un kārbu krāsošana, iepriekš sagatavojot virsmu
	m²
	10,00
	

	5.25.1
	BINDO 2 balta lateksa krāsa vai ekvivalents
	l
	6,00
	

	5.25.2
	Smilšaudekls BTL 15-3 120mm No100, ELATEX B vai ekvivalents
	m
	3,00
	

	5.25.3
	Smilšaudekls BTL 15-3 120mm No 40, ELATEX B vai ekvivalents
	m
	3,00
	

	5.25.4
	Špaktele kokam, palīgmateriāli
	kpl
	10,00
	

	5.26
	Bojātu un izsistu stiklu izņemšana no koka/metāla/PVC rāmjiem, attīrot montāžas vietu
	m²
	5,00
	

	5.27
	Plānā (2-6mm), biezā (22mm, 44mm) un dekoratīvā stiklojuma uzstādīšana ar palīgmateriāliem, koka, PVC logu/durvju rāmjos
	m²
	8,00
	

	5.27.1
	Logu stikls 2-6mm
	m²
	2,00
	

	5.27.2
	Dekoratīvais stikls 2-6mm
	m²
	2,00
	

	5.27.3
	Logu stikla pak. vid. 22mm
	m²
	2,00
	

	5.27.4
	Logu stikla pak. vid. 44mm
	m²
	2,00
	

	5.27.5
	Stiklu līstes logiem, durvīm
	m
	14,00
	

	5.27.6
	Stiklu tepe
	kg
	0,50
	

	5.27.7
	Naglas 1,2x16
	kg
	1,00
	

	5.27.8
	Palīgmateriāli
	kpl
	8,00
	

	5.28
	Rūsas un bojātas krāsas noņemšana no metāla caurulēm
	m
	5,00
	

	5.29
	Rūsas un bojātas krāsas noņemšana no čuguna radiatoriem
	m²
	5,00
	

	5.30
	Cauruļvadu gruntēšana, krāsošana
	m
	5,00
	

	5.30.1
	KORROSTOP antikorozijas krāsa vai ekvivalents
	l
	0,10
	

	5.30.2
	Vivacolor Green Line Radiator pusmatēta krāsa, tonēta vai ekvivalents
	l
	0,30
	

	5.31
	Čuguna radiatoru gruntēšana, krāsošana
	m²
	5,00
	

	5.31.1
	KORROSTOP antikorozijas krāsa vai ekvivalents
	l
	0,50
	

	5.31.2
	Vivacolor Green Line Radiator pusmatēta krāsa, tonēta vai ekvivalents
	l
	2,00
	

	5.32
	Dzelzs ārdurvju slēdzenes Kfv 115-1/2-R-PZ 55/20 montāža komplektā ar rokturiem un serdeni
	gb
	5,00
	

	5.33
	Ārdurvju slēdzenes nomaiņa komplektā ar rokturiem un serdeni ar durvju uzlaušanu
	gb
	5,00
	

	5.34
	Ārdurvju slēdzenes nomaiņa komplektā ar rokturiem un serdeni bez durvju uzlaušanas
	gb
	5,00
	

	5.35
	Ārdurvju slēdzenes serdeņa nomaiņa ar durvju uzlaušanu
	gb
	5,00
	

	5.36
	Ārdurvju slēdzenes serdeņa nomaiņa bez durvju uzlaušanas
	gb
	5,00
	

	5.37
	Ārdurvju piekaramās atslēgas nomaiņa ar durvju uzlaušanu
	gb
	5,00
	

	5.38
	Atslēgas dublikāta izgatavošana
	gb
	5,00
	

	5.39
	Ārdurvju piekaramās atslēgas nomaiņa bez durvju uzlaušanas
	gb
	5,00
	

	5.40
	Iekšdurvju slēdzenes kompl. 4520 OGR PZ montāža komplektā ar rokturiem un uzlikām
	gb
	5,00
	

	5.41
	Iekšdurvju slēdzenes kompl. 4520 OGR WC montāža komplektā ar rokturiem un uzlikām
	gb
	5,00
	

	5.42
	KŠP plākšņu montāža uz koka grīdām
	m²
	10,00
	

	5.42.1
	KŠP plāksnes
	m²
	11,00
	

	5.42.2
	Naglas 1,2x12, palīgmateriāli
	kpl
	10,00
	

	5.43
	Koka grīdu krāsošana
	m²
	20,00
	

	5.43.1
	Krāsa grīdām Rilak Aurex60 vai ekvivalents
	l
	7,00
	

	5.44
	Ķieģeļu starpsienas mūrēšana (līdz b=250mm), t.sk. ķieģeļi, java
	m²
	10,00
	

	5.45
	Ģipškartona starpsienas montāža (līdz b=150mm), t.sk. metāla karkasa montāža, skaņas izolācijas iebūve, ģipškartona Knauf GKB apšuvums 2 kārtās no abām pusēm, šuvju špaktelēšana
	m²
	10,00
	

	5.46
	Jumta seguma (šīferis, metāls, bitumens) remonts ar komplektējošiem materiāliem līdz 20m²
	m²
	10,00
	

	5.47
	PVC/MDF palodzes montāža līdz 300mm
	m
	5,00
	

	5.47.1
	PVC palodze līdz 300mm, iekšējā (balta)
	m
	3,00
	

	5.47.2
	MDF palodze līdz 300mm, iekšējā (balta)
	m
	3,00
	

	5.47.3
	Palodžu gali, stiprinājumi, palīgmateriāli
	m
	5,00
	

	5.48
	Ārējās skārda palodzes montāža
	m
	5,00
	

	5.48.1
	Skārda palodze līdz 150mm, ārējā
	m
	2,00
	

	5.48.2
	Skārda palodze ar PVC pārklājumu līdz 150mm, ārējā
	m
	2,00
	

	5.48.3
	Skārda palodze ar PVC pārklājumu līdz 350mm, ārējā 
	m
	2,00
	

	5.48.4
	Stiprinājumi, palīgmateriāli
	m
	5,00
	

	5.49
	Durvju ailes izkalšana/paplašināšana un metāla pārsedzes izveidošana sienā b>500, apstrādājot durvju aili
	gb
	1,00
	

	5.49.1
	U-prof - 120x60x4, 160x60x5, 200x100x6
	t
	0,05
	

	5.49.2
	Rabica siets (zemapmetuma) 1x5m (5m²) acs 10x10mm vīts
	m²
	2,00
	

	5.49.3
	Savilcējskrūves ar uzgriežņiem un paplāksnēm l=600, d=18
	gb
	2,00
	

	5.49.4
	Citi materiāli pārsedzes izveidei, apdarei
	kpl
	1,00
	

	 
	 
	 
	 
	

	6
	ELEKTROMONTĀŽAS DARBI
	 
	 
	

	6.1
	Kabeļu demontāža
	m
	20,00
	

	6.2
	Rozetes, slēdža, sadales kārbas demontāža
	gb
	10,00
	

	6.3
	Elektrosadales (dzīvoklim) demontāža 
	gb
	1,00
	

	6.4
	Kabeļu kanālu frēzēšana mūra/dz/betona sienās
	m
	20,00
	

	6.5
	Sadales kārbas montāža mūra/dz/betona sienās
	gb
	1,00
	

	6.6
	Sadales kārba, ieskaitot montāžu ģipškartona sienās, palīgmateriālus
	gb
	1,00
	

	6.7
	Kabeļu montāža, tai skaitā mūra/dz./betona sienu kabeļu kanālos
	m
	30,00
	

	6.7.1
	Kabelis MMJ 3 x 1.5 mm
	m
	15,00
	

	6.7.2
	Kabelis MMJ 3 x 2.5 mm
	m
	15,00
	

	6.7.3
	Kabeļu gofras, palīgmateriāli
	m
	30,00
	

	6.8
	Zemapmetuma nozares kārba, ieskaitot montāžu, palīgmateriālus
	gb
	5,00
	

	6.9
	Kontaktligzdas/slēdža montāža
	gb
	20,00
	

	6.9.1
	Kontaktligzda 1-v DOMINO b/z PP vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	6.9.2
	Kontaktligzda 2-v DOMINO a/z PP vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	6.9.3
	Slēdzis 1+1 grupas DOMINO Z/A vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	6.9.4
	Slēdzis 2-polu DOMINO Z/A vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	6.9.5
	Rāmis 1-vietīgs DOMINO PP vai ekvivalents
	gb
	10,00
	

	6.9.6
	Rāmis 2-vietīgs DOMINO vai ekvivalents
	gb
	5,00
	

	6.10
	Sadales – 20 mod. ar pilnu komplektāciju montāža
	gb
	2,00
	

	6.10.1
	Sadale – 20 mod. Ar pilnu komplektāciju, palīgmateriāliem 
	gb
	2,00
	

	6.11
	PVC kabeļu kanālu montāža
	m
	10,00
	

	6.11.1
	Kabeļkanāls 40x40, ar stiprinājumiem, palīgmateriāliem 
	m
	10,00
	

	6.12
	Elektroinstalācijas mērījumi un izpilddokumentācijas sagatavošana
	obj
	2,00
	

	6.13
	Apgaismojuma plafona montāža
	gb
	30,00
	

	6.13.1
	Apgaismojuma plafons 75W E27 IP44 kopā ar spuldzi, palīgmateriāliem
	gb
	30,00
	

	6.14
	Kompaktās luminiscences spuldzes 18W/827 2700K G24d-2 DULUX vai ekvivalenta nomaiņa
	gb
	5,00
	

	6.15
	Ārdurvju zvans ar pogu, ieskaitot montāžu
	gb
	5,00
	

	6.16
	Dūmu detektora uzstādīšana, t.sk. lokālais dūmu detektors LM-107A, stiprinājumi
	gb
	5,00
	

	6.17
	Elektroinstalācijas, kontaktu, slēdžu defektācija
	obj
	2,00
	

	7
	SADZĪVES TEHNIKA
	 
	 
	

	7.1
	Gāzes/elektriskās plīts četru riņķu, demontāža
	gb
	5,00
	

	7.2
	Gāzes/elektriskās plīts virsmas montāža
	gb
	20,00
	

	7.2.1
	Gāzes plīts virsma četri riņķi 580mm
	gb
	2,00
	

	7.2.2
	Iebūvējama gāzes plīts virsma divriņķu 290*540
	gb
	2,00
	

	7.2.3
	Iebūvējama elektriskā plīts virsma divriņķu 290*540
	gb
	16,00
	

	7.3
	Skapītis iebūvējamai sadzīves tehnikai ar laminētu galda virsmu 600*800*800mm, t.sk. montāža
	gb
	13,00
	

	7.4
	Gāzes plīts četru riņķu ar cepeškrāsni 500*500mm montāža
	gb
	3,00
	

	7.4.1
	Gāzes plīts četru riņķu ar cepeškrāsni 500*500mm 
	gb
	3,00
	

	7.5
	Virtuves tvaiku nosūcēja demontāža
	gb
	6,00
	

	7.6
	Virtuves tvaiku nosūcējs un tā montāža
	gb
	6,00
	

	7.7
	Ledusskapis Standart RFF084EI vai analogs
	gb
	10,00
	

	7.8
	Virtuves darba virsmas demontāža
	m
	6,00
	

	7.9
	Virtuves darba virsma ar montāžu
	m
	6,00
	

	7.10
	Virtuves skapīša durvju, atvilktnes remonts
	kpl
	6,00
	

	8
	DAŽĀDI DARBI
	 
	 
	

	8.1
	Telpu atbrīvošana no mantām, mēbelēm, iekārtām, sadzīves tehnikas un priekšmetiem, nodrošinot to savākšanu, iznešanu, iekraušanu transportlīdzeklī un nodošanu utilizācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
	m³
	320
	

	8.2
	Dzīvokļa uzkopšanu pēc telpu atbrīvošana no mantām, mēbelēm, iekārtām, sadzīves tehnikas un priekšmetiem, t.sk.:
	 
	 
	

	8.2.1
	Telpu mitrā uzkopšana pēc to atbrīvošanas no mantām, mēbelēm un sadzīves priekšmetiem
	m²
	330
	

	8.2.2
	Grīdu segumu (linoleja, lamināta, parketa, vinila u. c.) mitrā tīrīšana un mazgāšana, izmantojot tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus, nodrošinot netīrumu, putekļu, plankumu un švīku noņemšanu
	m²
	330
	

	8.2.3
	Griestu virsmu (krāsoto, PVC paneļu u. c.) mitrā tīrīšana un mazgāšana, izmantojot atbilstošus tīrīšanas līdzekļus, nodrošinot netīrumu un putekļu noņemšanu
	m²
	330
	

	8.2.4
	Sienu virsmu (krāsoto, PVC paneļu, dekoratīvo apdares materiālu u. c.) mitrā tīrīšana un mazgāšana, izmantojot tīrīšanas līdzekļus, nodrošinot netīrumu, plankumu un švīku noņemšanu
	m²
	330
	

	8.2.5
	Sienu un grīdu flīžu segumu tīrīšana un mazgāšana, nodrošinot netīrumu un kaļķakmens nosēdumu noņemšanu
	m²
	75
	

	8.2.6
	Logu konstrukciju mazgāšana no iekštelpas puses (stiklojums, rāmji, ailes, palodzes), izmantojot tīrīšanas līdzekļus
	m²
	30
	

	8.2.7
	Durvju, durvju kārbu un apmaļu tīrīšana un mazgāšana no abām pusēm, izmantojot tīrīšanas līdzekļus
	kpl
	30
	

	8.2.8
	Mēbeļu, plauktu, darba virsmu un citu horizontālo un vertikālo virsmu tīrīšana no putekļiem un netīrumiem
	m²
	20
	

	8.2.9
	Gaismas ķermeņu, slēdžu, kontaktligzdu, ventilācijas restu un citu nelielo inženiertehnisko elementu tīrīšana
	gb
	50
	

	8.2.10
	Sanitārtehnisko iekārtu (tualetes poda komplektu, ieskaitot skalojamo kasti, pieslēgumus; izlietnes komplektu, ieskaitot maisītāju, sifonu, pieslēgumus; vannas komplektu, ieskaitot maisītāju ar dušas klausuli, sifonu; dušas kabīnes komplektu, ieskaitot maisītāju ar dušas klausuli) mazgāšana, tīrīšana un dezinfekcija
	kpl
	40
	

	8.2.11
	Iebūvētās virtuves iekārtu un skapju ārējo un iekšējo virsmu tīrīšana un mazgāšana
	m²
	30
	

	8.2.12
	Sadzīves tehnikas (ledusskapja, plīts, cepeškrāsns, tvaika nosūcēja, veļas mašīnas u. c.) ārējo virsmu tīrīšana no netīrumiem un putekļiem
	gb
	10
	

	8.2.13
	Palodžu, radiatoru un apkures cauruļvadu virsmu tīrīšana un mazgāšana
	m²
	25
	

	8.3
	Dzīvokļa uzkopšana pēc remontdarbu pabeigšanas, ieskaitot būvputekļu, netīrumu, būvgružu un remonta laikā radušos atkritumu savākšanu un izvešanu, nododot telpas tīrā un dzīvošanai derīgā stāvoklī
	m²
	330
	

	8.4
	Telpu dezinsekcija
	m²
	375
	

	8.5
	Līguma ietvaros neveikto darbu izmaksu tāmes sagatavošana
	obj
	15
	


2. PRASĪBAS DARBU IZPILDĒ
2.1. Katra konkrētā objekta (dzīvokļa) remontdarbu izmaksu tāmi sagatavo Izpildītājs atbilstoši:
2.1.1. būvdarbu līguma 4. pielikumā pievienotajai paraugformai (FINANŠU PIEDĀVĀJUMS -LOKĀLĀ TĀME), norādot darbu apjomu, izmaksas un izpildes termiņu (maksimālie izpildes termiņi noteikti Tehniskās specifikācijas 2.5.1, 2.5.2. un 2.5.3. apakšpunktā);
2.1.2. Pasūtītāja darba uzdevumiem, ko Pasūtītājs nosūta elektroniski Izpildītājam (uz būvdarbu līgumā norādīto Izpildītāja e-pastu);
2.1.3. Finanšu piedāvājuma 3.1. pielikumā norādītajām vienību līgumcenām (finanšu piedāvājuma tāmēs norādītie darbu, būvizstrādājumu un mehānismu izcenojumi, kā arī virszdevumu un peļņas procentu likmes ir fiksētas un paliek nemainīgas visā līguma darbības laikā);
2.1.4. sienu, griestu un grīdu dekoratīvās apdares toni un faktūru, kā arī tehniskos risinājumus pirms pasūtīšanas saskaņot ar Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītāju.
2.2. Visi darbi izpildāmi TIKAI saskaņā ar šīs Tehniskās specifikācijas 2.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā sagatavotajām, Pasūtītāja apstiprinātajām tāmēm, ievērojot būvdarbu līguma nosacījumus.
2.3. Darbu izpildes termiņš: 24 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas vai līgumcenas sasniegšanai.
2.4. Pirms katra konkrētā objekta (dzīvokļa) remontdarbu uzsākšanas, Izpildītājs sagatavo pieņemšanas-nodošanas aktu (7. pielikums), ko paraksta Izpildītājs un būvdarbu līgumā norādītais Pasūtītāja pārstāvis.
2.5. Darbi katram konkrētam objektam noteikti kategorijās pēc to izpildes laika, atbilstoši veicamo darbu sarežģītībai un apjomam:
2.5.1. I kategorija – vienkāršotu uzdevumu veikšana (summa līdz 1500 EUR bez PVN), piemēram, durvju atslēgu nomaiņa, telpu dezinsekcija, būvgružu un sadzīves atkritumu utilizācija u.c. Darbu izpilde ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma nosūtīšanas dienas Izpildītājam e-pastā;
2.5.2. II kategorija – vidējās sarežģītības uzdevumu veikšana (summa līdz 4500 EUR bez PVN), piemēram, kosmētiskie remontdarbi, sienu, griestu, grīdas apdare, durvju, logu nomaiņa, santehnisko ierīču un elektroinstalācijas nomaiņa, u.c. Darbu izpilde ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma nosūtīšanas dienas Izpildītājam e-pastā;
2.5.3. III kategorija – sarežģītu uzdevumu veikšana (summa virs 4500 EUR bez PVN), piemēram, sienu, grīdas konstrukciju izveide, aiļu pārsedžu ierīkošana, kosmētiskie remontdarbi, sienu, griestu, grīdas apdare, durvju, logu nomaiņa, santehnisko ierīču un elektroinstalācijas nomaiņa, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve, elektromontāžas darbi, u.c. Darbu izpilde ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma nosūtīšanas dienas Izpildītājam e-pastā.
2.6. Ūdens apgādes, kanalizācijas un apkures sistēmas atvienošanas/pieslēgšanas gadījumā Izpildītājam darbus jāsaskaņo ar konkrētās ēkas apsaimniekotāju/pārvaldnieku.
2.7. Darbu ietvaros uzstādāmajiem individuālajiem ūdens skaitītājiem jābūt mehāniskajiem (vienstrūklas, daudzstrūklu) vai cita tipa (piemēram, ultraskaņas) ūdens skaitītājiem vai ekvivalentiem risinājumiem ar integrētu vai pievienojamu attālinātas nolasīšanas moduli, kas nodrošina datu pārraidi, izmantojot M-Bus, Wireless M-Bus, LoRaWAN vai citu līdzvērtīgu atvērta standarta tehnoloģiju. Skaitītājiem jānodrošina iespēja veikt gan attālinātu, gan lokālu (tiešo) rādījumu nolasīšanu. Skaitītājiem jāatbilst temperatūras klasēm T30 un/vai T50, tiem jābūt MID apstiprinātiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/32/ES vai līdzvērtīgu normatīvo aktu prasībām, kā arī jāatbilst EN 14154 un OIML R49 standartu prasībām. Mērījumu precizitātes klase – ne zemāka kā R (Q3/Q1) ≥ 160. Skaitītājiem jābūt piemērotiem lietošanai ar cilvēku patēriņam paredzētu ūdeni (dzeramo ūdeni) un sertificētiem atbilstoši spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas normatīvajiem aktiem.
2.8. Ņemot vērā, ka darbi tiek veikti dzīvojamā un ekspluatējamā ēkā, Izpildītājam būvdarbi jāorganizē un jāveic tā, lai pēc iespējas netraucētu pārējo ēkas iedzīvotāju ikdienas dzīvi, iespēju robežās jāveic trokšņu, vibrācijas mazināšanas, putekļu ierobežošanas un piesārņotāju emisiju samazināšanas pasākumi, saglabājot koplietošanas telpu pieejamību.
2.9. Gadījumā, ja objektā tiek konstatēti bojājumi, tai skaitā koplietošanas telpās, publiskajā ārtelpā vai teritorijas labiekārtojumā, kas radušies darbu izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājam ir pienākums šos bojājumus novērst par saviem līdzekļiem.
2.10. Organizēt regulāru (ne retāk kā vienu reizi dienā) objekta, apkārtējās teritorijas un kāpņu telpas uzkopšanu atbilstoši veicamajiem darbiem un koplietošanas telpu izmantošanai.
2.11. Pretendentam sniedzot piedāvājumu ir jāiekļauj izmaksu aprēķina virsizdevumos visas izmaksas, kas nepieciešamas elektroenerģijas, ūdens, kanalizācijas izmaksu apmaksai, kā arī objektam piegulošās kāpņutelpas un gaiteņu un/vai ietves uzkopšanai/tīrīšanai būvniecības periodā, ja minētās koplietošanas telpas un/vai ārtelpa tiek piegružota būvniecības laikā.
2.12. Jāievēro normatīvie akti atkritumu apsaimniekošanas jomā. Būvgružu uzkrāšanu organizēt būvgružu konteineros.
2.13. Ugunsdrošības prasības remontdarbu laikā nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un to izpildei piemērojamie standarti. Ēkās būvdarbu laikā nedrīkst aizsprostot evakuācijas izejas un ceļus – ļaujot cilvēkiem un specializētajam autotransportam brīvi pārvietoties. Būvdarbu laikā ir jāievēro spēkā esošie normatīvie akti ugunsdrošības jomā.
2.14. Pēc telpu atbrīvošanas no mantām, mēbelēm, iekārtām, sadzīves tehnikas un citiem priekšmetiem Izpildītājs veic dzīvokļa uzkopšanu, kas ietver visu virsmu sauso un mitro tīrīšanu t. sk:
· grīdas segumu tīrīšanu un mazgāšanu visā dzīvoklī;
· sienu (t. sk. flīžu segumu), griestu, palodžu un durvju tīrīšanu;
· sanitārtehnisko iekārtu (t. sk. tualetes podu, izlietņu, dušu un vannu) tīrīšanu un apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem;
· gaismas ķermeņu tīrīšanu;
· iebūvēto mēbeļu, iekārtu un sadzīves tehnikas (t. sk. ledusskapju) tīrīšanu;
2.15. Pēc remontdarbu pabeigšanas Izpildītājs veic pilnu dzīvokļa pēcremonta uzkopšanu visās telpās, nodrošinot būvgružu, putekļu, netīrumu, apdares materiālu palieku un cita remonta procesā radušā piesārņojuma savākšanu un likvidēšanu, kā arī sauso un mitro uzkopšanu, nododot dzīvokli tīrā, sakoptā un dzīvošanai derīgā stāvoklī.
2.16. Pēc remontdarbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam fotofiksācijas. Attēlu apjomam jābūt pietiekamam, lai nepārprotami konstatētu faktisko situāciju dzīvoklī:
· dzīvokļa fotofiksācija pirms darbu uzsākšanas;
· dzīvokļa fotofiksācija pēc darbu pabeigšanas.
2.17. Pēc iekārtu uzstādīšanas un pirms darbu nodošanas Izpildītājs veic jauno iekārtu darbības pārbaudi un pārliecinās par to funkcionēšanu atbilstoši ražotāja prasībām.
2.18. Pēc remontdarbu pabeigšanas objektā (dzīvoklī) Izpildītājs telefoniski vai elektroniski (e-pastā) informē Pasūtītāju par darbu pabeigšanu un saskaņo ar Pasūtītāju darbu pieņemšanas laiku Objektā.
2.19. Pēc remontdarbu pieņemšanas objektā (dzīvoklī) Izpildītājs sagatavo darbu pieņemšanas–nodošanas aktu, ko saskaņo Jūrmalas Labklājības pārvaldes Dzīvokļu nodaļas vadītājs un paraksta Izpildītājs un Pasūtītājs, ievērojot būvdarbu līguma nosacījumus.
2.20. Izpildītajiem darbiem garantija ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.
2.21. Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies ēkas nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja būvdarbu veicējs pirms darbu nodošanas ekspluatācijā ir nodevis būvniecības ierosinātājam ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par veikto darbu apjomu ekspluatācijas prasībām.
2.22. Būvdarbu garantijas termiņš neattiecas uz iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Attiecīgo iekārtu garantijas termiņu nosaka iekārtas ražotājs saskaņā ar iekārtas tehnisko dokumentāciju.
2.23. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā:
2.23.1. darbu izpildē izmantojamie būvizstrādājumi atbilst Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumiem Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”, Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem;
2.23.2. darbu izpildē Izpildītājam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem, kam ir jābūt ar tādām pašām vai augstvērtīgākām fizikāli-mehāniskām un ķīmiskām īpašībām, materiālam jābūt vismaz tikpat ugunsdrošam, tā aizsardzības līmenim jābūt tādam pašam vai augstvērtīgākam nekā šajā Tehniskajā specifikācijā minētajam, pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar tāmi pirms būvdarbu uzsākšanas;
2.23.3. Izpildītājam jāveic visu nepieciešamo iekārtu ieregulēšanas un palaišanas darbi;
2.23.4. ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus;
2.23.5. norobežot bīstamās darbības zonas.
2.24. Izpildītājam jāsaskaņo remontdarbu gaita ar Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu Tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītāju.
2.25. Izpildītājs nedrīkst patvaļīgi izslēgt un/vai mainīt kādu no šīs Tehniskās specifikācijas sadaļas "Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums" punktiem.
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