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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pakalpojuma nodrošināšana ietver sevī skaņas, gaismas, skatuves un video aprīkojuma piegādi, montāžu un demontāžu.
Pretendents ir atbildīgs, lai piegādātās iekārtas ir bez defektiem un izmantošanai atbilstošā tehniskā stāvoklī.
Pretendents nodrošina pietiekamu skaitu personāla, kas atbilst normatīvo aktu prasībām un kas nodrošina pakalpojumu izpildi.
Pretendentam jāpiegādā pasūtītāja pieprasītās (vai ekvivalentas) tehnikas vienības prasītā skaitā.
Par ekvivalentu uzskatāms risinājums, kas nodrošina tehniski un funkcionāli ne sliktāku veiktspēju.
Tehniskajā specifikācijā iekļautās pozīcijas Pretendentam ir saistošas un tās jānodrošina visā Līguma darbības laikā. Pozīcijas nodrošināmas pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ievērojot samērīgumu.
Pasūtītājs 2 (divas) nedēļas pirms pasākuma informē Izpildītāju par pasākumam nepieciešamajām skaņas un gaismas iekārtām, skatuves aprīkojumu.
Norādītie tehniskie parametri ir orientējoši. Pieļaujama novirze līdz ±10%, ja tiek nodrošināta tehniski un funkcionāli līdzvērtīga veiktspēja. Minētie zīmoli norādīti informatīvi.

Skaņas iekārtu tehniskā specifikācija
	Nr.
p. k.
	Pozīcija
	Tehniskā specifikācija
	Mērvienība
	Piezīmes

	1
	“Line – Array” tipa skanda
	ZF – 2x8” skaļrunis, AF – 3” skaļrunis 
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	2
	“Line – Array” tipa skanda
	ZF – 2x12” skaļrunis, VF –4x6.5”, AF – 2x3” skaļrunis 
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	3
	Platjoslu skanda
	ZF-1x15” skaļrunis, AF – 1x3” skaļrunis
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	4
	Iekares elements
	Iekares rāmis “Line – Array” tipa skandām
	1gb
	

	5
	Pacēlājiekārta
	Elektriskais telferis, kravnesība 1000kg. Ķēdes garums 24m.
	1gb
	

	6
	Zemfrekvenču skanda
	ZF – 2x18” skaļrunis
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	7
	Zemfrekvenču skanda
	ZF – 1x21” skaļrunis 
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	8
	Zemfrekvenču skanda
	ZF – 1x18” skaļrunis ar divām spolēm
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	9
	Grīdas monitors
	ZF – 1x12”skaļrunis
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	10
	Grīdas monitors
	ZF – 1x15”skaļrunis
	1gb
	Ja skanda pasīvā tipa, pastiprinātājam jābūt komplektā.

	11
	Digitāla skaņas mikserpults
	Ieejas – 72, DANTE protokols vai ekvivalents audio tīkla risinājums
	1gb
	Multicore kabelis, Stage Box jābūt komplektā

	12
	Digitāla skaņas mikserpults
	Ekvivalentas ieejas – 40, izejas – 16, distances vadība ar planšetdatoru.
	1gb
	Multicore kabelis, Stage Box jābūt komplektā

	13
	Digitāla skaņas mikserpults
	Ekvivalentas ieejas – 16, līnijas ieejas – 6, izejas – 16, distances vadība ar planšetdatoru.
	1gb
	Multicore kabelis, Stage Box jābūt komplektā

	14
	Ekvivalentā skaņas mikserpults
	Ieejas – 8, izejas 4
	1gb
	Multicore kabelis, Stage Box jābūt komplektā

	15
	Dinamiskais mikrofons 
	Kardioīda,40 – 16000 Hz,
	1gb
	

	16
	Dinamiskais mikrofons 
	Kardioīda,40 – 18000 Hz,
	1gb
	

	17
	Dinamiskais mikrofons 
	Superkardoīda 40 – 18000 Hz,
	1gb
	

	18
	Dinamiskais mikrofons 
	Kardioīda,50 – 15000 Hz,
	1gb
	

	19
	Dinamiskais mikrofons 
	Kardioīda,40 – 15000 Hz
	1gb
	

	20
	Kondensatora mikrofons 
	Superkardoīda ,20 – 20000 Hz, konektors: Micro Dot vai ekvivalents savienojums
	1gb
	Komplektā nepieciešamais instrumenta turētājs.

	21
	Kondensatora mikrofons ar pārslēdzamu darbības vērsumu
	Omni/Kardioīda pārslēdzams,20/40 – 20000 Hz
	1gb
	

	22
	Līniju transformators
	DiBox aktīvais
	1gb
	

	23
	Līniju transformators
	DiBox pasīvais stereo
	1gb
	

	24
	Bezvadu mikrofona komplekts
	Raidītājs “rokas'
	1gb
	Komplektā virziendarbības un apļveida antenas, baterijas.

	25
	Bezvadu mikrofona komplekts
	Raidītājs “jostas”, Miniatūrs “Head Set” tipa kondensatora bezvadu mikrofons ķermeņa krāsā
	1gb
	Komplektā virziendarbības un apļveida antenas, baterijas.

	26
	Bezvada ausu monitoru sistēma “In Ear”,stereo
	Raidītājs, uztvērējs, austiņas
	1gb
	

	27
	Vada ausu monitora sistēma “In Ear”, stereo
	Pastiprinātājs, “Bodypack”, austiņas
	1gb
	

	28
	Bass ģitāras kabinets
	4x10” skaļruņi
	1gb
	

	29
	Bass ģitāras kabinets
	1x12” skaļruņi
	1gb
	

	30
	Pastiprinātājs bass kabinetam
	800W/4 Ohm
	1gb
	

	31
	Pastiprinātājs bass kabinetam
	300W 2/4Ohm
	1gb
	

	32
	Pastiprinātājs elektriskajai ģitārai
	2x12” skaļruņi
	1gb
	

	33
	Pastiprinātājs elektriskajai ģitārai
	1x12” skaļrunis
	1gb
	

	34
	Pastiprinātājs akustiskajai ģitārai
	ZF – 10” skaļrunis, AF – 1” skaļrunis, jauda 60W
	1gb
	

	35
	Skandu pacelšanas tornis
	Maksimālais pacelšanas augstums vismaz 6,43 m, Maksimālais celšanas svars vismaz 500 kg
	1gb
	

	36
	Skandu statīvs
	1430 – 2240 mm, melns
	1gb
	

	37
	Skandu statīvs
	melns
	1gb
	

	38
	Mikrofona statīvs
	Dzērves tipa, augstums no 900mm līdz 1600mm. augstais
	1gb
	

	39
	Mikrofona statīvs
	Taisnais, Stright tipa
	1gb
	

	40
	Mikrofona statīvs
	Dzērves tipa, augstums no 425mm līdz 645mm
	1gb
	

	41
	Mikrofona statīvs
	Bass bungas mikrofonam
	1gb
	

	42
	Sintezatora statīvs un krēsls
	Dubultais, melns
	1gb
	

	43
	Ģitāras statīvs
	Elektriskajai, akustiskajai ģitārai
	1gb
	

	44
	Nošu pults
	Smagā, melna
	1gb
	

	45
	Bungu komplekts
	Lielā bunga, solo bunga, HiHat, Tom1, Tom2, Tom3, bungu šķīvji, statīvi, pedālis, paklājs.
	kompl
	

	46
	Komutācija
	Elektrības sadales, jaudas kabeļi, signāla vadi, skatuves multikori.
	kompl
	

	47
	DJ aprīkojums
	Profesionāls CD, USB, SD plejeris, iespēja saslēgt tīklā. 2gb,
Profesionāla 4 kanālu DJ pults, iespēja saslēgt tīklā 1gb.
	kompl
	

	48
	Taustiņinstruments (sintezators)
	Smagie taustiņi 61gb., 
	1gb
	

	49
	Akustiskais flīģelis
	Premium klases koncertflīģelis, ≥200 cm teicamā tehniskā stāvoklī
	1gb
	Jānodrošina instrumenta skaņošana un piegāde.

	50
	Bungu siena
	Sastāv vismaz no 5 posmiem. Augstums 1670 mm, sienas biezums 6,35mm
	1gb
	



Gaismas iekārtu un skatuves konstrukciju tehniskā specifikācija
	Nr.
p.k.
	Pozīcija
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1
	“Wash” tipa starmetis 1200W ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāro Zoom funkciju 
	Martin Mac 2000 Wash, Vari*Lite 3000 sērija, Claypaky Alpha Wash 1200 vai ekvivalents 
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums.
	1gb

	2
	“Spot” tipa starmetis 700W ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāro Zoom funkciju 
	Vari*Lite 2500 sērija, Claypaky Alpha Profile QWE 800 vai ekvivalents 
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	3
	“Beam” tipa starmetis. 
	Clay paky Sharpy vai ekvivalents 
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	4
	“Spot and beam” tipa starmetis 470W ar CMY krāsu jaukšanas sistēmu un lineāro Zoom funkciju 
	Clay Paky Mythos vai ekvivalents 
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	5
	“Wash” tipa LED starmetis 18x10w ar lineāro Zoom funkciju
	Lighrt sky 1810z vai ekvivalents
	1gb

	6
	Par 64” tipa starmetis 
	lampa CP 62, CP61, CP 60 vai ekvivalents 
	1gb

	7
	“Frenel” tipa starmetis 
	ar jaudu 2000W, ar stara ierobežošanas žalūzijām – Selecon Arena, Arry T2 vai ekvivalents
	1gb

	8
	“PC” tipa starmetis 
	ar jaudu 650W, ar stara ierobežošanas žalūzijām – Strans Pc 650 vai ekvivalents
	1gb

	9
	LED starmetis
	PAR tipa starmetis ar LED Gaismas avotu 18x15w
ar RGBAW+UV krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara spilgtuma  regulēšanas iespēju 
Svars ne lielāks kā 5,6kg.
	1gb

	10
	LED starmetis
	LED  BAR tipa starmetis ar  gaismas avotu ne mazāku kā 9x10w RGBW krāsu
 jaukšanas sistēmu un lineāru stara spilgtuma  regulēšanas iespēju . 
Svars ne lielāks kā 3kg.
	1gb

	11
	Profilējamais starmetis 15-30 
	Gaismas avots min 600W .Stara platuma maiņas funkcija no50 15-30 grādiem.
	1gb

	12
	4-lite Blinder tipa starmetis
	Starmetis  ar lielu gaismas stara izkliedi, ar  4gb DWE 650w - 120v lampām.
	1gb

	13
	Gāzizlādes starmetis (Whitelite)
	400W Platas izkliedes starmetis. 
	1gb

	14
	Jaudas regulātoru sistēma.
	Dimmerbloks,12 kanāli,minimālā jauda2kW-maksimālā jauda4kW,jāatbalsta dmx512 protokols
	1gb

	15
	Sekotājgaismas starmetis
	Ne mazāks kā 2,5kW
	1gb

	16
	Spoguļbumba
	D50cm ar motoru
	1gb

	17
	Miglas ģenerators
	Hazer tipa miglas ģenerātors (Martin Haze PRO vai ekvivalents)
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	18
	Dūmu ģenerators
	F100 vai ekvivalents ar DMX vadību
	1gb

	19
	Ventilators 
	JEM AF-1 vai ekvivalents
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	20
	DMX spliteris
	Optiski izolēts DMX signāla sadalītājs 2 ieejas,8 izejas
	1gb

	21
	Gaismu vadības pults
	512dmx kanāli NA MAster Fade vai ekvivalents.
	1gb

	22
	Gaismu vadības pults
	GrandMA3 PCWing vai ekvivalents
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	23
	Gaismu vadības pults
	GrandMA3 lite vai ekvivalents
Zīmoli norādīti tikai informatīvi – pieļaujams līdzvērtīgs vai labāks risinājums
	1gb

	24
	Komutācija
	Sadales,jaudas kabeļi,dmx signālu vadi,gaismas filtri,dūmu škidrums,izolācijas lentas,drošības troses,
	kompl.

	25
	Skatuves konstrukcijas komplekts 5x7m
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 4.5m. Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā . Kā arī ar podestūru 0.6m augstumā. Jābūt aprīkotai ar atsaišu sistēmu.
	kompl

	26
	Skatuves konstrukcijas komplekts 6x8m
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 8m.  Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā . Saktuves jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar 2m platiem spārniem (kuros pretendentam jānodrošina iekares punkti skaņas iekārtu izvienošanai ar kravnesību ne mazāk ka 1t.)
Kā arī ar podestūru ne mazāk kā 1.00m augstumā. Jābūt aprīkotai ar atsaišu sistēmu.
	kompl

	27
	Skatuves konstrukcijas komplekts 8x8m
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 8m.  Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā . Skatuves jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar 2m platiem spārniem (kuros pretendentam jānodrošina iekares punkti skaņas iekārtu iekāršanai ar kravnesību ne mazāk ka 1t.)
Kā arī ar podestūru ne mazāk kā 1.00m augstumā. Jābūt aprīkotai ar atsaišu sistēmu.
	kompl

	28
	Skatuves konstrukcijas komplekts 10x12m.
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 10m.  Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā .Skatuves jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar 2m platiem spārniem (kuros pretendentam jānodrošina iekares punkti skaņas iekārtu iekāršanai ar kravnesību ne mazāk ka 1t.) Kā arī ar podestūru ne mazāk kā 1.00m augstumā. Jābūt aprīkotai ar integrētu atsaišu sistēmu.
	kompl

	29
	Skatuves konstrukcijas komplekts 15x15m.
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 12m. kopējā jumta vainaga kravnesība dekoraciju un gaismas iekārtu izvietošanai ne mazāk kā 6t.  Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā .Skatuves jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar 2m platiem spārniem (kuros pretendentam jānodrošina iekares punkti skaņas iekārtu izvienošanai ar kravnesību ne mazāk ka 2t.) Kā arī ar podestūru ne mazāk kā 1.00m augstumā. Jābūt aprīkotai ar inegrētu atsaišu sistēmu
	kompl

	30
	Skatuves konstrukcijas komplekts 15x25m.
	Konstrukcijas augstums no zemes līmeņa ne mazāks kā 12m. kopējā jumta vainaga kravnesība dekorāciju un gaismas iekārtu izvietošanai ne mazāk kā 6t.  Skatuves konstrukcijas sāniem jābūt aprīkotiem ar melno kabinetu no ūdens aizturoša, bet gaisu carulaidoša materiāla melnā krāsā. Skatuves jumta konstrukcijai jābūt aprīkotai ar 2m platiem spārniem (kuros pretendentam jānodrošina iekares punkti skaņas iekārtu izvienošanai ar kravnesību ne mazāk ka 2t.) Kā arī ar podestūru ne mazāk kā 1.00m augstumā. Jābūt aprīkotai ar inegrētu atsaišu sistēmu
	kompl

	31
	Skatuves podestūras raizeris
	2x1m augstums no 0.2m līdz 1.2m. Kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/m2. Pēc vajadzības jābūt aprīkotam ar margām un kāpnēm. (Kam jābūt apstiprinātam ar ražotāja iegūtu TUV vai līdzvērtīgu neatkarīgu sertifikāciju.) 
	1gb

	32
	Skatuves podestūras raizeris
	1x1m augstums no 0.2m līdz 1.2m. Kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/ m2. Pēc vajadzības jābūt aprīkotam ar margām un kāpnēm. (Kam jābūt apstiprinātam ar ražotāja iegūtu TUV vai līdzvērtīgu neatkarīgu sertifikāciju.) 
	1gb

	33
	Skatuves podestūras raizeris
	2x0.5m augstums no 0.2m līdz 1.2m. Kravnesībai jābūt ne mazākai kā 750kg/ m2. Pēc vajadzības jābūt aprīkotam ar margām un kāpnēm. (Kam jābūt apstiprinātam ar ražotāja iegūtu TUV vai līdzvērtīgu neatkarīgu sertifikāciju.) 
	1gb

	34
	Alumīnija sakausējuma kopne
	290mm, 4pin-0,5m
	1gb

	35
	Alumīnija sakausējuma kopne
	290mm, 4pin-1m
	1gb

	36
	Alumīnija sakausējuma kopne
	290mm, 4pin-2m
	1gb

	37
	Alumīnija sakausējuma kopne
	290mm, 4pin-3m
	1gb

	38
	Alumīnija sakausējuma kopne
	290mm, 4pin-4m
	1gb

	39
	Alumīnija sakausējuma kopne
	390mm, 4pin-0,65m
	1gb

	40
	Alumīnija sakausējuma kopne
	390mm, 4pin-1m
	1gb

	41
	Alumīnija sakausējuma kopne
	390mm, 4pin-2m
	1gb

	42
	Alumīnija sakausējuma kopne
	390mm, 4pin-3m
	1gb

	43
	Alumīnija sakausējuma kopne
	390mm, 4pin-4m
	1gb

	44
	Alumīnija sakausējuma kopne
	480x670, 4pin-2m
	1gb

	45
	Alumīnija sakausējuma kopne
	480x670, 4pin-3m
	1gb

	46
	Alumīnija sakausējuma kopne
	580x1010, 4pin 1m
	1gb

	47
	Alumīnija sakausējuma kopne
	580x1010, 4pin 2,4m
	1gb

	48
	Alumīnija sakausējuma kopne
	580x1010, 4pin 3m
	1gb

	49
	Pacēlājiekārta
	Rokas vinča augstums, maksimālais celšanas augstums vismaz 14m, maksimālais celšanas svars vismaz 500kg
	1gb

	50
	Pacēlājiekārta
	Elektriskais telferis, ķēdes garums ne mazāks kā 24m, maksimālais celšanas svars vismaz 1000kg. (Elektrības komutācija komplektā)
	1gb

	51
	Pacēlājiekārta
	Elektriskā telfera vadība
	1gb

	52
	Pacēlājiekārta
	Smagais statīvs kopņu celšanai, augstums 6,5m, celšanas svars 200kg
	1gb

	53
	Telts
	F.O.H 4x3m
	1gb

	54
	Telts
	F.O.H 3x3m
	1gb

	55
	Kabeļu nosedzošais kanāls
	3 kanālu, platums 29cm,augstums 4.8cm
	1gb

	56
	Pūļa barjera
	1,1x1x1, 2m., tērauda, statiskās slodzes izturība vismaz 2000N.
	1gb



Video aprīkojuma tehniskā specifikācija
	Nr.
p. k.
	Pozīcija
	Tehniskā specifikācija
	Skaits

	1.
	Iekštelpu LED moduļu ekrāns
	LED pikseļa izmērs ne lielāks kā 2.97 mm (Pixel pitch klase (~3–5 mm) ar līdzvērtīgu attēla kvalitāti). Krāsu temperatūra 6500K – 10000K. Skatīšanās leņķis: ne mazāks kā 120 grādi. Atjaunināšanās frekvence: 3840Hz. Spilgtums: ne mazāks kā 1000Niti. Moduļa izmērs 500x500mm. Ekrāniem jāatbilst visām drošības prasībām un jābūt sertificētiem atbilstoši CE EMC prasībām.
	1gb

	2.
	Ārtelpu LED moduļu ekrāns
	LED pikseļa izmērs ne lielāks kā 3.91mm (Pixel pitch klase (~3–5 mm) ar līdzvērtīgu attēla kvalitāti).
Krāsu temperatūra 6500K – 10000K. 
Skatīšanās leņķis: ne mazāks kā 120 grādi. 
Atjaunināšanās frekvence: 3840Hz. 
Spilgtums: ne mazāks kā 5000Niti. 
Moduļa izmērs 500x500mm un 500x1000mm. 
Ekrāniem jāatbilst visām drošības prasībām un jābūt sertificētiem atbilstoši CE EMC prasībām.
	1gb

	3.
	Ārtelpu LED moduļu ekrāns
	LED pikseļa izmērs ne lielāks kā 4.81mm (Pixel pitch klase (~3–5 mm) ar līdzvērtīgu attēla kvalitāti).
Krāsu temperatūra 6500K – 10000K. 
Skatīšanās leņķis: ne mazāks kā 120 grādi. 
Atjaunināšanās frekvence: 3840Hz. 
Spilgtums: ne mazāks kā 5000Niti. 
Moduļa izmērs 500x500mm un 500x1000mm. 
Ekrāniem jāatbilst visām drošības prasībām un jābūt sertificētiem atbilstoši CE EMC prasībām.
	1gb

	4.
	Video apstrādes procesors
	Apstrādes procesors/ Low latency/ Genlock
	1gb

	5.
	Video serveris
	4 izejas, SDI karte, DVI karte, Intel i7, RAM 32GB, 2 gab., NVIDIA P400
Konfigurācija ar pietiekamu veiktspēju profesionālai video apstrādei
	1gb

	6.
	Video projektors
	26000 ANSI lumeni
Izšķirtspēja 1920 x 1200
	1gb

	7.
	Video projektors
	32000 ANSI lumeni
Izšķirtspēja 2048 x 1080
	1gb

	8.
	Video projektors
	5600 ANSI lumeni
Izšķirtspeja 1920 x 1200
	1gb

	9.
	Projekcijas ekrāns priekšas vai aizmugures projekcija:
	3x1,7m
	1gb

	10.
	Projekcijas ekrāns priekšas vai aizmugures projekcija:
	4x2,25m
	1gb

	11.
	Projekcijas ekrāns priekšas vai aizmugures projekcija:
	6x3,37m
	1gb
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