8.pielikums

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres “Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā” izstrāde un realizācija

	1.
	Vispārīgie dati par objektu

	1.1.
	Objekta nosaukums
	Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā

	1.2.
	Pasūtītājs
	Salaspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils

	1.3.
	Objekta adrese
	Fiziķu, Vaivariņu, Stirnu un Brūkleņu iela, Salaspilī

	1.4.
	Zemes vienības kadastra apzīmējuma Nr.
	Stirnu iela – 80110030128
Brūkleņu iela /Vaivariņu iela – 80110030119, 80110030121;
Fiziķu iela – 80110030127;

Pieslēgums pie Dzērveņu ielas – 80110030120;
Pieslēgums pie Krasta ielas – 80110030117.

	1.5.
	Zemesgabala īpašnieks
	Salaspils novada pašvaldība

	1.6.
	Inženierbūves grupa, 
funkcijas un parametri
	1.6.1. Lietus kanalizācijas – drenāžas izbūve
II grupas inženierbūve
2223 Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves
1.6.2. Apgaismojums
I grupas inženierbūve
2214 Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales līnijas

	1.7.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Būvprojekts minimālā sastāvā un Būvprojekts

	2.
	Informācija par objektu

	2.1.
	Esošās situācijas raksturojums
	Stirnu ielā, Brūkleņu ielā, Vaivariņu ielā un Fiziķu ielā šobrīd ir izbūvēta vaļēja tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma – grāvji, kuru tehniskais stāvoklis vietām ir nepietiekami efektīvs virszemes ūdeņu novadīšanai. Atsevišķos posmos novērojama grāvju, aizsērēšana un nepietiekams dziļums, kas veicina ūdens uzkrāšanos ielu brauktuvēs un piegulošajās teritorijās. Esošas caurtekas zem īpašumu iebrauktuvēm izbūvētas neievērojot grāvju garenslīpumus, kas veicina aizvadāmā ūdens uzkrāšanos. Esošā situācija nelabvēlīgi ietekmē satiksmes drošību un ielu ekspluatācijas apstākļus, kā arī piegulošo privātmāju teritorijas no applūšanas,  īpaši nokrišņu periodos un pavasara atkušņa laikā.

Tāpat ielās nav ierīkota ielu apgaismojuma infrastruktūra, kas būtiski samazina redzamību diennakts tumšajā laikā un ietekmē satiksmes dalībnieku drošību. Esošais brauktuvju segums visās minētajās ielās ir grants segums ar nevienmērīgu virsmu, kas pakļauts deformācijām, putēšanai sausos laikapstākļos un dubļu veidošanās riskam mitrā laikā.

	2.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes mērķis
	Īstenot Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021–2027 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķi “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” pasākuma 2.1.3.1. “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” otrās kārtas ietvaros (turpmāk – Projekts).
Projekta ietvaros izstrādāt un pamatot tehniskos risinājumus jaunas lietus ūdens kanalizācijas-drenāžas sistēmas izbūvei, jauna ielu apgaismojuma ierīkošanai un esošā ceļu seguma uzlabošanai, integrējot ilgtspējīgus zaļās un zilās infrastruktūras, tai skaitā dabā balstītus, risinājumus, kas sekmē teritorijas noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām, maksimāli saglabājot zaļās infrastruktūras platības.

	3.
	Prasības būvniecības ieceres izstrādei

	3.1.
	Būvniecības ieceres
sastāvs
	Būvniecības ieceri izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 7. maija noteikumiem  Nr. 284 ”Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.1. pasākumam "Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām" otrās kārtas ietvaros, Ministru kabineta 2017. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un citiem reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Salaspils novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, ievērojot Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus. 

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā, paredzot 3 (trīs) būvdarbu kārtas, katrai ielai atsevišķa kārta:
1.kārta: Stirnu iela;
2.kārta: Brūkleņu iela un Vaivariņu iela;
3.kārta: Fiziķu iela

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācijā ietveramie risinājumi/darba uzdevums

	4.1.
	Lietus ūdens kanalizācija - drenāža 

	4.1.1. Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas kolektoru projektēt pa Fiziķu ielas novadgrāvjiem. Kolektors ievadāms Krasta ielas novadgrāvī, meliorācijas kadastra Nr. 41335:K:100. 
4.1.2. Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas kolektoru projektēt pa  Stirnu ielas novadgrāvjiem. Kolektors ievadāms Krasta ielas novadgrāvī, meliorācijas kadastra Nr. 41335:K:100.  
4.1.3. Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas kolektoru projektēt pa Brūkleņu ielas līdz Vaivariņu ielai un Vaivariņu ielas novadgrāvjiem. Kolektors ievadāms Dzērveņu ielas novadgrāvī. 
4.1.4. Esošos grāvjus, pa kuriem projektēti lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas kolektors, paredzēt aizbērt ar pievestu smilti (kf > 1m/dnn). 
4.1.5. Lai nodrošinātu virsūdeņu aizvadīšanu un aizsargātu gruntsūdeņus un promtekas no piesārņojuma tos bioloģiski attīrot ,virs kolektora paredzēt seklus (≤ 30 cm) infiltrācijas ievalkus. Ievalkos uz maģistrālā kolektora virsūdeņu uztveršanai projektēt filtrakas - PP plastmasas akas ≥ DN500 enkurošanas tipa ar akas augšdaļas perforāciju un laukakmens d10-15cm krāvumu. Visām plastmasas akām paredzēt čuguna vākus ar eņģi un vāka fiksēšanas mehānismu,  teleskopisko daļu un aku nosēddaļu h=0,5m.  
4.1.6. Paredzēt visu pieguļošo īpašumu esošo lietus ūdeņu un drenāžas sistēmu ievadīšanu projektējamā sistēmā vai ūdens uztveršanas akās. 
4.1.7. Nodrošināt pieslēgumu iespējas arī pretējā ielas pusē esošajiem īpašumiem, paredzot atbilstošus risinājumus virsūdeņu un drenāžas ūdeņu novadīšanai uz projektējamo sistēmu.
4.1.8. Cauruļvadu diametrus noteikt pēc hidrauliskiem aprēķiniem saskaņā LVS EN 1610:2016 “Kanalizācijas cauruļvadu un kolektoru izbūve un testēšana”. 
4.1.9. Cauruļvads projektējams no polipropilēna PP caurulēm ≥ d250mm ar perforāciju (1800 –  2700), filtrmateriāla pārklājumu aizsardzībai pret sērēšanu un skalotu oļu  (orientējoši d 5-8 mm vai d 8-16mm, izvērtē projektētājs) apbērumu 15 cm biezumā drenējošā efekta pastiprināšanai. Cauruļvadu tranšejas aizberamas ar pievestu smilti (kf > 1m/dnn). Paredzēt skataku – filtraku izbūve kolektora trasē, bet papildus ielas abās pusēs paredzēt kontrolakas (vismaz viena aka uz diviem apbūves gabaliem) apbūves gabalu virsūdeņu un eventuālo drenāžas ūdeņu savākšanas sistēmu pievienošanai. Kontrolakas paredzamas ar 50 cm nosēddaļu.  
4.1.10. Cauruļvadu un aku izbūves vietās paredzēt pilnu grunts nomaiņu ar pievestu smilti (kf > 1m/dnn). 
4.1.11. Lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas kolektora izteces vietā paredzēt novadgrāvja nogāzes nostiprināšanu ar laukakmeņu bruģi uz betona C16/20 pamata. 
4.1.12. Būvniecības iecerē obligāti paredzēt būvgružu un liekās grunts izvešanu un utilizāciju, ko nodrošina objekta būvētājs. 
4.1.13. Visas esošās caurtekas un to atbalstsienas, kas atrodas maģistrālā kolektora trasē, paredzēt demontēt un utilizēt.  
4.1.14. Virs izbūvējamiem cauruļvadiem pēc ievalku izbūves veikt labiekārtošanas darbus, paredzot apzaļumot ievalkus sējot zālājus un zaļo zonu no zemesgabalu robežas līdz ceļa braucamajai daļai. 
4.1.15. Projektētājam jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem lietus kanalizācijas drenāžas pieslēgumu vietas un būvprojektam jāpievieno saskaņošanas protokoli. 
4.1.16. Pēc nepieciešamības paredzēt ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadu pārbūvi. 
4.1.17. Nepieciešamības gadījumā paredzēt aku vāku un kapju augstuma regulēšanu atbilstoši projektētajām brauktuves augstuma atzīmēm.

	4.2.
	Apgaismojums 
(ietver ZPI  prasības)
	4.2.1. Ielu apgaismojumam paredzēt jaunu apgaismes vadības skapi, kuru var pieslēgt pie transformatora T-3692, kas atrodas uz zemesgabala ar kadastra Nr. 80110030117 (blakus Biologu iela 35, Salaspils). 
4.2.2. Vajadzības gadījumā paredzēt transformatora jaudas palielināšanu pie AS “Sadales tīkli”. 
4.2.3. Paredzēt izbūvēt atsevišķas ielu apgaismojuma līnijas. 
4.2.4. Ielu apgaismojumu projektēt uz cinkotiem metāla balstiem, uz betona pamatnes. Konsoles nepieciešamību, gaismekļu jaudu un attālumu starp tiem noteikt projektējot ar DIALux, vai līdzīgu programmu. 
4.2.5. Apgaismojuma balstiem un gaismekļiem vajadzētu būt vizuāli līdzīgiem jau esošiem uzstādītajiem gaismekļiem Biologu ielā. 
4.2.6. Minētajās ielās projektēt M6 apgaismojuma klasi. 
4.2.7. Apgaismojuma intensitāti projektēt atbilstoši prasībām ielās mazstāvu dzīvojamajā apbūvē. 
4.2.8. Aizsargautomātu skaitu, lielumu, kabeļa tipu un šķērsgriezumu aprēķināt projektējot. Kabeļus paredzēt ievietot aizsargčaulās visā to garumā, virs tā izvietojot signāl lentu. 
4.2.9. Apgaismojuma ieslēgšanu paredzēt gan ar krēslas/gaismas slēdzi gan manuāli. 
4.2.10. Ārpus Projektēšanas robežām, saglabāt esošos ielu apgaismojuma tīklus, vajadzības gadījumā veicot lokālus tīkla uzlabojumus/izmaiņas. 
4.2.11. LED gaismekļus izvēlēties, samērojot kvalitāti un ekonomisku cenu līmeni. Gaismekļa efektivitāte, ne mazāka kā 138LM/W.
4.2.12. Balstu izvietojums ielu pieslēgumos – gar brauktuvi plānojams atbilstoši normatīvu prasībām (veicot izgaismojuma aprēķinu), pielietojot ekonomiskus LED gaismekļu risinājumus. 
4.2.13. Nav pieļaujama sadales skapju izvietošana vizuāli nozīmīgās vietās. Izvietojumu saskaņot ar Salaspils novada pašvaldības ainavu arhitektu. 
4.2.14. Izvēlētajos gaismekļos jāparedz programmējams barošanas bloks ar izejas strāvas programmēšanas funkciju; Vadības protokoli DALI; barošanas blokam jānodrošina astroloģiskā dimmēšana ar pasūtītāja saskaņotu dimmēšanas profilu (gaismekļiem jābūt tādiem, lai tos varētu pieslēgt pie attāli vadāmām sistēmām). 
4.2.15. Apgaismojuma vadības skapī apgaismojuma vadīšanu paredzēt ar C-BOX palīdzību. 
4.2.16. Būvniecības ieceres dokumentācijā jābūt ietvertam apgaismojuma aprēķinam un shēmai.
4.2.17.  Uzstādāmā LED gaismekļa jaudas koeficients ir ≥ 0,92
4.2.18.  Gaismekļa kalpošanas laiks ir vismaz 100 000h pie 25 °C

	4.3.
	Ceļa segums
	4.3.1. Ceļa brauktuves minimālais platumu noteikt atbilstoši dzīvojamās zonas braukšanas ātrumam un intensitātei; 
4.3.2. Jāparedz esošā grants seguma planēšana, izteiktu nelīdzenumu vietās labošana ar nesaistītu minerālmateriāla piebēršanu. Pēc esošā seguma planēšanas paredzēt ieklāt izlīdzinošo nesaistītu minerālmateriālu kārtu vidēji 10 cm biezumā visā ceļa garumā un platumā. Pēc minerālmateriālu kārtas ieklāšanas paredzēt divkārtu virsmas apstrādi VAG2 11/16 un 8/11 no granīta šķembām; 
4.3.3. Virszemes ūdeņu novadīšanas no brauktuves tiek risināta, ūdeni novadot uz projektēto lietus drenāžu; 
4.3.4. Paredzēt nomaļu un iebrauktuvju uzpildīšanu ar minerālmateriālu vietās, kur esošais segums ir augstāks/zemāks par virsmas apstrādes segumu. 
4.3.5. Paredzēt divkārtu virsmas apstrādi nobrauktuvēm uz visiem īpašumiem. Nobrauktuvi veidot aptuveni konkrētā īpašuma vārtu platumā.
4.3.6. Nepieciešamības gadījumā paredzēt aku vāku un kapju augstuma regulēšanu atbilstoši projektētajām brauktuves augstuma atzīmēm.

	4.4.
	Labiekārtojums 
	4.4.1. Pēc būvdarbu beigām paredzēt teritorijas sakārtošanas darbus (apzaļumošanu).
4.4.2. Projektā iekļaut detalizētas agrotehniskās prasības zālienu ierīkošanai, prasības augsnes kvalitātei un palīgmateriālu specifikācijas.
4.4.3. Nepieciešamības gadījumā, Būvniecības ieceres dokumentācijā iekļaut prasības saglabājamo koku aizsardzībai būvdarbu laikā – Darba organizēšanas projektā iekļaut detalizētas prasības, nosacījumus, shēmas. Atbilstoši visus risinājumus iekļaut darbu un materiālu apjomos. 
4.4.4. Ja trasē ir vērtīgi saglabājami koki, paredzēt stumbru aizsardzību iestādītajiem kokiem, izmantojot speciālos PVC elementus vai analogus. Būvniecības ieceres dokumentācijā uzrādīt apzaļumoto un ar cietu segumu klāto teritorijas robežas un apjomus, kas pēc rakšanas un inženierkomunikāciju būvdarbu pabeigšanas jāatjauno.

	4.5.
	Citi norādījumi
	Tehnisko risinājumu paredzēt, ievērojot nekustamā īpašuma kadastra robežas. 

	5.
	Būvniecības iecerei nepieciešamie dokumenti

	5.1.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS)
	Pēc līguma noslēgšanas, Pasūtītājs nodrošina pilnvarojumu Izpildītājam veikt visas nepieciešamās darbības būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanai un saskaņošanai ar visām institūcijām.

	5.2.
	Darba organizācija BIS 
	Projektētājs sagatavo būvniecības ieceri BIS.

	5.2.
	Inženierizpēte
	Ģeodēzisko un topogrāfisko uzmērīšanu veic Izpildītājs, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. Pēc ģeodēziskā un topogrāfiskā plāna saskaņošanas Būvvaldē, iesniegt to Pasūtītājam vienā failā AutoCad programmas vidē un PDF formātā.   

	5.3.
	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	5.3.1. Projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešamos tehniskos vai īpašos noteikumus pieprasa Pasūtītājs. Ja projektēšanas procesā rodas nepieciešamība pēc papildu tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, kurus Pasūtītājs nav pieprasījis, to pieprasīšanu nodrošina Izpildītājs.
5.3.2. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs nodrošina atbildīgo institūciju izsniegto tehnisko vai īpašo noteikumu aktualizēšanu.

	5.4.
	Projektējamās teritorijas shēma
	Pievienota nolikuma “Tehniskās specifikācijas” 
1. pielikumā.

	6.
	Nosacījumi

	6.1.
	Projektēšanas ilgums
	Līguma izpildes termiņi saskaņā ar līgumu.

	6.2.
	Projektēšanas uzsākšanas nosacījumi
	6.2.1. Uzsākot projektēšanu, Izpildītājs veic objekta tehnisko apsekošanu. 
6.2.2. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei nepieciešamās papildu izpētes Izpildītājs veic tādā apjomā, lai var pārliecināties un uzņemties atbildību par  projekta risinājumu pamatotību. 
6.2.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar papildu izpētes veikšanu būvniecības ieceres izstrādei, uzņemas Izpildītājs. 
6.2.4. Veikto izpētes darbu rezultāti jāiesniedz Pasūtītājam kopā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

	6.3. 
	Saskaņošana ar Pasūtītāju 
un sanāksmes
	6.3.1. 3 (trīs) mēneša laikā pēc līguma noslēgšanas, iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai sākotnējās idejas risinājumu (skici). Pēc sākotnējās idejas risinājuma (skices) saskaņošanas ar Pasūtītāju, uzsākt izstrādāt Būvprojektu minimālā sastāvā.
6.3.2. Būvprojektu minimālā sastāvā iesniegt Pasūtītājam uz izskatīšanu 2 (divu) mēnešu laikā pēc sākotnējās idejas risinājuma (skices) saskaņošanas. 
6.3.3. Būvprojektu pilnā sastāvā iesniegt izskatīt Pasūtītājam ne mazāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms skaņošanas uzsākšanas ar citām institūcijām. 
6.3.4. Projekta izstrādes laikā, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, informēt par projektēšanas gaitu un veiktajiem un plānotajiem projektēšanas darbiem. 
6.3.5. Pasūtītājs iesniegto Izpildītāja tehnisko risinājumu izskata 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas brīža un tai skaitā sniedz atbildi Izpildītājam.
6.3.6. Būvuzņēmējam izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju (t.sk. būvprojektu minimālā sastāvā), visi būvprojektā iekļautie risinājumi, to platības, aprīkojums - precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā. 
6.3.7. Sanāksmes:
6.3.7.1. Izpildītājs nodrošina projektēšanas sapulču (gan klātienē, gan attālinātas - tiešsaistē) organizēšanu un protokolēšanu. 
6.3.7.2. Sapulces tiek organizētas ne retāk kā 1 vienu reizi mēnesī (atsevišķi vienojoties ar Pasūtītāju sapulces iespējams organizēt retāk vai biežāk).

	6.4.
	Koku ciršanas atļauja
	6.4.1. Ja paredzēta koku ciršana, ņemt vērā Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumiem Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža noteikumiem”.
6.4.1.1. Risinājumu saskaņot ar Salaspils novada pašvaldības, Attīstības, investīciju un īpašuma daļas, vides speciālisti: Liene Turne, e-pasts: liene.turne@salaspils.lv

	6.5.
	Saskaņošana ar citām institūcijām 
	6.5.1. Veic Izpildītājs. 
6.5.2. Izpildītājam jāveic saskaņošana arī ar piegulošo teritoriju īpašniekiem, ja tas nepieciešams; 
6.5.3. Visas izmaksas, kas saistītas ar būvniecības ieceres saskaņošanu uzņemas Izpildītājs.

	6.6. 
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits 
	6.6.1. Izpildītājs izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus iesniedz elektroniskā formātā 1 (vienā) eksemplārā (CD, zibatmiņa v.tml.): rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos, kā arī teksta un grafiskie faili PDF formātā. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta BIS.   
6.6.2. Iesniedz izmaksu aprēķinu (tāmi) Pasūtītājam, skaņojot Būvprojektu minimālā sastāvā un skaņojot Būvprojektu. Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē “Vispārīgie būvdarbi” iekļaut izmaksas informācijas stenda – 2 gab. uzstādīšanai atbilstoši Projekta prasībām, kā arī būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut visus pieskaitāmos un virsizdevumus. Izmaksu aprēķinu veikt atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 5. 6. 7. pielikumiem
6.6.3. Ja projekta ietvaros jāparedz pārbūvēt vai izbūvēt AS “Sadales tīkls” komunikācijas, tad šo darbu izpildei ir jāsagatavo atsevišķs dokumentācijas un grafisko materiālu 1 (viens) sējums papīra (iesietu spirālē) un elektroniskā formātā, atbilstoši AS “Sadales tīkls” prasībām. 
6.6.4. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā izstrādāto dokumentāciju un grafiskos materiālus iesniedz Pasūtītājam latviešu valodā.

	
6.7.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosacījumu izpilde
	6.7.1. Pakalpojuma izpilde tiks veikta uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu apakšuzņēmēju piesaistīšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu uzņēmumu, institūciju vai ekspertiem.    
6.7.2. Būvniecības ieceres izstrādei nodrošināt šādu minimālo projektētāju grupas sastāvu: 
6.7.2.1. Projektētājs ar būvprakses sertifikātu “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) vai meliorācijas sistēmu projektēšanā”;
6.7.2.2.  Projektētājs ar izsniegtu būvprakses sertifikātu “Elektroietaišu projektēšana (līdz 1 Kv);
6.7.3. Būvniecības ieceres izstrādē piesaistīt visus nepieciešamos speciālistus, arī tos, kuri šeit nav uzrādīti, lai varētu nodrošināt pilnu būvniecības ieceres izstrādi un saskaņošanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju, tehnisko noteikumu un citu attiecīgo nosacījumu izpildi. 
6.7.4. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšanas BIS, Izpildītājs apņemas veikt nepieciešamās korekcijas dokumentācijā, atbilstoši komunikāciju turētāju un Būvvaldes norādījumiem. 

	6.8.
	Īpašie nosacījumi
	6.8.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem. 
6.8.2. Par konkrētiem būvizstrādājumu nosaukumiem – ievērojot Publisko iepirkumu likumu 20. panta sestajā daļā noteikto, proti, ka norādi uz konkrētu ražotāju (zīmolu) var iekļaut tikai izņēmuma gadījumos, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu un, ja norāde par tiesībām piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus ir pārāk vispārīga. Ja būvniecības ieceres dokumentācijā tiek norādīti konkrēta ražotāja vai zīmola būvizstrādājumi, tad nepieciešams dokumentācijā iekļaut pamatojumu, kādēļ izvēlēts minētais ražotājs un jānorāda būvizstrādājuma tehniskie parametri atbilstoši konkrētā objekta apstākļiem.

	6.9.
	Autoruzraudzība
	6.9. Būvprojekta realizācijas gadījumā tiks slēgts atsevišķs līgums par autoruzraudzību:
6.9.1.1. Izpildītājs veic būvniecības ieceres autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko specifikāciju, Līgumu un ievērojot būvniecības ieceres inženiertehniskos risinājumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku. 
6.9.1.2. Autoruzraudzības uzdevums ir nodrošināt būvniecības ieceres realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres, un normatīvo aktu un attiecīgo standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzības darbi beidzas ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
6.9.1.3. Autoruzraudzības norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti BIS būvdarbu žurnālā.
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Būvniecības ieceres “


Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā


” 


izstrāde un realizācija


 


 


1.


 


Vispārīgie dati par objektu


 


1.1.


 


Objekta nosaukums


 


Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā


 


1.2.


 


Pasūtītājs


 


Salaspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 


90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils


 


1.3.


 


Objekta adrese


 


Fiziķu, Vaivariņu, Stirnu un Brūkleņu iela, 


Salaspilī


 


1.4.


 


Zemes vienības 


kadastra 


apzīmējuma Nr.


 


Stirnu iela 


–


 


80110030128


 


Brūkleņu iela 


/


Vaivariņu iela 


–


 


80110030119


, 


80110030121


;


 


Fiziķu iela 


–


 


80110030127;


 


 


P


ieslēgums pie Dzērveņu ielas 


–


 


80110030120;


 


Pieslēgums pie Krasta ielas 


–


 


80110030117.


 


1.5.


 


Zemesgabala 


īpašnieks


 


Salaspils novada pašvaldība


 


1.6.


 


Inženierbūves grupa, 


 


funkcijas un parametri


 


1.6.1.


 


Lietus kanalizācijas 


–


 


drenāžas izbūve


 


I


I


 


grupas inženierbūve


 


2


223


 


Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un 


attīrīšanas būves


 


1.6.2.


 


Apgaismojums


 


I grupas 


inženierbūve


 


2214 


Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales


 


līnijas


 


1.7.


 


Būvniecības ieceres 


iesnieguma veids


 


Būvprojekts minimālā sastāvā


 


un Būvprojekts


 


2.


 


Informācija par objektu


 


2.1.


 


Esošās situācijas 


raksturojums


 


Stirnu ielā, Brūkleņu ielā, 


Vaivariņu ielā un Fiziķu ielā šobrīd ir 


izbūvēta vaļēja tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma 


–


 


grāvji, kuru 


tehniskais stāvoklis vietām ir nepietiekami efektīvs virszemes ūdeņu 


novadīšanai. Atse


višķos posmos novērojama grāvj


u,


 


aizsērēšana un 


nepietiekams 


dziļums, kas veicina ūdens uzkrāšanos ielu brauktuvēs 


un piegulošajās teritorijās. 


Esošas caurtekas zem īpašumu 


iebrauktuvēm izbūvētas neievērojot grāvju garenslīpumus, kas 


veicina aizvadāmā ūdens uzkrāšanos. 


Esošā situācija nelabvēlīgi 


ietekmē satiksmes d


rošību un ielu ekspluatācijas apstākļus,


 


kā arī 


piegulošo privātmāju teritorijas no applūšanas, 


 


īpaši nokrišņu 


periodos un pavasara atkušņa laikā.


 


 


Tāpat ielās nav ierīkota ielu apgaismojuma infrastruktūra, kas 


būtiski samazina redzamību diennakts tumšajā


 


laikā un ietekmē 


satiksmes dalībnieku drošību. Esošais brauktuvju segums visās 


minētajās ielās ir grants segums ar nevienmērīgu virsmu, kas 


pakļauts deformācijām, putēšanai sausos laikapstākļos un dubļu 


veidošanās riskam mitrā laikā.


 


2.2.


 


Būvniecības 


ieceres 


dokumentācijas izstrādes 


mērķis


 


Īstenot 


Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021


–


2027


 


2.1.3. specifiskā atbalsta mērķi “Veicināt pielāgošanos klimata 


pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 




8.pielikums     PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS     Būvniecības ieceres “ Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā ”  izstrāde un realizācija    

1.  Vispārīgie dati par objektu  

1.1.  Objekta nosaukums  Pielāgošanas klimata pārmaiņām Salaspils pilsētas Purva rajonā  

1.2.  Pasūtītājs  Salaspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.  90000024008, Līvzemes iela 8, Salaspils  

1.3.  Objekta adrese  Fiziķu, Vaivariņu, Stirnu un Brūkleņu iela,  Salaspilī  

1.4.  Zemes vienības  kadastra  apzīmējuma Nr.  Stirnu iela  –   80110030128   Brūkleņu iela  / Vaivariņu iela  –   80110030119 ,  80110030121 ;   Fiziķu iela  –   80110030127;     P ieslēgums pie Dzērveņu ielas  –   80110030120;   Pieslēgums pie Krasta ielas  –   80110030117.  

1.5.  Zemesgabala  īpašnieks  Salaspils novada pašvaldība  

1.6.  Inženierbūves grupa,    funkcijas un parametri  1.6.1.   Lietus kanalizācijas  –   drenāžas izbūve   I I   grupas inženierbūve   2 223   Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un  attīrīšanas būves   1.6.2.   Apgaismojums   I grupas  inženierbūve   2214  Maģistrālās elektropārvades un elektrosadales   līnijas  

1.7.  Būvniecības ieceres  iesnieguma veids  Būvprojekts minimālā sastāvā   un Būvprojekts  

2.  Informācija par objektu  

2.1.  Esošās situācijas  raksturojums  Stirnu ielā, Brūkleņu ielā,  Vaivariņu ielā un Fiziķu ielā šobrīd ir  izbūvēta vaļēja tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma  –   grāvji, kuru  tehniskais stāvoklis vietām ir nepietiekami efektīvs virszemes ūdeņu  novadīšanai. Atse višķos posmos novērojama grāvj u,   aizsērēšana un  nepietiekams  dziļums, kas veicina ūdens uzkrāšanos ielu brauktuvēs  un piegulošajās teritorijās.  Esošas caurtekas zem īpašumu  iebrauktuvēm izbūvētas neievērojot grāvju garenslīpumus, kas  veicina aizvadāmā ūdens uzkrāšanos.  Esošā situācija nelabvēlīgi  ietekmē satiksmes d rošību un ielu ekspluatācijas apstākļus,   kā arī  piegulošo privātmāju teritorijas no applūšanas,    īpaši nokrišņu  periodos un pavasara atkušņa laikā.     Tāpat ielās nav ierīkota ielu apgaismojuma infrastruktūra, kas  būtiski samazina redzamību diennakts tumšajā   laikā un ietekmē  satiksmes dalībnieku drošību. Esošais brauktuvju segums visās  minētajās ielās ir grants segums ar nevienmērīgu virsmu, kas  pakļauts deformācijām, putēšanai sausos laikapstākļos un dubļu  veidošanās riskam mitrā laikā.  

2.2.  Būvniecības  ieceres  dokumentācijas izstrādes  mērķis  Īstenot  Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021 – 2027   2.1.3. specifiskā atbalsta mērķi “Veicināt pielāgošanos klimata  pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 

