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Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma
“3D drukas un sarežģītas konfigurācijas virsmu līmēšanas tehnoloģiju strukturālu pētniecības iekārtu komplekts”
ID Nr.: 

	Nr.p.k. 
	Parametrs
	Prasība
	Pretendenta tehniskais piedāvājums
(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)

	1.
	Sarežģītas konfigurācijas virsmu līmēšanas tehnoloģiju strukturālā pētniecības iekārta (1 gab.)

	1.1
	Vispārīgs apraksts un tehniskie parametri:
	Rūpnieciskas klases hidrauliskā prese ar apakšējo kustīgo plātni, aprīkota ar elektriski apsildāmām presēšanas plātnēm un digitālu vadības sistēmu, kur:
· Presēšanas laukums - 1000 × 500 mm vai lielāks;
· Presēšanas zonas atvērums starp plāksnēm no 0 līdz 250 mm vai vairāk;
· Specifiskais spiediens - 12 kg/cm² uz 100% virsmas;
· Hidraulisko cilindru skaits - 4 vai ekvivalents risinājums, kas nodrošina paraugu stabilitāti;
· Divas elektriski apsildāmas presēšanas plātnes ar integrētiem sildelementiem, kuri sasniedz maksimālo darba temperatūru - 200 °C
· Divpakāpju hidrauliskā sistēma, kur 1) Zema spiediena/augstas padeves sūknis ātrai plātnes pievirzīšanai un 2) Augsta spiediena/zema padeves sūknis presēšanas režīmam
· Iespēja pieslēgt ventilācijas sistēmai
	

	1.2
	Iekārtas izmērs un svars:
	Augstums ne lielāks par 2500mm
Platums ne lielāks par 2000mm
Svars ne lielāks par 2,5t
	

	1.3
	Drošība
	· Divroku vadības sistēma preses aizvēršanai
· Manuāls avārijas gadījumu STOP slēdzis.
· Iekļauts drošības vārsts ar maksimālā spiediena ierobežojumu, kas neļauj operatoram pārslogot iekārtu.
	

	1.4
	Vadības sistēma
	Jāiekļauj digitāls skārienjutīgs vadības panelis, kur nolasīt un iestatīt:
· Spiedienu
· Temperatūru
· Presēšanas laiku
· Saglabāt vismaz 50 presēšanas programmas
· Diagnostikas funkcija darbības traucējumu paziņošanai
Iekārtai jābūt aprīkotai ar visu nepieciešamo nepieciešamo vadības sistēmu (kontrolieri) pilnai iekārtas funkcionalitātei.
	

	1.5
	Strāvas pieslēgums
	Iekārtai jāspēj darboties ar strāvas pieslēgumu atbilstoši Latvijas elektrotīkla standartam (380–400 V, 50 Hz)
* Pasūtītājs apņemas nodrošināt augstāk minētājām prasībām atbilstošu elektrības pieslēguma vietu.
	

	1.6
	Papildaprīkojums
	
	

	1.7
	Piegāde un serviss
	Piegādātājs nodrošina iekārtas piegādi, izkraušanu, uzstādīšanu un apmācību pasūtītāja telpās – Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 – 105. telpā, LV-1048
	

	2.
	3D drukas tehnoloģiju strukturālā pētniecības iekārta (1 gab.)

	2.1
	Vispārīgs apraksts
	Iepirkuma mērķis ir iegādāties augstas veiktspējas pētniecības aprīkojuma komplektu - trīs lielformāta granulu ekstrūzijas 3D drukas sistēmas ar vakuuma padevi, nodrošinot pilnvērtīgu tehnoloģisko bāzi inovatīvu, dabai draudzīgu materiālu pētniecībai un aditīvajai ražošanai no pārstrādātiem resursiem.
	

	2.2
	Iekārtas izmērs un konstrukcija
	3D drukas sistēma ar vismaz 1000 × 1000 × 1000 mm lielu tilpumu. Komplektācijā iekļauta apsildāma drukas virsma, vakuuma materiāla padeves sistēma un slēgts korpuss.
	

	2.3
	Materiāli un ekstrūzija
	Uz granulām balstīta ekstrūzijas sistēma rūpnieciskām termoplastiskām granulām. Izpildītājam jānodrošina materiālu profili un ieteicamie procesa parametri.
	

	2.4
	Vadības sistēma un programmatūra
	Integrēta programmatūra (slicer) ar atbalstu granulu drukas darbplūsmām. Pilna piekļuve konfigurācijas failiem, kustības parametriem un ekstrūzijas iestatījumiem pētniecības nolūkos.
	

	2.5
	Strāvas pieslēgums
	Darbība standarta vienfāzes 230 V tīklā. Vidējais enerģijas patēriņš:1,5 kW printerim un1,5 kW gultai. Max jauda ar vakuumu: 5 kW uz vienu printeri. 
* Pasūtītājs apņemas nodrošināt augstāk minētājām prasībām atbilstošu elektrības pieslēguma vietu.
	

	2.6
	Papildaprīkojums
	Piedāvājumā jāiekļauj 3 vakuuma padeves iekārtas (viena katram printerim), kas ir saderīgas ar printeri un piemērotas lielformāta drukai.
	

	2.7
	Piegāde un serviss
	Piegādātājs nodrošina iekārtas piegādi, izkraušanu, uzstādīšanu un apmācību pasūtītāja telpās – Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 – 105. telpā, LV-1048
	



	Vispārīgās prasības
	Tehniskais piedāvājums

	Piegādātajai iekārtai garantija ne mazāka par diviem gadiem saskaņā ar līguma noteiktajiem garantijas nosacījumiem. 
	 

	Piegādātājam jānodrošina iekārtas piegāde uz RTU Arhitektūras un dizaina institūtu, Ķīpsalas ielā 6, 105. telpu
	

	Pēc iekārtas uzstādīšanas augstāk minētajā adresē, piegādātājam jānodrošina iekārtas uzstādīšana un kalibrēšana (ja nepieciešams iekārtas darbības nodrošināšanai).
	

	Piegādātājam jānodrošina apmācības darbam ar iekārtu. Apmācībām jābūt pieejamām vismaz 4 cilvēkiem. 
	

	Piegādātājam jānodrošina bezmaksas attālinātas konsultācijas par iekārtas izmantošanu vai radušajām neskaidrībām vismaz iekārtas garantijas periodā.
	

	Piegādātājam rakstiskā formā jānodrošina iekārtas ikdienišķās apkopes instrukcija latviešu vai angļu valodā.
	




Vispārīgās prasības: 
Preču piegādi,  izkraušanu, uzstādīšanu un apmācību latviešu vai angļu valodā Piegādātājs veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē. 
Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija (latviešu vai angļu valodā), kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts Preces vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku Preces izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, kandidāts var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.
Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).




Pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.__________________________________
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