Iepirkuma komisijas 2026. gada 9. jūlijā sniegtās atbildes par iepirkuma “Upesgrīvas ielas un Paleju ielas posma drenāžas ierīkošana Mārupē, Mārupes novadā”, identifikācijas Nr. MNP 2026/81, nolikumu
	Jautājums:
	Atbilde:

	
Lūdzam precizēt zemes darbu apjomu bilanci cauruļu izbūvei.
Finanšu piedāvājumā norādīts:
	Poz.
	Nosaukums
	Apjoms

	3.2
	Tranšejas rakšana
	1250 m³

	3.13
	Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti
	1845 m³

	3.14
	Atlikušās grunts aizvešana
	405 m³



Pēc norādītajiem apjomiem objektā iegūstamās grunts apjoms nav pietiekams paredzētajai aizbēršanai ar izrakto minerālgrunti.
Grunts bilance:
Izraktā grunts: 1250 m³
Paredzētā aizbēršana ar izrakto minerālgrunti: 1845 m³
Grunts deficīts pirms aizvešanas: 1845 - 1250 = 595 m³
Papildus tam finanšu piedāvājumā paredzēta arī atlikušās grunts aizvešana 405 m³ apjomā. 

Lūdzam precizēt:
Vai pozīcijas 3.13 “Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” 1845 m³ apjoms ir korekts?
Vai pie šādas grunts bilances jāparedz papildus minerālgrunts pievešana no karjera?
Vai pozīcija 3.14 “Atlikušās grunts aizvešana” 405 m³ tiešām jāparedz izpildei, ja objektā izraktās grunts apjoms jau nav pietiekams 3.13 pozīcijas izpildei?

	Pozicijā 3.13 „Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” uzrādītais apjoms 1845m³ nav korekts. Tranšejas aizbēršanai nepieciešamais izraktās grunts apjoms ir 845m³, nevis 1845m³.

Tranšejas aizbēršana sastāv no:
1. Pievestās smilts cauruļu piebēršanai 405m³  (pozicija 3.12),
2. Tranšejas galīgā aizbēršana ar izrakto grunti  845m³ (pozicija 3.13).

Aizvedamās grunts apjoms 405m³ ir tas pats, kas tiek pievests cauruļu piebēršanai.

Izrok      1250m³
Pieved       405m³ (cauruļu apbēršanai)
Aizved      405m³ 

Tranšejas galīgajai aizbēršanai paliek 845m³.

Pretendentiem, sagatavojot finanšu piedāvājumu, pozīcija 3.13 “Tranšejas aizbēršana ar izrakto minerālgrunti” ir jāizcenо, ņemot vērā precizēto darbu apjomu 845 m³ (1845 m³ vietā).



