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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
[bookmark: _Hlk233641354]Iepirkumam „Dažāda aprīkojuma iegāde Valsts robežsardzes koledžas apmācību procesa modernizēšanai”, 
iepirkuma identifikācijas numurs VRK 2026/09-01


Valsts robežsardzes koledžas (turpmāk – VRK) mērķis ir atbilstošā profesionālā līmenī sagatavot jaunos robežsargus dienestam Valsts robežsardzē (turpmāk – VRS). Apmācību procesā ietverta ne tikai zināšanu apguve, bet arī prasmju strādāt ar turpmākajā dienestā izmantojamo aprīkojumu attīstība. VRS savu funkciju izpildē strādā ar dažāda veida aprīkojumu un iekārtām, tostarp ar slēptu un slēgtu apjomu konstatēšanas ierīcēm un slēptu un slēgtu apjomu apskates ierīcēm. Faktiski dienesta pienākumu izpildē tiek izmatoti portatīvie blīvuma mērītāji XPOSE un rokas rūpnieciskie endoskopi SKF ENDOSKOPS 10.
[bookmark: _Hlk232690707]Lai VRK varētu nodrošināt jauno robežsargu gatavību profesionāli strādāt ar VRS izmantoto aprīkojumu, attiecīgais aprīkojums ir jāizmanto un jāapgūst jau apmācību procesā, līdz ar to VRK apmācību procesā nepieciešams integrēt tieši to pašu aprīkojumu, ko izmanto VRS. 
[bookmark: _GoBack]Iepirkuma mērķis ir iegādāties tieši tādas iekārtas, kādas tiek izmantotas VRS (portatīvos blīvuma mērītājus XPOSE un rokas rūpnieciskos endoskopus SKF ENDOSKOPS 10). Iepirkuma ietvaros iegādātais aprīkojums tiks izmantots apmācību procesa modernizēšanai, nodrošināt mācību vides atbilstību faktiskajai situācijai VRS un ļaujot topošajiem robežsargiem attīstīt prasmes strādāt ar dienestā VRS izmatoto aprīkojumu. 
Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
Piegādes vieta – Valsts robežsardzes koledža, Zavoloko iela 8, Rēzekne.
Piegādātājs apņemas nodrošināt, lai aprīkojuma piegādē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

Pretendents ir tiesīgs iesniegt Piedāvājumu par vienu Iepirkuma priekšmeta daļu, vai par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu Pretendents aizpilda sev saistošajai Iepirkuma daļai atbilstošo piedāvājuma tabulu, lieko izdzēšot. 


1.daļa Slēptu un slēgtu apjomu konstatēšanas ierīces (Portatīvais blīvuma mērītājs XPOSE)


	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
	Pretendenta piedāvājums, norādot piedāvātās preces tehniskos parametrus

	[bookmark: _Hlk232749375]Portatīvais blīvuma mērītājs XPOSE[footnoteRef:1]  [1:  Pretendents norāda informāciju par Preci, norādot Preces nosaukumu, modeli, u.c. informāciju atbilstoši Preces ražotāja tehniskajai dokumentācijai un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Preci, vai pievieno piedāvājumam Preces katalogu, lai identificētu norādīto preci atbilstoši finanšu piedāvājumam.] 

Daudzums: 2 kompl.

	1.
	Vispārīgs apraksts: detektors darba stāvoklī ir turams vienā rokā. Ierīce ir izstrādāta ar ergonomisku rokturi, pret skrāpējumiem izturīgu noteikšanas virsmu, integrētu drošības rokas siksnu un lielu, viegli nolasāmu, izgaismotu grafisko displeju. Nolasīšanas iespējas ietver bezvadu tālvadības displeju ērtai lietošanai grūti pieejamās vietās un USB portu savienojumam ar datoru.
	


	Ierīce:

	2.
	Izmēri: līdz 170 x 85 x 50 mm
	

	3.
	Displejs: vismaz 400 x 240 video grafiskais displejs ar apgaismojumu. 
	

	4.
	Jonizējošā starojuma avots: detektora korpusā iemontēts slēgts jonizējošā starojuma avots Ba133.
	

	5.
	Jonizējošā starojuma uztvērējs: CsI (Tl) jonizējošā starojuma detektors.
	

	6.
	Režīmi: kalibrēšanas režīms, darba režīmi - relatīvās materiāla blīvuma vērtības noteikšana, blīvuma vērtības noteikšana attiecībā pret nulles līmeni, ārēju slēptu radiācijas avotu klātbūtnes noteikšana.
	

	7.
	Mērījumu veikšanas dziļums virsmā: vismaz 140 mm.
	

	8.
	Informācija par materiāla blīvumu Ierīces displejā vai Ārējā displejā tiek attēlota  grafiski un skaitliski.
	

	9.
	Veikto mērījumu dati tiek saglabāti detektora atmiņā.
	

	10.
	Skaņas un/vai vizuālā, un/vai vibrācijas signalizācija.
	

	11.
	Barošanas avots: baterija(s) vai akumulators(i).

	

	12.
	Darba temperatūras diapazons: ne mazāks kā -15°C līdz +50°C.
	

	Papildus prasības:

	13.
	Komplektācija: 
Maks, plaukstas siksniņa,
3,5 mm stereo austiņas (pēc iespējas)
Pagarinātāja sviras un tālvadības grafiskais/ digitālais displejs (pēc iespējas)
Barošanas un programmatūras ielādēšanai datorā kabeli(s), lietošanas instrukcija latviešu valodā.
	

	14.
	Garantija: jānodrošina ražotāja noteiktais garantijas  termiņš, ne mazāka kā 12 mēneši.
	



2.daļa Slēptu un slēgtu apjomu apskates ierīces (Rokas rūpnieciskais endoskops SKF ENDOSKOPS 10)

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības
	Pretendenta piedāvājums, norādot piedāvātās preces tehniskos parametrus

	Rokas rūpnieciskais endoskops SKF ENDOSKOPS 10[footnoteRef:2] Daudzums: 2 kompl. [2:  Pretendents norāda informāciju par Preci, norādot Preces nosaukumu, modeli, u.c. informāciju atbilstoši Preces ražotāja tehniskajai dokumentācijai un interneta adresi, kurā var atrast informāciju par attiecīgo Preci, vai pievieno piedāvājumam Preces katalogu, lai identificētu norādīto preci atbilstoši finanšu piedāvājumam.
] 


	1.
	Vispārīgs apraksts: rokas rūpnieciskais endoskops paredzēts vizuālai apskatei grūti pieejamās vietās bez nepieciešamības demontēt aprīkojumu vai konstrukcijas elementus. Ierīcei jānodrošina foto vai video ieraksts, datu saglabāšana SD kartē un pārsūtīšana uz datoru.
	


	Ierīce:

	2.
	Displejs: displejs, ne mazāks kā 3,5".
	

	3.
	Displeja izšķirtspējā: ne mazāka kā 320 x 240 px.
	

	4.
	Foto/video ieraksts: ierīcei jānodrošina foto un video ieraksts.
	

	5.
	Datu nesējs: SD/SDHC atmiņas karte līdz 32 GB.
	

	6.
	Savienojumi: USB un video izeja.
	

	7.
	Akumulators: iebūvēts uzlādējams akumulators.
	

	8.
	Akumulatora darbības laiks: ne mazāk kā 4 stundas.
	

	9.
	Apgaismojums: integrēts regulējams LED apgaismojums.
	

	Zonde:

	10.
	Zondes diametrs: 5,5 – 7,0 mm.
	

	11.
	Zondes garums: ne mazāks kā 1 m.
	

	12.
	Zondes tips: pusstingra vai artikulējama (ar iespēju vadīt kameras galviņu), vai tam ekvivalents.
	

	13.
	Zondes aizsardzība: ne zemāka kā IP67.
	

	14.
	Darba temperatūra: no -20 ºC līdz + 60 ºC.
	

	Papildus prasības:

	15.
	Komplektācija: displeja bloks; zonde; barošanas adapteris; USB kabelis; SD karte; transportēšanas koferis; lietošanas instrukcija.
	

	16.
	Garantija: jānodrošina ražotāja noteiktais garantijas  termiņš, ne mazāka kā 12 mēneši.
	



