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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

iepirkumam “Videonovērošanas iekārtu piegāde kvalifikācijas eksāmenu automašīnām”
identifikācijas numurs CSDD 2026/37

(aktualizācijas datums 02.07.2026.)


Pretendenta __________________ (nosaukums) tehniskais piedāvājums:

	Nr.
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums (jānorāda piedāvātos raksturlielumus)

	1.
	Video ieraksta serveris JH0AN-GNN (GPS) vai ekvivalents
	

	1.1.
	Sistēma
	Valoda
	Angļu
	

	
	
	Lietotāja interfeiss
	Grafiskais
	

	
	
	Pieejas tiesības
	Parole administrators/lietotājs
	

	1.2.
	Savietojamība
	CSDD automātiskā video lejupielādes sistēma “Autodata”
	

	1.3.
	Video
	Video ieejas
	Atbalsta vismaz 4 kanālus D1/960H/1080P AHD kameru video ieejas, 
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	Video izejas savienojums
	Aircraft Round Connector Plug
	

	
	
	Video izejas
	1 
	

	
	
	Audio ieejas
	4 kanāli sinhroni ar videokanāliem
	

	1.4.
	Ieraksts un uzglabāšana
	Video Bit Rate
	1080p 4096Kbps ~ 400Kbps,
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	Audio Bit Rate
	~ 40 Kbps,
	

	
	
	Uzglabāšana, vismaz
	1 SD karte, līdz 128GB, UHS-I Class 10,
1 SSD 2,5” 7mm
	

	1.5.
	Trauksme
	Trauksmes ieejas
	4 kanāli, sprieguma vadība
	

	1.6.
	Komunikāciju porti
	IR vadība
	IR tālvadības pults
	

	
	
	RJ45 tīkls
	1 ports RJ45
	

	
	
	USB
	Ver 2.0
	

	
	
	GPS             
	Iekšējais  GPS modulis ar ārējo antenu
	

	1.7.
	G-Sensor
	G-Sensors
	Iekšējais G-sensors 3 asu koordinātes
	

	1.8.
	Programmatūra
	Atskaņošanai uz datora
	Visu kanālu sinhrona un vienlaicīga A/V atskaņošana, GPS, karte, ātrums, G-Sensors
	

	1.9.
	Servisi
	WEB, FTP
	

	1.10.
	Elektrobarošanas diapazons
	Vismaz 8 līdz 36V DC
	

	1.11.
	Izejas spriegums
	Kameru un mikrofonu barošanai
	12V（+/-0.2V)，Max 3A
	

	1.12
	Aizdedzes noteikšana
	≤4V
	Izslēgšana
	

	
	
	≥6V
	Ieslēgšana
	

	1.13.
	Darba temperatūras diapazons

	Vismaz -20℃ līdz +70℃
	

	1.14.
	Izmēri
	Ne vairāk kā 170x150x50 mm                      
	

	2.
	Taimeris CN101A vai ekvivalents
	

	2.1.
	Vadāmā slodze
	10A
	

	2.2.
	Darba temperatūras diapazons
	-20°C līdz 50°C
	

	2.3.
	Displejs
	LCD
	

	2.4.
	Iekšējais barošanas avots
	ir
	

	2.5.
	Programmas
	Vismaz katrai dienai
	

	2.6.
	Izmēri ne vairāk kā
	60x60x35 mm
	

	2.7.
	Elektrobarošana
	Vismaz 12V DC ±10%
	

	3.
	Rūteris TP-LINK Archer C6U V1 vai ekvivalents
	

	3.1.
	Rūtera veids
	Bezvadu rūteris
	

	3.2.
	USB porti, vismaz
	1 USB 2.0 ports tips A
	

	3.3.
	Tīkla RJ45 porti 
	4 gab. 10/100/1000Mbps LAN, 
1 gab. 10/100/1000Mbps WAN Ports
	

	3.4.
	Bezvadu tīkli, vismaz
	IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
	

	3.5.
	3.puses programmatūras atbalsts
	www.openwrt.org 
	

	3.6.
	RAM
	128 Mb
	

	3.7.
	Flash
	16 Mb
	

	3.8.
	Elektrobarošanas diapazons
	12V DC ±10%
	

	3.9.
	Darba  temperatūras diapazons
	0 līdz +40 ° C
	

	4.
	Atmiņas karte Sandisk Ultra vai ekvivalents
	

	4.1.
	Tips
	SDXC UHS-I atmiņas karte
	

	4.2.
	Ietilpība
	128 Gb
	

	4.3.
	Lasīšanas ātrums
	Vismaz 100 Mb/s
	

	4.4.
	Darba  temperatūras diapazons
	-25 līdz +85° C
	

	5.
	USB flash disks Sandisk Ultra Fit flash vai ekvivalents
	

	5.1.
	Tips
	Vismaz USB 3.0 atmiņas disks
	

	5.2.
	Ietilpība 
	Vismaz 64 Gb
	

	5.3.
	Izmēri
	Ne vairāk kā 17x30x7 mm (ultra compact)
	

	5.4.
	Darba  temperatūras diapazons
	Vismaz 0 līdz +35° C
	

	6.
	Savienotājvadi
	

	6.1.
	Tips
	Video/audio savienotājvads M-F GX-16
	

	6.2.
	Konektors
	Aircraft Round Connector Plug 4 pin
	

	6.3.
	Savietojamība
	Videoieraksta serveris - kameras
	

	6.4.
	Garums
	5 m; 3 m
	

	7.
	Mikrofons Dahua DH-HAP120 vai ekvivalents
	

	7.1.
	Tips
	Aktīvais, virziendarbības
	

	7.2.
	Elektrobarošanas diapazons
	Vismaz 12 V DC ±10%
	

	7.3.
	Tveršanas josla Hz
	Vismaz 80 līdz 16 000
	

	7.4.
	Izmēri 
	Ne vairāk kā 80 (garums, platums vai diametrs) x 30 mm (augstums)
	

	7.5.
	Darba  temperatūras diapazons
	Vismaz 0ºC līdz +50ºC
	



Visām piedāvātajām iekārtām ir jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst ANO EEK Noteikumu Nr. 10 prasībām attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību (UNECE Regulation No. 10 / ECE R10) (ja attiecināms).

Automobiļu videonovērošanas sistēmas iekārtu piegādes apjoms:
	Nr.
	Nosaukums
	Apjomi – Skaits, gab.

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]1.
	Video ieraksta serveris
	11

	2.
	Taimeris
	11

	3.
	Rūteris 
	11

	4.
	Atmiņas karte
	11

	5.
	USB flash disks
	11

	6.
	Savienotājvads 5 m
	22

	7.
	Savienotājvads 3 m
	11

	8.
	Mikrofons
	11




Šī dokumenta parakstīšanas datums ir pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums (ja šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs) vai datums, kurā piedāvājums parakstīts ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu).

Piedāvājumu (t.sk. šo dokumentu) paraksta Pretendenta pārstāvis ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem šo dokumentu var parakstīt atsevišķi ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

