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1.daļa “Lauksaimniecības traktors no 65 – 70 ZS (nominālā jauda)”
(piegādes vieta – Priekuļi)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pretendents:

Pretendents savam piedāvājumam pievieno piedāvātās tehnikas ražotāja tehnisko dokumentāciju vai norāda aktīvu interneta saiti, kurā aplūkojama piedāvātās preces tehniskā dokumentācija.

	Nr.p.k.
	Tehniskie parametri
	Prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Lauksaimniecības traktors no 65 – 70  ZS (nominālā jauda)
	Nodrošināt nominālo jaudu ne mazāku kā 65 ZS un aprīkot minēto tehnikas vienību ar sekojošu aprīkojumu
	

	2. 
	Apkopes intervāls
	Ne agrāk par 600 m/h
	

	3. 
	Tips
	Lauksaimniecības traktors
	

	4. 
	Dzinējs
	
	

	4.1. 
	Tips
	Dīzeļdzinējs
	

	4.2. 
	Nominālā jauda
	Ne mazāka kā 65 ZS
	

	4.3. 
	Tilpums
	Ne mazāks kā 3L
	

	4.4. 
	Maksimālais griezes moments
	Ne mazāk kā 260 Nm
	

	5. 
	Degvielas sistēma
	
	

	5.1. 
	Degvielas tvertnes lielums
	Ne mazāks kā 80L
	

	5.2. 
	AD Blue sistēma
	Nav
	

	6. 
	Kustības ātrums
	· Minimālais ātrums no 0,5 km/h
· Maksimālais ātrums vismaz 40 km/h
	

	7. 
	Transmisija
	Mehāniskā tipa transmisija ar elektrohidraulisku virziena maiņu pie stūres. Aprīkota ar pazeminātajiem ātrumiem
	

	7.1. 
	Ātrumu skaits
	Vismaz 20 x 20
	

	8. 
	Bremžu sistēma
	
	

	8.1. 
	Stāvbremze
	Mehāniska tipa rokas bremze
	

	8.2. 
	Darba bremzes
	Hidrauliskas
	

	9. 
	PTO (aizmugurējā jūgvārpsta)
	
	

	9.1. 
	Aizmugures PTO režīmi
	540 / 540E
	

	9.2. 
	Jūgvārpstas nūšu skaits
	Aizmugurē 6 nūtis
	

	10. 
	Hidraulikas sistēma
	
	

	10.1. 
	Hidrosūkņa jauda
	Ne mazāka kā 45 l/min
	

	10.2. 
	Vismaz 3 izvadu pāri, kur ir mehāniski vadāmi, aizmugurē
	Jānodrošina
	

	10.3. 
	Vismaz 1 hidroizvadu pāris priekšā
	Jānodrošina
	

	11. 
	Uzkare (3 punktu), II Kategorija
	
	

	11.1. 
	Aizmugures uzkares celtspēja
	Ne mazāk kā 2400 kg 
	

	11.2. 
	Aizmugures uzkares centrālā atsaite
	Mehāniska, skrūves tipa, komplektā
	

	11.3. 
	Aizmugures uzkares stabilizācija
	Mehāniska
	

	11.4. 
	Regulējamas aizmugurējās uzkares roku horizontālās atsaites
	Jānodrošina
	

	11.5. 
	Priekšas uzkares celtspēja
	Ne mazāk kā 1200 kg
	

	11.6. 
	Priekšas uzkares centrālā atsaite
	Mehāniska, skrūves tipa
	

	12. 
	Piekabes sakabe / el. pieslēgšanas vieta
	
	

	12.1. 
	Hidroāķis
	Jānodrošina
	

	12.2. 
	Jūgstienis
	Jānodrošina
	

	12.3. 
	Bremžu izvads
	Hidrobremze
	

	12.4. 
	Piekabes apgaismojuma pievienošanas ligzda
	Jānodrošina
	

	13. 
	Piedziņa
	
	

	13.1. 
	Priekšējā ass
	Ar ierobežotas slīdes diferenciāļa bloķēšanu, elektrohidrauliski ieslēdzams 4WD
	

	14. 
	Riepu parametri
	
	

	14.1. 
	Priekšā platums / diametrs
	Robežās no 280 – 320 ne mazāk kā R24
	

	14.2. 
	Aizmugurē platums / diametrs
	320 un ne mazāk kā R36
	

	14.3. 
	Augstuma attiecība procentos pret platumu
	Atkarībā no minētajiem parametriem
	

	14.4. 
	Riteņu centru atstatums
	1,4m
	

	15. 
	Tehnikas vienības gabarīti
	
	

	15.1. 
	Platums
	Ne mazāk kā 2000 mm
	

	15.2. 
	Augstums
	Ne mazāk kā 2500 mm
	

	15.3. 
	Garums
	Ne vairāk kā 3900 mm
	

	16. 
	Atsvari
	
	

	16.1. 
	Priekšējais atsvars uz uzkares
	Metāla korpuss, ne vieglāks kā 400kg (+/- 50kg pieļaujams)
	

	17. 
	Multifunkcionāls vadības displejs ar sekojošiem rādītājiem
	
	

	17.1. 
	Dzinēja apgriezieni
	Jānodrošina
	

	17.2. 
	Degvielas līmenis
	Jānodrošina
	

	17.3. 
	Hidraulikas eļļas temperatūra
	Jānodrošina
	

	17.4. 
	Motorstundas
	Jānodrošina
	

	17.5. 
	Dzinēja temperatūra
	Jānodrošina
	

	17.6. 
	Degvielas patēriņš
	Jānodrošina
	

	18. 
	Operatora kabīnes aprīkojums
	
	

	18.1. 
	Slēgta tipa kabīne
	Jānodrošina
	

	18.2. 
	Kondicionieris (A/C) + Apsilde
	Jānodrošina
	

	18.3. 
	Divas (2) sēdvietas (Operators + Pasažieris)
	Jānodrošina
	

	18.4. 
	Radio + Bluetooth
	Jānodrošina
	

	18.5. 
	Operatora sēdeklis
	Aprīkots ar gaisa balstiekārtu un ar iespēju tikt pagrieztam par vismaz 15° Grādiem
	

	18.6. 
	Priekšējais un aizmugurējais stikla tīrītājs
	Jānodrošina
	

	18.7. 
	Paklājs zem kājām
	Jānodrošina
	

	18.8. 
	Mehāniski regulējami sānu atpakaļskata spoguļi

	Jānodrošina
	

	19. 
	ISO Ligzda
	Jānodrošina
	

	20. 
	Dubļusargi priekšā un aizmugurē
	Jānodrošina
	

	21. 
	Bākuguns
	Vismaz 1 gab., LED, zema profila, kabīnes stūros
	

	22. 
	Papildus darba gaismas
	LED, ne mazāk kā 6 gab.
	

	23. 
	Apgaismojums dalībai ceļu satiksmē
	Jānodrošina
	

	24. 
	Apkopju izmaksas
	Pretendentam jānorāda paredzamā apkopes izcenojuma gala summa minētajai tehnikas vienībai nākamajiem 3 gadiem un to jāiesniedz atsevišķā pielikumā kopā ar cenu piedāvājumu
	

	25. 
	Tehniskā apskate
	Pie piegādes / nodošanas tehnikas vienībai jābūt gan reģistrētai, gan ar derīgu tehnisko apskati
	

	26. 
	Lietošanas instrukcija
	Latviešu valodā būs jāpiegādā kopā ar minēto tehnikas vienību
	

	27. 
	Garantija
	Vismaz 6 gadi vai 3000 m/h, kurš no apstākļiem iestājas pirmais – sākot no nodošanas akta parakstīšanas
	

	28. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Ne ilgāk kā 24 stundas no paziņošanas brīža
	

	29. 
	Preces atbilst Eiropas Savienībā noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	30. 
	Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	31. 
	Piegādes termiņš
	Ne vēlāk kā 180 kalendāra dienas nolīguma noslēgšanas dienas
	

	32. 
	Piegādes vieta
	Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126
	

	33. 
	Uzstādīšana un apmācības
	Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros)
	

	34. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi, garantiju un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā piegādes vietā
	Jānodrošina
	

	35. 
	Pārstāvniecība
	Jābūt vismaz vienam oficiālām dīlerim, pārstāvim, detaļu piegādātājam, servisam Latvijā
	

	36. 
	Traktoram jābūt reģistrētam uz īpašnieku juridisku personu APP "Agroresursu un ekonomikas institūts"
	Jānodrošina
	




Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas paraksts:





