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Gājēju barjera  izbūvējama  ar  h=1.10m  virs  seguma  līmeņa  un  nostiprināma  iebetonējot  (betons  C30/37,  betona  daudzums  vienam  statnim  0.4x0.4x0.4m).  Barjeru  savienošanai  izmantojami universālie stieņu savienojumi. Paredzētās gājēju barjeras stieņu ārējais diametrs - 60.30mm. Materiāls - cinkots tērauds. 
Gājēju montāžas vietas norādītas shēmā.
Pielikumā: Barjeru atrašanās vietas shēma
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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