TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS IELU SEGUMA UZTURĒŠANAS DARBI

I. UZDEVUMS

1. Darba uzdevums
Veikt asfaltbetona un bruģakmens seguma bedrīšu remontu ziemas un vasaras periodā ar pilno un nepilno tehnoloģiju Daugavpils valstspilsētā (turpmāk – Darbs vai Darbi).
2. Darbu izpildes vieta un veids
2.1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā esošās ielas.
2.2. Darbu veids – atjaunošana.
3. Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs
3.1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
3.2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
3.3. [bookmark: _Hlk128647371]Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķis Alevtina Viktoroviča tālrunis 65476406, e-pasta adrese alevtina.viktorovica@daugavpils.lv .
3.4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.
4. Darbu izpildes normatīvais regulējums
Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums: 
4.1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta noteikumi – 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 2021.gada 18.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
4.3. [bookmark: _Hlk128063165]citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023.
5. Darbu apjomi
	Nr. p.k
	Darba veids
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	IELU ASFALTBETONA SEGUMA BEDRĪŠU REMONTS 

	1.1.
	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju ziemas periodā, biezums no 4 līdz 6 cm, izmantojot auksto bituminēto maisījumu
	m2
	550.00

	1.2.
	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar nepilno tehnoloģiju vasaras periodā, biezums no 4 līdz 6 cm, izmantojot karsto asfaltbetonu
	m2
	800.00

	1.3.
	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju vasaras periodā, biezums no 4 līdz 6 cm, izmantojot karsto asfaltbetonu
	m2
	4500.00

	1.4.
	Ceļa segas iebrukumu likvidēšana bez asfaltēšanas (t.sk. salizturīgās un  nesaistītu minerālmateriālu kārtas atjaunošana dziļumā līdz 2m, esošās asfalta kārtas un nederīgās ceļa segas kārtas demontāža un utilizācija, iebrukuma vietas malas sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot)	
	m2
	50

	1.5.
	Gājēju ietves iebrukumu likvidēšana bez asfaltēšanas (t.sk. salizturīgās un  nesaistītu minerālmateriālu kārtas atjaunošana dziļumā līdz 1m, esošās asfalta kārtas un nederīgās ceļa segas kārtas demontāža un utilizācija, iebrukuma vietas malas sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot)	
	m2
	50

	2.
	GĀJĒJU IETVES ASFALTBETONA UN BRUĢAKMEŅA SEGUMA BEDRĪŠU REMONTS 

	2.1.
	Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar pilno tehnoloģiju vasaras periodā, biezums 4 cm, izmantojot karsto asfaltbetonu ACsurf 8 (t.sk. vecā esoša asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija)
	m2
	500

	2.2.
	Bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošana 6 cm (t.sk. vecā esoša bruģakmeņa seguma demontāža un utilizācija)
	m2
	130

	2.3.
	Betona apmaļu IA 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C30/37 (t.sk. veco esošo apmaļu demontāža un utilizācija)
	m
	80

	2.5.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 maisījuma pamata nesošās kārtas būvniecība/remonts 10 cm biezumā
	m2
	630

	2.6.
	Sīkšķembas fr.2/8 izlīdzinošās kārtas būvniecība, h=5 cm
	m2
	130



6. Darbu izmaksas
6.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
6.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām.
6.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi.
6.4. Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem.
7. Izmantojamie būvizstrādājumi
Būvkomersants Darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kurus tas ir norādījis savā piedāvājumā iepirkuma ietvaros.
8. Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
8.1. Pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā pušu pilnvarotas personas apseko Darbu izpildes vietu un nosaka provizoriskus Darbu apjomus un izpildes termiņus.
8.2. Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
8.3. Būvkomersants pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā izstrādā, ja nepieciešams, arī saskaņo, satiksmes organizācijas shēmu.
8.4. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.5. Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.6. Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Darbu izpildes vietas, Darbu izpildes vietas teritorijas sakārtošanu, Darbu izpildes vietas atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
8.7. Darbu pieņemšanas laikā konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības Būvkomersants novērš par saviem līdzekļiem un to novēršana neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu.
8.8. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.
9. Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
9.1. Darbu izpildē nepieļaut vertikālo atzīmju izmaiņas apstādījumos vairāk par 0,05 m salīdzinājumā ar esošām vertikālām atzīmēm.
9.2. Satiksmei bīstama bedre (avārijas bedre) - tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un/vai kuras ir dziļākas par 50 mm.
9.3. Ja pa remontējamo posmu notiek satiksmes kustība, tad darba dienas beigās nedrīkst palikt aizpildīšanai pilnīgi vai daļēji sagatavotas, bet ar remontmateriālu neaizpildītas bedrītes. Pēc asfalta maisījuma sablīvēšanas darbu pabeigšanas paredzēt šuvju aizpildīšanu ar bitumena emulsiju
9.4. IZPILDĪTĀJS veic A un A1 kategorijas ielas apsekošanu vismaz vienu reizi nedēļa, B un C kategorijas – vienu reizi divās nedēļās un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU bedrīšu remonta apjomu telefoniski. Avārijas bedres gadījumā veic to norobežošanu ar satiksmes organizācijas līdzekļiem.
9.5. [bookmark: _Hlk128123932]Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda: A kategorijas ielas – 1 diennakts laikā, Zemākas kategorijas – 5 diennakts laikā, bet pēc informācijas saņemšanas IZPILDĪTĀJAM pēc iespējas ātrāk ir jāapzīmē vai jānorobežo bīstamas bedres ar ceļa vad statņiem, konusiem vai ceļa zīmēm;
9.6. Ielas posms, kurā ir satiksmei bīstamās bedres, triju stundu laikā pēc to konstatēšanas jāapzīmē ar 112.ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un/vai citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.
9.7. Veicot bedrīšu remontu ir jāievēro ceļa satiksmes noteikumus, norobežojot darba vietu ar ceļa satiksmes organizācijas līdzekļiem;
9.8. Pēc bedrīšu remonta pabeigšanas IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTAJAM par izpildītu darbu, izmantojot īsziņas vai e-pastu, kā arī (pēc PASŪTĪTĀJA prasības) fiksē izpildīto darbu atsūtot PASŪTĪTĀJĀM fotogrāfijas (pēc kurām var skaidri identificēt vietu un adresi).
9.9. Par 9.5., 9.6., 9.7.punkta, kā arī Uzturēšanas prasību noteikto defektu novēršanas termiņu kavēšanu Izpildītājs maksā Līgumsodu EUR 100,00 (simts) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Būvdarbu veikšanas grafikā  noteiktais termiņš
9.10. Darba apraksts
9.10.1. Nepieciešamo materiālu sagatavošana un piegāde;
9.10.2. Pārbrauciens līdz darba vietai un esošās situācijas fotofiksācija (ja plānotais darba apjoms ir 20m2 un vairāk);
9.10.3. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;
9.10.4. Bedrītes sagatavošana (tīrīšana, gruntēšana, ja paredzēts - malu sagatavošana tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot) aizpildīšanai;
9.10.5. Paredzētā materiāla iestrāde atbilstoši materiāla ražotāja specifikācijām;
9.10.6. Fotofiksācija pēc darbu izpildes (ja izpildītais darba apjoms bija 20m2 un vairāk);
9.10.7. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;
9.10.8. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai ražošanas bāzē.
9.11. Būvkomersants jāveic koku aizsardzība Darbu izpildes vietā Darbu izpildes procesā.
9.12. Pasūtītājs informāciju par Darbu izpildes vietas atrašanos nodot Būvkomersantam telefoniski (izmantojot īsziņu vai tiešsaistes tīkla lietotni) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu vai elektronisko ielu ikdienas uzturēšanas žurnālu).
9.13. Pēc nomaļu atjaunošanas Būvkomersants paziņo pasūtītājam par izpildītu darbu, izmantojot īsziņas vai e-pastu, kā arī (pēc pasūtītāja prasības) fiksē izpildīto darbu, atsūtot pasūtītājam fotogrāfijas (pēc kurām var skaidri identificēt vietu un adresi).
9.14. Ar Darbu saistīto jēdzienu apraksts:
9.14.1. Satiksmei bīstama bedre (avārijas bedre) - tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,1 m2 un/vai kuras ir dziļākas par 50 mm;
9.14.2. materiāli – asfaltbetons AC 8, AC11, AC16, Betona apmales BR 100.20.8, ceļu apmales, betons C30/37,  Nesaistītu minerālmateriālu 0/45), sīkšķemba fr.2/8. Materiāliem jāatbilst Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023.
10. Darbu apjomu grozījumi
10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Darbu apjomu sarakstā noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
10.2. Būvkomersants nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvietot tehniskajā piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvkomersants iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvkomersantam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.
11. Darbu izpildes termiņš: līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2024.gada 31. decembrim.	
				
II. [bookmark: _Hlk128130037]UZDEVUMS
1. [bookmark: _Hlk128129997]Darba uzdevums
Veikt Daugavpils valstspilsētas esošo nesaistītu minerālmateriālu ceļa segumu atjaunošanu, remontu un atputekļošanu. Paaugstināt satiksmes drošību, samazināt nesaistītu minerālmateriālu seguma putēšanu, nodrošināt ceļa klātnes un seguma līdzenumu un ūdens novadi, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.
2. Darbu izpildes vieta un veids
2.1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā esošās ielas.
2.2. Darbu veids – atjaunošana.
3. Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs
3.1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
3.2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
3.3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķis Alevtina Viktoroviča tālrunis 65476406, e-pasta adrese alevtina.viktorovica@daugavpils.lv. 
3.4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.
4. Darbu izpildes normatīvais regulējums
Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums: 
4.1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta noteikumi – 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 2021.gada 18.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
4.3. citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023.
5. Darbu apjomi
	Nr. p.k
	Darba veids
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	3
	NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU CEĻA SEGUMU ATJAUNOŠANA, REMONTS UN ATPUTEKĻOŠANA

	3.1.
	Autogreidera darba gājiens (bez  piebēršanas)
	pārg.km
	2700.00

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana/remonts, uzvedot sagatavotu minerālmateriālu maisījumu (fr.0/32)
	m3
	4270.00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu seguma atputekļošana, pielietojot vidēji  0.3kg/m2 atputekļošanas materiāla (kalcija hlorīds CaCl2)
	m2
	26500.00

	3.4.
	Nesaistītu minerālmateriālu ceļa seguma remonts ar frakcionētu materiālu (fr. 32-63, biezums b=15cm)
	m2
	250.00


6. Darbu izmaksas
6.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
6.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām.
6.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi.
6.4. Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem.
7. Izmantojamie būvizstrādājumi
Būvkomersants Darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kurus tas ir norādījis savā piedāvājumā iepirkuma ietvaros.
8. Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
8.1. Pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā pušu pilnvarotas personas apseko Darbu izpildes vietu un nosaka provizoriskus Darbu apjomus un izpildes termiņus.
8.2. IZPILDĪTĀJS veic C un D kategorijas ielas apsekošanu vismaz vienu reizi divās nedēļās un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU darba apjomu telefoniskā veida (izmantojot īsziņas vai tiešsaistes tīkla lietotnes viedtālruņiem) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu vai elektronisko ielu ikdienas uzturēšanas/greiderēšanas žurnālu). 
8.3. Izpildītājām pie katra darbu izpildes akta pēc Pasūtītāja pieprasījumā ir jāpievieno piegādātā un iestrādātā minerālmateriālu daudzuma apliecinošie dokumenti.
8.4. Izpildītājam nav atļauti un nav pieļaujami pazemes komunikāciju aku vai kuvēru bojājumi;
8.5. Atputekļošanu jāveic pavasarī pēc ceļa klātnes pilnīgas atkušanas vai vasaras sākumā. Apkārtējā gaisa temperatūrai darba izpildes laikā jābūt ne zemākai par +5 0C. Darba izpilde nav plānojama dienās, kad tiek prognozēts lietus.
8.6. Satiksmei bīstama bedre (avārijas bedre) - tādas bedres asfalta segumos, kuru laukums lielāks par 0,5 m2 un/vai kuras ir dziļākas par 100 mm.
8.7. Satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda: C kategorijas ielas – 2 nedēļu laikā; Zemākas kategorijas – 1 mēneša laikā, bet pēc informācijas saņemšanas IZPILDĪTĀJAM pēc iespējas ātrāk ir jāapzīmē vai jānorobežo bīstamas bedres ar ceļa vad statņiem, konusiem vai ceļa zīmēm;
8.8. Ielas posms, kurā ir satiksmei bīstamās bedres, triju stundu laikā pēc to konstatēšanas jāapzīmē ar 112. Veicot nesaistīta seguma remontu ir jāievēro ceļa satiksmes noteikumus, norobežojot darba vietu ar ceļa satiksmes organizācijas līdzekļiem;
8.9. ceļa zīmi "Nelīdzens ceļš" un/vai citām nepieciešamajām ceļa zīmēm.
8.10. Par 8.7., 8.8., 8.9.punkta, kā arī Uzturēšanas prasību noteikto defektu novēršanas termiņu kavēšanu Izpildītājs maksā Līgumsodu EUR 100,00 (simts) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līguma kopējās cenas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Būvdarbu veikšanas grafikā  noteiktais termiņš.  
8.11. Darba apraksts:
8.11.1. Pārbrauciens uz darba vietu un esošās situācijas fotofiksācija (ja plānotais minerālmateriāla izmantošanas apjoms ir 100m3 un vairāk);
8.11.2. Ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;
8.11.3. Ceļa klātnes profilēšana, seguma planēšana vai līdzināšana;
8.11.4. Nesaistītu minerālmateriālu seguma dilumkārtas atjaunošana un/vai remonts;
8.11.5. Ceļa segas mitrināšana un atputekļošanas materiāla iestrāde (tikai atputekļošanas darbu izpildē)
8.11.6. Ceļa seguma remonts ar frakcionētu materiālu, fr.32-63, biezumā 15cm (tikai ceļā seguma remontam ar frakcionētu materiālu)
8.11.7. Fotofiksācija pēc darbu izpildes (ja izpildītais minerālmateriāla izmantošanas apjoms ir 100m3 un vairāk) ;
8.11.8. Pārbrauciens uz bāzi.
8.12. Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
8.13. Darba daudzuma uzmērīšana
8.13.1. paralēli ceļa asij, uzmērot darba gājienu garumu kilometros – pārg.km;
8.13.2. novērtējot kravas tilpumu kubikmetros – m³;
8.13.3. ceļa virsmas platība kvadrātmetros – m².
8.14. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.15. Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.16. Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Darbu izpildes vietas, Darbu izpildes vietas teritorijas sakārtošanu, Darbu izpildes vietas atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
8.17. Darbu pieņemšanas laikā konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības Būvkomersants novērš par saviem līdzekļiem un to novēršana neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu.
8.18. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.
9. Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
9.1. Darbu izpildē nepieļaut vertikālo atzīmju izmaiņas apstādījumos vairāk par 0,05 m salīdzinājumā ar esošām vertikālām atzīmēm.
9.2. Būvkomersants jāveic koku aizsardzība Darbu izpildes vietā Darbu izpildes procesā.
9.3. Pasūtītājs informāciju par Darbu izpildes vietas atrašanos nodot Būvkomersantam telefoniski (izmantojot īsziņu vai tiešsaistes tīkla lietotni) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu vai elektronisko ielu ikdienas uzturēšanas žurnālu).
9.4. Ar Darbu saistīto jēdzienu apraksts:
9.4.1. IZPILDĪTĀJS veic C un D kategorijas ielas apsekošanu vismaz vienu reizi divās nedēļās un saskaņo ar PASŪTĪTĀJU darba apjomu telefoniskā veida (izmantojot īsziņas vai tiešsaistes tīkla lietotnes viedtālruņiem) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu vai elektronisko ielu ikdienas uzturēšanas/greiderēšanas žurnālu). 
9.4.2. materiāli – minerālmateriālu maisījumu (fr.0/32), atputekļošanas materiāla (kalcija hlorīds CaCl2), frakcionētu materiālu (fr. 32-63, biezums b=15cm). Materiāliem jāatbilst Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023.
10. Darbu apjomu grozījumi
10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Darbu apjomu sarakstā noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
10.2. Būvkomersants nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvietot tehniskajā piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvkomersants iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvkomersantam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.
11. [bookmark: _Hlk128132040]Darbu izpildes termiņš: līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2024.gada 31.decembrim.
III. UZDEVUMS
1. Darba uzdevums
Veikt ielu asfaltbetona seguma plaisu aizliešanas darbus ar hermētiķi Daugavpils valstspilsētas teritorijā.
2. Darbu izpildes vieta un veids
2.1. Darbu izpildes vieta – Daugavpils pilsētas administratīvā teritorijā esošās ielas.
2.2. Darbu veids – atjaunošana.
3. Darbu pasūtītājs un Darbu izpildītājs
3.1. Darbu pasūtītāja nosaukums un reģistrācijas Nr. – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde “Komunālās saimniecības pārvalde”, reģistrācijas Nr.90009547852 (turpmāk – Pasūtītājs).
3.2. Pasūtītāja juridiskā adrese – Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
3.3. Pasūtītāja kontaktpersona un tās kontaktinformācija – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” ceļu būvtehniķis Alevtina Viktoroviča tālrunis 65476406, e-pasta adrese alevtina.viktorovica@daugavpils.lv. 
3.4. Darbu izpildītājs (turpmāk – Būvkomersants) – komersants, kurš ir tiesīgs veikt Darbus un ar kuru ir noslēgts iepirkuma līguma par Darbu veikšanu.
4. Darbu izpildes normatīvais regulējums
Darbu izpildē jāievēro spēkā esošais un attiecināmais normatīvais regulējums: 
4.1. likumi – Būvniecības likums, Darba aizsardzības likums un citi spēkā esoši un attiecināmi likumi;
4.2. Ministru kabineta noteikumi – 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 2021.gada 7.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, 2021.gada 18.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.113 “Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” un citi spēkā esoši un attiecināmi Ministru kabineta noteikumi;
4.3. [bookmark: _Hlk128136830]citi normatīvie akti – Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023.
5. Darbu apjomi
	Nr.p.k
	Darba veids
	Mērvienība
	
Daudzums


	
	
	
	

	1.
	2.
	3.
	4.

	4.
	ASFALTBETONA SEGUMA PLAISU AIZLIEŠANA

	4.1.
	Asfaltbetona seguma plaisu aizliešana ar hermētiķi
	m
	5300.00



6. Darbu izmaksas
6.1. Darbu izmaksas (līguma ietvaros – līguma cena) sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, pabeigšanu saistītos izdevumus, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic būvkomersantam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus.
6.2. Darbu izmaksas jāatspoguļo Darbu apjomu sarakstā, ko pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma prasībām.
6.3. Aprēķinot Darbu izmaksas, jāņem vērā Darbu apjomi.
6.4. Samaksa tiek veikta par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem.
6.5. 
7. Izmantojamie būvizstrādājumi
Būvkomersants Darbu izpildē izmanto tos būvizstrādājumus, kurus tas ir norādījis savā piedāvājumā iepirkuma ietvaros.
8. Vispārīgie Darbu izpildes nosacījumi
8.1. Pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā pušu pilnvarotas personas apseko Darbu izpildes vietu un nosaka provizoriskus Darbu apjomus un izpildes termiņus.
8.2. Plaisu aizpildīšanu jāveic sausā laikā, pie apkārtējā gaisa temperatūras no +5°C līdz +25°C. Darbus veikt saskaņā ar „ Autoceļu būvdarbu specifikācijas 2023” prasībām.
8.3. Visu ar Darbu uzsākšanu, izpildi, pabeigšanu, nodošanu saistīto dokumentāciju Būvkomersants sagatavo, izstrādā, saskaņo un iesniedz pats, ja nav noteikts pretējais.
8.4. Būvkomersants pirms Darbu uzsākšanas Darbu izpildes vietā izstrādā, ja nepieciešams, arī saskaņo, satiksmes organizācijas shēmu.
8.5. Pasūtītāja veikts apstiprinājums, saskaņojums vai cita rīcība neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu izpildi saskaņā ar tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.6. Būvkomersants ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.7. Būvkomersants ne vēlāk kā līdz Darbu pabeigšanai nodrošina visu būvgružu izvešanu no Darbu izpildes vietas, Darbu izpildes vietas teritorijas sakārtošanu, Darbu izpildes vietas atbrīvošanu no Būvkomersanta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju personāla, rīkiem, iekārtām, transporta.
8.8. Darbu pieņemšanas laikā konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības Būvkomersants novērš par saviem līdzekļiem un to novēršana neatbrīvo Būvkomersantu no atbildības par Darbu kalendārā grafika neievērošanu.
8.9. Darbu izpildes laikā Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura būvizstrādājuma ekspertīzi, kuras slēdziens ir saistošs abām pusēm bet ekspertīzes izmaksas sedz tā puse, kurai ekspertīzes slēdziens ir negatīvs.
9. Īpašie Darbu izpildes nosacījumi
9.1. Darbu izpildē nepieļaut vertikālo atzīmju izmaiņas apstādījumos vairāk par 0,05 m salīdzinājumā ar esošām vertikālām atzīmēm.
9.2. Būvkomersants jāveic koku aizsardzība Darbu izpildes vietā Darbu izpildes procesā.
9.3. Pasūtītājs informāciju par Darbu izpildes vietas atrašanos nodot Būvkomersantam telefoniski (izmantojot īsziņu vai tiešsaistes tīkla lietotni) un elektroniskā veidā (izmantojot e-pastu vai elektronisko ielu ikdienas uzturēšanas žurnālu).
9.4. Pēc nomaļu atjaunošanas Būvkomersants paziņo pasūtītājam par izpildītu darbu, izmantojot īsziņas vai e-pastu, kā arī (pēc pasūtītāja prasības) fiksē izpildīto darbu, atsūtot pasūtītājam fotogrāfijas (pēc kurām var skaidri identificēt vietu un adresi).
10. Darbu apjomu grozījumi
10.1. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Darbu apjomu sarakstā noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.
10.2. Būvkomersants nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvietot tehniskajā piedāvājumā norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas un/vai nav pieejami tirgū, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvkomersants iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas un/vai nepieejamību  tirgū (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija, būvizstrādājuma ražotāja rakstveida apliecinājums u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvkomersantam jāsagatavo būvizstrādājumu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to saskaņo, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Darbu izmaksu vai Darbu apjomu sarakstā noteiktās darbu izmaksu vienību cenas ietvaros.
11. Darbu izpildes termiņš: līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un darbojas līdz 2024.gada 31. decembrim.


[bookmark: _GoBack]Sagatavoja: 
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes 
“Komunālās saimniecības pārvalde” 
Ceļu būvtehniķe									      A. Viktoroviča

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas vai pēdējās aktualizācijas datums – 05.12.2023.
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