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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk155709221]2.DAĻA 
Slāpekļa ģeneratora sistēma HPLC-MS/MS sistēmām

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Slāpekļa plūsma
	Vismaz līdz 500 L/min
	
	

	Slāpekļa tīrība
	Vismaz 99%
	
	

	Slāpekļa spiediens 
	Vismaz līdz 135 psi
	
	

	Saspiestā gaisa ieejas spiediens
	Vismaz no 4.1 līdz 10 bar
	

	

	Darbības princips
	Membrānas tipa
	
	

	Saderība
	Saderīgs ar Peak Scientfic apkopes komplektu nr. 3303874, Annual Maintenance Kit Infinity XE60 series
	
	



	Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,25 kW stundā
	

	
	Instrukcija – angļu vai latviešu valodā
	



