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  atklāta konkursa “Laboratoriju iekārtu un rezerves daļu piegāde’’ 
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2. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk155709221]5.DAĻA 
Programmējams rotators/kratītājs

	Tehniskās prasības
	Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai
	Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur var atrast atbilstību katrai tehniskās specifikācijas prasībai

	Programmējams rotators/kratītājs
	Maksimālā slodze
	Vismaz 500 g
	
	

	
	Adapteris
	Nodrošina vismaz 14 PP stobriņu (50 ml) maisīšanu
	
	

	
	Digitāla laika iestatīšana nepārtrauktai maisīšanai
	No 1 min līdz 24 st. (solis 1 min)

	
	

	
	Displejs
	LCD vai līdzvērtīgs
	
	

	
	Taimera skaņas signāls
	Iekļauts
	
	



	Citas prasības
	Garantijas laiks – vismaz 1 (viens) gads
	

	
	Piegādes termiņš – 2 (divi) mēneši
	

	
	Cenā iekļauta piegāde, uzstādīšana.
	

	
	Piegādātājs nodrošina ražotāja sertificētu inženieri, kas kompetents veikt iekārtas regulārās pārbaudes un verifikāciju, un kuram, iekārtas darbības traucējumu gadījumos, jāierodas darba dienās 24 stundu laikā no izsaukuma brīža.
	

	
	Derīgs lietošanai Eiropas voltāžās diapazonā (nomināls 100-240V AC 50Hz) ar Eiropas tipa kontaktdakšu.
	

	
	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš – ne vairāk kā 0,05 kW stundā
	

	
	Instrukcija – angļu vai latviešu valodā
	




