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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Reisa uzdevums Nr. 2


Iepirkuma 2. daļa “Baltijas jūras starptautiskā grunts traļa uzskaite 2024. gada 4. ceturksnī”

Mērķis: īstenot BITS uzskaites reisu, 2024. gada 4. ceturksnī, ICES III c-d, saskaņā ar “Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmu 2024. gadā”.

1. Reisa laiks: 2024. gada decembra sākums (11 dienas jūrā, ieskaitot laiku, kas nepieciešams kuģim ceļā no mājas ostas līdz izpētes rajonam un mājupceļam līdz mājas ostai). 
2. Reisa rajons: Baltijas jūras centrālā austrumu daļa, ICES 26. un 28. apakšrajons (1. attēls). Pētnieciskais kuģis strādās Latvijas un Lietuvas ekonomiskajās zonās.
3. Zinātniskās grupas dalībnieki: līdz pieciem zinātniekiem no BIOR (viens zinātniskās grupas vadītājs un līdz četriem pētniekiem).

Uzskaites mērķis:

1. Materiāla ievākšana, lai izpētītu mencas krājumu izplatību, skaitu un bioloģisko struktūru.
2. Noteikt mencas papildinājuma izplatību un skaitu, novērtēt mencas paaudžu ražīgumu.
3. Materiāla ievākšana, lai izpētītu plekstes krājumu izplatību, skaitu un bioloģisko struktūru.
4. Mencu barošanās paraugu ievākšana.
5. Okeanogrāfisko paraugu ievākšana (temperatūra, sāļums, skābeklis).
6. Hidroakustiskie ieraksti tralējuma stacijās un pārgājienos starp tralējuma stacijām. 
7. Informācijas vākšana par jūras atkritumiem.

Metodes:
Tralējumus jāveic diennakts gaišajā laikā. Tralējumus veic ar standarta pētniecisko trali TV3 930. Tralējuma ātrums – 3 mezgli, ilgums 30 minūtes, bet vietās, kur ir liels zivju blīvums, tralējuma ilgums var tikt samazināts līdz 15 minūtēm. Tralējumus veic atbilstoši iepriekš noteiktam staciju tīklam (2. tabula un 1. attēls).
Kopējā nozveja tiek šķirota pa sugām atsevišķās kastēs vai grozos un tiek nosvērta. 
Sašķirotās un nosvērtās zivis tiek izmantotas garuma mērījumiem un bioloģiskajām analīzēm.
Paraugu ievākšanas apjoms visām sugām tiek noteikts atsevišķi katram zvejas apakšrajonam. 
Dati no mencas un plekstes bioloģiskajām analīzēm tiek izmantoti, lai aprēķinātu garuma – vecuma atslēgas (ALK). Sekojošs zivju skaits tiek ņemts no katra apakšrajona atbilstoši „Baltijas Starptautisko traļu uzskaišu rokasgrāmatai (BITS)”, Variants 2.0 augusts, 2017:

	Garuma klase
	Minimālais otolītu skaits

	Tikai viena vecuma grupa 
(vecumi 0,1)
	2 līdz 5

	Vairāk nekā viena vecuma grupa
	

	Garuma klases daļa mazāk par 5 %
	10

	Garuma klases daļa lielāka par 5 %
	20



Bioloģiskās analīzes un garuma mērījumi tiek veikti tikai mencai, plekstei, reņģei, brētliņai. Garuma sadalījums tiek atzīmēts visām pārējām zivju sugām no katra tralējuma. Visām sugām tiek noteikts to kopējais skaits un svars. 
Visa menca un akmeņplekste, kas netiek izmantota bioloģiskajām analīzēm, tiek nomērīta. Plekstei atkarībā no nozvejas lieluma tiek nomērīts 30-60 kg liels paraugs (vismaz 300 zivis), mencai tiek nomērīts 200 – 300 kg liels paraugs.

Hidroakustiskie ieraksti tiek veikti atbilstoši “ICES Uzskaišu protokolu sērija. Rokasgrāmata Baltijas jūras starptautiskajām akustiskajām uzskaitēm (SISP8-IBAS)”, Versija 2.0, oktobris, 2017.
Ūdens paraugi tiks ņemti katrā tralējuma vietā pirms tralējuma uzsākšanas. Gadījumā, ja skābekļa saturs ūdenī konkrētajā stacijā ir zemāks par (< 0,5 ml/l), tralējums šajā stacijā netiek veikts. Ūdens paraugu ievākšanai tiks izmantots CTD ar kasešu barometriem.

Darba apjoms

25 tralējumi ar pētniecisko bentisko trali TV 930, 30 okeanogrāfiskās stacijas. Staciju pozīcijas parādītas 1., 2. tabulā, 1. attēlā. 

BIOR zinātniskās grupas vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas reisa plānā atkarībā no situācijas un laika apstākļiem.  

Ar parakstu apliecinām, ka spējam nodrošināt pakalpojumu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim, un pakalpojuma izpildei spējam piedāvāt šādu tehnisko nodrošinājumu:
pētniecisko kuģi, kuram ir stacionāra akustiskā sistēma;
ierīces ūdens hidroloģisko paraugu ievākšanai;
vinčas darbam ar zooplanktona tīklu;
laboratorijas telpu zivju bioloģisko paraugu veikšanai.



	1. tabula. Plānotās okeanogrāfiskās stacijas.

	
	
	
	

	Stacijas Nr
	Platums
	Garums
	Dziļums (m)

	46
	56 04.0
	19 08.0
	121

	43
	56 42.0
	19 51.0
	158

	37
	57 18.0
	20 06.0
	238

	40 A
	57 22.7
	21 07.0
	65

	45 A
	56 37.0
	20 27.0  
	75



2. tabula. Plānotās tralējumu vietas.


	Nr
	Trases numurs
	SD
	Platums
	Garums
	Dziļums (m)

	1
	26030
	26
	56
	7.8
	19
	51.0
	59

	2
	26031
	26
	56
	11.5
	19
	54.8
	61

	3
	26060
	26
	55
	59.2
	19
	19.3
	73

	4
	26064
	26
	56
	1.5
	19
	26.1
	70

	5
	26078
	26
	56
	21.0
	20
	2.0
	79

	6
	26142
	26
	56
	12.0
	19
	28.0
	103

	7
	26144
	26
	56
	22.0
	19
	29.0
	136

	8
	26160
	26
	56
	28.9
	20
	7.9
	90

	9
	28006
	28
	57
	20.8
	20
	52.5
	63

	10
	28009
	28
	57
	24.2
	21
	20.7
	28

	11
	28017
	28
	57
	13.5
	20
	44.8
	53

	12
	28020
	28
	57
	18.5
	20
	56.3
	41

	13
	28022
	28
	57
	16.0
	21
	1.0
	62

	14
	28032
	28
	56
	35.2
	20
	30.0
	70

	15
	28044
	28
	57
	17.1
	20
	41.6
	75

	16
	28052
	28
	57
	27.9
	21
	9.8
	63

	17
	28092
	28
	57
	20.4
	20
	35.6
	85

	18
	28093
	28
	57
	29.3
	21
	26.2
	23

	19
	28136
	28
	57
	1.9
	21
	5.7
	31

	20
	28138
	28
	57
	4.1
	21
	7.8
	33

	21
	28153
	28
	57
	2.2
	20
	46.5
	68

	22
	28157
	28
	56
	39.4
	20
	45.9
	40

	23
	28161
	28
	56
	38.1
	20
	43.9
	40

	24
	28049
	28
	57
	13.5
	21
	2.2
	63

	25
	28126
	28
	57
	14.7
	21
	5.6
	60
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1. attēls. Plānotās tralējumu vietas ( ●  tralējumu vietas;   okeanogrāfiskās stacijas; ▬  zvejas zonu robežas;               teritoriālie ūdeņi ).


Piedāvāsim pakalpojumu, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim:


	____________________________________________________________________________

	personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts
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