



2.pielikums
Uzaicinājumam uz apspriedi 
ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/174-AP

Apspriedei ar piegādātājiem Nr. DVP 2024/174-AP nodotā 
[bookmark: _Hlk138757843]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATKLĀTAM KONKURSAM (virs ES sliekšņa)
“Sporta inventāra iegāde “Daugavpils Sporta skola” vajadzībām” 
identifikācijas Nr. DVP 2024/174

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atklāta konkursa 1.daļai “Specializētā inventāra iegāde Biatlona nodaļai”.

1.  Preču apjoms un raksturojums (biatlona nodaļas specializētais inventārs):

	Pozīcijas Nr.
	Nosaukums
	Vienība
	Plānotais iepirkuma apjoms/
maksimālais skaits

	1. 
	[bookmark: _Hlk181994750]Slidsoļa slēpes  SPEEDMAX SKATE JR SET 
vai ekvivalents
	pāris
	1

	2. 
	Slidsoļa slēpes SCS SKATE JR MOUNTED 
vai ekvivalents
	pāris
	3

	3. 
	[bookmark: _Hlk181996583]Slidsoļa slēpes AEROGUIDE SKATE 75 SET 
vai ekvivalents
	pāris
	2

	4. 
	Slidsoļa slēpes RCS SKATE JR SET 
vai ekvivalents
	pāris
	2

	5. 
	Slēpošanas zabāki RC1 JR COMBI 
vai ekvivalents
	pāris
	4

	6. 
	[bookmark: _Hlk181997392]Slēpošanas zabāki SPEEDMAX JR SKATE 
vai ekvivalents
	pāris
	2

	7. 
	Slēpošanas nūjas DIAMOND 3 
vai ekvivalents
	pāris
	5

	8. 
	Slēpošanas nūjas DIAMOND 1 
vai ekvivalents
	pāris
	3



1.pozīcija - Slidsoļa slēpes  SPEEDMAX SKATE JR SET vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzēts jauniešu slidsoļa slēpošanas treniņiem un sacensībām.
Apraksts: Augstas kvalitātes komplekts, kas paredzēts jaunajiem slidsoļa tehnikas apgūvējiem. Komplektā ietilpst vieglas, bet izturīgas slēpes un pielāgojami stiprinājumi, kas nodrošina augstu stabilitāti un efektīvu enerģijas pārnesi. Slēpes ir aprīkotas ar īpaši vieglu konstrukciju, kas piemērota ātram un efektīvam slēpojumam uz dažādiem sniega segumiem.
Tehniskie parametri:
· Slēpju materiāls: Augstas izturības oglekļa šķiedras kompozīts;
· Garums: 141-176 cm (atkarīgs no modeļa; +- 5 cm);
· Platums (vidusdaļā): 41 mm;
· Svars: 850 g (vienas slēpes svars; +- 15 g);
· Slīdvirsma: Universāla, piemērota dažādiem sniega apstākļiem;
· Stiprinājumu tips: IFP (Integrated Fixation Plate) stiprinājumi, pielāgojami dažādiem slēpošanas stiliem un pozīcijām;
· Cietības klase: Pieejamas vairākas cietības klases atbilstoši slēpotāja svaram;
· Izmērs: 176.
Stiprinājumi: IFP stiprinājumu sistēma, kas ir viegli uzstādāma un regulējama bez instrumentiem. Stiprinājumi nodrošina ciešu saskari ar slēpēm un efektīvu kontroles un enerģijas pārnesi.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


2. pozīcija - Slidsoļa slēpes SCS SKATE JR MOUNTED vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzētas jauniešu slidsoļa slēpošanas treniņiem un sacensībām.
Apraksts: Slidsoļa slēpes, kas nodrošina izcilu veiktspēju un stabilitāti jaunajiem sportistiem. Tās ir aprīkotas ar vieglu, izturīgu konstrukciju un universālu slīdvirsmu, kas piemērota dažādiem sniega apstākļiem. Slēpes nodrošina efektīvu enerģijas pārnesi, labu stabilitāti un augstu kontroli, kas ir būtiski tehniskajai attīstībai slidsoļa stilā.
Tehniskie parametri:
· Slēpju materiāls: Augstas izturības stikla šķiedras un kompozīta konstrukcija;
· Garums: 120 - 170 cm (atkarībā no modeļa; +- 5 cm);
· Platums: 41 mm (vidusdaļā);
· Svars: Apmēram 850 g (vienas slēpes svars; +- 15 g);
· Slīdvirsma: Universāla un optimizēta dažādiem sniega apstākļiem;
· Stiprinājumu sistēma: IFP (Integrated Fixation Plate) platforma;
· Izmēri: 121, 131, 141.
Stiprinājumi: Slēpes aprīkotas ar IFP stiprinājumu sistēmu, kas nodrošina pielāgojamību un vieglu regulēšanu, neprasot papildu instrumentus. Stiprinājumi ir iepriekš uzstādīti, kas nodrošina lietošanas ērtumu un ātru sagatavošanu lietošanai.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


3. pozīcija - Slidsoļa slēpes AEROGUIDE SKATE 75 SET vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzēts slidsoļa tehnikas treniņiem un sacensībām, īpaši piemērots vidēja un augsta līmeņa slēpotājiem.
Apraksts: Slidsoļa slēpošanas komplekts, kas apvieno izcilu veiktspēju un stabilitāti. Slēpes ir izstrādātas ar vieglu un izturīgu konstrukciju, kas nodrošina efektīvu enerģijas pārnesi un ātru slīdēšanu. Universāla slīdvirsma un precīzi pielāgojama stiprinājumu sistēma.
Tehniskie parametri:
· Slēpju materiāls: Karbona un stikla šķiedras kompozīts ar vieglu kodolu, kas nodrošina augstu izturību un mazina slēpes svaru
· Garums: 175 cm (+- 5 cm)
· Platums: 43 mm (vidusdaļā)
· Svars: Apmēram 780 g (vienas slēpes svars; +- 10 g)
· Slīdvirsma: Universāla, piemērota dažādiem sniega segumiem, īpaši efektīva aukstos un cietos apstākļos
· Stiprinājumu sistēma: IFP (Integrated Fixation Plate) slēpju stiprinājumu platforma, nodrošinot ātru montāžu un precīzu pielāgošanu;
· Izmērs: 185.
Stiprinājumi: IFP sistēma ar uzstādītiem un viegli regulējamiem stiprinājumiem, kas ļauj lietotājam pielāgot optimālo pozīciju un palielina slēpošanas efektivitāti. Stiprinājumi nodrošina augstu stabilitāti un precīzu enerģijas pārnesi uz slēpi.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


4. pozīcija - Slidsoļa slēpes RCS SKATE JR SET vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzētas jauniešu slidsoļa slēpošanas treniņiem un sacensībām.
Apraksts: Dinamiskas, vieglas un izturīgas slidsoļa slēpes, kas izstrādātas, lai nodrošinātu jauniešiem optimālu veiktspēju un kontroli slidsoļa tehnikā. Ar uzlabotu sniegumu un inovatīvu konstrukciju, šīs slēpes ir ideālas jaunajiem sportistiem, kas piedalās sacensībās vai regulāros treniņos.
Tehniskie parametri:
· Slēpju materiāls: Augstas kvalitātes stikla šķiedras kompozīts ar vieglu kodolu, kas nodrošina lielisku slīdēšanu un izturību;
· Garums: 140 cm - 170 cm (atkarībā no modeļa, pielāgojas jauniešu augumam un tehniskajām prasībām);
· Platums: 41 mm (vidusdaļā);
· Svars: Apmēram 900 g (vienas slēpes svars, +- 15 g);
· Slīdvirsma: Universāla slīdvirsma, kas optimizēta slidsoļa tehnikai un pielāgota dažādiem sniega apstākļiem;
· Stiprinājumu sistēma: IFP (Integrated Fixation Plate), kas nodrošina stabilu un efektīvu enerģijas pārnesi;
· Piemērotie stiprinājumi: Komplekts ir saderīgs ar IFP sistēmas stiprinājumiem (NNN un TURNAMIC);
· Izmērs: 176.
Komforts un veiktspēja:
· Stabilitāte: Inovatīvais dizains un vieglais materiāls palīdz saglabāt lielisku stabilitāti un kontroli, veicot kustības slidsoļa stilā;
· Ērta uzbūve: Ļauj jauniešiem optimāli pārvaldīt enerģiju un efektīvi izmantot katru soli;
· Viegla uzsistēma: Sērijā iekļautie IFP stiprinājumi ļauj ātri un viegli uzstādīt zābakus, nodrošinot precīzu fitu un atbalstu.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


5. pozīcija - Slēpošanas zabāki RC1 JR COMBI vai ekvivalents:
Pielietojums: Daudzfunkcionāli slēpošanas zābaki, kas paredzēti jauniešiem klasiskā un slidsoļa slēpošanas tehnikas apguvei un treniņiem.
Apraksts: Slēpošanas zābaki, kas piedāvā optimālu atbalstu gan klasiskajam, gan slidsoļa stilam. Šie zābaki ir izstrādāti, lai nodrošinātu komfortu, precīzu kontroli un stabilitāti, vienlaikus veicinot pareizu tehnikas apguvi. To ergonomiskā uzbūve un elastība atvieglo kustību brīvību klasiskajā stilā, savukārt pastiprinātais potītes atbalsts nodrošina stabilitāti slidsoļa tehnikā.
Tehniskie parametri:
· Virsējais materiāls: Izturīgs un ūdensnecaurlaidīgs sintētiskais materiāls ar elpojošu pārklājumu;
· Zoles tips: NNN (New Nordic Norm) sistēma, kas saderīga ar NNN un IFP stiprinājumiem, nodrošinot drošu un stabilu saķeri ar slēpēm;
· Papildu atbalsts: Potītes stiprinājums papildu stabilitātei slidsoļa tehnikā;
· Iekšējā odere: Siltumizolējoša un elpojoša odere, kas uztur kājas siltas un sausas;
· Aizdares sistēma: Ērta aizdares sistēma ar rāvējslēdzēju un velcro siksniņu augšdaļā, lai precīzi un droši fiksētu kāju;
· Papēža un potītes polsterējums: Ergonomisks polsterējums papēža un potītes zonā komfortam un stabilitātei;
· Izmērs: 34, 35, 37, 38.
Komforta un drošības funkcijas:
· Siltumizolējošs materiāls, lai saglabātu siltumu ziemas apstākļos
· Ūdensnecaurlaidīgs pārklājums, lai nodrošinātu sausumu
· Elastīgs potītes atbalsts, kas veicina kustību brīvību klasiskajā tehnikā un papildu stabilitāti slidsoļa tehnikā.

[bookmark: _Hlk181997481]Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


6. pozīcija - Slēpošanas zabāki SPEEDMAX JR SKATE vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzēti jauniešiem slidsoļa tehnikas treniņiem un sacensībām, nodrošinot augstu veiktspēju un stabilitāti.
Apraksts: Viegli, augstas kvalitātes slēpošanas zābaki, kas nodrošina precīzu kontroli un maksimālu stabilitāti slidsoļa stilā. Izmantojot vieglus un izturīgus materiālus, šie zābaki piedāvā optimālu enerģijas pārnesi un kustību brīvību. Papildus ergonomiskajam dizainam zābaki ir aprīkoti ar siltumizolāciju un izcilu elpojamību, kas uztur kājas komfortā pat intensīvas slēpošanas laikā.
Tehniskie parametri:
· Virsējais materiāls: Augstas izturības un ūdensnecaurlaidīgs sintētiskais materiāls, kas nodrošina aizsardzību pret mitrumu un sniegu;
· Zoles tips: TURNAMIC® (NNN saderīga) zole, nodrošinot precīzu saķeri un stabilitāti slidsoļa tehnikā;
· Papildu atbalsts: Stingrs potītes atbalsts ar potītes karkasu, lai nodrošinātu stabilitāti un optimālu kontroli slidsoļa stilā;
· Iekšējā odere: Termiski regulējoša un elpojoša odere, kas saglabā siltumu un novērš mitruma uzkrāšanos;
· Aizdares sistēma: Ērta Speed Lock sistēma un velcro siksniņa potītes zonā, lai nodrošinātu ātru un drošu piekļaušanos;
· Papēža un potītes polsterējums: Ergonomisks un labi polsterēts papēža un potītes apvalks komfortam un drošībai augstas intensitātes slēpošanas laikā;
· Izmērs: 40, 42.
Komforta un drošības funkcijas:
· Siltumizolācija: Nodrošina kāju siltumu aukstos apstākļos
· Ūdensnecaurlaidība: Izturīgs pret mitrumu un sniegu, lai kājas būtu sausas
· Stabilitāte un atbalsts: Stingrs karkass un potītes stiprinājums, kas garantē stabilitāti slidsoļa tehnikas kustībām
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 
Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


7. pozīcija - Slēpošanas nūjas DIAMOND 3 vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzētas dažāda līmeņa slēpotājiem treniņiem un sacensībām gan klasiskajā, gan slidsoļa tehnikā.
Apraksts: Slēpošanas nūjas ir vieglas un izturīgas, kas nodrošina efektīvu enerģijas pārnesi un optimālu kontroli, padarot tās piemērotas dažādiem sniega apstākļiem. Nūjas ir izgatavotas no augstas kvalitātes kompozītmateriāla, kas piedāvā labu balansu starp izturību un vieglumu, savukārt ergonomiskie rokturi un ērta siksniņu sistēma nodrošina drošu saķeri un komfortu.
Tehniskie parametri:
· Materiāls: Kompozīts ar augstu oglekļa šķiedras saturu, nodrošinot izturību un elastību;
· Garums: Pieejams dažādos izmēros no 100 cm līdz 145 cm, ar soli ik pa 5 cm (atkarībā no modeļa);
· Rokturi: Ergonomiski veidoti, izgatavoti no korķa un sintētiska materiāla maisījuma, nodrošinot komfortu un labu saķeri;
· Siksniņas: Regulējamas un ērtas siksniņas, kas ļauj precīzi pielāgoties plaukstas izmēram;
· Nūjas groziņš: Universāls groziņš, kas piemērots dažādiem sniega segumiem, nodrošinot stabilitāti un efektīvu atbalstu slēpošanas laikā;
· Uzgalis: Izturīgs karbīda uzgalis, kas nodrošina stabilu saķeri uz ledainas virsmas un ilgstošu kalpošanu;
· Izmērs: 2x130, 2X135, 1x140.
Komforta un lietošanas īpašības:
· Viegls materiāls samazina slodzes uz plaukstām un pleciem
· Ergonomiska konstrukcija, kas palīdz nodrošināt pareizu tehniku un enerģijas efektīvu izmantošanu.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 
Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

8. pozīcija - Slēpošanas nūjas DIAMOND 1 vai ekvivalents:
Pielietojums: Paredzētas iesācējiem un vidēja līmeņa slēpotājiem treniņiem un rekreatīvai slēpošanai gan klasiskajā, gan slidsoļa tehnikā.
Apraksts: Slēpošanas nūjas ir paredzētas ikdienas lietošanai slēpotājiem, kuri meklē izturīgas un vieglas nūjas ar komfortu un stabilitāti. Šīs nūjas ir izgatavotas no kompozītmateriāliem, kas piedāvā labu līdzsvaru starp izturību un svaru, kas ir ideāli piemērots rekreatīviem un vidēja līmeņa slēpotājiem.
Tehniskie parametri:
· Materiāls: Alumīnijs vai kompozīts (ogļskābes šķiedras maisījums), kas nodrošina optimālu izturību un vieglumu;
· Garums: Pieejams dažādos izmēros no 110 cm līdz 150 cm, atkarībā no slēpotāja auguma;
· Rokturi: Ergonomiski veidoti, izgatavoti no izturīga plastmasas materiāla vai kompozīta, kas nodrošina ērtu saķeri un komfortu ilgstošas lietošanas laikā;
· Siksniņas: Regulējamas un ērtas rokas siksnas, kas nodrošina drošu saķeri un komfortu;
· Nūjas groziņš: Universāls, vidēja izmēra groziņš, kas piemērots dažādiem sniega apstākļiem un nodrošina labu atbalstu;
· Uzgalis: Karbīda uzgalis, kas nodrošina ilgstošu kalpošanu un stabilu saķeri uz cieta sniega un ledus virsmām;
· Izmērs: 155, 150, 145.
Komforta un lietošanas īpašības:
· Viegls un elastīgs materiāls samazina slodzi uz rokām un pleciem;
· Ergonomiska roktura dizains nodrošina ērtu saķeri un stabilitāti, ļaujot optimāli pārvaldīt enerģijas pārvietošanu;
· Labi pielāgojamas siksniņas nodrošina papildu komfortu un kontroli.
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā (plastikāta maisiņā), uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 
Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.


























TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Atklāta konkursa 2.daļai “Specializētā inventāra iegāde Airēšanas nodaļai”.

1. Preču apjoms un raksturojums:

	Pozīcijas Nr.
	Nosaukums
	Vienība
	Plānotais iepirkuma apjoms/maksimālais skaits

	1. 
	Nepāra airu četrinieks (4-)
	gabals
	1

	2. 
	Nepāra airi
	pāris
	4 pāri

	3. 
	Pārairu četrinieks (4x)
	gabal
	1 laiva

	4. 
	Pārairu airi
	pāris
	4 pāri

	5. 
	Nepāra airu laiva (2-)
	gabali
	2

	6. 
	Pārairu divnieks (2x)
	gabali
	2

	7. 
	Pārairu vieninieks (1x)
	gabali
	2



1.pozīcija:
Pielietojums:.Laiva paredzēta iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšanai. 
Apraksts:.
- Nepāra airu laiva (laivas priekš airēšanas četratā ar vienu airi rokās katrām). Laiva ar sliedēm, ar speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē, un noņemamiem izliktņiem  ārpusē. 
Tehniskie parametri:
Materiāls: 4-  – laiva no ogļskābās šķiedras materiāla,  koka materiāla, jeb šo materiālu maisījuma, ar metāla sliedēm,  noņemamiem izliktņiem no ogļskābes šķiedras materiāla, vai alumīnija materiāla laivas korpusa ārpusē. 
Garums:  4- (nepāra airu četrinieks) -  12900 cm - (+/- 2 cm)
Platums; 4- (nepāra airu četrinieks) -  0.480-490 cm
Svars: 4- (nepāra airu četrinieks) -  59-61 kg
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.
2.Pozīcija:
Pielietojums:. Inventārs paredzēts iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšanai nepāra airu laivu klasēs. 
Apraksts: Speciālie airēšanas sporta airi airēšanai uz ūdens nepāra laivu klasēs, ar rokturiem un cirvja formas lāpstiņas asmeņiem. 
Tehniskie parametri: Materiāls. Nepāra airi no ogļskābes šķiedras materiāla. Rokturi ergonomiski veidoti, izgatavoti no koka materiāla vai izturīga plastmasas materiāla vai kompozīta, kas nodrošina ērtu saķeri un komfortu ilgstošas lietošanas laikā.
Garums: Nepāra airi – 372-376 cm
Svars: Nepāra airi – 1.7-1.9 kg
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 
Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

3.pozīcija:
Pielietojums:. Laiva paredzēta iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, vai rekreatīvai airēšanai. 
Apraksts:.
- Pārairu airu laiva (laivas priekš airēšanas četratā ar diviem airiem rokās katrām). Laiva ar sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē, un noņemamiem izliktņiem  ārpusē. 
Tehniskie parametri:
Materiāls; 4x  – laiva no ogļskābās šķiedras materiāla, koka materiāla, jeb šo materiālu maisījuma, ar metāla sliedēm, noņemamiem izliktņiem no ogļskābes šķiedras materiāla, vai alumīnija materiāla laivas korpusa ārpusē. 
Garums: 4x (pārairu četrinieks) -  12900 cm
Platums; 4x (pārairu četrinieks) -  0.480-490 cm
Svars:4x  (pārairu četrinieks) -  59-61 kg 
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

3.pozīcija:
Pielietojums:.Paredzētas iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšanai  pārairu laivu klasēs. 
Apraksts:.
- Speciālie airēšanas sporta airi airēšanai uz ūdens pārairu laivu klasēs, ar rokturiem un cirvja formas lāpstiņas asmeņiem. 
Tehniskie parametri:
Materiāls;Parairu airi  no ogļskābes šķiedras materiāla. Rokturi ergonomiski veidoti, izgatavoti no izturīga plastmasas materiāla vai kompozīta, kas nodrošina ērtu saķeri un komfortu ilgstošas lietošanas laikā;
Garums Pārairu airi – 286-290 cm
Svars: Pārairu airi – 1.4-1.6 kg
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

4.pozīcija:
Pielietojums:. Laiva paredzēta iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšana. 
Apraksts:.
- Nepāra airu divnieks (laiva priekš airēšanas divatā, ar vienu airi rokās katrām). Laiva ar sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē. Ar noņemamiem izliktņiem  ārpusē. 
Tehniskie parametri:
Materiāls: Inventārs no ogļskābās šķiedras materiāla,  koka materiāla, jeb šo materiālu maisījuma, ar metāla sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē. Ar noņemamiem izliktņiem no ogļskābes šķiedras materiāla, vai alumīnija materiāla ārpusē. 
Garums:  2- (nepāra airu divnieks)  - 10000 cm (+/- 2 cm)
Platums; 2- (nepāra airu divnieks)  - 0.380-0.390 cm
Svars: 2- (nepāra airu divnieks)  - 28-30 kg
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

5.pozīcija:
Pielietojums:. Laiva paredzēta iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšana. 
Apraksts:.
 - Pārairu divnieks (laiva priekš airēšanas divatā, ar diviem airiem  rokās katrām). Laiva ar sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē, un  noņemamiem izliktņiem  ārpusē. 
Tehniskie parametri:
Materiāls: Inventārs no ogļskābās šķiedras materiāla,  koka materiāla, jeb šo materiālu maisījuma, ar metāla sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē. Ar noņemamiem izliktņiem no ogļskābes šķiedras materiāla, vai alumīnija materiāla ārpusē. 
Garums: 2x (pārairu divnieks)  - 10000 cm – (+/- 2 cm)
Platums;2x (pāraoru divnieks)  - 0.380-0.390 cm
Svars: 2x (pārairu divnieks)  - 28-30 kg 
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 
Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.

6.pozīcija:
Pielietojums:. Laiva paredzēta iesācējiem un vidēja līmeņa airētājiem airēšanas sporta nodarbībām uz ūdens, un rekreatīvai airēšana. 
Apraksts:.
- Pārairu vieninieks (vienvietīga laiva, ar diviem airiem rokās). Laiva ar sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē, un  noņemamiem izliktņiem  ārpusē. 
Tehniskie parametri:
Materiāls; Inventārs no ogļskābās šķiedras materiāla,  koka materiāla, jeb šo materiālu maisījuma, ar metāla sliedēm, ar  speciāliem airēšanas apaviem iekšpusē. Ar noņemamiem izliktņiem no ogļskābes šķiedras materiāla, vai alumīnija materiāla ārpusē. 
Garums: 1x (pārairu vieninieks) – 8300 cm (+/- 2 cm)
Platums; 1x (pārairu vieninieks) – 0.280-0.290 cm
Svars: 1x (pārairu vieninieks) – 14-16 kg
Iepakojuma un marķējuma (etiķetes) apraksts: Produkcijai piegādes brīdī jābūt oriģinālajā ražotāja iepakojumā, uz kura ir norādīts ražotājs un izmērs. 

Kvalitātes prasības: Garantija 24 (divdesmit četri) mēneši. Ražotāja un kvalitātes sertifikāts.
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