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I) VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums 
(norāda atbilstību ar
 APLIECINĀM/NODROŠINĀM)

	1. 
	Autogreiderim jābūt pilnībā aprīkotam, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodrošinātu autogreidera dalību Latvijas Republikas ceļu satiksmē.
	

	2. 
	Pretendentam jānodrošina Pasūtītājam iespēja Baltijas valstu teritorijā (Latvijas, Lietuva, Igaunija) vai Polijas teritorijā, bet ne tālāk kā 1000 km attālumā no PSIA “Garkalnes komunālservisa” Vidzemes šosejas 1D, Garkalnē, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā,  apskatīt un izmēģināt autogreideri pirms līguma slēgšanas 2 (divu) darba dienu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma. Pretendents piekrīt, ka Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs veikt testa braucienu, lai pārliecinātos par autogreidera atbilstību tehniskajai specifikācijai. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt ekspertus.
	

	3. 
	Pretendents piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā, pasūtītājs veiks neatkarīgu autogreidera diagnostiku.
	



II) AUTOGREIDERA RAKSTUROJUMS
	N.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	*Pretendenta  piedāvājums (norādīt konkrētus raksturlielumus) 

	1
	Nosaukums, skaits
	 Lietots autogreiders, 1 (viens)
	Marka:

	
	
	
	Modelis:

	2
	Ražošanas gads
	Ne vecāks kā 2000
	 

	3
	Nostrādātās motorstundas (m/h)
	Ne vairāk kā 15000
	 

	4
	Pielietojums
	Grants seguma ceļu uzturēšana
	 

	5
	Darba svars
	Ne mazāks kā 18 000 kg (neietverot priekšējās vērstuves, izlīdzinātāja, sānu lāpstas svaru)
	 

	6
	Riteņu piedziņas formula
	6x4 vai 6x6
	 

	7
	Transporta kustības ātrums (km/h)
	Ne mazāks par 40 km/h
	 

	8
	Nedzēšama degvielas uzskaites sistēma
	Jānodrošina
	 

	9
	Nesošā rāmja locīšanas leņķis pret greidera asi
	Ne mazāks kā +/- 20⁰
	 

	10
	Priekšējo, stūrējošo riteņu vertikālais sagāzums uz abām pusēm (grādos)
	Ne mazāks par 15⁰
	 

	11
	Uzstādīti priekšējās lāpstas montāžas stiprinājumi
	Atbilstoši ražotāja standartam
	 

	12
	Uzstādīti sānu lāpstas montāžas stiprinājumi
	Atbilstoši ražotāja standartam
	 

	13
	Uzstādīti aizmugures izlīdzinātāja montāžas stiprinājumi
	Atbilstoši ražotāja standartam
	 

	14
	Jābūt aprīkotam ar ceļu uzturēšanas vajadzībām papildus iekārtām
	Hidrosistēmu, elektrosistēmu, uzkares sistēmu
	 

	15
	Motora tips, veids
	Šķidruma dzesēšanas dīzeļmotors
	 

	16
	Motora maksimālā jauda (zirgaspēki)
	Ne mazāka kā 170 ZS 
	 

	17
	Cieto daļiņu un ūdens atdalītājs motorā ieplūstošai degvielai
	Jānodrošina
	 

	18
	Greideris aprīkots ar galveno vērstuvi, kurai hidrauliski maināms galvenās vērstuves griešanas leņķa minimālais diapazons pret ceļa klātni (grādos)
	No 50⁰ līdz 70⁰ 
	 

	19
	Galvenā vērstuve pagriežama 
	Jānodrošina
	 

	20
	Galvenās vērstuves pārbīdes diapazons (mm)
	Ne mazāks kā 1150 mm
	 

	21
	Transporta stāvoklī paceltas galvenās vērstuves naža augstums no zemes (mm)
	Ne mazāks kā 400 mm
	 

	22
	Galvenās vērstuves materiāla biezums (mm)
	Ne mazāks kā 20 mm
	 

	23
	Galvenā vērstuve aprīkota ar "pārejas plati" nažu stiprināšanai ar ķīļtapām un ķīļiem atbilstoši ražotājam
	Jānodrošina
	 

	24
	Pārnesumu kārba 
	Automātiskā, pārnesumu skaits ne mazāk kā 6 uz priekšu un 3 atpakaļ
	 

	25
	Pārnesumu kārbai ir "LOCK UP" funkcija, kas nodrošina pārnesumu nepārslēgšanos pārbrauciena laikā slodzes paaugstināšanās gadījumā (Piemēram: braucot pret kalnu)
	Jānodrošina
	 

	26
	Diferenciāļa bloķēšana
	Jānodrošina
	 

	27
	Stāvbremze
	Jānodrošina
	 

	28
	Riepu protektoru dziļuma atlikums uz pārdošanas brīdi
	Ne mazāk kā 50%
	 

	29
	Dubļusargi visiem riteņiem
	Jānodrošina
	 

	30
	Greidera garums ar aprīkojumu (mm)
	Ne vairāk kā 12 000 mm
	 

	31
	Greidera platums transporta stāvoklī
	Atbilstoši CSN
	 

	32
	Slēgta kabīne ar aizslēdzamām durvīm abās pusēs
	Jānodrošina
	 

	33
	Kabīnes drošība atbilstoši FOPS/ROPS standartiem 
	Jānodrošina
	 

	34
	Kabīne uzstādīta uz vibrāciju absorbējošiem balstiem
	Jānodrošina
	 

	35
	Gaisa kondicionieris kabīnē
	Jānodrošina
	 

	36
	Operatora sēdeklis ar pneimatisko amortizāciju, aprīkots ar drošības jostu
	Jānodrošina
	 

	37
	Kabīnes apsildīšana un siltumizolācija
	Jānodrošina atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem
	 

	38
	Stūres kolonna
	Sagāzums regulējams
	 

	39
	Motorstundu skaitītājs
	Jānodrošina
	 

	40
	Mērinstrumentu panelis aprīkots ar darbības drošības brīdinājuma signāllampām, degvielas līmeņa, motora temperatūras un eļļas spiediena rādītājiem
	Jānodrošina
	 

	41
	Saulessargs priekšējam vējstiklam
	Jānodrošina
	 

	42
	Logu tīrītāji un mazgātāji
	Skaits un izvietojums nodrošina visas darba zonas labu pārredzamību nokrišņu laikā
	 

	43
	Elektriskās sistēmas spriegums
	24 V
	 

	44
	Ārējais apgaismojums ar stāvapgaismojumu atbilstoši tehniskās apskates (VTUA) prasībām
	Jānodrošina
	 

	45
	Ne mazāk kā 4 darba gaismas lukturi galvenās vērstuves darba zonas izgaismošanai
	Jānodrošina
	 

	46
	Ne mazāk kā 2 darba gaismas lukturi sānu lāpstas darba zonas izgaismošanai
	Jānodrošina
	 

	47
	Ne mazāk kā 2 darba gaismas lukturi aizmugures izlīdzinātāja darba zonas izgaismošanai
	Jānodrošina
	 

	48
	Akustisks atpakaļgaitas signāls
	Jānodrošina
	 

	49
	Elektriski savienojumi 
	Nodrošināti pret mitruma un putekļu iekļūšanu
	 

	50
	Elektriskais izvads priekšējās un sānu lāpstas gabarītapgaismojumam
	Jānodrošina
	 

	51
	Elektriskais izvads izlīdzinātāja gabarītapgaismojumam
	Jānodrošina
	 

	52
	Hidrauliskā sūkņa ražība (l/min)
	Ne mazāka kā 120 l/min
	 

	53
	Hidrauliskā sūkņa darba spiediens (bar)
	Ne mazāk kā 170 bar
	 

	54
	Hidrosistēmas atpakaļplūstošās eļļas filtrs
	Jānodrošina
	 

	55
	Galvenās vērstuves darbības nodrošināšana un "peldošā" pozīcija
	Jānodrošina
	 

	56
	Uzstādīti hidrauliskie izvadi  priekšējās  lāpstas vadībai: pacelt, nolaist un maināmu leņķi  uz abām pusēm. Visu funkciju neatkarīga vadība. Marķēti hidraulisko šļūteņu pieslēgu ātrie savienojumi 1/2" (collas)
	Jānodrošina
	 

	57
	Uzstādīti hidrauliskie izvadi  aizmugures izlīdzinātāja  vadībai: pacelt, nolaist, vērstuves leņķa regulēšana, hidrausliko atbalstu riteņu pacelšana, nolaišana un lāpstas gala aizvaru pacelšana, nolaišana vai iebīde, izbīde. Visu funkciju neatkarīga vadība. Marķēti hidraulisko šļūteņu pieslēgu ātrie savienojumi 1/2" (collas)
	Jānodrošina
	 

	58
	Hidrauliskās sistēmas vadība
	Jānodrošina mehāniska vai elektriska
	 

	59
	Autogreideris aprīkots ar priekšējo lāpstu, hidrauliski  paceļama, nolaižama ar maināmu leņķi +/-30⁰ (grādi) uz abām pusēm
	Nav obligāti jānodrošina
	 

	60
	Autogreideris aprīkots ar aizmugurējo izlīdzinātāju
	Jānodrošina
	

	61
	Lāpstas svars (kg)
	Ne mazāks kā 1000 kg
	 

	62
	Priekšējās lāpstas stiprinājums
	Viegli pievienojama/ noņemama
	 

	63
	Priekšējās  lāpstas vērstuves nažu stiprinājums
	Ar ķīļtapām 
	 

	64
	Priekšējā lāpsta aprīkota ar LED tipa gabarītapgaismojumu, kas uzstādītas pie lāpstas ārējiem gabarītiem, droša, nostiprināta elektroinstalācija, kuru iespējams pievienot priekšējam elektroizvadam
	Jānodrošina
	 

	65
	Atļauja piedalīties ceļu satiksmē
	Jānodrošina
	 

	66
	Garantijas prasības
	Jānodrošina garantija ne mazāk kā 6 mēneši no tehnikas piegādes (tehnika uzskatāma par piegādātu Pasūtītājam dienā, kad tā faktiski nodota Pasūtītājam un reģistrēta uz Pasūtītāja vārda) brīža. 
	


Pielikumā: Pretendentam jānorāda piedāvātā autogreidera vizuālie attēli vai saite uz tīmekļa vietni, kur iespējams redzēt piedāvātā autogreidera vizuālo attēlu un citus vizuālos materiālus par tehniskajā specifikācijā norādītā iepirkuma priekšmeta īpašībām, ārējo un iekšējo izskatu. Pretendents norāda ar piedāvātā autogreidera saistīto papildus informāciju.

III) PIEGĀDES NOTEIKUMI

	1. Piegādes termiņš - 1 (viena) mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

	2. Apmaksas kārtība - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no piegādes un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam dienas.

	3. Piegādes adrese: Vidzemes šoseja 1D, Garkalne, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2137.

	4. Preces cenā ir iekļauta maksa par autogreidera reģistrāciju Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūrā uz Pircēja vārda, numurzīmes izmaksas, tehniskā apskate un obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz 1 (vienu) gadu.



