LĪGUMS Nr. 1.9.1/32
[bookmark: bookmark1]Kustīgu efektgaismu iekārtu piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām
Rēzekne                                                                                                * 2024. gada __._______   
Reģistrācijas datums: 2024. gada 11. septembris

SIA „Austrumlatvijas koncertzāle”, reģistrācijas Nr. 42403026217 (turpmāk tekstā „Pasūtītājs”), kuras vārdā uz Statūtu un pilnvarojuma pamata rīkojas valdes locekle Diāna Zirniņa, no vienas puses, un SIA „Diogens audio”, reģistrācijas Nr. 43203002997 (turpmāk tekstā – Izpildītājs), tās valdes priekšsēdētāja Ilgoņa Puncuļa personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, no otras puses, 
turpmāk kopā vai katrs atsevišķi saukti arī „Puses”, pamatojoties uz Iepirkuma AK 2024/2 “Kustīgu efektgaismu iekārtu piegāde SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk tekstā „Līgums”:
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs veic Kustīgu efektgaismu iekārtu piegādi SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” vajadzībām atbilstoši Finanšu piedāvājumam Iepirkumā, turpmāk tekstā – Darbs.
Darbu izpildes laiks –līdz 2024. gada 31. oktobris.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. [bookmark: _Hlk114498707]Kopējā samaksa par Darbiem tiek noteikta EUR 41990,00 (Četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit euro, 00 centi), bez PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa. Atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem tiek aplikta ar PVN EUR 8817,90 (Astoņi tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro, 90 centi).
2.2. Līguma summa ietver Darbu izmaksas, palīgmateriālu un darbinieku piegādes izdevumus līdz Līgumā norādītajai izpildes vietai, nodokļus un nodevas, kā arī visus citus iespējamos ar Līguma izpildi saistītos izdevumus.
2.3. Samaksu par Darbiem Pasūtītājs veic uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas norēķinu kontu pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Pasūtītājam par darbu izpildi. Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā ar piestādīto rēķinu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas dienas un Pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja bankas norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
3. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība
0. Pasūtītājs, pieņemot Darbus, ir tiesīgs pārbaudīt to atbilstību un izteikt viedokli par kvalitāti. Ja Darbi neatbilst Līguma noteikumiem vai konstatēti defekti, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis sastāda defektu aktu. Šajā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Darbus. Izpildītājs nekavējoties novērš aktā konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem un apņemas maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes nokavējumu. 
0. Darbi uzskatāmi par nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses (to pilnvaroti pārstāvji) parakstījuši pieņemšanas-nodošanas aktu. Pasūtītājam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā celt pretenzijas par Darbu pieņemšanas laikā nekonstatētiem defektiem, Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem vai kvalitātes prasībām. Ja Pasūtītājs ir cēlis pamatotas pretenzijas šajā punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties par saviem līdzekļiem novērst defektus un maksāt Pasūtītājam līgumsodu par Darbu izpildes nokavējumu. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi un Darba pieņemšanu, pieņemšanas-nodošanas aktu parakstīšanai Pasūtītājs no savas puses nozīmē Tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāju-gaismu režisoru Ervīnu Šaicānu (ervins.saicans@rezekne.lv).
4. Darbu kvalitāte un garantijas
4.1. Izpildītājs garantē un nodrošina, ka Darbi atbilst attiecīgo priekšmetu kategorijas tehnisko parametru aprakstam, to ražotāju tehniskajai dokumentācijai un standartiem, šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4.2. Izpildītājs apliecina, ka Darbiem ir divu gadu garantija un uzņemas pilnu materiālu atbildību pret Pasūtītāju šinī sakarā. Gaismas avotam tiek nodrošināta garantija atbilstoši Izpildītāja tehniskajā piedāvājumā norādītajam (Pielikums Nr. 1).
4.3. Ja Līguma darbības laikā Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Darbu neatbilstību, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Ar eksperta pieaicināšanu saistītos izdevumus sedz tā Puse, uz kuras viedokļa nepamatotību norāda eksperta atzinums.
5. Pušu atbildība
5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par Darbu izpildes termiņa neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu. 
5.3. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu nokavējumu, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,2% (viena procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās naudas summas par katru nokavējuma dienu.
5.4. Šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes, un Puses var prasīt kā līgumsoda samaksu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu. 
5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda saistību neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā ārkārtēji apstākļi, kurus Pusēm nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 
5.6. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste organizējama Publisko iepirkumu likuma 62. panta kārtībā.
6. Līguma termiņš un grozīšanas kārtība
6.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, 5 (piecas) darba dienas iepriekš par to rakstiski brīdinot otru Pusi, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības. Par brīdinājumu tiek uzskatīts rakstveidā vai elektroniski noformēts, parakstīts un otrai Pusei nosūtīts paziņojums. 
6.3. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta piekto daļu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez līgumsoda piemērošanas, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7. Noslēguma jautājumi
7.1. Puses garantē, ka tām ir attiecīgās pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās tiesības un pienākumus, kā arī iespējas veikt šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.
7.2. Puses var veikt Līguma grozījumus un papildinājumus tikai Publisko iepirkumu likuma 61. pantā paredzētajos gadījumos un apjomā, būtiski Līguma grozījumi Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punkta izpratnē nav paredzēti. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Šādi Līguma grozījumi un papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, amatpersonu paraksta tiesības, vai kādi Līgumā minētie rekvizīti (tālruņa, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, pasta adreses, bankas konts), tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka saistības ir pilnībā izpildītas, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
7.4. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
7.5. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. Jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
7.6. Korespondence, kas saistīta ar Līguma izpildi, ir iesniedzama rakstiski latviešu valodā, nosūtot uz Līgumā vai turpmākajos paziņojumos norādīto Puses adresi, nosūtot pa elektronisko pastu, pa pastu vai nododot personīgi.
7.7. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem to tiesības un pienākumus.
7.8. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no tām 4 (četras) lapas satur līguma teksts, bet 4 (četras) līguma pielikums. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
8. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	SIA „Austrumlatvijas koncertzāle” 
PVN reģ. Nr. LV42403026217	
Jur.adrese Pils iela 4, Rēzekne, LV-4601
tālrunis: 22020206, 28603736
e-pasts: koncertzale@rezekne.lv 

banka: Swedbank AS
kods: HABALV22
konts: LV64HABA0551033040557
banka: SEB banka, AS
kods: UNLALV2X
konts:LV70UNLA0050020915701
banka: AS "Citadele banka"
kods: PARXLV22
konts: LV28PARX0013743360002

_____________________________
Valdes locekle / Diāna Zirniņa /
	SIA „Diogens audio”
PVN reģ. Nr. LV43203002997
Jur.adrese Ezera iela 40-52, Balvi, LV-4501
Faktiskā adrese Partizānu iela 47, Balvi, LV-4501
tālrunis: 64521050
e-pasts: ilgonis@diogens.lv
banka: AS „SEB banka
kods: UNLALV2X
konts: LV97UNLA0024000467044






_____________________________
Valdes priekšsedētājs / Ilgonis Punculs /





Pielikums Nr. 1.
Pie SIA “Austrumlatvijas koncertzāle” 
2024. gada 11. septembra līguma Nr. 1.9.1/32

	
	TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	

	
	
	

	Iekārta
	Tehniskās prasības
	Skaits

	Kustīgas efektgaismu iekārtas  Robe Painte   
	Gaismas avots
	10 gab.

	
	Gaismas avota tips: Ātri nomaināms LED gaismas avota modulis (TE) , LED jauda 310 W 
	

	
	LED gaisma avota gaismas izeja: 18 500 lm
	

	
	Iekārtas  kopējā gaismas izeja 15 200 lm (integrējošā sfēra)
	

	
	CRI kā  70+, attālināti atlasāms filtrs CRI 90
	

	
	Gaismas krāsas temperatūra iekārtas izejā: 6.700 K
	

	
	Vadība: automātiska un tālvadības ieslēgšana / izslēgšana
	

	
	Gaismas avota garantija: 4 gadi vai 20.000 stundas
	

	
	Optiskā sistēma
	

	
	Augstas efektivitātes tālummaiņas optiskā sistēma, attiecība 6: 1
	

	
	Tālummaiņas diapazons: 8 ° - 48 °, kas aptver labvēlīgos lauka leņķus lielākajai daļai teātra un TV apgaismojuma
	

	
	Iekārtas gaismas izejas objektīva diametrs: 110 mm
	

	
	Dinamiskie efekti
	

	
	Cyan: 0-100%
	

	
	Magenta: 0-100%
	

	
	Dzeltens: 0-100%
	

	
	Plus/mīnus zaļās krāsas korekcijas funkcija
	

	
	Virtuāls CTO
	

	
	Krāsu rats: 9 krāsas + balta krāsa
	

	
	Rotējošais gobo: 8 neatkarīgi indeksējami gobo. Viegla gobu nomaiņas un aizvietošanas slot & lock sistēma
	

	
	Statiskais gobo: 9 gobo + atvērtais režīms
	

	
	Aizlēģu sistēma: 4 individuāli vadāmi slēģini ar griešanās diapazonu +-60 grādiem. Ar pilnu attēla aizvēršanas iespēju.
	

	
	Prizma: 8 šķautnes ar iespēju rotēt abos virzienos ar rotācijas ātruma mainīšanās iespēju
	

	
	Īriss: motorizēts, ar pulsa efektu līdz 3Hz
	

	
	Prizma: 6 šķautņu 8 ° prizma, kas rotē abos virzienos, ar iespēju mainīt rotācijas ātrumu
	

	
	Iris: motorizēts, bezpakāpju, ar regulējamu pulsācijas efektu līdz 3 Hz
	

	
	Frosts: 5 grādi, lai nodrošinātu vienmērīgu efektu
	

	
	Motorizēta tālummaiņa (zoom) un fokuss
	

	
	Elektronisks strobos efekts ar iespēju mainīt ātrumu līdz 20 Hz
	

	
	Dimmers (tumšotājs) 18 bitu soļveida aptumšojums, lai panāktu īpaši vienmērīgu pāreju  līdz tumsai.
	

	
	Īpaša  LED gaismas pretmirgošanas (flicker free) pārvaldības sistēma  priekš  HD, UHD  un 8k, 16k kamerām
	

	
	Īpaši klusas darbības režīms, kas piemērota dažādiem TV un teātru iestudējumiem, pasākumiem.
	

	
	Darba trokšņu specifikācija ( Iekārtas darbībā radīto trokšņu skaņas spiediena lielums 1m attālumā )
	

	
	A -Klusajā režīmā- stacionāri darbojoties LED gaismas avotam pilnā jaudā (dimmers 100% ), ventilators "Klus"(Quite mode 0%), bez efektu izmantošanas - iekārtas radītais trokšņa skaņas spiediens 1m attālumā ir 26 db (A mērījuma līknes)
	

	
	B- Auto režīms - Stacionāri darbojoties LED gaismas avotam pilnā jaudā (dimmer 100%), ventilators AUTO režīmā, bez efektu izmantošanas - iekārtas radītais trokšņa skaņas spiediens 1m attālumā ir 35 db (A mērījuma līknes)
	

	
	C-Maksimālais režīms - Stacionāri darbojoties LED gaismas avotam pilnā jaudā (dimmer 100%), ventilators MAKSIMĀLAJĀ režīmā, bez efektu izmantošanas- iekārtas radītais trokšņa skaņas spiediens 1m attālumā ir 50 db (A mērījuma līknes)
	

	
	Kopā ar tehnisko piedāvājumu ir iesniegts ražotāja trokšņu mērījumu datu lapa un tās tulkojums latviešu valodā
	

	
	Kontrole un programmēšana
	

	
	Parametru Iestatīšana un adresēšanas iespēja 
	

	
	Displejs: QVGA  skārienjūtīgs ekrāns ar iebūvēta akumulatora barošanās dublējumu, ar gravitācijas sensoru priekš  ekrāna automātiskās pozicionēšanas, operāciju atmiņas pakalpojumu žurnāls, 3 rediģējamas programmas (katra līdz 100 soļiem), iebūvēts analizators ērtai kļūdu atrašanai
	

	
	Protokoli: USITT DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2, sACN, REAP
	

	
	Iebūvēts ieejas pieslēguma portāls priekš attālināta pieslēguma no WEB servera 
	

	
	DMX protokola režīmi: 2
	

	
	Vadības kanāli  44, 45
	

	
	Panorāmas (Pan ) / vertikālie( Tilt ) vadības izšķirtspēja: 16 bitu
	

	
	CMY krāsu sajaukšana: 8 bitu
	

	
	Ierāmēšanas (profilēšanas) slēģu moduļa kustība un pagriešanas kontrole: 8 bitu
	

	
	Rotējoša gobo riteņa (diska ) pozicionēšanas kontrole:  8 bitu
	

	
	Gobo indeksēšanas un pagriešanas (rotācijas) kontrole : 16 bitu
	

	
	Statisko gobo riteņa (diska) pozicionēšanas kontrole: 16 bitu
	

	
	Prizmas indeksēšana un rotācijas kontrole: 8 bitu
	

	
	Irisa kontrole : 16 bitu
	

	
	Frosta kontrole : 8 bitu
	

	
	Tālummaiņas (zoom) kontrole : 16 bitu
	

	
	Fokuss: kontrole : 16 bitu
	

	
	Dimmera (tumšotāja) kontrole: 16 bitu (iekšējais 18 bitu)
	

	
	Kustības parametri
	

	
	Pan (Panorāmas) kustība: 540 °
	

	
	Vertikālā (Tilt) kustība: 270 °
	

	
	Kontrolējams Pan & Tilt kustības ātrums
	

	
	Automātiska Pan/Tilt pozīcijas stāvokļa korekcija
	

	
	Aprīkots ar EMS (elektroniska kustības stabilizatora sistēma) Pan /Tilt (panorāmas/vertikāla pozīcijas stāvoklim), lai samazinātu kopņu kustības vai vibrācijas radīto stara novirzi 
	

	
	Rotējošās gobas (attēlu projekcijas)
	

	
	8gab  rotējošas stikla gobas + atvērta
	

	
	Attēla diametrs: 12.5 mm
	

	
	Ārējais diametrs: 15.9 mm
	

	
	Biezums: robežas no  1,0 lidz 1.5 mm
	

	
	Augstas temperatūras borofloat stikls 
	

	
	SLOT & LOCK sistēma, kas ļauj  viegli un ātri veikt gobu nomaiņu/aizvietošanu
	

	
	Statiskās gobas (attēlu projekcijas)
	

	
	9gab statiskās gobas + atvērta pozīcija
	

	
	Profilēšanas (rāmēšanas)  sistēma
	

	
	Asmeņi : 4 gab, ar iespēju katra kustību kontrolēt atsevišķi un kontrolēt griešanās ātrumu
	

	
	Kustība: vienmērīga kustība ar iespēju mainīt ātrumu. Īpaši ātras asmeņu kustības, lai radītu gaisa efektus
	

	
	Rāmēšanas (profilēšanas ) slēģu vienmērīga un ļoti precīza kustība
	

	
	Rotācijas iespēja: + - 60 ° visas kadrēšanas sistēmai
	

	
	Termiskā specifikācija
	

	
	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra:   45 ° C 
	

	
	Maksimālā virsmas temperatūra:  80 ° C 
	

	
	Minimālā darba temperatūra: -5 ° C
	

	
	Kopējā siltuma izkliede: 1126 BTU/h
	

	
	Elektriskās jaudas barošanās un savienojumi
	

	
	Barošanas bloks ar elektroniski automātisku sprieguma diapazona regulēšanu
	

	
	Barošanās sprieguma diapazons: 100–240 V, 50/60 Hz
	

	
	Enerģijas patēriņš: maksimālas patēriņš 440 W pie 230 V / 50 Hz
	

	
	Jauda pieslēguma savienotājā: Neutrik powerCON TRUE1 
	

	
	DMX un RDM datu ieeja / izejas konektori : 5 kontaktu XLR ar fiksēšanu (bloķēšanu)
	

	
	Ethernet porta konektora tips: RJ45
	

	
	Atbilstība un sertifikācija EU standartiem
	

	
	atbilst CE prasībām. CE deklarācija iesniegtas kopā ar tehnisko piedāvājumu. Dokumentu svešvalodā, kuram pievienots tulkojums latviešu valodā    
	

	
	Jāatbilst TUV drošības standartu prasībām.  Atbilstības  sertifikāts iesniegts kopā ar tehnisko piedāvājumu. Dokumentu svešvalodā, kuram pievienots tulkojums latviešu valodā    
	

	
	Iekārtas izmēri un svars
	

	
	Augstums: 619 mm - pie galva pozīcijas vertikālā stāvoklī
	

	
	Platums: 367 mm
	

	
	Dziļums:  219 mm, pie galvas pozīcijas vertikālā stāvoklī
	

	
	Svars: 20 kg
	

	
	Aizsardzības  klase:  IP20
	

	
	Montāžas iespējas
	

	
	Montāžas pozīcijas: horizontāls vai vertikāls stāvoklis
	

	
	Iekārtai jādarbojas jebkurā (Universāla ) darba pozīcija 
	

	
	Montāžas punkti: 2 pāri 1/4 pagrieziena bloķēšanas punktiem , montējami ar 2x Omega adapteri ar 1/4-pagrieziena ātrām slēdzenēm
	

	
	Aprīkoti ar Drošības troses piestiprināšanas vietu
	

	
	Transportēšanas režīma  slēdzenes  priekš Pan/Tilt mehānismu bloķēšanas. 
	

	
	Komplektā ar iekārtu jābūt iekļautam
	

	
	powerCON TRUE1 konektors ar jaudas padeves kabeli - 1 gab
	

	
	Omega Adapterim - 2 gab 
	

	
	Lietošanas instrukcija
	

	
	Papildus informācija
	

	
	 Piedāvājumā jānorāda piedāvātās iekārtas ražotāja web adrese vai links (saite), kur redzami ražotās iekārtas tehniskie parametri. Ja ražotājs tehnisko parametru nav ievietojis interneta vidē, tad iekārtas ražotāja apstiprinātu tehnisko parametru lapu iesniegt papīra vai elektroniskā formātā.
https://www.robe.cz/painte

	

	
	Ražotāja vai ražotāja oficiāla pārstāvja izsniegts apliecinājums  par piedāvāto iekārtu tiesību izplatīšanu , servisa nodrošināšanu  un personāla apmācību Latvijas teritorijā. Dokuments iesniegts svešvalodā, kuriem pievienots tulkojums latviešu valodā    
	





















