2. Pielikums
atklātam konkursam 

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi 

laivu eliņa ēkas pārbūve Stropu ielā 40, Daugavpilī”, 

identifikācijas numurs DVP 2025/164 
Tehniskā specifikācija

“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi 
laivu eliņa ēkas pārbūve Stropu ielā 40, Daugavpilī”
     Ieceres mērķis – Laivu eliņa ēkas pārbūve, pēc adreses: Stropu ielā 40, Daugavpilī, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, projektēšanas uzdevumu, tehniskās specifikācijas noteikumiem un citiem  Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem (LBN) un standartiem;

     Izstrādāt laivu eliņa ēkas pārbūves Stropu ielā 40, Daugavpilī, ieceres dokumentāciju (turpmāk tekstā - Tehniskā dokumentācija) Ministru kabineta noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” izpratnē;

    Uzņēmējam (iem), kurš (i) ir Tehniskās dokumentācijas autors, autorzuraugs un  būvdarbu īstenotais (turpmāk – Izpildītājs) ir  jānodrošina projektēšanai nepieciešamo materiālu un dokumentu (tehniskie noteikumi, īpašie noteikumi, u.c.) pieprasīšana no atbildīgo institūciju puses;

Izpildītājs veiks Tehniskās dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju, ēkas lietotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, pilsētas galveno mākslinieku, citām institūcijām un juridiskām personām pēc nepieciešamības. Tehniskās dokumentācijas  saskaņošanu ar zemes īpašniekiem, kuru intereses skars Tehniskās dokumentācijas risinājumi saskaņo Pasūtītājs.
Būvizstrādājumu specifikācijās norādītajiem standartiem, atbilstoši PIL 20.panta piektās daļas 2.punktam, katrā atsaucē paredz vārdus "vai ekvivalents". Ekonomiskajā daļā (t.sk. būvdarbu apjomu sarakstā) jānorāda galvenās materiālu, būvizstrādājumu īpašības (kur nepieciešams ar norādījumiem „ne mazāk kā” vai „ne vairāk kā”). Būvizstrādājumu/iekārtu gabarīta izmēri jānorāda, ņemot vērā to daudzveidību būvizstrādājumu tirgū (ar norādījumiem „gabarīta izmēri robežās no .. līdz .. x no .. līdz ..„), vai šos izmērus vispār nenorādīt. Ekonomiskā sadaļā jāatspoguļo tikai būvizstrādājumu/materiālu/iekārtu funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas.
	I.UZDEVUMS TEHNIKSĀS DOKUMENTĀCIJAS IZSTRĀDEI

	1.
	PASŪTĪTĀJS
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,                                         Reģ. Nr. 90000077325, 

adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	2.
	OBJEKTA ADRESE
	Stropu iela 40, Daugavpils, LV-5401, Latvija
Zemes gabalu kadastra apzīmējumi: 0500 027 0306 un 0500 027 0305.
Laivu eliņa ēkas kadastra apzīmējums: 0500 027 0306  004

	3.
	BŪVNIECĪBAS VEIDS
	Ēkas pārbūve 

	4.
	BŪVNIECĪBAS KĀRTAS
	Tehniskās dokumentācijas sadalīt kārtās:
1.Kārta:

Laivu eliņa ēkas pārbūve ar inženiertīkliem.
2.Kārta:

Teritorijas labiekārtošana.

	5.
	INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU
	Laivu eliņa ēkas platība – 206,7 m2.
Laivu eliņa ēkas apbūves laukums –220,8m2.
Laivu eliņa ēkas būvtilpums 1320,0m3.
Laivu eliņa ēkas galvenais lietošanas veids - 1242 - Garāžu ēkas, (Būves tips: 12420103 - Garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām).
Uzbūvēšanas gads: 2014. gads.
Laivu eliņa ēkas būves grupa – II grupa (saskaņā ar Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu). 

	6.
	PASŪTĪTĀJA  ATBILDĪGAIS

PĀRSTĀVIS
	Nikolajs Gorbunovs, Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā Īpašuma attīstības nodaļas būvinženieris, tālr. 65404576, nikolajs.gorbunovs@daugavpils.lv

	7.
	PROJEKTĒŠANAS MĒRĶIS UN UZDEVUMS
	Paredzēt esošās laivu eliņa ēkas pārbūvi ar piebūves izveidošanu. 
Tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā ir obligāti jākonsultējas ar Pasūtītāja pārstāvjiem un ēkas izmantotāju. Galīgo lēmumu par izvēlēto risinājumu pieņem Pasūtītājs.
Fasādes krāsu risinājumus saskaņot ar Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes pilsētplānošanas un būvniecības departamenta galveno mākslinieci 

	8.
	PRASĪBAS PIE BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMNETĀCIJAS: 

	8.1.
	RISINĀJUMI: 
	1) Piebūvei jāharmonē Stropu meža parkam raksturīgās formās, izmantojot videi draudzīgus materiālus;
2) Izpildītājam,  risinājumos jāpiedāvā moderni materiāli un iekārtas, lai varētu lietot racionālas būvniecības metodes, kas samazinātu ēkas pārbūves laiku un izmaksas. Tehniskās dokumentācijas izstrādes gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētas iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
3) nodrošināt objekta pielāgošanu vides pieejamības prasībām; 
4) Piebūves orientējošs apbūves laukums ~195.0m2;
5) Piebūvi paredzēt ar metāla karkasu (ar vienslīpju jumtu), kolonnas, sijas, spraišļus, vertikālas saites, horizontālas saites, t.sk. jumtiņu karkasi (kronšteini), laivu plauktu kronšteini (stiprināšana pie karkasa nesošām konstrukcijām, pēc piebūves garuma);
6) Piebūves  pamati – vēlams (precizēt projektēšanas darbu gaitā) zem kolonnām paredzēt dzelzsbetona pamatus, kurus, pa piebūves perimetru savienot kopā ar lentveida pamatiem (ne dziļiem), lai nodrošinātu piebūves noturību, kā arī lai nodrošinātu fasādes apšuvuma apakšējas virsmas piekļaušanās pie tiem un lietus ūdens novadīšanu no ēkas;  
7) Piebūvei paredzēt jumta segumu ar profilētām (trapecveida) tērauda loksnēm t=0,5mm ar PE pārklājumu, kā arī vējmalas, karnīzes, utt.   apdari no tērauda loksnēm t=0,45mm ar PE pārklājumu un no apakšās ar trapecveida perforēto skārdu (t=0,5mm ar PE pārklājumu). Risinājumu ietvaros, paredzēt esošo sniega barjera, piekarteknes un lietus ūdens novadīšanas cauruļu  noņemšanu no laivu eliņa ēkas (no piebūves izbūves puses) un paredzēt montāžu piebūvei; 
8) Piebūves fasādes apdari paredzēt ar mitrumizturīgo OSB b~22mm, difūzijas membrānu, apdares koka dēļu apšuvumu b~21mm. Cokola (pamatu virszemes daļu no ārpuses), logu aiļu (t.sk. palodzes) , vārtu aiļu  apdares  paredzēt no tērauda loksnēm t=0,45mm ar PE pārklājumu. Virs vārtiem paredzēt jumtiņu ierīkošanu ar metāla karkasiem, segumu paredzēt ar profilētām (trapecveida) tērauda loksnēm t=0,5mm ar PE pārklājumu, kā arī seguma apdares paredzēt  no tērauda loksnēm t=0,45mm ar PE pārklājumu. Jumtiņu  apdares no apakšām paredzēt  ar trapecveida perforēto skārdu (t=0,5mm ar PE pārklājumu); 
9) Piebūves grīdas konstrukciju paredzēt no fibrobetona (t.sk. hidroizolāciju)  ar slīpumiem (ūdens novadīšanai ar drenāžu);
10) Piebūvei paredzēt PVC logus un divus vārtus ar durvju vērtnēm;  
11) Piebūves iekšā paredzēt laivu plauktas t.sk. pārvietojamas (risinājumus saskaņot ar laivu eliņa ēkas lietotājiem);  
12) Paredzēt risinājumus piebūves pieslēgšanai pie elektroapgādes tikliem (no laivu eliņa ēkas, bez pazemes tīklu ierīkošanas), t.sk. elektroinstalācijas risinājumus;
13) Paredzēt teritorijas labiekārtošanas risinājumus - koku zāģēšanu un celmu laušanu, betona apmaļu (neapbūvēta būve), kā arī  traucējošo būvju  demontāža, esošās iekārtas pārvietošana, bruģa seguma izveidošana, apzaļumošana.

	8.2.
	SASTĀVS:
	1. Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par pārbūvējamās ēkas tehniskajiem rādītājiem, pārbūvējamās ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības un ugunsdrošības pasākumu risinājumiem, kā arī par vides aizsardzības pasākumiem, t.sk. pievienot objekta fotofiksāciju;

2. Ģenerālplāns, kurā norādīta esošo, pārbūvējamās būvju eksplikācija ar kadastra apzīmējumu, galveno lietošanas veidu un apbūves rādītājiem (piemēram, apbūves laukums, būvtilpums, utt.), kā arī galvenie apbūvi raksturojošie parametri (piemēram, apbūves blīvums, apbūves intensitāte, brīvās zaļās teritorijas rādītājs, apbūves augstums), projektējamo objektu piesaistes pasaules koordinātu sistēmā,  labiekārtojuma risinājumi (raksturīgie griezumi un mezgli), projektēto inženiertīklu izvietojumi (pēc nepieciešamības), demontējamie, pārvietojamie objekti (atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā - M 1:250; M 1:500; M 1:1000); 

3. Teritorijas vertikālais plānojuma plāns (atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā - M 1:250; M 1:500; M 1:1000). 

4. Arhitektūras risinājumi (vizuāli uztveramā mērogā - M 1:200;  M 1:100; M 1:50; M 1:20, M 1:10, M 1:5 ): 

-pārbūvējamās ēkas jumta plāns;

-pārbūvējamās ēkas plāns ar telpu izmēriem un  telpu eksplikāciju;

- pārbūvējamās ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm (t.sk. fasādes krāsu pase);

-raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;

-galveno mezglu detalizāciju;

- būvizstrādājumu specifikācijas.

5. Būvkonstrukciju risinājumi (vizuāli uztveramā mērogā - M 1:200;  M 1:100; M 1:50; M 1:20, M 1:10, M 1:5 ):

- pamatu, karkasa (t.sk. kolonnu, siju, saišu, jumtiņu, laivu plauktu) plāni;

-galveno karkasa elementu detalizāciju, t.sk, griezumi, mezgli (t.sk. savienošanas mezgli);   

- būvizstrādājumu specifikācijas (materiālu specifikācijas).

6. Elektroapgāde (vizuāli uztveramā mērogā – M 1:1000, M1:500, M: 250; M 1:200;  M 1:100; M 1:50; M 1:20, M 1:10, M 1:5 )- plāni, shēmas, materiālu specifikācijas, utt. :

-Paredzēt piebūves pieslēgšanās  risinājumus pie elektroapgādes tikliem (no laivu eliņa ēkas, bez pazemes tīklu ierīkošanas);

-Paredzēt piebūves elektroinstalācijas iekārtas ierīkošanas risinājumus;

7. Darbu organizēšanas projekts-(vizuāli uztveramā mērogā – M 1:1000, M1:500, M: 250; M 1:200;  M 1:100; M 1:50; M 1:20, M 1:10, M 1:5 ):

7.1. Būvdarbu kalendāra plāns;
7.2. Būvdarbu ģenerālplāns, kurā atzīmē pārbūvējamās , esošās un nojaucamās būves, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus;
7.3. Darba aizsardzības plāns;
7.4. Skaidrojošais apraksts, kurā jāraksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā.

8. Būvdarbu apjomu saraksts.

9. Izmaksu aprēķins.

	9.
	NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI:

	9.1.
	ZEMES GABALA UN ĒSOŠĀS ĒKAS UN CITI DOKUMENTI (PIELIKUMI)
	1. Laivu eliņa ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta;

2. Zemes gabala 05000270305 zemes robežu plāns (tiks izsniegts pēc līguma noslēgšanas);

3. Zemes gabala 05000270306 zemes robežu plāns (tiks izsniegts pēc līguma noslēgšanas);

4. Zemes gabala 05000270305 zemesgrāmatu apliecība (tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas);

5. Zemes gabala 05000270306 zemesgrāmatu apliecība (tiks izsniegta pēc līguma noslēgšanas);

6. “Būves tehniskās apsekošanas pārskats” veidlapa;

7. Esošās laivu eliņa ēkas pārbūves ģenerālplāna skice.  Esošās laivu eliņa ēkas pārbūves plāna skice;
8.Laivu plauktu fotofiksācija (vizuālai informācijai);

(Nr. 7.,8. pielikumus, uztvert kā palīgmateriālu Tehniskās  dokumentācijas izstrādei, ievērojot esošo situāciju (konstatēt apsekošanas gaitā)). 

	9.2.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Sagatavo Projektētājs.

	9.3.
	ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
	Sagatavo Izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	 9.4.
	TEHNISKIE NOTEIKUMI
	

	9.4.1.
	DAUGAVPILS KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE
	Pieprasa Izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	9.4.2.
	ĀRĒJO ELEKTROAPGĀDES TĪKLU TURETAJI /APSAIMNIEKOTĀJI
	Pieprasa Izpildītājs(pēc nepieciešamības)

	9.4.3.
	SAKARU TĪKLU TURETAJI
	Pieprasa Izpildītājs (pēc nepieciešamības)

	9.4.4.
	CITI
	Pieprasa Izpildītājs, ja prasības par citu tehnisku noteikumu nepieciešamību izvirza.

Saņemot negatīvus atzinumus par neatbilstību tehnisko noteikumu prasībām, pasūtītājs nodod tos izpildītājam neatbilstību novēršanai

	9.5.
	IZPĒTES  DARBI
	Ēkas būvkonstrukciju un inženiertīklu tehniskā apsekošana saskaņā ar Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīva LBN 405-21 prasībām:

Tehniskās apsekošanās uzdevums:

1.Veikt pārbūvējamās ēkas konstrukciju un elementu, turpmāk Būve, kā arī Būves piesaistītas zemes gabala labiekārtojuma elementu vizuālo apsekošanu. Tehniskās apsekošanas atzinumu, sagatavot Būvniecības informācijas sistēmā, turpmāk – BIS. 

2.Tehniskās apsekošanas atzinumā BISā norādīt šādu informāciju:
 2.1.Ziņas par Būvi (Būves kadastra apzīmējums, ja tāds ir piešķirts);
 2.2.Ziņas par zemes vienību (kadastra apzīmējums);
Kopvērtējums par Būves atbilstību vai neatbilstību kādai no Būvniecības likuma 9.pantā minētajām prasībām;
 2.3.Papildu informāciju:
2.3.1.Mehāniskā stiprība un stabilitāte (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu (nedroša Būve vai tās daļa), pirmsavārijas vai avārijas stāvoklis);
2.3.2.Ugunsdrošība (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu);

2.3.3.Lietošanas drošība (ir vai nav konstatētas neatbilstības, kas neietekmē drošumu, un neatbilstības, kas ietekmē drošumu, pirmsavārijas vai avārijas stāvoklis);

2.3.4.Vides pieejamība (ir vai nav nodrošināta iekļūšana Būvē, ir vai nav nodrošināta pārvietošanās pa Būvi);

2.3.5.Patvaļīga būvniecība (nav konstatēta patvaļīga būvniecība, konstatēta Būves vai tās daļas ekspluatācija neatbilstoši projektētajam lietošanas veidam, patvaļīgā būvniecība skar vai neskar nesošās Būves konstrukcijas);

  2.4.Norādījumi par veicamajiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu vai uzlabotu Būves tehnisko stāvokli, un kuru neizpilde apsekotāja noteiktajā termiņā var radīt kaitējumu Būves lietotājam, kaimiņam vai garāmgājējam;
Ieteikumi.
3.Tehniskās apsekošanas atzinumiem BISā kā datnes (pielikumus) pievienot:
  3.1.Tehniskās apsekošanas uzdevumu;
  3.2.Būves un piesaistītā zemes gabala īpašumtiesību apliecinošus dokumentus (Izpildītājam, ar kuru tiks noslēgts līgums, tiks izsniegti iepriekšminētie dokumenti); 

  3.3.Pārskatu par iegūto informāciju par Būvi kopā ar secinājumiem (izstrādāt atbilstoši  Tehniskās specifikācijas pielikuma Nr.6. “Būves tehniskās apsekošanas pārskats” veidlapai);

  3.4.Pārskatu par Būves ugunsdrošības risinājumu novērtējumu (kā atsevišķu dokumentu vai iespējamā pievienošana Būves tehniskās apsekošanas pārskatam) ;

   3.5.Būves foto pārskatu ar aprakstiem un komentāriem (piemēram, būve vai tās daļu fragmenti, detaļas un raksturīgākie bojājumi, atsegumu detaļas) (kā atsevišķu dokumentu vai iespējamā pievienošana Būves tehniskās apsekošanas pārskatam).  

	9.6.
	KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA
	Izpildītājam, ar kuru tiks noslēgts līgums, tiks izsniegts atmežojamās meža zemes izvietojuma plāns (zemes gabalam ar  kadastra apzīmējumu  0500 027 0305). Piecu darba dienu laikā, pirms  koku zāģēšanas darbu uzsākšanas, informēt  Valsts meža dienesta, dienvidu virsmežniecības, Daugavpils mežniecības mežziņus.

	9.7.
	SASKAŅOŠANA
	Ar Pasūtītāju, tehnisko noteikumu un nosacījumu izsniedzējiem, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu, ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses u.c. iesaistītajām institūcijām veic projektētājs.

	9.8.
	DOKUMENTĀCIJAS SASTĀVS
	1 ORIĢINĀLS (papīra veidā) + 1 DIGITĀLĀ VEIDĀ (PDF; DWG) un būvniecības ieceres dokumentācijas teksta un grafiskās datnes augšupielādēt būvniecības informācijas sistēmā atbilstoši LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”.

	10.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
	10.1. Izpildītājam ir jāievēro, ka  pēc nepieciešamības var tikt pieprasītas   papildus  risinājumu izstrādes, kuras nav atrunātas Tehniskajā specifikācijā , bet tikai gadījumos, ja  bez  to  paredzēšanas,  nav iespējamas Ēkas un inženiertīklu atbilstošas un drošas funkcionēšanas, vai/kā arī Tehniskās dokumentācijas realizācija, vai/kā arī tos paredz LR spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

10.2.Tehniskās dokumentācijas izstrādes darba gaitā saskaņot darba apjomus un tehniskos risinājumus ar Pasūtītāju un ēku inženierbūves lietotāju. Galīgo lēmumu par izvēlētajiem risinājumiem pieņem Pasūtītājs;

10.3. Izpildītājs  ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu slēgšanu un par konsultācijām ar jebkuru citu komersantu, institūcijām vai ekspertiem;
10.4. Ievērot Aizsargjoslu likumu, Daugavpils teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.

	Tehniskajā specifikācijā nenorādītie tehniskie nosacījumi un parametri neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par pareizu aprēķinu veikšanu, būvkonstrukciju, iekārtu, sistēmu veidu un tipu atbilstošu izvēli un projektēšanu atbilstoši normatīviem.

	11. IZSTRĀDES TERMIŅI:

	Tehniskās dokumentācijas - izstrādes kopējais termiņš (atzīme par ieceres akceptu, ieskaitot neatbilstību novēršanu): 60 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

	II. UZDEVUMS AUTORUZRAUDZĪBAI:

	1.Autoruzraudzības ietvaros autors veic projekta labojumus, precizējumus bez papildus apmaksas, gadījumā, ja būvniecības laikā konstatētas projekta kļūdas, vai nesaskaņa ar situāciju dabā, nepieciešamības gadījumā noformējot rasējumus, projekta izmaiņu saskaņošanai.  

2.Autoruzraugam jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu Objekta būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.

3.Autoruzraugam ir pienākums izvērtēt, izanalizēt un saskaņot Būvuzņēmēja iesniegtos neparedzēto darbu, papildus darbu tāmes. Saskaņojot neparedzēto darbu tāmi vai papildus darbu tāmi, Autoruzraugs apliecina, ka tāmē iekļautie izcenojumi ir adekvāti un atbilst tirgus situācijai, kā arī izcenojumi nav mākslīgi palielināti.

4.Sanāksmju daudzums atbilstoši darba apjomiem. Sanāksmes notiek reizi nedēļā, kā arī pēc Pasūtītāja izsaukuma.


III. UZDEVUMS BŪVDARBU IZPILDEI.
1.1. Darbu uzdevums būvdarbiem:
1.1.1 Būvdarbi jāveic saskaņā ar izstrādāto Tehnisko dokumentāciju dokumentāciju “Laivu eliņa ēkas pārbūve  Stropu   ielā 40, Daugavpilī”;
1.1.2. Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši tehniskās specifikācijas pievienotajiem būvdarbu apjomiem, kā arī ņemot vērā objekta faktisko stāvokli;

1.1.3. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr. 239 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts. Pretendents, sastādot finanšu piedāvājumu, vadās pēc darbu apjomu sarakstos noteiktajiem darbu apjomiem, finanšu piedāvājums jāiesniedz tikai Tehniskās specifikācijas 2. pielikumā “Finanšu piedāvājumā iekļaujamie būvdarbu apjomi” minētajiem būvdarbu apjomiem;

1.1.4. Tāmēs jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, apdrošināšanu, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas, t.sk. LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 3.9 punkta prasības -papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas ir jāiekļauj virsizdevumos;  
1.1.5. Pretendentam pamatojies uz izstrādātas būvniecības ieceres dokumentācijas datiem (būvdarbu apjomiem), ir jāsagatavo izmaksu aprēķina (tāmes) korekciju. Pretendentam ir jāievēro, ka kopsummas palielināšana ir iespējamā ne vairāk kā par 15% no kopējas summas, ja tas tiks saistīts ar papildus darbiem, kas tika precizēti būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā, kā arī nebija paredzēti šajā tehniskajā specifikācijā (plānoto būvdarbu apjomos). 
1.2.Plānoto būvdarbu apjomi (tehniskā dokumentācija, kā arī būvprocesu sadalīt kārtās):
	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	
	1.KĀRTA
	
	

	
	DEMONTĀŽAS DARBI  
	
	

	1.
	Koku zāģēšanā un celmu laušanu un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni
	gb
	6

	2.
	Ēkas pārbūves darbiem traucējošo betona apmaļu (neapbūvēta būve) daļēja demontāža, būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai (apjoms norādīts bez papildus koeficienta būvgružu utilizācijai)
	m3
	3.0

	3.
	Pēc traucējošo betona apmaļu (neapbūvēta būve) daļējas demontāžas, bedru aizbēršana, kā arī teritorijas līdzināšana
	m2
	90.0

	4.
	Laivu eliņa ēkas aizsargapmales  (no piebūves izbūves puses) demontāža, t.sk. būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai
	m2
	12.0

	5.
	Esošo, ārējo  (laivu) kronšteinu pārvietošana (uz vietām, kuras norādīs ēkas lietotājs), t.sk. piederumi noņemšanai/ montāžai


	kpl
	6

	
	ZEMES DARBI (ĒKAS PĀRBŪVEI BEZ LABIEKĀRTOŠANAS DARBIEM) 
	
	

	6.
	Teritorijas planēšana
	100m2
	2.0

	7.
	Auglīgās grunts noņemšana 
	m3
	60.0

	8.
	Auglīgās grunts pārvietošana ar autotransportu uz rezervi
	m3
	30.0

	9.
	Liekās augu grunts iekraušana autotransportā,  aizvešana ar autotransportu utilizācijai 
	m3
	30.0

	
	
	
	

	10.
	Tranšejas rakšana zem pamatiem, t.sk. liekās  grunts iekraušana autotransportā un transportēšana uz rezervi
	m3
	35.0

	11.
	Pamatu aizbēršana ar blietēšanu
	m3
	25.0

	12
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar autotransportu no rezerves uz būvlaukumu, t.sk. līdzināšana  un blietēšana   
	m3
	40.0

	13.
	Nepietiekamas grunts iekraušana autotransportā, pievešana būvlaukumā, ierīkošana t.sk. izlīdzināšana un blietēšana
	m3
	50.0

	
	PAMATU IZBŪVE 
	
	

	14.
	Šķembu (fr.20/40) pamatnes ierīkošana b~100mm,t.sk. blietēšana
	m3
	4.0

	15.
	Veidņu uzstādīšana, demontāža, ieskaitot nomas un palīgmateriāli izmaksas
	kpl
	1

	16.
	Pamatu  stiegrošana (B500B), t.sk. stiprinājumi un  piederumi montāžai
	t
	0.3

	17.
	Pamatu  betonēšana (Betons C25/30(XC2)), t.sk. piederumi montāžai
	m3
	11.0

	
	KARKASA IZBŪVE 
	
	

	18.
	Karkass (t.sk.  jumtiņu karkasi, laivu plauktu kronšteini (stiprināšana pie karkasa nesošām konstrukcijām, pēc piebūves garuma)) no tērauda profiliem izgatavošana un montāža
	t
	6.0

	19.
	Karkass (t.sk.  jumtiņu karkasi, laivu plauktu kronšteini (stiprināšana pie karkasa nesošām konstrukcijām, pēc piebūves garuma)) tērauda konstrukciju gruntēšana un krāsošana t.sk. ar pret korozijas krāsu
	t
	6.0

	
	JUMTA SEGUMA IZBŪVE 
	
	

	20.
	Plānsienu profilu  (~LP-Z150, t=2.5mm (precizēt projektēšanas gaitā)) montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m
	225.0

	21.
	Seguma no profilētām (trapecveida) tērauda loksnēm  t=0,5mm ar PE pārklājumu montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	225.0

	22.
	Jumta skārda apdares (vējmalas, satekne, karnīze) t=0,45mm ar PE pārklājumu montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	40.0

	23.
	Vējmalu un  karnīzes apdares (no apakšas) ar trapecveida perforēto skārdu (t=0,5mm ar PE pārklājumu) montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai  
	m2
	30.0

	24.
	Cauruļveida sniega aiztures barjeras  montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai    
	m
	20.4

	25.
	No laivu eliņa ēkas (no piebūves izbūves puses) jumta, esošās piekarteknes noņemšana, t.sk. kronšteinu  noņemšana, jumta seguma un to elementu remonts piekarteknes noņemšanas vietās (pēc nepieciešamības).  Piekarteknes montāža uz piebūves jumta karnīzi ,t.sk. piekarteknes daļu nomaiņa (pēc nepieciešamības), jauno kronšteinu   montāža (min. solis 600mm),  stiprinājumi un piederumi montāžai
	m
	20.4

	26.
	No laivu eliņa ēkas (no piebūves izbūves puses) fasādes, esošo lietus ūdens cauruļu  noņemšana,  t.sk.  stiprināšanas kronšteinu noņemšana, fasādes remonts stiprinājumu noņemšanas vietās (pēc nepieciešamības)  
	m
	12.0

	27.
	Lietus ūdens cauruļu  montāža uz piebūves fasādi, t.sk. ūdens cauruļu garuma samazināšana un  daļu nomaiņa (pēc vajadzības), jauno stiprināšanas kronšteinu montāža (min. solis 1000mm). Betona tekņu ierīkošana (2 kpl) uz betona pamatnēm. Stiprinājumi un piederumi montāžai  
	m
	8

	
	FASĀDES APŠUVUMA IZBŪVE 
	
	

	28.
	Sastatņu uzstādīšana, noma
	kpl
	1

	29.
	Plānsienu profilu  (~LP-H 125, t=2.5mm (precizēt projektēšanas gaitā)) montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m
	90

	30.
	Difūzijas plēves ~1.5mm  ar kontrlatojumu no zāģmateriāliem ~25*50mm montāža , t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	110.0

	31.
	Mitrumizturīgas OSB plāksnes b~22mm montāža , t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	110.0

	32.
	Apšuvuma no apdares koka dēļiem b~21mm montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	110.0

	33.
	Koka dēļu apstrāde ar antiseptiki un antipirēnu, t.sk. piederumi (no visām pusēm)
	m2
	220.0

	34.
	Apdares koka dēļu krāsošana ar “Pinotex” (vai ekvivalents) krāsu -2 kārtas, t.sk. piederumi 
	m2
	110.0

	35.
	Fasādes skārda apdares (palodzes, vārtu un logu  apdares, cokola (pamatu virszemes daļu no ārpuses) apdares) t=0,45mm ar PE pārklājumu montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	m2
	35.0

	36.
	Sekciju tipa paceļamie vārti ~3400x3400mm ar durvīm ~800x2000mm  (pildījums- sendvič tipa sekcijas t~ 40mm, rokturis vārtu aizvēršanai un atvēršanai , aizbīdnis vārtu noslēgšanai no iekšpuses. Durvīm furnitūra t.sk. slēdzene), t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai
	kpl
	2 

	37.
	Neveramā PVC loga  (L~1800mmx1000mm, sadalījums divos dalījumos (dalījumiem ir jābūt vienādiem ar garumu un platumu) divu stiklu pakete, 5-kameru profils, PVC loga kopējais siltumcaurlaidības koeficients  Uf~=1,3 W/m2K) montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai  
	kpl
	3

	
	Jumtiņi, laivu plaukti  
	
	

	38.
	Plānsienu profilu  (~LP-Z100, t=2.5mm (precizēt projektēšanas gaitā)) montāža, t.sk. stiprinājumi un  piederumi montāžai (jumtiņi)
	m
	30.0

	39.
	Seguma no profilētām (trapecveida) tērauda loksnēm  t=0,5mm ar PE pārklājumu  montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai (jumtiņi)
	m2
	14.0

	40.
	Skārda apdares  t=0,45mm ar PE pārklājumu montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai (jumtiņi)
	m2
	6.0

	41.
	Jumtiņu apakšējām virsmām apdares ar trapecveida perforēto skārdu (t=0,5mm ar PE pārklājumu)montāža, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai  (jumtiņi)
	m2
	14.0

	42.
	Koka dēļu (apstrādāto ar antiseptiki un antipirēnu), montāža uz  laivu plauktu kronšteiniem, t.sk. stiprinājumi un piederumi montāžai (laivu plaukti)  
	m3
	2.0

	
	GRĪDAS
	
	

	43.
	Šķembu  (fr.20/40) b=100mm ierīkošana, t.sk. blietēšana
	m3
	18.0

	44.
	Smilts ierīkošana slīpuma veidošanai b(vid)~100mm
	m3
	18.0

	45.
	Grīdu hidroizolācija ( hidroizolācijas  plēve 200 mkr) ierīkošana  
	m2
	180.0

	46.
	Fibrobetona grīdu ar slīpumu 1% ierīkošana 80 mm biezumā (betons C25/30 ar metāla fibru )
	m2
	180.0

	47.
	Betona tekne ar cinkotu režģi  uzstādīšana 1000x130x120 mm (bxh)
	        m
	20.0

	48.
	Drenāžas smilšu ķērāju  ar cinkotu  režģi  uzstādīšana  333x130x380 mm
	gab.
	1

	49.
	Betona grīdu slīpēšana
	m2
	180.0

	50.
	Betona grīdu deformācijas šuvju  ierīkošana ar  aizpildījumu
	m
	25.0

	
	ELEKTROMONTĀŽĀS DARBI
	`
	

	51.
	Piebūves pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem (no laivu eliņa ēkas, bez pazemes tīklu ierīkošanas), t.sk. visi nepieciešami piederumi, sastāvdaļas, utt.    
	piebūve
	1

	52.
	Sadalne v/a 12mod montāža, t.sk. pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem, visi nepieciešami stiprinājumi un piederumi montāžai 
	kpl
	1

	53.
	Automātslēdža 1bx10A montāža, t.sk. pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem, visi nepieciešami stiprinājumi un piederumi montāžai
	kpl
	2

	54.
	Slēdžu  1P,10A,250V,  IP44, v/a. montāža, t.sk. pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem, visi nepieciešami stiprinājumi un piederumi montāžai
	kpl
	3

	55.
	Kontaktligzdu  230V ar PE, v/a, IP44 (4-vietīga) montāža, t.sk. pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem, visi nepieciešami stiprinājumi un piederumi montāžai
	kpl
	4

	56.
	LED gaismekļu v/a 28W 4550lm, 4000k, IP 66 1150mm montāža, t.sk. pieslēgšana pie elektroapgādes tīkliem, visi nepieciešami stiprinājumi un piederumi montāžai (apgaismojumam telpās nodrošinot atsevišķu gaismekļu grupu ieslēgšanu/atslēgšanu ar atsevišķo slēdžu palīdzību)
	kpl
	8

	57.
	Elektroinstalācijas pretestības mērījumi
	kpl
	1

	
	IZPILDDOKUMENTACIJA  
	
	

	58.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana t.sk. visi nepieciešami izpildmērījumi, dokumenti, utt., saskaņošana ar Pasūtītāju, pievienošana BISā, objekta nodošana ekspluatācijā        
	kpl
	1 

	
	2.KĀRTA
	
	

	
	LABIEKĀRTOŠANA   
	
	

	59.
	Esošā koka seguma demontāža, t.sk. būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai
	m2
	36.0

	60.
	Palikušo betona apmaļu (neapbūvēta būve) demontāža, būvgružu savākšana un transportēšana utilizācijai (apjoms norādīts bez papildus koeficienta būvgružu utilizācijai)
	m3
	7.0

	61.
	Pēc betona apmaļu (neapbūvēta būve) palikušas daļas demontāžas, bedru aizbēršana, kā arī  teritorijas līdzināšana
	m2
	210.0

	62.
	Visas teritorijas (pēc betona apmaļu demontāžas un teritorijas līdzināšanas) apzaļumošana (melnzeme b=150mm ar zālāju sēklām)  
	m2
	300.0

	63.
	Teritorijas planēšana (bruģa seguma ierīkošanai) 
	100m2
	1.3

	64.
	Auglīgās grunts noņemšana
	m3
	55.0

	65.
	Liekās augu grunts iekraušana autotransportā,  aizvešana ar autotransportu utilizācijai
	m3
	20.0

	66.
	Auglīgās grunts pārvietošana ar autotransportu uz rezervi
	m3
	35.0

	67.
	Agrāk izstrādātas minerālās grunts pārvietošana ar autotransportu no rezerves uz būvlaukumu , t.sk. līdzināšana  un blietēšana  
	m3
	35.0

	68.
	Nepietiekamas grunts iekraušana autotransportā, pievešana būvlaukumā, ierīkošana t.sk. izlīdzināšana un blietēšana
	m3
	20.0

	69.
	Betona bruģa b=80mm montāža, t.sk. piederumi montāžai 
	m2
	130.0

	70.
	Minerālmateriālu  izsiju  fr. 2/8, h= 30mm ierīkošana,  t.sk. piederumi
	m3
	3.9

	71.
	Minerālmateriāla ar frakciju 0÷45 mm, h=100mm ierīkošana,  t.sk. piederumi
	m3
	13.0

	72.
	Minerālmateriāla ar frakciju 0÷56 mm, h=150mm ierīkošana,  t.sk. piederumi 
	m3
	19.5

	73.
	Ekstrudēta polipropilēna ģeorežģa 40/40kN montāža, t.sk. piederumi montāžai 
	m2
	130.0

	74.
	Betona ietvju apmales 1000*200* 80mm uz betona C12/15 pamatnes ierīkošana , t.sk. piederumi montāžai  
	m
	34

	75.
	Zālāja atjaunošana  vai ierīkošana (melnzeme b=150mm ar zālāju sēklām) 
	m2
	100.0

	
	IZPILDDOKUMENTACIJA  
	
	

	76.
	Izpilddokumentācijas sagatavošana t.sk. visi nepieciešami izpildmērījumi, dokumenti, utt., saskaņošana ar Pasūtītāju, pievienošana BISā, objekta nodošana ekspluatācijā       
	kpl
	1 


1.3. Izpildes nosacījumi:
1.3.1. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem: 

1.3.1.1 Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu un ēkas lietotāju;
1.3.1.2 Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits;

1.3.1.3 Plānojot darbus, ņemt vērā, ka būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums, t.sk. materiālu krautnes un būvgružu konteineri izvietojami zemes gabalā, to izvietojumu saskaņojot ar Pasūtītāju;

1.3.1.4 Darbu kvalitātes prasības – saskaņā ar projekta risinājumiem un normatīvo aktu prasībām, būvizstrādājumu ražotāja noteiktajiem standartiem un instrukcijām; 
1.3.1.5 Tāmē jāparedz visas nepieciešamās iekārtu un konstrukciju pārbaudes, pirms apdares darbu uzsākšanas, lai apliecinātu to izbūves kvalitāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ražotāja (piegādātāja) norādījumiem un gatavību ekspluatācijai; 
1.3.1.6 Izpildītājam būvdarbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi; 
1.3.1.7 Izpildītājam jāparedz izpildīto būvniecības darbu garantijas saistības ne mazāk kā 5 (piecus) gadus (60 mēneši) no Pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas;
1.3.1.8 Izpildītāja pienākums veicot būvdarbus veikt pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai;
1.3.1.9 Būvdarbu laikā Izpildītājam nepieļaut jebkādus nekustamā īpašuma bojājumus. Gadījumos, kad būvdarbu veikšanas laikā objektam ir nodarīti bojājumi, Pretendentam tie jānovērš par saviem līdzekļiem;
1.3.1.10 Pēc katras darba dienas beigām Izpildītājam jāsakārto darbavieta tā, lai tā neapdraudētu apkārtesošās personas un garāmgājējus;
1.3.1.11 Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, kā arī par izpildāmo darbu apjomu uzmērīšanu uzdevuma veikšanai. Jebkuru neprecizitāti Pretendents labo uz sava rēķina.
1.4. Būvdarbu izpildes termiņš: 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no būvniecības ieceres dokumentācijas akcepta (būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpilde stadija, turpmāk BUN, būvniecības lietai BISā).  
Korekcijas  datums: 

2025.gada 3.novembrī

Sagatavoja:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde”
Īpašuma pārvaldīšanas departamenta 

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas, 

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas būvinženieris _______________Nikolajs Gorbunovs


 
Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums: 03.11.2025.
20
25

