[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk155709169][bookmark: _Hlk209636713]Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”
  atklāta konkursa “Laboratorijas iekārtu piegāde’’ 
(ID. Nr. BIOR 2025/48/AK) nolikuma
2. pielikums

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: 10.11.2025.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
11. DAĻA “LABORATORIJAS PH METER/MV/TEMPER”

	[bookmark: _Hlk18330433]Tehniskā specifikācija
	Daudzums
	Tehniskais piedāvājums
Pretendenta piedāvātās iekārtas apraksts, ražotājs, marka, citi parametri atbilstoši tehniskajai specifikācijai. Atsauce uz iekārtas raksturojošās dokumentācijas lpp. vai linku/saiti, kur atrodama informācija par iekārtas atbilstību katrai prasībai. Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā.
	Cena* EUR 
bez PVN

	Komplektācija un tehniskās prasības
	Laboratorijas ph METER/MV/TEMPER, paredzēts barotnes pH noteikšanai
Iekārtai:
1) Diapazons – pH  no -2.00 līdz 20.00
2) Diapazons – mV no -1,999 līdz + 1,999
3) Diapazons – temperatūra no 0°C līdz + 100°C
4) Izšķirtspēja: 0.01/0.1 pH
5) pH mērījuma precizitāte (accuracy) ne sliktāka kā ±0,01 pH ±1 
6) Kalibrēšana pēc 3 punktiem, izmantojot buferšķīdumu (4,01; 7,01; 10,01)
7) Ekrāns – LCD
8) Datu uzglabāšana līdz 450 mērījumiem
9) Darbības pārtraukuma režīmā ietaupa enerģiju
10) Darba spriegums: 220-240 V, 50 Hz, 12V  
11) Komplektācijā: pH metrs aprīkots ar elektroda turētāju, 3 vienā ATC ph zondi, barošanas vads
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	Iekārtas elektroenerģijas patēriņš kW stundā
	
	
	

	Citas prasības
	Iekārta sertificēta atbilstoši ES EN 61010/VDE 0411 drošības standartam
	
	
	

	
	Iekārtas piegāde klienta norādītajā vietā, pieslēgšana un palaišana, ko nodrošina apmācīts un sertificēts inženieris
	
	
	

	
	Lietotāju (līdz 6 cilvēkiem) apmācība darbībai ar iekārtu
	
	
	

	
	Piegādes termiņš – 1 (viens) mēnesis
	
	
	

	
	Iekārtas garantijas termiņš vismaz 2 (divi) gadi (pretendents var norādīt lielāku garantijas termiņu)
	
	
	

	
	Iekārtas apkope garantijas termiņa laikā jānodrošina bez atsevišķas samaksas
	
	
	

	
	Instrukcija latviešu vai angļu valodā
	
	
	

	
	CE marķējums
	
	
	

	
	Piegādes adrese: Rīga, Lejupes iela 3
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*Norādītā cena ietver visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas piegādi, t.sk. uzstādīšanu, garantijas servisa nodrošināšanu, nodokļu, nodevu, transportēšanas u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai sniegšanai saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.
